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概述

一、项目由来

贵金属（银、金、铂、钯）由于具有独特的物理、化学性质，可以用作电子、电工、仪表材料等，广泛应用于航空航天、电子电器、通讯、计算机等现代科技和工业领域，有重要和不可替代的作用。

随着电子工业向智能化、信息化、轻、小、薄发展，银系列新材料在电子电气中的使用量不断增加，银系列新材料包括硝酸银、银粉等，在充分调研该市场后发现目前国内银系列新材料年产量严重不足。在上述背景下，福建富轩科技有限公司成立于2018年（公司营业执照及法人身份证见附件3），选址在福建省福州江阴港城经济区，是一家集纳米陶瓷粉体材料、银系列新材料生产、研发、销售于一体的现代化企业。

现有工程主要生产电子级硝酸、硝酸银、超细银粉，其中生产硝酸银的主要原料为外购的1号银锭，主要来源为国内贵金属精炼公司。随着光伏、新能源等产业对白银需求增长，挤占了电子行业的原料供应，供需缺口扩大，同时原采购地区白银产量有所减少，导致白银加工企业供不应求，甚至处于“零库存”状态，采购1号银锭的难度增加，当前白银市场整体供应紧张。同时，1号银锭价格昂贵，且波动剧烈，均价每千克9988元，其中1号银锭价格在2025年中的显著上涨，创下多年新高，企业采购成本难以锁定，价格高时资金压力大，会增加采购难度和成本，需承担更大的市场波动风险。

为解决上述问题，公司提出替代原料研究方案：外购3号银锭代替1号银锭。3号银锭来源于国内铅锌铜阳极泥冶炼厂及废银粉银浆回收，预计可减少两千万左右的采购成本。但是3号银锭替换1号银锭生产硝酸银、超细银粉产品用于电子工业行业杂质高，下游除杂困难，而对上游原料3号银锭进行除杂较为容易，故为匹配现有工程原料和产品质量需求，本次拟进行原料适应技改，采用电解工艺，去除原料杂质，提高原料银的含量。
作为现有工程配套，本次技改项目拟建一套电解银装置，对外购原料进行除杂，用于厂内后续现有硝酸银、超细银粉电子材料产品的生产，现有工程产品总体生产规模保持不变。本项目实现企业原料的稳定供应，结合现有工程产业基础，完善基础原料供应体系的配套能力，有利于后续银系列新材料生产，具有重要的意义。

二、工程特点

1. “新能源纳米材料原料适应性技改项目”位于福州江阴港城经济区，项目总投资800万元，位于现有厂区（厂房已建，不新增用地），占地面积1000m2，属于技改性质，工程主要建设内容包括：建设1条电解银生产线，设计年产高纯银粉850t、副产氯化银56.6t，公辅及环保工程依托厂区现有工程，年操作时间7200h。

2. 技改项目以3号银锭、硝酸银、氧化银等为原料，选用“电解工艺”，原料除杂后生产高纯银粉作为现有工程原料用于厂内后续生产电子工业银系列新材料，属于现有工程银系列生产线的配套项目。

3. 技改项目“三废”污染物以大气污染型为主；废水主要为预处理废水、洗粉废水、清洗废水，主要污染因子包括pH、COD、总氮、盐分等；废气主要为工艺废气，主要污染因子包括氮氧化物、颗粒物；固体废物主要包括阳极泥、杂质沉淀、废机油等。

4. 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，技改项目生产高纯银粉作为现有工程原料生产电子工业银系列新材料，属于电子材料行业配套项目，故属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39：81.电子元件及电子专用材料制造398”，其环境影响评价分类见表1，需编制环评报告书。

表1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

	项目类别
	环评类别

	
	报告书
	报告表
	登记表

	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39

	81
	电子元件及电子专用材料制造398
	半导体材料制造；电子化工材料制造
	印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的以上均不含仅分割、焊接、组装的
	/


三、环境影响评价工作过程

建设单位根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，委托福建省石油化学工业设计院有限公司开展本次技改项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。评价单位接受委托后，立即组织有关技术人员收集资料、现场踏勘、走访调查，根据建设项目的建设内容，通过环境现状调查及监测、工程分析、选用模式预测计算和类比调查分析等方法，定量或定性分析建设项目运营后，对评价区自然生态环境存在的潜在的、不利或有利影响之范围和程度，同时对建设项目环保措施的可行性进行论证，编制完成了《福建富轩科技有限公司新能源纳米材料原料适应性技改项目环境影响报告书》（送审本）。本次环评工作程序见图1。
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四、产业政策及选址可行性判定简述

技改项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》石化化工中限制类和淘汰类，为允许类，位于福州江阴港城经济区，符合产业政策和选址要求，符合《福州江阴港城经济区产业发展规划》及规划环评要求，已在福清市工业和信息化局备案（闽工信备[2025]A060094号，见附件2），拟采用先进的生产工艺及装备，规模、性质和工艺路线符合国家和地方相关环境保护法律法规、标准、政策、规范等要求。

五、关注的主要环境问题及环境影响

1. 大气环境：技改项目生产过程产生的废气污染物正常、非正常工况下，对区域环境空气质量的影响。

2. 水环境和土壤环境：技改项目废水依托厂区污水处理站处理后回用的可行性，项目建成后废气、废水以及发生环境风险事故，有毒有害物质泄漏对区域土壤和地下水环境的影响。
3. 环境风险：技改项目生产过程中涉及环境风险工艺，物料输送、贮存过程潜在泄漏等类型的突发环境事件以及次生环境风险。重点分析拟采取的防控措施规范性、可操作性和有效性，以及依托园区突发环境事件防控体系的可衔接性，确保各项环境风险防控措施落实到位。

4. 依托可行性：从技术方面论证技改项目各类环保措施的可行性及依托可行性或与相关技术规范的符合性，提出必要的完善或改进建议。

5. 环境管理：提出环境管理具体要求。引导企业将适用的环境管理法律法规、标准规范的相关要求转化为建设单位或技改项目的规章制度、操作规程，并确保各项具体要求落实到位。
六、环境影响评价的主要结论

1. 总量：技改项目国家约束性指标包括：新增化学需氧量、氨氮、NOx、SO2污染物排放核算总量分别为0t/a、0t/a、2.03t/a、0t/a。区域约束性指标包括：VOCs（以非甲烷总烃计），其排放总量分别为0t/a；不涉及重金属排放。

2. 大气环境影响评价结论：技改项目大气评价工作等级为一级，根据AERMOD进一步预测结果，技改项目正常运行时，新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，符合环境空气二类功能区划。叠加现状浓度、区域在建、拟建项目的环境影响后，各污染物短期浓度均符合相应环境质量标准，技改项目大气环境影响可以接受。技改项目环境防护距离为二号车间和污水处理站外100m形成的包络区域，在该区域内现状和规划均未存在需关注的环境敏感类用地。
3. 水环境影响评价结论：技改项目废水主要为工艺废水，废水产生量为4363.16t/a，经厂区污水处理设施处理后回用，不外排，从剩余处理规模及处理工艺分析，依托厂区污水处理设施处理是可行的。

4. 环境风险评价结论：技改工程所涉及的有毒有害物质和易燃易爆物质包括：工艺过程使用硝酸及危险工艺潜在的突发事件、安全风险（火灾）次生的环境风险所涉及的有毒有害物质。企业依托厂区已建的1537m3事故应急池，用于收集火灾产生的消防等事故废水，同时厂区现建有容量为429m3初期雨水收集池和525m3雨水监控池；极端情形下，拟依托园区公共事故设施（容积50000m3）；可见，拟采取的地表水环境风险防控措施基本符合现阶段环境风险管控技术要求，技改项目建设属于“可防可控”。

5. 土壤和地下水环境影响评价结论：建设单位按照《石油化工防渗工程技术规范》（GBT 50934-2013）的要求，生产装置所在的车间为一般防渗区。正常状态下技改项目运行不会对土壤和地下水环境造成污染影响；非正常工况或防渗设施出现局部损坏，导致危险物质渗漏时，其污染影响可有效控制在厂界范围内，不会对外环境造成污染影响。

6. 总结论：技改项目建设符合国家、地方产业政策；符合《福州江阴港城经济区产业发展规划》、规划环评产业准入和布局的要求，能够满足福州市生态环境分区管控方案（2024年更新）对应管控单元的要求。技改项目建设和运营在采取有效的污染防治措施后，可以实现污染物稳定达标排放；其潜在的环境风险拟采用的预防和控制措施是有效的，基本符合现阶段环境风险管控技术要求，属于“可防可控”；因此，建设单位在严格落实各项污染防治措施、加强环境管理、落实环境风险防控措施的前提下，从环境影响的角度分析，技改项目的建设是可行的。
1总则
1.1主要编制依据
1.1.1国家及属地相关法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月19日修订）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日实施）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日实施）；

（11）《中华人民共和国海洋环境保护法》（2017年11月5日实施）；

（12）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日修订）；

（13）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日实施）；

（14）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）；

（15）《地下水管理条例》（2021年12月1日实施）；

（16）《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）；

（17）《消耗臭氧层物质管理条例》（2018年3月19日实施）；

（18）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修订）；

（19）《福建省生态环境保护条例》（2022年5月1日实施）；

（20）《福建省大气污染防治条例》（2019年1月1日实施）；

（21）《福建省水污染防治条例》（2021年11月1日实施）；

（22）《福建省城乡生活垃圾管理条例》（2020年1月1日实施）；

（23）《福建省节约能源条例》（2018年11月23日实施）。

1.1.2相关法规性文件
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部，部令 第16号）；
（2）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令 第7号）；
（3）《限制、禁止用地项目目录（2012年）》（国土资发〔2012〕98号）；
（4）《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部等，部令 第36号）；
（5）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部，部令 第11号）；
（6）《企业环境信息依法披露管理办法（2022年）》（生态环境部，部令 第24号）；
（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；
（8）《危险废物转移管理办法》（2022年）（生态环境部、公安部、交通运输部，部令 第23号）；
（9）《碳排放权交易管理办法（试行）（2021年）》（生态环境部，部令 第19号）；
（10）《环境影响评价公众参与办法（2019年）》（生态环境部，部令 第4号）；
（11）《生态环境部建设项目环境影响报告书（表）审批程序规定（2021年）》（生态环境部，部令 第14号）；
（12）《生态环境保护综合行政执法事项指导目录（2020年版）》（环人事〔2020〕14号）；
（13）《污染地块土壤环境管理办法（试行）（2017年）》（原环境保护部，部令 第42号）；
（14）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）（2018年）》（生态环境部，部令 第3号）；
（15）《污染源自动监控管理办法（2005年）》（原国家环境保护总局令 第28号）；
（16）《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）、国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）；
（17）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）；
（18）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；
（19）《中国严格限制的有毒化学品名录（2020年）》（生态环境部、商务部、海关总署公告 2019年 第60号）；
（20）《有毒有害物质大气污染物名录（2018年）》（生态环境部、卫健委公告2019年第4号）；
（21）《有毒有害水污染物名录（第一批）》（生态环境部、卫健委公告2019年第28号）；

（22）《新污染物治理行动方案》（国办发〔2022〕15号）；

（23）《优先控制化学品名录（第一批）》（生态环境部、工业和信息化部、卫生健康委公告2017年第83号）；

（24）《优先控制化学品名录（第二批）》（生态环境部、工业和信息化部、卫生健康委公告2020年第47号）；

（25）《重点管控新污染物清单（2023年版）》（生态环境部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局令 第28号）；
（26）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（原环境保护部，公告2013年第31号）；
（27）《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6号）；
（28）《关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》（闽环保大气〔2019〕6号）；
（29）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知（环办环评〔2020〕36号）》；

（30）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

（30）《关于印发钢铁焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2022〕31号）；

（31）《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）；

（32）《福州市生态环境局关于福州市重点行业建设项目碳排放环境影响评价的指导意见（试行）》（榕环保综〔2021〕62号）；

（33）《福建省禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》（闽应急〔2020〕3号）；

（34）《福州江阴港城经济区化工产业禁止、限制和控制目录》（榕江综〔2023〕86号）。
1.1.3相关规划
（1）《福建省水环境功能区划》（福建省人民政府，2004年）；
（2）《福建省海洋环境保护规划（2011~2020）》，2011年6月；

（3）《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020年）》（闽政文〔2011〕45号），2011年6月；

（4）《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》（闽政办〔2021〕59号）；
（5）《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》（闽政〔2021〕12号）；
（6）《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）；

（7）《福州江阴港城总体规划（2018-2035）》、规划环评及审查意见；

（8）《福州江阴港城经济区产业发展规划》、产业发展规划环评。

1.1.4技术导则及规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则  海洋生态影响》（HJ1409-2025）；

（8）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（10）《优先评估化学物质筛选技术导则》（HJ1229-2021）；

（11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2016年第7号）；

（12）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）；

（13）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

（14）《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）；

（15）《污染源源强核算技术指南  准则》（HJ884-2018）；

（16）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）；

（17）《工业企业土壤和地下水自行监测  技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）；
（19）《排污许可证申请与核发技术规范  石化工业》（HJ853-2017）；

（20）《排污许可证申请与核发技术规范  电子工业》（HJ1031-2019）；

（21）《温室气体排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2023）；

（22）《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019），中国石油天然气集团公司企业标准；

（23）《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）。

1.1.5项目有关文件、资料
（1）福建省投资项目备案证明，闽工信备〔2025〕A060094号；

（2）《福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目环境影响报告书》及批复（榕融环评〔2022〕1号）；

（3）建设单位提供的与技改项目有关的其他资料。
1.2环境影响识别与评价因子筛选
1.2.1环境影响因素识别
根据对技改项目的初步工程分析和环境影响识别，以及评价区域的环境特征，对污染因子进行筛选。
1.2.1.1施工期环境影响
技改项目位于厂区已建厂房，施工期对环境要素的影响主要是焊接烟尘、车辆尾气、施工作业噪声、施工人员生活污水、施工废水等排放。施工期将对周围环境产生一定的影响，但是相对生产运营期是短时的，通过相关防治措施控制及管理，影响是暂时的。

1.2.1.2运营期环境影响
（1）正常工况：技改项目建成后，排放污染物增加后全厂对大气环境、水环境和声环境的影响；以及生产过程中产生的固体废物对大气、土壤、地下水的影响。

（2）非正常工况：分析开停工、检维修以及环保设施达不到设计处理效率时产生的废气、废水等对环境的影响。
（3）环境风险事故：分析生产装置在生产、储运过程中的潜在的泄漏、起火、爆炸等环境风险事故和伴生环境风险，引起对周围人群安全和健康造成威胁和影响变化。

根据工程和环境特征，技改项目运营期的环境影响因素见下表：
表1.2-1  工程环境影响因子识别结果

	序号
	时段
	环境要素
	影响因子
	工程内容及表征
	影响程度

	1
	施工期
	环境空气
	焊接烟尘
	设备安装
	＋

	
	
	
	尾气
	运输车辆尾气
	＋

	
	
	水环境
	COD、氨氮、SS
	施工人员废水
	＋

	
	
	环境噪声
	噪声
	施工机械噪声
	＋

	
	
	土壤
	固体废物
	包装物及焊条等施工固体废物和生活垃圾
	＋

	2
	运营期

正常工况
	环境空气
	颗粒物、氮氧化物
	生产过程中产生的工艺废气
	＋＋＋

	
	
	
	颗粒物、氮氧化物
	生产过程中的跑、冒、滴、漏
	＋＋

	
	
	声环境
	噪声
	工艺设备、机泵噪声
	＋＋

	
	
	水环境
	pH、COD、总氮、盐分、SS
	生产废水、生活污水
	＋＋

	
	
	土壤和地下水
	废水、一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾
	生产过程中产生的一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾
	＋＋＋

	3
	运营期

非正常工况
	环境空气
	废气
	开、停车、检修、环保设施达不到设计处理效率及阀门的跑、冒、滴、漏
	＋＋

	
	
	水环境
	废水
	污水处理措施效率下降以及废水事故排放
	＋＋

	
	
	声环境
	噪声
	开、停车、检修噪声
	＋

	
	
	土壤和地下水
	废水、固废
	开、停车、检修过程中产生的废水、固体废物
	＋

	4
	运营期

风险事故
	环境空气
	泄漏、火灾、爆炸引发的伴生及次生污染物排放事故
	原料、产品泄漏、燃烧、爆炸产生有毒有害气体
	＋＋＋

	
	
	水环境
	
	消防事故水处理不当排放
	＋＋＋

	
	
	人群健康
	
	风险事故对周围环境人群健康的影响
	＋

	注：＋表示环境要素所受影响程度为较小或轻微，进行影响描述；

    ＋＋表示环境要素所受综合影响程度为中等，进行影响分析；

    ＋＋＋环境要素所受影响程度为较大或较为敏感，进行重点评价。


1.2.2评价因子筛选
在识别出技改项目主要环境影响因素的基础上，根据本工程的特点，同时类比同类项目情况，确定本次评价因子见下表：
表1.2-2  评价因子确定表

	环境要素
	现状评价因子
	预测因子

	环境空气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP
	NO2、PM10

	声环境
	Leq(A)
	Leq(A)

	地下水
	水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、银、铜、镍
	硝酸盐

	土壤
	砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1，1,2-四氯乙烷、1,1，2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃（C10-C40）、银、锑
	银

	环境风险
	/
	硝酸

	污染物总量控制指标
	氮氧化物、颗粒物


1.3环境影响评价标准
1.3.1环境质量标准
1.3.1.1环境空气
技改项目所在地为环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，硝酸雾以氮氧化物计。
表1.3‑1  环境空气质量评价标准（摘录）
	序号
	污染物项目
	平均时间
	二级标准
	标准来源

	
	
	
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	

	1
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60μg/m3
	20µg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	
	
	24小时平均
	150μg/m3
	50µg/m3
	

	
	
	1小时平均
	500μg/m3
	150µg/m3
	

	2
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40μg/m3
	30µg/m3
	

	
	
	24小时平均
	80μg/m3
	50µg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200μg/m3
	200µg/m3
	

	3
	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4mg/m3
	4mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10mg/m3
	10mg/m3
	

	4
	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	160μg/m3
	160µg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200μg/m3
	200µg/m3
	

	5
	PM10
	年平均
	60μg/m3
	50µg/m3
	

	
	
	24小时平均
	120μg/m3
	100µg/m3
	

	6
	PM2.5
	年平均
	30μg/m3
	25µg/m3
	

	
	
	24小时平均
	60μg/m3
	50µg/m3
	

	7
	TSP
	年平均
	200μg/m3
	

	
	
	24小时平均
	300μg/m3
	


1.3.1.2声环境
技改项目所在地为声环境三类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表1.3-2。

表1.3‑2  声环境质量标准
	序号
	声环境功能区类别
	时段/dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	1
	3类
	65
	55
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）


1.3.1.3地下水环境
所在区域地下水没有进行功能划分，无集中式地下水饮用水源，地下水主要功能为农业用水、生活辅助用水，根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），本评价按Ⅳ类水质标准进行评价，具体指标见表1.3-3：
表1.3-3  地下水质量标准    单位：mg/L，pH无量纲

	项目
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	V类

	pH
	6.5≤pH≤8.5
	5.5≤pH＜6.5
8.5＜pH≤9
	pH＜5.5
pH＞9.0

	总硬度（以CaCO3计）
	≤150
	≤300
	≤450
	≤650
	＞650

	溶解性总固体
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	＞2000

	硫酸盐
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350

	氯化物
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350

	挥发性酚类（以苯酚计）
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	＞0.01

	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10.0
	＞10.0

	氨氮（以N计）
	≤0.02
	≤0.10
	≤0.50
	≤1.50
	＞1.50

	硫化物
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.10
	＞0.10

	亚硝酸盐（以N计）
	≤0.01
	≤0.10
	≤1.00
	≤4.80
	＞4.80

	硝酸盐（以N计）
	≤2.0
	≤5.0
	≤20.0
	≤30.0
	＞30.0

	氰化物
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	＞0.1

	氟化物
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤2.0
	＞2.0

	铁（Fe）
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤2.0
	＞2.0

	锰（Mn）
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.10
	≤1.50
	＞1.50

	汞（Hg）
	≤0.0001
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.002
	＞0.002

	砷（As）
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	＞0.05

	镉（Cd）
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.005
	≤0.01
	＞0.01

	铬(六价)（Cr6+）
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.10
	＞0.10

	铅（Pb）
	≤0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.10
	＞0.10

	菌落总数（CFU/mL）
	≤100
	≤100
	≤100
	≤1000
	＞1000

	总大肠菌群（CFU/100mL）
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	＞100


1.3.1.4土壤环境
技改项目所在地为建设用地，土壤环境评价标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第二类筛选值”指标，详见表1.3-4。

表1.3-4  建设用地土壤污染风险筛选和管制标准值    单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值
	管制值

	
	
	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	20(
	60(
	120
	140

	2
	镉
	7440-43-9
	20
	65
	47
	172

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	3.0
	5.7
	30
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	2000
	18000
	8000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	400
	800
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	8
	38
	33
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	150
	900
	600
	2000

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	0.9
	2.8
	9
	36

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	0.9
	5
	10

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	37
	21
	120

	11
	1,1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	9
	20
	100

	12
	1,2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	5
	6
	21

	13
	1,1-二氯乙烯
	75-35-4
	12
	66
	40
	200

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	596
	200
	2000

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	54
	31
	163

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	94
	616
	300
	2000

	17
	1,2-二氯丙烷
	78-87-5
	1
	5
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	630-20-6
	2.6
	10
	26
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	79-34-5
	1.6
	6.8
	14
	50

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	11
	53
	34
	183

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	71-55-6
	701
	840
	840
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	2.8
	5
	15

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	0.7
	2.8
	7
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3

	26
	苯
	71-43-2
	1
	4
	10
	40

	27
	氯苯
	108-90-7
	68
	270
	200
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	5.6
	20
	56
	200

	30
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	28
	72
	280

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3，

106-42-3
	163
	570
	500
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	222
	640
	640
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	34
	76
	190
	760

	36
	苯胺
	62-53-3
	92
	260
	211
	663

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	2256
	500
	4500

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	5.5
	15
	55
	151

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	5.5
	15
	55
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	55
	151
	550
	1500

	42
	䓛
	218-01-9
	490
	1293
	4900
	12900

	43
	二苯并[a, h]蒽
	53-70-3
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	193-39-5
	5.5
	15
	55
	151

	45
	萘
	91-20-3
	25
	70
	255
	700

	其他项目

	46
	石油烃（C10-C40）
	/
	826
	4500
	5000
	9000

	注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。


1.3.2污染物排放标准
1.3.2.1废水
技改项目生产废水依托厂区现有污水处理设施处理后回用现有工程超细银粉生产线和各洗涤塔，回用水参照执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）的标准，具体详见表1.3-5。

表1.3-5  废水回用标准    单位：mg/L

	污染物
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）

	
	工艺与产品用水
	洗涤用水

	pH（无量纲）
	6~9
	6~9

	BOD5≤
	10
	10

	CODCr≤
	50
	50

	浊度（NTU）≤
	5
	/

	色度（度）≤
	20
	20

	NH3-N（以N计）≤
	5
	/

	总磷（以P计）≤
	0.5
	/

	溶解性总固体≤
	1000
	1500

	石油类≤
	1
	1

	铁≤
	0.3
	0.5

	锰≤
	0.1
	0.2

	氯离子≤
	250
	400

	总硬度≤
	450
	450

	总碱度≤
	350
	350

	硫酸盐≤
	250
	600

	阴离子表面活性剂≤
	0.5
	0.5


车间含银废水预处理设施出口总银执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中车间或生产设施废水排放口限值标准。去离子水站排水、污染区初期雨水经沉淀处理后监测达标通过工业污水排放口排入江阴污水处理厂。

各企业进入江阴工业污水厂的污水需自行处置达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（其中氨氮、总磷、总氮等执行GB/T31962-2015《污水排入城市下水道水质标准》）后可排入江阴工业污水厂。现有工程废水执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放标准，详见表1.3-6。经比较分析，GB31573-2015指标严于纳管标准，故废水执行GB31573-2015、满足江阴工业污水厂接管标准，后纳入江阴工业污水厂处理达标后排海。为加强企业环境风险管理，现有工程设置在线监测，对pH、COD、氨氮进行在线监控。技改项目不新增生活污水和外排水。
表1.3-6  废水排放标准（除pH外，单位：mg/L）
	序号
	污染物项目
	GB31573-2015表1间接排放标准
	GB8978-1996三级标准（其中氨氮、总氮、总磷等执行GB/T31962-2015标准）
	污染物排放监控位置监测位置

	1
	pH
	6-9
	6-9
	工业污水排放口

	2
	悬浮物
	100
	400
	

	3
	COD
	200
	500
	

	4
	氨氮
	40
	45
	

	5
	总氮
	60
	70
	

	6
	总磷
	2.0
	8
	

	7
	总银
	0.5
	/
	车间或生产设施废水排放口


江阴污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准、表3标准，具体见表1.3-8。
表1.3-8  园区污水处理厂废水排放标准  单位：mg/L（pH除外）
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	SS
	石油类
	总银

	6-9
	50
	10
	5
	10
	1.0
	0.1


注：*水温＞12℃时控制指标为5mg/L，水温≤12℃时控制指标为8mg/L。

1.3.2.2废气
1. 施工期：大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，即厂界监控点颗粒物浓度≤1.0mg/m3。
2. 运营期：依据《福建省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》（闽政〔2014〕1号），明确：“全省新建…有色项目要执行大气污染物特别排放限值”的要求。据此，技改项目制板烟气和电解废气经处理后依托现有1根25m高排气筒DA001排放，主要污染因子为颗粒物、氮氧化物。其中制板烟气由中频炉熔化铸型产生，经《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）和《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）比较分析，技改项目污染物颗粒物和氮氧化物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别排放限值要求。具体详见表1.3-9。另外，现有工程废气甲醛、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业排放标准；氨气执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别限值要求，氨的排放速率参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。
表1.3-9  运营期废气有组织排放执行标准
	排气筒编号
	污染物
	单位
	GB39726-2020表1排放限值
	GB31573-2015表4特别排放限值
	最终执行标准GB31573-2015

	DA001
	颗粒物
	mg/m3
	30
	10
	10

	
	氮氧化物
	mg/m3
	/
	100
	100


企业边界颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值标准，具体见表1.3-10。另外，现有工程非甲烷总烃企业边界浓度执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3标准；氨气执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5标准；非甲烷总烃厂区内监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1标准。
表1.3‑10  运营期废气无组织排放执行标准
	序号
	类别
	污染物
	排放浓度限值mg/m3
	标准来源

	1
	企业边界监控点
	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	氮氧化物
	0.12
	


1.3.2.3噪声
施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）的噪声排放限值，即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。
1.3.2.4固体废物
技改项目一般工业固体废物在厂区内临时贮存期间应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求；危险废物在厂区内临时贮存期间执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
1.4环境影响评价等级和评价范围
1.4.1地表水环境
技改项目生产废水经现有污水处理设施处理达标后回用，外排废水仅为去离子水站排水、初期雨水、生活污水，排入江阴污水处理厂进行处理。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级判定见表1.4-1，技改项目属于水污染影响型建设项目的间接排放项目，地表水环境评价等级为三级B。本次评价主要针对其依托污水处理设施环境可行性分析。
表1.4-1  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/m3/d、水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜60000

	三级B
	间接排放
	/


1.4.2大气环境
按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择推荐模式中的估算模型（AERSCREEN）用于技改项目评价等级判定。根据初步工程分析结果：选择氮氧化物、作为正常排放的主要污染物，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。
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—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
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—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
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—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据HJ2.2-2018中表2的评价等级划分依据如下表1.4-2：
表1.4-2  大气环境评价工作等级表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax<1%


计算采用的源强参数见表1.4-4~5。估算模型计算参数和主要污染源估算模型计算结果分别见表1.4-3和表1.4-6。
表1.4-3  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	139万

	最高环境温度/℃
	34.2

	最低环境温度/℃
	3.0

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	■是   □否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸边熏烟
	考虑岸线熏烟
	■是   □否

	
	岸线距离/km
	1.52

	
	岸线方向/°
	-9


表1.4-4  估算模式选用点源参数表

	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/（m3/h）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	最大污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	NO2

	DA001
	技改后废气排气筒
	17
	78
	25
	0.6
	15000
	40
	7200
	正常连续排放
	0.037
	0.497


注：表中坐标以生产装置用地西南角点为坐标原点；氮氧化物与二氧化氮按照1：0.9进行换算（0.552kg/h×0.9≈0.497kg/h）。

表1.4-5  估算模式选用面源参数表

	编号
	名称
	第一坐标/m
	第二坐标/m
	第三坐标/m
	第四坐标/m
	面源长度/m
	面源

宽度/m
	与正北方向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	X
	Y
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	NO2

	1
	二号车间
	5
	48
	5
	128
	55
	48
	55
	128
	80
	50
	0
	8
	7200
	正常

排放
	0.092
	0.133


注：氮氧化物与二氧化氮按照1：0.9进行换算（0.148kg/h×0.9≈0.133kg/h）。

表1.4-6  主要污染源估算模型计算结果一览表
	类型
	污染源
	污染因子
	Cm
（μg/m3）
	最大浓度占标率%
	占标率10%对应D10%/m
	评价等级

	点源
	DA001
	PM10
	2.92
	0.65
	1630
	二

	
	
	NO2
	40.3
	20.13
	1630
	二

	面源
	生产车间
	PM10
	13.1
	2.92
	90
	二

	
	
	NO2
	18.7
	9.33
	90
	二


根据上表估算结果分析：下风向最大质量浓度占标率Pmax≥10%，对照表1.4-2可知大气环境影响评价等级为一级，评价范围为：以技改项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域。
1.4.3声环境

（1）评价等级：技改项目位于现有厂区内，属于规划的工业用地，所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区，厂界外200m范围内没有噪声敏感目标，技改项目建成前后评价范围内噪声级增高量<3dB(A)，且受影响人口数量变化不大。因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），技改项目声环境影响评价工作等级为三级。

（2）评价范围：厂区厂界外1m、影响分析延至厂界外50m范围内。

1.4.4地下水环境
（1）评价等级：根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A对地下水环境影响评价项目类别的分类（见表1.4-7），技改项目属于I类建设项目；厂区及下游无集中式饮用水水源准保护区，也不处于集中式饮用水水源准保护区的补给径流区范围内，无分散式饮用水水源地，故地下水环境敏感程度为不敏感。由表1.4-8可知，技改项目地下水环境影响评价工作等级为二级。
表1.4-7  地下水环境影响评价行业分类表（摘录）
	环评类别

行业类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	L 石化、化工

	85、基本化学原料制造…
	除单纯混合和分装外的
	单纯混合和分装的
	I类
	Ⅲ类


表1.4-8  建设项目地下水环境影响评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	I类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


（2）评价范围：根据HJ610-2016，结合项目区域水文地质单元情况，充分考虑地下水系统的完整性和独立性，由于评价区地形为北高南低、东高西低，北侧为地表分水岭，西侧为兴化湾，地下水流向从北往南流，最终汇入兴化湾，区域为一完整的水文地质单元，则技改项目的地下水环境影响评价区面积约为64km2，详见图1.5-1。
1.4.5土壤环境
（1）评价等级：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），技改项目属于污染影响型，应根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。根据HJ964-2018附录A可确定技改项目属于I类项目；位于现有厂区，占地规模为小型（≤5hm2）；技改项目位于江阴工业集中区，厂界周边没有土壤敏感目标，因此周边土壤环境敏感程度为不敏感。综上，土壤环境影响评价工作等级为二级。
表1.4-9  土壤环境影响评价项目类别（摘录）
	行业类别
	项目类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	制造业
	石油、化工
	石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造
	半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造
	其他
	


表1.4-10  污染影响型评价工作等级划分表
	[image: image70.png]



占地规模

评价工作等级

敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


（2）评价范围：占地范围内及厂界外0.2km的范围，并考虑大气沉降途径影响的主导风向下风向的最大落地浓度点范围。
1.4.6环境风险
（1）评价等级：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价工作等级划分依据如下。

表1.4-11  评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*


注*：相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
根据本报告书7.2章节分析结果，技改项目环境风险潜势为Ⅲ，故环境风险评价工作等级为二级。

（2）评价范围：技改项目大气环境风险评价范围为企业红线边界外5km的圆形区域；地下水环境风险评价范围与章节1.4.4相同；区域地表水环境风险防控措施较完备，评价范围为厂区至园区事故应急池，重点分析可衔接性等内容。
1.4.7生态影响
根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022），位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。技改项目建设区域位于江阴工业集中区，符合规划环评要求，不涉及生态敏感区，故可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
1.5环境保护目标
根据相关资料和现场踏勘，技改项目周边的环境保护目标见下表1.5-1和图1.5-1。

表1.5-1  技改项目主要环境敏感目标一览表

	环境

因素
	保护目标
	相对位置

距厂界最近距离（m）
	规模（人）
	环境功能及保护要求

	大气环境（边界5km矩形范围）
	南曹村(含南曹小学)
	NE915
	6900
	大气环境

二类功能区

	
	东井村
	NE2450
	4636
	

	
	何厝村
	SE1821
	5200
	

	
	后陈村
	NE2594
	1567
	

	
	占泽村(含占泽中心小学)
	NE2387
	3300
	

	环境风险
	南曹村(含南曹小学)
	NE 915
	3587
	预防突发环境事件，有效应对，控制环境风险

	
	东井村
	NE 2450
	3728
	

	
	何厝村
	SE1821
	4805
	

	
	占泽村(含占泽中心小学)
	NE2387
	3060
	

	
	潘厝村
	NE2936
	2992
	

	
	下石村(含下石小学、福清市玉南初级中学)
	SE2800
	4430
	

	
	下堡村(含下堡小学)
	SE3182
	2987
	

	
	新港社区(含新港小学、江阴中学)
	E 3005
	3621
	

	
	田头村
	SE3227
	4336
	

	
	双屿村
	NW4962
	1012
	

	
	后陈村
	NE2594
	1567
	

	
	赤厝村
	SE3847
	
	

	
	门口村
	SE3777
	
	

	
	岭口村
	NE4354
	
	

	
	龙门村
	NE3679
	
	

	
	后庄村
	NE4233
	
	

	
	界下村
	NW4822
	
	

	
	浔头村(含浔头小学)
	E 2635
	1800
	

	声环境
	厂界周边200 m范围内无敏感目标
	/

	水环境
	排洪渠
	/

	
	兴化湾评价范围内滩涂、浅海养殖区
	GB3097-1997

表1中的第三类标准

	土壤

环境
	厂界周边200 m范围内无土壤环境敏感目标
	/

	地下水环境
	技改项目所在水文地质单元
	水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准


（涉及商业机密，进行删除）
图1.5-1  环境敏感目标及评价范围图

2工程概况
2.1企业概况

福建富轩科技有限公司环评及竣工环保验收情况如下：

2021年，福建省石油化学工业设计院有限公司编制了《福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目环境影响报告书》，报告书于2022年1月4日通过福清市生态环境局审批（榕融环评〔2022〕1号）。

该项目于2023年11月建成，于11月2日取得排污许可证（证书编号91350181MA321XNT31001V），并在2024年10月进行了项目阶段性竣工环保验收。

福建富轩科技有限公司现有厂区平面布置见图2.1-1，整个总平面布置功能分区基本明确、布置紧凑、生产流程顺畅、管线短捷，便于管理。厂区内各设施之间的防火间距均满足《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）的要求，以确保工厂安全生产。

（涉及商业机密，进行删除）
图2.1-1  福建富轩科技有限公司平面布置图

2.2现有工程回顾性分析
2.2.1现有工程项目组成
厂区现有已建工程组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，目前已经进行阶段性验收（二号车间其中1条硝酸银生产线和2条超细银粉生产线尚未建设），具体详见表2.2-1。

表2.2-1  现有工程内容一览表
（涉及商业机密，进行删除）
2.2.2现有工程工艺流程

2.2.2.1现有工程产品方案

现有工程设计生产3种产品，具体详见表2.2-2和图2.2-1。

表2.2-2  现有工程主要产品一览表

（涉及商业机密，进行删除）
图2.2-1  现有工程产品方案流向图

2.2.2.2现有工程主要原辅料

现有工程主要原辅料消耗量见表2.2-3。
表2.2-3  现有工程主要原辅材料消耗一览表

（涉及商业机密，进行删除）
2.2.2.3工艺流程及产污环节分析
现有工程生产工艺与环评阶段变动不大，根据《福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目竣工环境保护阶段性验收监测报告》，不构成重大变动。本次技改项目作为现有工程配套，对外购原料进行除杂后作为现有工程产品生产原料，但不改变现有工程工艺和原辅料成分和用量，与现有工程相对独立，故本次评价仅简单分析。

1、电子级硝酸生产工艺及产污环节

电子级硝酸生产工艺流程及产污环节见图2.2-2。

表2.2-4  电子级硝酸产污环节

	污染种类
	编号
	产污环节
	排放方式
	主要成分
	治理措施

	废气
	高位槽进料废气
	G1-1
	高位槽进料
	连续
	NO2，HNO3
	二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收+25m高排气筒DA001

	
	精馏不凝气
	G1-2
	蒸馏冷凝
	连续
	NO2，HNO3、水蒸气
	

	
	脱白废气
	G1-3
	脱白
	连续
	NO2，HNO3
	

	
	中间罐进料废气
	G1-4
	中间罐进料
	连续
	NO2，HNO3
	

	固废
	精馏残液
	S1-1
	精馏
	连续
	含少量重金属杂质的废硝酸
	委托有资质单位处置


（涉及商业机密，进行删除）
图2.2-2  电子级硝酸生产工艺流程及产污环节图
2、硝酸银生产工艺及产污环节

硝酸银生产工艺流程及产污环节见图2.2-3和表2.2-5。

（涉及商业机密，进行删除）
图2.2-3  硝酸银工艺流程图及产污环节

表2.2-5  产污环节一览表

	污染种类
	编号
	产污环节
	排放方式
	主要成分
	治理措施

	废气
	溶银反应釜废气
	G2-1
	溶银反应
	连续
	NO2、NO、HNO3和水蒸气
	二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收+25m高排气筒DA001排放

	
	蒸馏不凝气
	G2-2
	蒸馏冷凝
	连续
	HNO3和水蒸气
	

	
	干燥废气
	G2-3
	干燥
	连续
	HNO3和水蒸气
	

	废水
	蒸馏冷凝液
	W2-1
	蒸馏冷凝
	连续
	pH、COD、总氮、总银
	去含银废水预处理+污水处理站生化处理

	固废
	滤渣
	S2-1
	过滤
	连续
	含Ag、Cu、Sb、Pb等滤渣
	委托有资质单位处置


3、超细银粉生产工艺及产污环节
超细银粉生产工艺流程及产污环节见图2.2-4，产污环节见表2.2-6。

（涉及商业机密，进行删除）
图2.2-4  超细银粉生产工艺流程图

表2.2-6  超细银粉产污环节
	污染种类
	编号
	产污环节
	排放方式
	污染因子
	治理措施

	废气
	投料粉尘
	G3-1
	抗坏血酸投料
	连续
	颗粒物
	集气罩收集后由布袋除尘器处理+25m高排气筒DA004排放

	
	反应废气
	G3-2
	反应工序
	连续
	甲醛、二氧化碳
	二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附+25m高排气筒DA002排放

	
	分散废气
	G3-3
	分散离心
	连续
	乙醇
	二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附+25m高排气筒DA002排放

	
	乙醇精馏不凝气
	G3-4
	乙醇回收
	连续
	乙醇、水蒸气
	

	
	干燥废气
	G3-5
	干燥
	连续
	乙醇、水蒸气
	

	
	破碎废气
	G3-6
	破碎
	连续
	颗粒物（银粉）
	布袋除尘器处理后25m高排气筒DA004排放

	
	包装废气
	G3-7
	包装
	连续
	颗粒物（银粉）
	集气罩收集后布袋处理+25m高排气筒DA004排放

	废水
	一道洗涤废水
	W3-1
	洗涤甩干
	连续
	pH、COD、氨氮、PVP、总银
	经超滤后去含银废液三效蒸发系统，冷凝液进入污水处理站

	
	二、三道洗涤废水
	W3-2
	洗涤甩干
	连续
	pH、COD、氨氮、总银
	去含银废水预处理系统后再进入污水处理站

	固废
	塔釜残液
	S3-2
	酒精精馏回收
	连续
	含脱氢抗坏血酸、乙醇等残液
	委托有资质单位处置


2.2.2.4主要设备
现有工程主要生产设备如表2.2-7。

表2.2-7  主要生产设备一览表

（涉及商业机密，进行删除）
2.2.3现有工程水平衡
（涉及商业机密，进行删除）
图2.2-5  现有工程水平衡图（t/d）

2.2.4污染防治措施及达标情况分析
2.2.4.1废气
现有工程各类废气治理措施见表2.2-8和图2.2-6。
表2.2-8  现有工程有组织废气产排及治理设施一览表
	污染源
	编号
	污染因子
	治理措施
	排气筒

	
	
	
	工艺
	

	车间二
	电子级硝酸
	G1-1
	高位槽进料废气
	氮氧化物
	二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收
	DA001，高度25m

	
	
	G1-2
	精馏不凝气
	氮氧化物
	
	

	
	
	G1-3
	脱白废气
	氮氧化物
	
	

	
	
	G1-4
	中间罐进料废气
	氮氧化物
	
	

	
	硝酸银生产线
	G2-1
	溶银反应釜废气
	氮氧化物
	
	

	
	
	G2-2
	蒸馏不凝气
	氮氧化物
	
	

	
	
	G2-3
	干燥废气
	氮氧化物
	
	

	
	超细银粉
	G3-2
	反应废气
	甲醛
	二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附
	DA002，高度25m

	
	
	G3-3
	分散废气
	非甲烷总烃
	二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附
	

	
	
	G3-4
	精馏不凝气
	非甲烷总烃
	
	

	
	
	G3-5
	干燥废气
	非甲烷总烃
	
	

	
	
	G3-1
	抗坏血酸投料废气
	颗粒物
	布袋除尘
	DA004，高度25m

	
	
	G3-6
	破碎废气
	颗粒物
	布袋除尘
	

	
	
	G3-7
	包装粉尘
	颗粒物
	
	

	罐区废气
	硝酸储罐
	氮氧化物
	氧化吸收+碱吸收+生物除臭
	DA003，高度15m

	
	乙醇储罐
	非甲烷总烃
	
	

	污水处理站废气
	生化系统废气
	氨
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	

	危险废物贮存库
	危险废物贮存废气
	非甲烷总烃
	
	

	含银废液三效蒸发器
	多效蒸发不凝气
	乙醇、水蒸气
	二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附
	DA002，高度25m

	污水处理站三效蒸发器
	多效蒸发不凝气
	非甲烷总烃、水蒸气
	/
	DA005，高度15m
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	电子级硝酸及硝酸银生产线废气处理设施及排气筒DA001（二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收）
	排气筒DA001标识牌
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	超细银粉废气处理设施及排气筒DA002
（二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附）
	罐区、污水处理站、危险废物贮存库废气处理设施及排气筒DA003（氧化吸收+碱吸收+生物除臭）
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	超细银粉废气处理设施及排气筒DA004
（布袋除尘）
	污水处理站三效蒸发器排放口DA005


图2.2-6  废气处理设施照片
本次评价收集了2024年竣工环保阶段性验收监测数据和自行监测数据，对废气的监测结果分析如下：
（1）有组织排放监测结果：

①DA001排气筒出口处的氮氧化物最大浓度为79mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别限值要求；

②DA002排气筒出口处甲醛的浓度为未检出，满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业要求；非甲烷总烃最大浓度为0.68mg/m3，最大速率为1.82×10-3kg/h，满足DB35/1782-2018排放限值。
③DA003排气筒出口处的氮氧化物最大浓度为未检出，满足GB31573-2015表4特别限值要求；氨最大浓度为0.42mg/m3，最大速率为0.008kg/h，满足GB31573-2015表4及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值；非甲烷总烃最大浓度为2.83mg/m3，满足DB35/1782-2018表1其他行业排放限值。

④DA004排气筒出口处的颗粒物最大浓度为1.014mg/m3，最大速率为0.00152kg/h，满足GB31573-2015表4排放限值。

⑤DA005排气筒出口处非甲烷总烃最大浓度为0.66mg/m3，最大速率为3.13×10-5kg/h，满足DB35/1782-2018表1其他行业排放限值。
由于技改项目拟依托现有电子级硝酸及硝酸银生产线废气处理设施“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”，并依托其排气筒DA001排放。故本次重点回顾该废气处理措施，工艺流程图详见2.2-7。

现有废气处理设施配套风机为变频风机，最大设计规模为15000m3/h，根据现场对该风机实际调节情况调查，结合上述2024年竣工环保阶段性验收监测数据DA001排气筒的实测废气量，平均风量为2170m3/h，满负荷情况下考虑风管、设备漏风等存在过程损失，现有风机调节风量为3000m3/h，风机余量约12000m3/h可调节，用于技改项目废气收集。
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图2.2-7  电子级硝酸及硝酸生产线废气（DA001）治理措施图
（2）无组织排放监测结果：

二号车间旁监控点非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1标准厂区内监控点浓度限值。
厂界无组织监控点氮氧化物、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值标准；氨满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5标准限值；非甲烷总烃浓度满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）中厂界无组织排放监控浓度限值。
2.2.4.3固体废物

厂内规范设置了1个危险废物贮存库和一般固废贮存库，危险废物贮存库建筑面积约144m2。现有工程需委外处置的危险废物精馏残液、除杂渣、机修废机械油、化验室废试剂及药品、废包装袋（桶）、含银废水预处理设施污泥、含银废液三效蒸发器残渣、废超滤膜、反渗透膜、有机废气处理废活性炭、污水处理站污泥、废乙醇等。企业现阶段危险废物委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置。现有工程固体废物产生及处置情况见表2.2-9和图2.2-9。

厂区内设置一定数量的垃圾桶收集生活垃圾，由环卫部门统一清运处置。

表2.2-9  现有工程固体废物产生及处置情况一览表
	固废类别
	名称
	来源
	主要组分
	废物类别及代码
	年产生量（t/a）
	处置方式

	危险废物
	精馏残液
	电子级硝酸生产线
	硝酸及杂质
	HW34

261-057-34
	2
	厂内已设置1间危险废物贮存库，危险废物委托邵武绿益新环保产业开发有限公司统一处置

	
	除杂渣
	硝酸银生产线
	含Ag、Cu、Sb、Pb等金属杂质
	HW49

900-047-49
	0.054
	

	
	精馏残液
	超细银粉生产线
	含脱氢抗坏血酸、乙醇、银的残液
	HW11
900-013-11
	29.67
	

	
	机修废机械油
	机修
	废机油
	HW08
900-249-08
	0.5
	

	
	化验室废试剂及药品
	化验室
	废试剂及药品
	HW49

900-047-49
	0.05
	

	
	废包装袋（桶）
	原料脱包
	废包装桶
	HW49

900-041-49
	0.3
	

	
	污泥
	含银废水预处理设施
	含氧化银的污泥
	HW49

772-006-49
	7
	

	
	含银废液三效蒸发器残渣
	含银废液三效蒸发器
	含脱氢抗坏血酸、无机盐、银的残渣
	HW49

772-006-49
	1330
	

	
	废活性炭
	活性炭装置
	废活性炭
	HW49

900-039-49
	16.3
	

	
	蒸发器残渣
	污水处理站
	硝酸铵、硝酸钠及微量银的残渣
	HW49

772-006-49
	43
	

	
	废超滤膜、反渗透膜
	
	废超滤膜、反渗透膜
	HW13

900-015-13
	0.6
	

	
	污泥
	
	含脱氢抗坏血酸、乙醇等污泥
	HW49

900-000-49
	40
	

	危险废物小计
	1462.319
	/

	一般工业固体废物
	废反渗透膜
	去离子水站
	/
	一般工业固体废物
	0.2
	厂内已设置1间一般固废贮存库，后续送至工业填埋场

	生活垃圾
	废纸、废塑料等
	员工生活
	/
	生活垃圾
	31.2
	环卫部门统一清运

	全厂合计
	31.4
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	危险废物贮存库和一般固体废物贮存库
	危险废物贮存库标识
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	危险废物贮存库地面防腐防渗措施
	危险废物贮存库分区标识
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	危险废物贮存库截流沟
	危险废物废气收集管道


图2.2-9  固体废物处理设施
2.2.4.2废水

三效蒸发器冷凝液、含银废水预处理系统排水、各废气处理塔排水、喷射泵废水、化验室废水、循环冷却水等进入厂区污水处理站处理。污水处理站采用“中和沉淀+一级A/O+二级A+MBR工艺”工艺处理，出水进入UF+二级RO反渗透系统后产水回用，浓水去三效蒸发器处理，冷凝液返回生化处理系统处理。超滤反渗透产生的回用水达到《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准后回用于超细银粉生产系统。去离子水站浓排水、初期雨水经沉淀后达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1（间接排放标准）后排入江阴污水处理厂。生活污水经化粪池处理后经生活污水排放口排入园区污水处理厂。
根据2024年竣工环保阶段性验收监测数据和自行监测数据：现有工程生产含银废水、各废气处理塔排水、喷射泵废水、循环水站间接冷却排水、化验室废水等经处理后回用到工艺上及各个洗涤塔，车间含银废水预处理设施出口总银满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中车间或生产设施废水排放口限值标准；去离子水站排水、污染区初期雨水各污染物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放标准限值。
厂区现有废水处理设施详见图2.2-8。
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	废水处理设施
	二号车间外集液池
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	初期雨水池
	一般污水排放口DW003
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	在线监测小屋
	在线监测设备（流量、pH、COD、氨氮）
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	雨水排放口DW005
	各股废水管道标识


图2.2-8  废水处理设施照片
2.2.4.4地下水

（1）分区防渗：根据竣工环保阶段性验收报告，污水处理站各构筑物、废水输送管道铺设管沟、初期雨水池、危险废物贮存间、含银废水预处理系统等重点防渗区已经落实了相应防渗措施，满足环评要求。
（2）防渗措施运行效果：企业在厂区南侧、污水处理站、厂区西侧场地分别设置了地下水观测井D1、D2、D3，如图2.2-10所示。验收监测期间对其中3处地下水观测井水质进行了监测，根据监测结果，各水质监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类水质标准，说明防渗措施运行效果良好。

（涉及商业机密，进行删除）
图2.2-10  污染防治分区及地下水监控井位布置图

2.2.4.5噪声

实际生产过程产生的噪声源与环评主要产生噪声源基本一致，根据验收期间企业厂界噪声监测结果，企业厂界昼、夜间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。
2.2.4.6环境风险
（1）公司已制定突发环境事件应急预案，并通过福州市福清生态环境局应急预案备案（备案文号为350181-2024-017-M），企业配备了应急设施器材，应急物资等与区域应急资源进行共享联动，企业厂区已设置事故废水应急联动管道等相关设施，拟与园区事故废水收集、暂存系统联通，实现与园区应急系统联防联控。

（2）事故废水通过事故应急池进行收集暂存，事故应急池容积为1537m3（大于环评批复要求的1400m3），并配套建设截断阀及排水设施。厂区雨水总排放口设截断阀等设施，配备切换阀门。

（3）企业制定了相关环境管理制度，配套了报警系统、事故废水截流、导流管网和控制等措施或设施。

厂区环境风险防范设施详见表2.2-10和图2.2-11。
表2.2-10  现有厂区环境风险防范设施一览表
	序号
	设施名称
	设置情况

	
	
	

	1
	初期雨水收集池
	设置初期雨水池1座，容积429m3

	2
	事故水池
	设置事故水池1座，容积1537m3，配套切换阀门

	3
	雨水监控池
	设置雨水监控池1座，容积525m3，配套切换阀门

	4
	地下水监控井
	在厂区污水处理站等附近设置地下水监控井共3处
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	有毒气体报警系统
	应急物资仓库
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	罐区围堰
	雨水监控池
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	事故水池
	地下水监测井


图2.2-11  环境风险防治措施

2.2.5污染源及排放情况分析
2.2.5.1废气污染源及排放情况

（1）有组织废气排放情况：结合现有工程验收各污染源监测数据，有组织大气污染源核算详见表2.2-11。

（2）无组织废气排放情况：根据环评核算数据，详见表2.2-12。
表2.2-12  无组织废气排放情况一览表

	序号
	污染源
	污染物
	年排放量t/a

	1
	二号车间
	颗粒物
	0.072

	
	
	氮氧化物
	0.333

	
	
	甲醛
	0.001

	
	
	非甲烷总烃*
	0.01

	2
	污水处理站
	氨
	0.267

	
	
	非甲烷总烃
	0.034

	/
	无组织废气合计
	颗粒物
	0.072

	
	
	氮氧化物
	0.333

	
	
	氨气
	0.267

	
	
	甲醛
	0.001

	
	
	非甲烷总烃*
	0.044


注：*非甲烷总烃含甲醛、乙醇。
表2.2-11  现有工程有组织废气排放情况
	序号
	污染源

名称
	废气量Nm3/h
	治理措施
	污染物排放情况
	排放
	排放时间h/a
	排放规律
	备注

	
	
	
	
	污染物名称
	kg/h
	mg/m3
	
	
	
	

	1
	电子级硝酸生产线
	2170
	二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收
	氮氧化物
	0.187
	79
	Φ600mm，H=25m
	5550
	连续
	DA001

	2
	含银废液三效蒸发器不凝气、超细银粉反应废气等
	2442
	二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附
	非甲烷总烃
	1.82×10-3
	0.68
	Φ600mm，H=25m
	1800~6000
	连续
	DA002

	
	
	
	
	甲醛
	＜1.3×10-3
	<0.5
	
	
	
	

	3
	罐区废气、污水处理站生化系统废气、危险废物贮存库废气
	5628
	氧化吸收+碱吸收+生物除臭
	氮氧化物
	<0.012
	<2
	Φ600mm，H=15m
	7200
	连续
	DA003

	
	
	
	
	氨
	2.37×10-3
	0.42
	
	
	
	

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.016
	2.83
	
	
	
	

	4
	超细银粉抗坏血酸废气
	1274
	布袋除尘
	颗粒物
	0.00152
	1.014
	Φ450mm，H=25m
	600~4800
	间歇
	DA004

	5
	污水处理站配套的三效蒸发器废气
	36
	/
	非甲烷总烃
	3.13×10-5
	0.66
	Φ300mm，H=15m
	7200
	连续
	DA005

	/
	有组织合计（年合计）
	10410
	/
	颗粒物
	0.0073t/a
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	氮氧化物
	1.124t/a
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	氨气
	0.017t/a
	/
	
	
	
	

	
	
	
	
	非甲烷总烃*
	1.124t/a
	/
	
	
	
	


2.2.5.2废水污染源及排放情况

现有工程废水处理设施为间接排放，验收期间实际排水量较小，根据在线监测数据，废水排放量未检出，从废水监控池的采样数据表明，COD最大浓度为39mg/L、氨氮最大浓度为1.92mg/L。现有工程按环评数据核算，全厂废水年排放量为3.63万t/a，现有工程各股废水具体详见下表2.2-13~14。
表2.2-13  现有工程各股废水排放量一览表
	序号
	废水性质
	污染源名称
	排放量（m3/a）
	去向

	1
	生产废水
	硝酸银生产线减压蒸馏冷凝液
	1350
	厂区污水处理站处理后回用

	2
	
	超细银粉生产线洗涤废水
	61920
	

	3
	环保工程
	废气处理设施排水
	3300
	厂区污水处理站处理后回用

	4
	公辅工程
	水环真空泵排水
	1000
	厂区污水处理站处理后回用

	5
	
	化验室排水
	150
	

	6
	
	循环水站排水
	17280
	

	7
	
	去离子水站浓排水
	5700
	沉淀后排入江阴污水处理厂

	8
	
	初期雨水（预估量）
	10800
	

	9
	
	生活污水
	2496
	化粪池处理后排入江阴污水处理厂


表2.2-14  废水污染物排放情况表
	类别
	污染物
	全厂排放量
	环评批复污水排放量

	废水
	废水量（m3/a）
	18996
	36276

	
	CODCr（t/a）
	0.950
	1.814

	
	氨氮（t/a）
	0.095
	0.181


2.2.6现有工程污染物排放总量

现有工程排放量汇总详见表2.2-15，经核对，现有工程排放总量未超过环评批复量。
表2.2-15  现有工程污染物排放量汇总  单位：t/a
	类别
	项目
	污染物
	排放量t/a
	环评批复量t/a

	废气
	有组织排放
	颗粒物
	0.0073
	/

	
	
	氮氧化物
	1.124
	/

	
	
	非甲烷总烃
	1.124
	/

	
	无组织排放
	颗粒物
	0.072
	/

	
	
	氮氧化物
	0.333
	/

	
	
	氨气
	0.267
	/

	
	
	甲醛
	0.001
	/

	
	
	非甲烷总烃*
	0.044
	/

	
	合计
	颗粒物
	0.0793
	0.198

	
	
	氮氧化物
	1.457
	2.415

	
	
	氨气
	0.267
	0.525

	
	
	甲醛
	0.001
	0.003

	
	
	非甲烷总烃
	1.168
	1.924

	废水
	生产废水+生活污水
	废水量（m3/a）
	18996
	36276

	
	
	COD
	0.950
	1.814

	
	
	氨氮
	0.095
	0.181

	固体废物*
	一般工业固废
	一般工业固废
	0.2
	0.2

	
	危险废物
	危险废物
	1462.319
	1462.319

	
	生活垃圾
	31.2
	31.2


注*：固体废物均得到有效处置，表格中为产生量。
2.2.7 环评审查意见落实情况

根据“榕融环评〔2022〕1号”已建已验工程环评批复（附件5），原环评审查意见落实情况详见表2.2-16。

表2.2-16  环评批复文件要求落实情况对照表
	序号
	环评批复要求
	实际建设情况
	落实情况分析

	1
	严格按照《报告书》提出的本项目总平面布局要求建设生产装置、罐区及环保设施等配套工程。

项目卫生防护距离为车间二外延100米、污水站外延100米范围。你公司应将本项目卫生防护距离报告福清市规划部门和江阴港城经济区管委会，在本项目卫生防护距离范围内不得规划建设居住区、学校、医院等环境保护敏感目标。
	按环评提出的总平面布局进行建设，卫生防护距离车间二外延100米、污水处理站外延100米范围未建设居住区、学校、医院等环境保护敏感目标。
	已落实

	2
	实行雨污分流、清污分流。生活污水(经化粪池处理达标)、去离子水站排水、循环水站排水、初期雨水(经沉淀处理并监控达标)排入福建华东水务有限公司所属江阴污水处理厂厂前配套管网，排放口按规范安装在线监测系统并与生态环境部门联网，在线监测指标为流量、pH、COD、氨氮。

超细银粉一道洗涤废水经含银废液三效蒸发器(处理能力：3t/h)蒸发，蒸汽经除雾器再进入冷凝器产生的冷凝液；硝酸银生产线蒸馏冷凝液和超细银粉二、三道洗涤废水经含银废水预处理系统(处理工艺：中和+混凝+沉淀，处理能力：10t/h)预处理后的上清液；各废气处理塔排水、水环真空泵废水、化验室废水。上述废水排入污水处理站处理(处理工艺：中和混凝沉淀+一级A/O+二级A+MBR工艺，生化处理系统处理能力：15t/h)，处理后排入“UF+二级RO系统”(处理能力：15t/h)处理，产水回用于生产，产生的浓水进入污水处理站配套的三效蒸发器(处理能力：3t/h)蒸发处理，无法利用的残渣应严格按照危险废物管理要求委托有相应处置资质的单位统一处置。严格实施含银废水零排放。
	厂区雨污水采用明管明沟，建设雨污、清污分流收集系统。污水排放口已按规范安装在线监测系统。

①因超细银粉生产工艺调整，超细银粉一道洗涤废水先经超滤去除PVP后再去含银废液三效（处理能力3t/h）蒸发，冷凝液去污水处理站处理；

②硝酸银生产线蒸馏冷凝液、超细银粉二、三道洗涤废水去含银废水预处理系统处理后再去污水处理站处理；

③废气处理塔排水、喷射泵废水、循环冷却水站间接冷却排水、化验室废水及含银废水进入污水处理站处理，污水处理站生化处理系统处理能力16.7t/h，生化出水进入UF+二级RO系统处理，浓水进入污水处理站配套的三效蒸发器（处理能力3t/h）蒸发处理；

④经化粪池处理后的生活污水经过生活污水排放口排入江阴污水处理厂；

⑤去离子水站排水及收集的初期雨水进入沉淀池处理后经监控池监控达标后排入福建华东水务有限公司所属江阴污水处理厂厂前配套管网，排放口已按规范安装在线监测系统并与生态环境部门联网，在线监测指标为流量、pH、COD、氨氮。
⑥无法利用的蒸馏残渣严格按照危险废物管理要求委托邵武绿益新环保产业开发有限公司进行处置。严格实施含银废水零排放。
	已落实

	3
	项目生产过程中产生的工艺废气应按照《报告书》提出的治理措施进行处理和排放。硝酸银溶银废气(氮氧化物)(先经双氧水预洗塔处理)和电子级硝酸生产废气(氮氧化物)共同经“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”处理达标后，通过25米高排气筒(DA001)排放；含银废液三效蒸发器不凝气、超细银粉反应废气(氨、甲醛、非甲烷总烃)(先经氨回收塔回收氨气)和分散废气、乙醇精馏不凝气、干燥废气(氨、甲醛、非甲烷总烃)共同经“二级水吸收+二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附”处理达标后，通过25米高排气筒(DA002)排放；罐区废气、污水处理站生化系统废气和危险废物间废气(氨、非甲烷总烃、氮氧化物)经“集气+氧化吸收+碱吸收+生物除臭”处理达标后，通过15米高排气筒(DA003)排放。超细银粉抗坏血酸投料废气、破碎、包装废气(颗粒物)经各自布袋除尘器处理达标后，汇同通过一根25米高排气筒(DA004)排放；污水处理站配套的三效蒸发器蒸发气(氨、非甲烷总烃)经收集后，通过15米高排气筒(DA005)排放。

各生产装置区、罐区等工艺废气无组织排放废气，应严格落实《报告书》提出的防范措施，确保厂区内挥发性有机物等无组织废气排放达到限值要求。
	超细银粉装置因工艺原因取消了氨水使用，因此生产过程无氨气产生取消氨回收塔建设。分散废气、乙醇精馏不凝气、干燥废气经二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理后由DA002排放。其余与环评批复一致。

车间已密闭，储罐区废气经废气处理装置处理后外排
	已落实

	4
	选用低噪声型设备并合理布局，采取有效的隔声、减振等措施降低设备噪声排放，厂界噪声应达标。
	已采用低噪声设备，并采用消声、隔声、减震和个体防护等措施以降低厂界噪声
	已落实

	5
	固体废物应分类管理。去离子站废反渗透膜应外运综合处置；精馏残液、除杂渣、含银废液三效蒸发器残渣、废活性炭、机修废机械油、化验室废试剂及药品、废包装袋(桶)、含银废水预处理设施污泥、废超滤膜、反渗透膜等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)设置危险废物贮存场所(300平方米)并设立危险废物标识，委托有相应处置资质的单位统一处置，跨省转移危险废物需经环保部门许可同意，省内转移危险废物应向环保部门备案。生活垃圾委托环卫部门及时清理外运。污水处理站生化污泥暂按危险废物管理，待鉴定后若不属于危险废物，按一般工业固体废物处理。生活垃圾委托环卫部门及时清理外运。
	危险废物委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置。

①已建一座17m×20m的危险废物贮存库，总面积为340m2，危险废物间四周设置导流沟和集水池，用泵并入废水总管。危险废物贮存库废气经活性炭吸收处理。

②已建一座36m2一般固体废物临时场所储存一般工业固体废物。

③生活垃圾委托环卫部门及时清理外运。
	已落实

	6
	严格落实《报告书》提出的对地下水环境、土壤等防治措施和监控要求，做好污染分区防治和防渗等工作。建立土壤和地下水污染隐患排查制度，保证持续有效防止厂区内有毒有害物质渗漏、流失、扬散问题。项目运行后落实污染物排放与环境质量跟踪监测计划，确保不对土壤、地下水环境造成影响，并按规定公开相关信息。
	危险废物贮存库属于特殊防渗区，新建工程危险废物贮存间采用P8抗渗混凝土，地面采用涂抹环氧沥青防腐蚀涂层，厚度=5mm。车间二、洗桶车间、中试车间、仓库三、仓库四采用P6抗渗混凝土，地面采用涂抹环氧沥青防腐蚀涂层，厚度=5mm。废水收集池、水沟、初期雨水池属于重点防渗区，项目采用P6抗渗混凝土，池体各构件表面均用20厚1:2防水水泥砂浆粉刷，池体与池内水，地下土有接触的构件表面均采用涂抹环氧沥青防腐蚀涂层，厚度=0.3mm。项目在厂区内共设置3个地下水监控井。
	已落实

	7
	严格做好环境风险防范工作。认真落实《报告书》关于环境风险防范的要求，配套建设相应的防范设施(措施)；建立环保管理制度、意外事故防范措施及安全防范措施，建立环境风险三级防控和应急体系并与江阴港城经济区的衔接，包括响应级别、响应联动程序和环境风险事故监测体系。加强危险化学品在使用和贮运过程中的管理，制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，防止环境风险事故发生。建设一座1400立方米事故应急池、一座400立方米初期雨水收集池，一座500立方米雨水监控池。
	①工程已编制应急预案，并于2024年4月24日通过福州市福清生态环境局备案。

②全厂设置事故水池一座，有效容积约1537m³，并配套自动雨水切换阀门；项目事故应急池容积能够满足风险防控要求。1座初期雨水池，429m3，1座雨水监控池，有效容积为525m3；
③在辅助用房建设应急物资库配套设置相应的应急物资。
	已落实

	8
	本项目纳入排污许可管理。
	2023年11月取得排污许可证（编号：91350181MA321XNT31001V）
	已落实

	9
	①生产废水排放执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表1水污染物间接排放限值；生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，其中，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级限值。

②废气(颗粒物、氮氧化物、氨)有组织排放执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表3大气污染物排放限值；废气(甲醛、非甲烷总烃)有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表1其他行业排放标准；

废气(颗粒物、氮氧化物)厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；废气(甲醛、非甲烷总烃)厂界无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表3企业边界监控点浓度限值；废气(氨)厂界无组织排放执行《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值。

废气(非甲烷总烃)厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A的表 A.1中特别排放限值。

③厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类限值；施工期场界噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)限值。
	验收监测期间，项目生产含银废水、各废气处理塔排水、喷射泵废水、循环水站间接冷却排水、化验室废水等经处理后回用到工艺上及各个洗涤塔，车间含银废水预处理设施出口总银满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中车间或生产设施废水排放口限值标准；去离子水站排水、污染区初期雨水各污染物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放标准限值。各大气污染因子均达标排放。厂界噪声均能达标。
	已落实

	10
	根据《报告书》关于本项目主要污染物排放总量计算结果：化学需氧量<1.814吨/年，氨氮<0.181吨/年；氮氧化物≤2.415吨/年，V0Cs≤1.924吨/年。碳排放≤21603.179tCO2e。

本项目投产前，上述化学需氧量、氨氮、氮氧化物和VOCs排污权指标应通过总量确认并按规定程序取得。
	2023年福州市福清生态环境局对项目新增主要污染物总量指标予以确认（融环保函〔2023〕49号）：化学需氧量<1.814吨/年，氨氮<0.181吨/年；氮氧化物≤2.415吨/年，VOCs≤1.924吨/年。目前已从总量交易平台购买了化学需氧量、氨氮、二氧化硫总量。挥发性有机物已从福州市福清生态环境局予以调配。
	已落实


2.3排污许可证执行情况

2023年11月建设单位取得排污许可证（附件3）。

2.4现有工程存在问题
根据现场踏勘调查情况，厂区环保设施标识及标识内容有错误，具体如下：
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	废水排放口DW003应标明污染物种类
	废气排放口标识牌位置不合适，距离实际排放口较远，且编号与排污许可不符，应为三效蒸发器不凝气排放口DA005


表2.4-1  现场环保问题照片

上述问题应在技改项目排污许可重新申领前整改完成。厂内其他废水、废气、噪声、固体废物环保设施已落实到位，产生的污染物均可达标排放。企业应加强环保治理设施的运行管理和维护，确保各环保设施正常运转，确保污染物稳定达标排放。
2.5厂区平面布置

厂区平面布置图详见图2.1-1。

2.6技改项目工程概况
2.6.1基本情况

项目名称：新能源纳米材料原料适应性技改项目
建设单位：福建富轩科技有限公司
建设地点：福建省福州市福清市江阴镇南曹村666号（现有厂区内）
建设性质：技改项目
项目总投资：800万元，环保投资总额约为15万元，占项目总投资的1.9%

项目占地面积：1000m2        年操作时间：7200h，按四班三运转

人员配备及工作时限：总定员：16人（由现有生产工人调配，不新增人员）；按四班三运转，年操作时间：7200h

计划建设工期：2026.5~2027.5，实际以环评等手续批复后实施

2.6.2产品方案
技改项目产品方案如表2.6-1。
表2.6-1  技改项目主要产品方案
（涉及商业机密，进行删除）
技改项目主要产品高纯银粉满足国家产品质量标准《银锭》（GB/T 4135-2016）1号银标准，全部自用于现有工程硝酸银生产线原料的投入，副产品氯化银满足行业产品质量标准《氯化银》（YS/T 1677-2023）外售。技改项目实施后全厂产品方向流向图详见图2.6-1（蓝体字表示本次技改项目），产品质量标准详见表2.6-2。

（涉及商业机密，进行删除）
图2.6-1  产品方案流向图

表2.6-2  主要产品质量标准对照一览表

	标准
	牌号
	IC-Ag99.99
	IC-Ag99.95
	IC-Ag99.90
	备注

	GB/T4135-2016银锭
	Ag
	99.99
	99.95
	99.90
	本次技改项目生产高纯银粉质量标准为牌号IC-Ag99.99（1号银）

	
	杂质含量%（质量分数），不大于
	Cu
	0.0025
	0.025
	0.05
	

	
	
	Pb
	0.001
	0.015
	0.025
	

	
	
	Fe
	0.001
	0.002
	0.002
	

	
	
	Sb
	0.001
	0.002
	-
	

	
	
	Se
	0.0005
	-
	-
	

	
	
	Te
	0.0008
	-
	-
	

	
	
	Bi
	0.0008
	0.001
	0.002
	

	
	
	Pd
	0.001
	-
	-
	

	
	杂质总量不大于
	0.01
	0.05
	0.10
	


2.6.3工程组成

技改项目在现有厂区已建二号车间内新建，主要组成及建设内容详见表2.6-3。

表2.6-3  技改项目主要组成及建设内容一览表
（涉及商业机密，进行删除）
2.6.4总平面布置及环境合理性分析
技改项目不新增用地，在现有厂区二号车间建设生产装置，主要污染源为装置产生的废气、废水，办公区位于主导风的上风向，可减少车辆尾气、噪声对办公区的影响。根据场地周围环境和外部运输条件，厂区西南部设置物料出入口，地理位置接近罐区、仓库，方便装卸物料，可有效降低运输潜在的环境风险，厂区平面布置图详见图2.6-2。根据厂内地势，厂区西南侧设置初期雨水池和事故应急池，有利于污染区初期雨水通过自流（设抽水泵备用）进入初期雨水池或事故状态下废水自流进入应急池；初期雨水池收集满后，后续雨水进入雨水监控池，收集雨水达标后再排入市政雨水管，园区市政雨水管位于西南侧。污水处理站设置在厂区南侧，厂区污水管网采用可视化管廊，污水总排口位于东南侧，雨污水管网图详见图2.6-3。
技改项目所在二号车间厂房已建设，二楼为预留车间。该车间东侧为三号车间（预留、未设置生产线）、南侧和北侧均设厂区道路、西侧为废气处理设施排气筒，且靠近厂区架空管廊，便于物料、废水、废气管道的输送衔接。二号车间二楼平面布置详见图2.6-4。

（涉及商业机密，进行删除）
图2.6-2  总平面布置图

（涉及商业机密，进行删除）
图2.6-3  厂区雨污管网图

（涉及商业机密，进行删除）
图2.6-4  车间平面布置图
2.6.5公用工程与辅助设施

2.6.5.1给水系统

（1）给水水源

本工程由工业园区生活用水管网直接提供，由生活给水管网引给水管道进入厂区，其水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求。供水压力0.3MPa，满足技改项目用水要求。

（2）全厂给水系统划分

厂区给水系统分为：生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、泡沫混合液管道系统。

①生产给水系统

主要供给生产设施、去离子水站、消防罐补水、循环水补水等生产用水、分析化验用水。供水压力为0.3MPa。厂区工业给水系统管道埋地敷设。

②生活给水系统
为厂区提供生活用水。生活给水主要供操作人员生活用水、厂前区办公楼生活用水等。供水压力为0.3MPa。厂区工业给水系统管道埋地敷设。

③循环水场

厂区设置循环水场区，提供循环冷却水，采用2台处理能力100t/h的水冷式冷水机组，配套2套横流密闭冷却塔，厂内冷却水塔区由循环水冷却加压系统、水质处理系统（包括加药、加次氯酸钠、旁流水处理系统）和循环水排污水系统组成，各装置所用循环水靠余压经管道回至冷却塔，冷却后的水汇入冷水池，经渠道流入吸水池，由循环水泵通过吸水管道将吸水池的水加压送至各装置使用。水质处理系统包括加药系统、加氯系统和旁流水处理系统。循环水排污水系统主要收集循环水排污水、过滤器排污水、水池溢流和放净水。

技改项目循环水用量为0.042t/h，拟依托现有工程循环水场，现有工程循环水用量为57.6t/h，剩余规模为142.4t/h，技改项目循环水用量为0.042t/h，仅占剩余规模的0.3%，故依托可行。现有循环冷却水场排水量为3个月排放1次，单次废水排放量为2.5m3。由于技改项目用量小，故不改变排放频次，不新增排放量。
④消防给水系统

厂内设消防泵房及2座400m3消防水罐，设置室外消防稳高压系统。室外消火栓：35L/s，室内消火栓：10L/s。变配电房配置自动喷水灭火系统，按仓库危险性II级设计，喷水强度8.0L/min.m2，最不利点工作压力大于0.10Mpa。
2.6.5.2排水系统

厂区排水系统划分为：生产污水系统、生活污水系统、清净雨水排水系统、初期雨水系统、清净下水排水系统，采用雨、污分流排水体制。

（1）生产废水系统

技改项目工艺废水经厂内污水设施处理后回用。去离子水站排水（技改项目不新增）进入沉淀池处理，经监控池监控达标后通过工业污水排污口排入江阴污水处理厂。

（2）生活污水系统

来自界区内生活污水（技改项目不新增）经化粪池收集处理后，经生活污水排污口排入江阴污水处理厂。

（3）初期雨水系统

本系统主要用于收集污染区域地面初期雨水（技改项目不新增），场地内设1个429m3的初期雨水池，1座雨水监控池，有效容积为525m3，配套雨水收集管网、初期雨水切换阀门，初期雨水通过重力流收集在初期雨水池，经沉淀处理、监控达标后通过工业废水排污口排入园区污水处理厂。后续清净雨水通过电动切换转换阀门，排入园区雨水管网。初期雨水切换事宜图见图2.6-5。

（4）清净雨水系统

清净雨水管网采用重力流系统，埋地（明沟）敷设，接入市政管网前设置雨水监控池，经分析达标后排入厂外市政雨水管网；如分析不达标，经泵提升后输送至沉淀池处理达标后排入市政污水管网。雨水管网出厂区时设置消防废水可切换至事故池的设施，阀门切换控制在界区控制室进行。
（涉及商业机密，进行删除）
图2.6-5  初期雨水切换示意图
（5）事故污水收集系统

厂区设1座事故水池，有效池容1537m3。事故水池设置2台强自吸提升泵，1用1备（其中一台为柴油机备用泵），事故废水提升送污水处理站处理。

2.6.5.3供热系统
技改项目蒸汽由园区蒸汽管网提供，国能（福州）热电有限公司单台机组（一用一备）具备高压供热（42MPa/420℃）能力100t/h，中压供热（2.1MPa/300℃）能力200t/h，中排低压供热（0.9MPa/300℃）能力290t/h，合计供热能力590t/h。
2.6.5.4供气系统
设1座空压机房内设3台90kW风冷螺杆式空气压缩机，为生产设备及仪表提供压缩空气。

2.6.5.5供电系统
由当地供电部门各引一路10KV高压电源进入厂区，以电缆埋地敷设引至变配电房。经变压器转换后，由低压配电柜引出三相五线380/220V电源向用电车间。配电房设1台2000kVA干式变压器，同时设1台500kW柴油发电机组作为其备用电源。高压系统电压等级为10KV，低压系统电压等级为～220/380V。

2.6.5.6去离子水站

厂区设去离子水站，采用二级反渗透处理工艺（RO-MB反渗透）制备去离子水，去离子水得率约75%，去离子水制备能力15m3/h。去离子水站进水为普通工业用水，电导率低于100us/cm，出水要求电导率低于0.1us/cm。去离子水站为满足工艺生产对水质的要求，需去除原水中的盐类、颗粒、胶体、微生物等杂质，主要包括预处理系统、RO系统、MB系统、管件和电控五大部分。

技改项目去离子水用量约为0.6t/h，拟依托现有工程去离子水站，现有工程去离子水用量为0.82t/h，剩余规模为14.18t/h，占剩余规模的4.2%，故依托可行。
2.6.5.7辅助生产设施
（1）维修间：依托厂区维修间，主要承担全厂设备的检验和维修，机修厂房保障一般的机加工和焊接等工作，可依托用于技改项目的中、小修。

（2）化验室：依托厂区综合楼化验室，其主要任务是对各种进厂的原料和辅助原料进行检验，对装置产品和出厂产品进行定期测定及杂项分析，可依托用于产品分析化验。

2.6.5.8物料运输及储运系统
技改项目储运物料主要为固体原料3号银锭、氯化钠，主要产品高纯银粉厂内自用。原料采用汽车运输的方式，全年运输量约为1117t/a。3号银锭存储在厂区现有的贵金属仓库，氯化钠、氢氧化钠储存在现有的综合仓库。原料电子级硝酸来源于厂内自产，依托储存于厂区现有的罐区电子级硝酸储罐，依托储罐设施具体见表2.6-4。产品高纯银粉储存于厂区现有的贵金属仓库。危险废物储存在危险废物贮存库，定期委托有资质单位转运、处置。

表2.6-4  储运设施设备及最大储存量一览表

（涉及商业机密，进行删除）
2.6.6主要原辅材料及能源消耗

2.6.6.1原辅材料用量

技改项目所需水、电、气等消耗及供应详见表2.6-5。

表2.6-5  技改项目原辅材料及动力消耗一览表

（涉及商业机密，进行删除）
技改项目主要以外购的银锭作为原料，外购银锭满足国家标准《银锭》（GB/T4135-2016）IC-Ag99.90牌号（3号银），销售银锭厂家需提供分析材料，严格控制银纯度不低于99.9%以及杂质成分，控制化学成分见表2.6-7，使所销售的银锭满足产品质量标准，且禁止以回收废催化剂、废杂银为原料。
原料工业级硝酸浓度为65%，暂无国家质量标准，参照《工业硝酸 稀硝酸》（GB/T337.2-2014）制定企业电子级硝酸质量控制指标，见表2.6-7。

表2.6-6  IC-Ag99.90牌号银锭化学成分
	牌号
	化学成分/%

	
	银含量（质量分数）不小于
	杂质含量（质量分数），不大于

	
	
	Cu
	Pd
	Fe
	Sb
	Se
	Te
	Bi
	杂质总量

	IC-Ag99.90（3号银）
	99.90
	0.05
	0.025
	0.002
	-
	-
	-
	0.002
	0.1


表2.6-7  电子级硝酸质量控制指标

	序号
	指标项目
	单位
	指标

	1
	外观
	无色透明液体

	2
	硝酸（HNO3）的质量分数
	wt%
	≥65

	3
	亚硝酸（HNO2）的质量分数
	wt%
	≤0.1

	4
	灼烧残渣
	wt%
	≤0.01


2.6.6.2理化性质
技改项目产品、原辅料理化性质详见表2.6-8。

表2.6-8  主要产品和原辅材料物化性质一览表
	序号
	名称/CAS号
	分子式/分子量
	物化特性
	燃烧爆炸性
	毒理毒性
	是否为危化品

	1
	银

7440-22-4
	Ag

107.87
	外观与性状：灰白色金属；熔点：960.5℃；沸点：1950℃；密度：10.5g/cm3；溶解性：不溶于水。
	/
	LD50：＞5000（小鼠经口）
	否

	2
	硝酸7697-37-2
	HNO3

63
	外观与性状：无色液体；熔点：-42℃；沸点：83℃；闪点：120.5℃；密度：1.5g/cm3；溶解性：易溶于水。
	火灾危险性：丙
	LD50：4820mg/kg（大鼠经口）；LC50：130mg/kg（大鼠吸入）
	是

	3
	硝酸银7761-88-8
	AgNO3

169.87
	外观与性状：无色透明晶体；熔点：212℃；沸点：444℃；闪点：40℃；密度：4.35g/cm3；溶解性：219 g/100 mL水。
	火灾危险性：乙
	LD50:50 mg/kg（小鼠经口）
	是

	4
	氢氧化钠1310-73-2
	NaOH

40
	外观与性状：无色透明晶体；熔点：318.4℃；沸点：1390℃；闪点：176-178℃；密度：2.13g/cm3；溶解性：易溶于水。
	火灾危险性：丙
	LD50：40mg/kg（小鼠腹腔）；LC50：500mg/kg（兔经口）
	是

	5
	氧化银20667-12-3
	Ag2O

231.7
	外观与性状：棕黑色结晶性粉末；熔点：300℃；密度：7.143g/cm3；溶解性：微溶于水。
	火灾危险性：乙
	LD50：2820mg/kg（大鼠经口）
	是

	6
	氯化银7783-90-6
	AgCl

143.32
	外观与性状：白色粉末；熔点：455℃；密度：5.56g/cm3；沸点：1550℃；溶解性：难溶于水。
	/
	LD50：＞50110mg/kg（大鼠经口）
	否

	7
	氯化钠7647-14-5
	NaCl

58.44
	外观与性状：无色晶体或白色粉末；熔点：801℃；沸点：1465℃；密度：2.165g/cm3；溶解性：易溶于水。
	/
	LD50：3750mg/kg（大鼠经口）
	否


2.6.7主要工艺设备

技改项目主要工艺设备详见表2.6-9。

表2.6-9  主要工艺设备一览表

（涉及商业机密，进行删除）
3工程分析
3.1装置工程分析
3.1.1工艺技术路线及原理
（涉及商业机密，进行删除）
图3.1-1  工艺技术路线图
3.1.2生产工艺流程及产污环节

（涉及商业机密，进行删除）
表3.1-1  技改项目产污环节一览表
	类别
	编号
	类别
	产污环节
	主要污染物
	去向

	废气
	G1
	制板烟气
	熔化制板
	颗粒物
	经现有“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”后通过DA001排放

	
	G2
	电解废气
	电解
	硝酸雾（以NOx计）
	

	废水
	W1
	预处理废水
	预处理
	pH、COD、SS、总氮、盐分
	经车间含银废液三效蒸发器预处理后送至现有污水处理站处理后回用

	
	W2
	洗粉废水
	洗粉
	
	

	
	W3
	清洗废水
	残极清洗
	
	送至现有污水处理站处理后回用

	固体废物
	S1
	熔化废渣
	熔化制板
	废硼砂及少量Pd、Cu、Fe等金属杂质
	工业填埋场

	
	S2
	阳极泥
	电解
	含Au、Cu、Sb等金属杂质
	委托有资质单位处置

	
	S3
	杂质沉淀
	净化
	金属氢氧化物沉淀
	

	
	S4
	废电极（阴极钛板）
	电解
	废钛板
	厂家回收

	
	S5
	废坩埚
	熔化制板
	SiO2
	

	
	S6
	废模具
	熔化制板
	SiO2
	


（涉及商业机密，进行删除）
图3.1-2  工艺流程及污节点图（1）

（涉及商业机密，进行删除）
图3.1-3  工艺流程及产污节点图（2）

3.1.3物料平衡

技改项目年工作时间为7200h，根据可研和设计单位提供的物料平衡，详见表3.1-2和图3.1-4。银平衡详见图3.1-5，由于原料3号银锭和产品高纯银粉均满足国家产品质量标准，根据表2.6-2白银的成分组成分析，全金属元素平衡详见表3.1-3。
表3.1-2  技改项目物料平衡一览表

（涉及商业机密，进行删除）
注：制板烟气中含有少量草木灰燃烧产生的二氧化碳，烘干过程会产生少量水分消耗，由于产生量很少且不是特征污染物，故上述平衡不计入。

（涉及商业机密，进行删除）
图3.1-5  技改项目银平衡图（单位：t/a）

（涉及商业机密，进行删除）
图3.1-4  技改项目物料平衡图   单位t/a

表3.1-3  技改项目金属元素平衡
（涉及商业机密，进行删除）
3.1.4污染源分析
3.1.4.1水污染源分析

根据物料平衡和化学方程式，可知各股废水中主要成分，由于工艺过程加入氯化钠对含银废水进行回收，故废水中基本不含银；结合氮元素平衡，可知废水中含氮量。具体废水产生情况见表3.1-4，各股废水源强分析如下：

（1）预处理废水W1
原料硝酸银预处理生成氧化银沉淀过程产生废水，根据物料平衡和化学方程式，废水产生量为36.67t/a，主要含硝酸钠11.81t/a，即含氮1.944t/a，经计算，主要污染因子为pH：11~12、COD：300mg/L、总氮：53030mg/L、盐分：322150mg/L，经含银废液三效蒸发器预处理后送至现有污水处理站处理后回用。
（2）洗粉废水W2
漂洗电银粉过程中产生废水W2，根据物料平衡，洗粉废水产生量为3988.93t/a，主要含反应剩余的氯化钠2.68t/a、硝酸钠33.45t/a，即含氮5.714t/a，主要污染因子为pH：3~4、COD：100mg/L、总氮：1430mg/L、盐分：9060mg/L，经含银废液三效蒸发器预处理后送至现有污水处理站处理后回用。

（3）清洗废水W3
残极清洗过程中产生清洗废水W3，根据物料平衡，清洗废水产生量为337.56t/a，主要含反应剩余的氯化钠0.01t/a、硝酸钠0.05t/a，即含氮0.008t/a，主要污染因子为pH：5~6、COD：50mg/L、总氮：30mg/L、盐分：180mg/L、SS：50mg/L，送至现有污水处理站处理后回用。
表3.1-4  废水产生情况一览表

	序号
	产污

节点
	污染物

名称
	污水量m3/a
	排放

规律
	排放

时间h
	污染物
	排放

去向

	
	
	
	
	
	
	名称
	浓度mg/L
	产生量t/a
	

	W1
	预处理
	预处理废水
	36.67
	连续
	7200
	pH
	11~12
	/
	经含银废液三效蒸发器预处理后送至污水处理设施处理

	
	
	
	
	
	
	COD
	300
	0.011
	

	
	
	
	
	
	
	总氮
	53030
	1.95
	

	
	
	
	
	
	
	盐分
	321970
	11.80
	

	W2
	洗粉
	洗粉废水
	3988.93
	连续
	7200
	pH
	3~4
	/
	

	
	
	
	
	
	
	COD
	100
	0.399
	

	
	
	
	
	
	
	总氮
	1430
	5.704
	

	
	
	
	
	
	
	盐分
	9060
	36.14
	

	W3
	残极清洗
	清洗废水
	337.56
	连续
	7200
	pH
	5~6
	/
	送至污水处理站处理后回用至银粉车间清洗工序

	
	
	
	
	
	
	COD
	50
	0.017
	

	
	
	
	
	
	
	SS
	50
	0.017
	

	
	
	
	
	
	
	总氮
	30
	0.010
	

	
	
	
	
	
	
	盐分
	180
	0.061
	


3.1.4.2大气污染源分析

（1）制板烟气

中频炉为半封闭结构，制成阳极板在启动、关停工序中有少量颗粒物挥发。根据物料平衡，制板烟气颗粒物产生量为3.3t/a。技改项目制板烟尘经集气罩收集后拟通过现有“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”处理（集气罩收集效率按80%计，处理效率按90%计），则颗粒物有组织年排放量约为0.264t/a，处理后经由25m排气筒DA001排放；颗粒物无组织年排放量为0.66t/a。
（2）电解废气

电解时会产生一定的硝酸雾（以氮氧化物计），技改项目电解槽设计尺寸3.1m×2.15m×0.9m，共设置10个，电解过程产生的酸雾参照《环境统计实用手册》中介绍的方法计算酸雾的发生量，其计算公式如下：
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式中：Gz—有害物质的散发量，kg/h；

V—车间或室内风速，m/s，室内按0.4m/s；

P—常温下液体的饱和蒸气压力，mmHg。电解槽硝酸浓度为10g/L，电解温度为30~40℃，该温度下槽上方硝酸的分压较低，P(HNO3)=0.7mmHg；

F—液体蒸发面的表面积，m2，6.6m2；

M—有害物质的分子量，HNO3：63；

根据上述公式，单条电解槽产生硝酸雾（以氮氧化物计）0.1482kg/h，共设置10个电解槽，电解产生的硝酸雾（以氮氧化物计）最大产生量为1.482kg/h（10.67t/a）。
电解槽密闭性较好，依托现有负压风机管道收集，以确保电解酸雾最大捕集，评价按捕集率90%计，收集引入现有“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”进行处理，吸收效率按90%计，硝酸雾（以氮氧化物计）的有组织排放量为0.96t/a。处理后的废气经过25m高排气筒（DA001）外排至大气。未收集的部分硝酸雾（以氮氧化物计）以无组织排放的形式进入周围大气环境中，硝酸雾（以氮氧化物计）无组织排放源强为1.067t/a。
综上，各股废气拟统一收集进入现有“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”处理后，依托排气筒DA001排放，技改项目废气产生情况见表3.1-5~6。

表3.1-5  有组织废气产生情况一览表

	编号
	产污节点
	污染物名称
	有组织产生情况
	去向
	排放量t/a

	
	
	
	核算方法
	产生量t/a
	主要组分
	
	

	G1
	中频炉
	制板烟气
	物料衡算法
	2.64
	颗粒物
	现有“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”处理后依托排气筒DA001排放
	0.264

	G2
	电解槽
	电解废气
	物料衡算法
	9.6
	硝酸雾（以NOx计）
	
	0.96


表3.1-6  未收集无组织废气排放情况一览表

	编号
	位置
	污染源名称
	无组织排放情况

	
	
	
	主要组分
	瞬时最大排放量kg/h
	排放量t/a

	G1
	二号车间
	制板烟气
	颗粒物
	0.092
	0.66

	G2
	
	电解废气
	硝酸雾（以NOx计）
	0.148
	1.067


3.1.4.3固体废物污染源分析

根据物料平衡，熔化过程产生熔化废渣为5t/a，电解过程产生的S2阳极泥0.845t/a，主要成分为含Au、Cu、Sb等贵金属杂质，以及S3其他杂质氢氧化物沉淀12.054t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。此外，阴极钛板每五年更换一次，产生废电极约0.2t/5a；定期产生废坩埚、废模具，分别产生量为4t/a、3t/a，由厂家回收。
3.1.4.4噪声污染源分析

主要噪声源为各种泵类，噪声级在80～85dB（A）左右，具体详见表3.1-7。

表3.1-7  主要设备噪声源强调查清单（室内声源）   单位：dB（A）
	序号
	建筑物名称
	声源

名称
	数量
	型号
	声源强
	声源控制措施
	距室内边界
	运行

时段

（h）
	建筑物插入损失
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	声功

率级
	
	距离（m）
	声级
	
	
	声压级
	建筑物外距离（m）
	

	1
	生产装置
	物料泵
	6
	RJ50PPTT-ZB-SP
	85
	厂房隔声、距离衰减
	1
	77
	7200
	12
	65
	1
	1

	2
	
	原料泵
	3
	QBK25
	85
	
	1
	77
	7200
	12
	65
	1
	2

	3
	
	风机
	1
	RY25-25-160
	85
	
	1
	77
	7200
	12
	65
	1
	3


3.2仓储装卸及运输工程分析

外购原料3号银锭与自产硝酸银、银粉、氧化银储存于贵金属仓库；氯化钠、氢氧化钠储存于综合仓库，沸点均大于200℃，挥发性小，在储存、转移和运输过程中保持密闭的情况下异味影响不大。

工程储运过程无组织排放废气主要来自原料硝酸，依托现有厂区已建1座50m3硝酸固定顶罐，暂存所产生的大、小呼吸损失，污染物主要含有HNO3、NO2。相比于现有工程周转量3330t/a，技改项目运营期使用量较少，仅为10.26t/a，即7.33m3，无组织挥发性有机物排放量较小，经现有“氧化吸收+碱吸收+生物除臭”处理后通过排气筒DA003排放，本次评价不进行定量计算。

3.3公用工程及环保工程分析

3.3.1废气处理设施

技改项目有组织废气经过管道收集汇入一根废气总管接入现有“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”工艺处理后通过25m高的排气筒DA001排放。

（1）废水

强氧化吸收塔使用20%双氧水作为吸收剂，以保证废气中无NO，二级碱洗塔采用10%氢氧化钠作为吸收剂，二级水洗塔+强氧化吸收塔吸收效率为80%。二级碱洗塔采用10%氢氧化钠将NO2、HNO3转化为硝酸钠溶于水中，吸收效率75%，二级碱洗塔每天排放一次，一次排放4t，年排放1200t。

现有工程实际进入该废气处理设施的废气中NOx排放量为1.037t/a，环评阶段计算该量为2.065t/a，技改项目废气中NOx排放量为0.163t/a，不超过环评核算量，不新增水洗塔和碱洗塔排放频次，废气处理设施排水送至现有污水处理站处理，技改项目不新增废气处理设施排水。
（2）废气

根据3.1.4.2小节分析，现有废气处理设施处理效率为90%，技改项目废气依托该处理设施处理后排放情况详见表3.3-1。
表3.3-1  技改项目废气进入现有废气处理设施处理后排放情况

	编号
	污染物名称
	产生情况
	去除效率%
	排放情况

	
	
	风量m3/h
	污染因子
	产生量kg/h
	
	排放浓度mg/m3
	排放量kg/h
	排放量t/a

	G1
	制板烟气
	5000
	颗粒物
	0.37
	90
	7
	0.037
	0.264

	G2
	电解废气
	
	硝酸雾（以NOx计）
	1.33
	90
	27
	0.133
	0.96


3.3.2污水处理设施（依托）

1、车间预处理设施
含银废液三效蒸发器位于二号车间内，作为车间预处理设施，技改项目产生预处理废水和洗粉废水由于盐分浓度高，通过专门管道收集进入现有含银废液三效蒸发器（设计处理规模为3t/h），现有工程进入含银废液三效蒸发器水量为2.08t/h，剩余处理规模为0.92t/h，技改项目预处理废水和洗粉废水合计排放量为4025.59t/a，即0.56t/h＜0.92t/h，满足现有含银废液三效蒸发器剩余处理规模。技改项目进入三效蒸发器废水中主要含硝酸钠45.26t/a、氯化钠2.68t/a，总氮和盐分产生量分别为7.648t/a、47.943t/a。
（1）冷凝液

根据三效蒸发器设计处理效率：对于COD、总氮和盐分处理效率分别78%、96%、98.2%，三效蒸发器中蒸发蒸汽经除雾器后进入冷凝器冷凝后冷凝液约为3978t/a，总氮和盐分排放量分别为0.306t/a、0.863t/a，即COD 23mg/L、总氮77mg/L、盐分217mg/L，冷凝液经泵通过管道送入厂区污水处理站处理达标后回用。

（2）蒸发残渣

技改项目废水进入三效蒸发器中绝大部分硝酸钠、氯化钠以残渣形式存在。根据进入蒸发器的盐分为47.943t/a，去除率为98.2%，则残渣量为47.08t/a，属于《国家危险废物名录（2025年）》HW49其他废物，重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，危废代码为HW49（900-047-49），集中收集，定期委托有资质单位处置。
2、污水处理站

厂区已建污水处理站设计处理规模为16.7t/h。现有工程污水处理站实际处理规模为5.25t/h，剩余处理能力为11.45t/h。技改项目废水进入污水处理站的新增量为0.6t/h，占剩余处理量5%，主要处理工艺预处理废水、洗粉废水经含银废液蒸发器预处理后的冷凝液和清洗废水。

（1）废水：经污水处理站处理后回用，不新增排水。
（2）废气：

①生化系统废气

污水处理站处理工艺为预处理+生化处理，产生的污染物主要是水调节池、A/O生化池、污泥浓缩池及污泥脱水间等产生氨、VOCs等恶臭气体。NH3、VOCs等恶臭气体排放量一般根据同类污水设施类比估算，详见表3.3-2。针对污水处理站调节池、污泥浓缩池、污泥脱水间等产生含挥发性有机物、恶臭物质的构筑物、建筑物，目前采取加盖封闭、局部隔离及负压抽吸等措施，收集后送现有“氧化吸收+碱吸收+生物除臭”处理后15m高排气筒DA003排放。
技改项目废水进入污水处理站的新增量仅为0.6t/h，依托现有废气处理设施处理后废气排放量较少；NH3类比同类污水设施估算，排污系数取0.103mg/s·m2，现有工程已按面积进行核算，技改项目不新增面积，故本次评价不再核算新增废气量。
②三效蒸发器蒸汽
污水处理站经生化+超滤反渗透后的浓水进入三效蒸发器，浓水主要含硝酸钠、氯化钠，三效蒸发器蒸汽主要为水蒸气，通过现有一根15m高排气筒DA005排放。
（3）固体废物：
①根据污水处理工艺，现有工程将污水处理站污泥作为危险废物，危险代码为HW49（772-006-49），技改项目新增污泥量约0.44t/a，同样需委托有资质的单位处理。

②UF+二级RO系统超滤膜、反渗透膜需3年更换一次，技改项目不新增更换频次，更换的废超滤膜、反渗透膜0.6t/次，属于《国家危险废物名录（2025年）》工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂，危废代码HW13有机树脂类废物(900-015-13)，集中收集，委托有资质单位处置。

③污水处理站配套的三效蒸发器中新增蒸发残渣，主要含有硝酸钠和氯化钠，根据进入蒸发器的盐分为0.717t/a，去除率为98.2%，则残渣量为0.704t/a，属于《国家危险废物名录（2025年）》HW49其他废物，重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，危废代码为HW49（900-047-49），集中收集，定期委托有资质单位处置。
（4）噪声：各大功率水泵、风机产生的噪声，噪声级约70-85dB(A)。

3.3.3危险废物贮存库（依托）

（1）废气：技改项目危险废物依托厂区现有危险废物贮存库，在储存过程可能会产生异味，由于技改项目产生有机废液类危险废物较少，且均采用桶等密封设施储存，废气中的VOCs含量较少，本评价不定量分析。危险废物贮存库采用负压收集后纳入污水处理站配套的“氧化吸收+碱吸收+生物除臭”集中处理后15m高排气筒DA003排放。
（2）废水：在储存过程中，产生少量泄漏液，危险废物贮存库四周已设置导流沟，废液集中收集到废液池后，经提升泵至污水处理站处理。

3.3.4办公及生活设施

技改项目职工定员6人，均由现有厂区员工调配，故不新增生活污水和生活垃圾，生活垃圾建设单位应定点收集，指定人员定期清理，委托当地环卫部门定期清运至生活垃圾处理场处置。

3.3.5其他设施污染物源强分析

（1）废水

①循环水系统排水：技改项目依托现有循环水系统，已建循环水系统规模为200t/h，现有工程使用规模为57.6t/h，剩余循环水规模为142.4t/h，技改项目循环水用量0.042t/h，仅占剩余规模的0.3%，主要用于部分设备使用，循环水排水送污水处理站处理后回用，原环评已经循环水系统整体规模排水量进行核算，目前循环冷却水排水量3个月排放1次，单次废水排放量为2.5m3，由于技改项目用量小，故不改变排放频次，不新增废水排放量。
②去离子水站：

厂区去离子水站去离子水制备能力15t/h。采用二级反渗透处理工艺制备，新鲜水进入去离子水站，去离子水得率约75%，产生浓水经沉淀后排放，现有工程去离子水用量为0.82t/h，剩余规模为14.18t/h，技改项目去离子水用量为0.6t/h，仅占剩余规模4.2%，且未超过原环评计算规模2.39t/h，故本次评价不再计算新增浓水排水量。
技改项目去离子水用量少，去离子水反渗透膜仍保持1年更换1次，更换的废反渗透膜0.2t/a，为一般固废，代码900-999-99。去离子水站机泵噪声约为70-75dB（A）。

③地面清洗水：车间地面为不锈钢地板，定期拖把清洁，不冲洗，无地面冲洗废水。
④初期雨水：技改项目拟建装置位于二号车间，所依托的罐区和仓库等区域，初期雨水中可能夹带粉尘和撒漏在地面的化学品，不可直接外排。其他区域雨水较清洁，可通过雨水管网直接排入市政雨水管网。根据2.2.5.2小节，全厂初期雨水量的计算已涵盖了本技改项目收集范围，本次不再重复单独计算。厂区已建初期雨水池429m3容量可满足全厂的初期雨水收集需要。
（2）固体废物

①日常设备维护和不定期修理产生的废机油，废机油产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2025年）》，属于危险废物HW08（900-249-08），委托有资质单位处置。

②仓库拆解出的各类化学品的废包装袋（桶），产生量按0.01t/a估算，根据《国家危险废物名录（2025年）》，属于危险废物，废物代码HW49（900-041-49），委托有资质单位处置。
3.4非正常工况分析
3.4.1废气

（1）生产装置：参照HJ 2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，非正常排放是指生产过程中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。技改项目装置非正常工况下，利用氮气清扫反应釜、各罐体中的沉积物。氮气用量为4-5倍管容，主要设备中的一部分物料挥发产生废气污染物，主要成分为氮氧化物，这部分废气经现有“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”处理后通过排气筒DA001排入大气，排放源强见表3.4-1。

表3.4-1  装置非正常工况污染物排放情况一览表

	装置名称
	工况
	污染源
	排放量
	主要成分
	持续时间
	去向

	生产装置
	开车
	氮气吹扫气
	2t/h
	氮气、氮氧化物
	4h/次
	经“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”处理后通过DA001排放

	
	停车
	氮气吹扫气
	4t/h
	氮气、氮氧化物
	12h/次
	

	
	检修
	氮气吹扫气
	1t/h
	氮气、氮氧化物
	2h/次
	


（2）环保设施：非正常工况主要考虑污染物处理量较大的污染源处理设施出现故障，经分析技改项目主要废气处理设施为现有的“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”处理设施，考虑事故时处理效率降低为0，排放源强见表3.4-2。

表3.4-2  环保设施非正常工况污染物排放情况一览表

	车间
	污染物种类
	持续时间（h）
	废气产生情况

	
	
	
	废气量（Nm3/h）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）

	二号车间
	颗粒物
	1
	5000
	0.37
	74

	
	氮氧化物
	
	5000
	1.33
	267


3.4.2废水

（1）装置开停工及设备检修过程排水及非正常生产排水：装置临时性用水的排水及非正常生产排水等全部通过系统管网排入污水处理站，并限流排入后续污水处理设施，不会造成水体污染。

（2）事故状态下的消防水：技改项目在车间污染区已设置收集地沟或围堰收集消防水，并依托厂区事故应急池，废水经调节池及事故应急池收集后待生产转入正常情况下送入厂内污水处理站处理。

（3）污水处理站处理效果下降：污水处理站出水设置监控池，当出水水质符合回用标准时再回用，若出水水质不合格，就回流至均质调节池再处理或排入事故池。

非正常排放主要是指生产过程中开停车、检修、发生故障情况下污染物的排放。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系。在生产中由于正常开停车以及料想不到的操作失误而造成局部停车时，将有气体、液体等物料排出，若无严格的处理措施，往往是造成环境污染的重要因素。

3.5水平衡分析
技改项目水平衡见表3.5-1及图3.5-1，全厂水平衡详见图3.5-2。

表3.5-1  技改项目水平衡一览表
	进入水量（m3/d）
	产出水量（m3/d）

	去离子水
	14.393
	废水
	预处理废水W1
	0.122

	
	
	
	洗粉废水W2
	13.296

	反应生成水
	0.044
	
	清洗废水W3
	1.125

	原料中带水
	0.108
	
	
	

	合计
	14.544
	合计
	14.544


（涉及商业机密，进行删除）
图3.5‑1  技改项目水平衡图（单位：m3/d）

3.6技改项目污染源分类及排放汇总

技改项目废气、废水、固废、噪声排放情况详见表3.6-1~6。
（涉及商业机密，进行删除）
图3.5‑2  全厂水平衡图（图中蓝色加粗字体为技改项目部分）（单位：m3/d）

表3.6‑1  技改项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

	类别
	名称
	废水排放量
	pH
	COD
	总氮
	SS
	盐分
	排放时间h
	去向

	
	
	m3/d
	t/a
	无量纲
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a
	
	

	生产废水
	预处理废水
	0.122
	36.67
	11-12
	300
	0.011
	53030
	1.95
	/
	/
	322150
	11.80
	7200
	含银废液三效蒸发器

	
	洗粉废水
	13.296
	3988.93
	3-4
	100
	0.399
	1430
	5.704 
	/
	/
	9060
	36.140 
	7200
	

	
	清洗废水
	1.125
	337.56
	5-6
	50
	0.017
	30
	0.010 
	50.000 
	0.017 
	180
	0.061 
	7200
	进入厂内污水处理站

	
	含银废液蒸发器冷凝液
	13.418
	4025.6
	6~9
	23
	0.093
	77
	0.310
	/
	/
	217
	0.874
	7200
	进入厂内污水处理站

	技改项目废水进入污水处理站合计
	进入污水处理站生化系统
	4363.16
	6~9
	25
	0.109
	73
	0.320 
	4 
	0.017 
	214 
	0.934 
	7200
	/

	
	污水处理站生化系统处理后
	4363.16
	6~9
	0.4
	0.002
	28
	0.124 
	4 
	0.017 
	164 
	0.717 
	7200
	去UF+二级RO系统

	
	UF+二级RO系统浓排水
	1164.964
	6~9
	0.7
	0.001
	103
	0.120 
	8 
	0.009 
	615 
	0.717 
	7200
	去污水处理站三效蒸发器

	
	UF+二级RO系统产水
	3198.196
	6~9
	0.3
	0.001
	1 
	0.004 
	2 
	0.008 
	0.02
	0.00007 
	7200
	回用

	技改后全厂进入污水处理站合计
	全厂UF+二级RO系统浓排水
	19164.964
	6~9
	132 
	2.521 
	1838 
	35.220 
	29 
	0.549 
	1855 
	35.547 
	7200
	去污水处理站三效蒸发器

	
	全厂UF+二级RO系统产水
	52648.196 
	6~9
	27 
	1.424 
	20 
	1.050 
	9 
	0.454 
	0.04
	0.002 
	7200
	回用


表3.6-2  技改项目有组织废气排放一览表

	装置/设施
	污染源
	风量m3/h
	污染因子
	处理措施
	处理效率%
	排放情况
	排放口参数
	排放时间h
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a
	编号
	H/m
	D/m
	T/℃
	
	

	中频炉
	制板烟气
	5000
	颗粒物
	二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收
	90
	7
	0.037
	0.264
	DA001
	25
	0.6
	40
	7200
	达标

	电解槽
	电解废气
	
	氮氧化物
	
	90
	27
	0.133
	0.96
	
	
	
	
	
	达标

	技改后DA001排放情况
	15000
	颗粒物
	二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收
	90
	3
	0.037
	0.264
	DA001
	25
	0.6
	40
	/
	达标

	
	
	氮氧化物
	
	90
	37
	0.552
	3.025
	
	
	
	
	
	


表3.6-3  技改项目无组织废气排放一览表

	序号
	装置
	污染源名称
	无组织排放情况
	无组织排放源参数m

	
	
	
	污染物
	瞬时最大排放量kg/h
	年排放量t/a
	长
	宽
	有效源高

	1
	二号车间
	制板烟气
	颗粒物
	0.092
	0.66
	80
	50
	8

	2
	
	电解废气
	氮氧化物
	0.148
	1.07
	
	
	


表3.6-4  技改项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

	建筑物名称
	声源名称
	声源类型
	数量（台）
	噪声源强
	降噪措施
	噪声排放量
	持续时间/h/a

	
	
	
	
	核算方法
	噪声值

/dB（A）
	
	核算方法
	噪声值

/dB（A）
	

	生产装置
	物料泵
	频发
	6
	类比法
	85
	减振、厂房隔声
	类比法
	65
	7200

	
	原料泵
	频发
	3
	类比法
	85
	减振、厂房隔声
	类比法
	65
	

	
	风机
	频发
	1
	类比法
	85
	减振、厂房隔声
	类比法
	65
	


表3.6-5  技改项目固体废物产排情况一览表

	产生单元/工序名称
	污染物名称
	产生量（t/a）
	主要/有害组分
	形态
	危险特性
	固废类别及代码
	排放规律/

产废周期
	污染防治措施

	电解
	阳极泥
	0.845
	阳极泥
	固态
	T
	HW48（321-019-48）
	连续
	集中收集于危险废物贮存库分区贮存，并委托有资质单位处置

	净化
	杂质沉淀
	12.054
	金属氢化物沉淀
	固态
	T
	HW23（900-021-23）
	连续
	

	机修
	废机油
	0.05
	废机油
	液态
	T/I
	HW08（900-249-08）
	间歇
	

	含银废液三效蒸发器
	残渣
	47.08
	含无机盐、银残渣
	固态
	T/C/I/R
	HW49（900-047-49）
	连续
	

	污水处理站
	污泥
	0.44
	污泥
	固态
	T
	HW49（772-006-49）
	连续
	

	
	蒸发器残渣
	0.704
	含无机盐、银残渣
	固态
	T/C/I/R
	HW49（900-047-49）
	连续
	

	原料脱包
	废包装袋
	0.01
	废包装袋
	固态
	/
	HW49（900-041-49）
	间歇
	

	电解
	废电极
	150t/5a
	废钛板
	固态
	/
	SW17（900-002-S17）
	间歇
	厂家回收

	熔化制板
	熔化废渣
	3.2
	废硼砂及少量Pd、Cu、Fe等金属杂质
	固态
	/
	SW01（325-001-S01）
	间歇
	工业填埋场

	
	废坩埚
	4
	SiO2
	固态
	/
	SW59（900-003-S59）
	间歇
	厂家回收

	
	废模具
	3
	SiO2
	固态
	/
	SW59（900-003-S59）
	间歇
	

	合计
	危险废物
	61.183
	
	
	
	
	
	

	
	一般工业固体废物
	40.2
	
	
	
	
	
	

	
	生活垃圾
	0
	
	
	
	
	
	


表3.6-6  技改后全厂固体废物产排情况一览表

	产生单元/工序名称
	污染物名称
	产生量（t/a）
	主要/有害组分
	形态
	危险特性
	固废代码
	排放规律
	污染防治措施

	电子级硝酸生产线
	精馏残液
	2
	硝酸及杂质
	液态
	C/T
	HW34（261-058-34）
	间歇
	集中收集于危险废物贮存库分区贮存，并委托有资质单位处置

	硝酸银生产线
	除杂渣
	0.054
	含Ag、Cu、Sb、Pb等金属杂质
	固态
	T/C/I/R
	HW49（900-047-49）
	间歇
	

	超细银粉生产线
	精馏残液
	29.67
	含脱氢抗坏血酸、乙醇、银的残液
	固态、液态
	T
	HW11（900-013-11）
	间歇
	

	贵金属提纯生产线
	阳极泥
	0.845
	阳极泥
	固态
	T
	HW48（321-019-48）
	连续
	

	
	杂质沉淀
	12.054
	金属氢氧化物沉淀
	固态
	T
	HW23（900-021-23）
	连续
	

	机修
	机修废机械油
	0.55
	废机油
	液态
	T/I
	HW08（900-249-08）
	间歇
	

	化验室
	化验室废试剂及药品
	0.05
	废试剂及药品
	固态
	T/C/I/R
	HW49（900-047-49）
	间歇
	

	原料脱包
	废包装袋（桶）
	0.31
	废包装桶
	固态
	T/In
	HW49（900-041-49）
	间歇
	

	含银废水预处理设施
	预处理污泥
	7
	含氧化银的污泥
	固态
	T/C/I/R
	HW49（900-047-49）
	间歇
	

	含银废液三效蒸发器
	含银废液三效蒸发器残渣
	1377.08
	含脱氢抗坏血酸、无机盐、银的残渣
	固态
	T/C/I/R
	HW49（900-047-49）
	间歇
	

	活性炭装置
	废活性炭
	16.3
	废活性炭
	固态
	T
	HW4（900-039-49）
	间歇
	

	污水处理站
	蒸发器残渣
	43.704
	硝酸铵、硝酸钠及微量银的残渣
	固态
	T/C/I/R
	HW49（900-047-49）
	间歇
	

	
	废超滤膜、反渗透膜
	0.6
	废超滤膜、反渗透膜
	固态
	T
	HW13（900-015-13）
	1次/3年
	

	
	污泥
	40.44
	含脱氢抗坏血酸、乙醇等污泥
	固态
	/
	待鉴定
	间歇
	现有工程按危险废物管理，委托有资质单位处置

	去离子水站
	废反渗透膜
	0.2
	废反渗透膜
	固态
	
	SW59（900-099-S59）
	间歇
	工业填埋场

	电解银生产线
	废电极
	150t/5a
	废钛板
	固态
	/
	SW17（900-002-S17）
	间歇
	厂家回收

	
	熔化废渣
	3.2
	废硼砂及少量Pd、Cu、Fe等金属杂质
	固态
	/
	SW01（325-001-S01）
	间歇
	工业填埋场

	
	废坩埚
	4
	SiO2
	固态
	/
	SW59（900-003-S59）
	间歇
	厂家回收

	
	废模具
	3
	SiO2
	固态
	/
	SW59（900-003-S59）
	间歇
	厂家回收

	生活垃圾
	31.2
	生活垃圾
	/
	/
	/
	连续
	当地环卫部门定期清运

	合计
	危险废物
	1530.657
	
	
	
	
	
	

	
	一般工业固体废物
	40.2
	
	
	
	
	
	

	
	生活垃圾
	31.2
	
	
	
	
	
	


3.7污染物排放量“三本账”核算
全厂主要污染物排放情况汇总见下表3.7-1。

表3.7-1  全厂主要污染物排放情况汇总表
	类别
	污染物名称
	现有工程
	本工程技改项目排放量（t/a）
	总体工程

	
	
	实际排放量（t/a）
	许可排放量（t/a）
	
	“以新带老”削减量（t/a）
	全厂排放量（t/a）
	排放增减量（t/a）

	废气
	颗粒物
（有组织排放）
	0.0073
	0.198
	0.264
	0
	1.122
	+0.924

	
	颗粒物
（无组织排放）
	0.072
	
	0.66
	0
	
	

	
	氮氧化物
（有组织排放）
	1.124
	2.415
	0.96
	0
	4.445
	+2.03

	
	氮氧化物
（无组织排放）
	0.333
	
	1.07
	0
	
	

	
	氨气
	0.267
	0.525
	/
	0
	0.525
	0

	
	甲醛
	0.001
	0.003
	/
	0
	0.003
	0

	
	非甲烷总烃
	1.168
	1.924
	/
	0
	1.924
	0

	废水*
	废水量（万t/a）
	1.90
	3.628
	/
	0
	3.628
	0

	
	CODCr
	0.95
	1.814
	/
	0
	1.814
	0

	
	氨氮
	0.095
	0.181
	/
	0
	0.181
	0

	固体废物
	一般固体废物
	0.2
	0.2
	40.2
	0
	0
	0

	
	危险废物
	1462.319
	1462.319
	61.183
	0
	0
	0


注*：废水污染物排放量为经园区污水处理厂集中处理后排海量，且包含生活污水，生活污水在后续总量核算给予扣除。
3.8施工期污染源强分析
技改项目位于现有厂区二号车间内，场地土地已经平整，现场主要进行装置安装。技改项目施工污染主要产生于施工材料运输、设备安装、试车等工程施工过程。对各环境要素的影响主要是车辆尾气、施工作业噪声、施工人员生活污水、施工废水等。

3.8.1废水
施工期的废水主要来自施工人员的生活污水和施工废水。

（1）生活污水：根据技改项目规模及施工工期，施工人员高峰期按10人计，生活用水量按50L/人•d计，则日生活用水量为1t/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的日排放量为0.4t/d。主要污染因子为COD、SS、动植物油类等，排入现有厂区污水处理设施处理。
（2）施工废水：施工废水主要来自施工机械设备的维修、清洗。按每天清洗1次，每次用水0.1t算，施工机械清洗废水产生量约0.1t/d。主要污染物为石油类和SS，排入现有厂区污水处理设施处理。

3.8.2废气
技改项目施工期不开挖土石方，施工道路扬尘和施工场地扬尘较少，可能存在施工过程产生的扬尘，如建筑材料（白灰、水泥和砖等）的搬运和建筑垃圾的清理及堆放引起的扬尘，通过加强洒水抑尘可减少施工场地扬尘。
此外，施工机械及操作过程废气主要来自车辆、大中型施工设备运行排出的含NO2、CO、THC等尾气；设备、管道、预制件焊接烟气；设备、管道、建构物粉饰等涂料、涂漆使用产生的有机废气。

3.8.3噪声

技改项目在设备及管道的运输、管道设备安装、设备及管道的焊接、管道的敷设等施工过程中，因使用各种机械工具和车辆而产生噪声污染，其排放强度根据装卸、运输的车辆和工具的型号不同有所不同，一般约68~85dB（A），具有间歇性和暂时性。常用施工机械为各种运输车辆、振捣器等，根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准及测量方法》等资料查得这些机械在运转时的噪声源强见下表：

表3.8-1  施工期噪声源强

	机械设备
	噪声级dB（A）
	离声源的距离m

	输送泵
	68
	5

	电焊机
	73
	5

	运输车
	85
	5

	水泵
	68
	5


3.8.4固体废物

施工期的固体废物主要来自施工人员生活垃圾和少量的建筑垃圾。

施工高峰期人员以10人/天计算，人均生活垃圾产生量1kg计，施工人员产生的生活垃圾量为10kg。施工现场设收集点，生活垃圾实行袋装化，定期交环卫部门外运处理。

施工期产生的建筑废物，主要包括废砖、混凝土渣、废土石、废钢材、废木材等建筑废物；安装废物主要包括钢材及管道边角料、废零件、焊渣等。大部分可回收用于填路材料，废金属、钢筋、铁丝等可以废品回收利用。预计3%~5%不可利用的垃圾统一收集后清运到固废填埋场处置。施工过程产生的废油漆桶、涂料桶、含油抹布、废矿物油等危险废物，不得随意丢弃，收集至危险废物贮存库，委托有资质的单位处置。
3.9清洁生产分析

清洁生产（cleaner production）作为一种污染预防策略，其根本思想在于资源消耗、污染影响最小化，它的实施可以减少生产过程原材料的消耗，同时降低污染物的产生量，使生产发展与环境保护相互协调。清洁生产分析的重点是：从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

技改项目清洁生产分析拟从原辅材料、生产工艺、污染物的控制等方面进行分析，以便反映技改项目的清洁生产水平。

3.9.1原辅材料和产品的清洁性

技改项目所采用的原料不直接消耗石油等自然资源，符合自然资源合理、高效利用的原则。同时，技改项目在生产、使用全过程中严格控制原辅材料的质量，原材料进厂前进行严格检验，防止劣质原料进入生产线造成资源的浪费。原辅材料的存储和输送设备选取密封性能好的生产装置，最大限度地减少物料的无组织散失；原辅材料的管理应规范化，设置专门人员对物料进行管理，提高原料的转化率，最大限度地将原材料转化为产品，减少原料的浪费，并使生产过程中排放的污染物及其环境影响最小化。从原料层面来看，技改项目清洁生产水平不低于国内先进水平。

产品高纯银粉满足相应的国家标准。对照《环境保护综合名录（2021年版）》，不属于“高污染、高环境风险”产品名录；经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制类和淘汰类，不涉及淘汰落后工艺和设备。根据查阅资料可知，产品包装材料无毒害，符合包装材料“安全使用和环保型”的要求。

综上，技改项目原辅材料和产品基本符合清洁生产要求。

3.9.2技术工艺与生产设备的先进性

3.9.2.1生产工艺

技改项目为连续生产工艺，主要采用电解工艺，技术成熟、设备投资可控、控制技术简单。在生产过程关键部位安装高低液位报警的控制器、温度感应器及相关联动设备、仪表，对加料量、反应温度进行准确管理，实现产品的稳定性、运转的安全性。加强整个生产过程设备全自动控制能力，最大限度地保证了整个生产过程设备在密闭条件下进行，减少污染物排放量。使用架空管道密闭输送物料，输送过程便于精确计量和可视化监视。对比国内同类装置，连续化电解装置生产产品在降低劳动强度、能耗上具有一定的优势。
3.9.2.2生产设备

技改项目电解银装置主要设备有电解槽、配置釜、净化釜等，生产过程中严格控制工艺条件，物料输送环节采用密闭管道输送，大部分仪表选用先进、可靠、性能优良的国内合资生产的电子型仪表，重要及关键控制系统采用进口仪表，将每次计量的参数与时间存储，便于将来分析与发现问题。控制方式上，拟选用PLC仪表控制系统，部分物料的添加和放料采用自动投料，自动化程度较高，减少了工人的工作强度，最大限度地避免人与有害物质的接触，改善操作人员的劳动条件。各种物料的添加参数、反应温度采用半自动控制。除了常规控制和监测外，采样口拟安装在线采样器，在危险和关键部位设置了完整的自动联锁保护系统和声光报警系统，确保装置生产操作安全稳定运行。数据自动贮存、记录打印，使生产过程便于检查和管理，减少误差，也可提高工作效率。

由以上分析可见技改项目工艺技术成熟稳定，自控水平高，体现了生产工艺和设备先进性，符合国家清洁生产指标中对生产工艺和设备先进性的要求。

3.9.3资源能源利用分析

技改项目生产能耗主要为蒸汽、电、水，主要节能措施主要有以下几个方面：

（1）选用低能耗、高效率的专用设备，生产用输送泵、中频炉、电解等设备均选用国内节能产品，以达到降低能耗，提高工作效率的作用。在设计过程中合理确定各反应器、混合器、冷却器等装置的工作压力、温度，进一步优化或改进设备的内部结构，从减少压力和提高换热效率着手，以实现生产装置节能降耗。

（2）生产过程加热采用电加热和蒸汽加热的方法，通过管路控制，实现稳定的加热和精确的温度调节。气体闭路循环，输送热能热损失小，热效率高，节能效果显著。

（3）工艺生产过程采用集中控制系统，自动控制和调节重要工艺参数，确保生产工艺的稳定；此外，降低了因操作误差引起的能耗和次品率，达到节约降耗的效果，使整个生产装置达到先进技术经济指标。

（4）厂区平面合理布置，生产装置按物料流向布置，附近设有管廊，缩短供物及供能距离，以便节省损耗和节约管线。从工艺流程设计上考虑物流、能源供应便捷、合理。设计尽量提高通风和采光的能力，以便减少能源的消耗。

（5）根据负荷大小，合理地设计供电系统和选用配电线路。变压器选用容量合理的低损耗高效率干式电力变压器，采用集中与分散相结合的电容补偿方式，减少大量无功损耗。照明灯具以节能型荧光灯为主，光效高，功率因素高，节约能耗。

（6）热力设备和供热管网采用高效保温材料，降低管道热损失。管道在选择节能型保温材料的同时，考虑适当增加保温层厚度，做好保温层内部衔接紧密性和外保护层的防渗漏，以减少热损失。拟选择岩棉纤维板为保温材料。
（7）生产中冷却水均采用循环使用，生活用水器具拟选用节水型产品。严格控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网“跑冒滴漏”和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。

（8）全厂用压缩空气用一条输气干管统一输送，根据进气压力控制空压机的开、停切换和压缩空气进、停切换。使产气量与生产实际耗气量一致，达到节能降耗目的。

3.9.4污染物排放

技改项目废水经厂内污水处理设施处理后回用。由于技改项目废气与现有工程废气中污染物相似，依托现有排气筒进行污染源的合并处理，不新增排气筒，优化了排气筒数量，且废气均能实现达标排放，符合清洁生产理念。技改项目尽量采用高效低噪声的设备，并采取基础减震降噪措施，可实现厂界噪声达标。技改项目产生的危险废物委托相应有处置资质单位进行处置，生活垃圾委托当地环卫部门及时清运。固体废物全部资源化、无害化处置，符合清洁生产要求。技改项目运营过程中认真落实各项污染防治对策和环境风险防控措施，产生的各项污染物均可实现有效处理和达标排放。
3.9.5清洁生产小结

技改项目采用国内先进的技术工艺和装备，产品性能指标优异，通过生产全过程的工艺控制、并结合污染物的末端治理，污染物排放可以得到有效控制，各项要求达到国内同行业先进水平，基本符合清洁生产要求。

建议建设单位加强对原辅材料的使用过程的管理，提高设备的密封性，减少“跑冒滴漏”，减少原料的浪费，加强节水措施和环境管理，使生产过程中排放的污染物及其环境影响最小化。
3.10项目建设符合性分析
3.10.1产业政策符合性分析
技改项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019年修订）中C门类制造业大类，生产产品银粉替代现有工程外购原料，用于厂内现有电子工业银系列新材料生产，作为现有工程配套项目，属于“39计算机、通信和其他电子设备制造业”中“3985电子专用材料制造”，已通过福清市工业和信息化局备案（备案编号：闽工信备〔2025〕A060094号）；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》和所列落后生产工艺装备，第二十八项、信息产业6.电子元器件生产专用材料，技改项目产品属于电子材料行业配套项目，生产设备涉及中频炉、空压机、整流器等，均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》石化化工中限制类和淘汰类。因此，技改项目的建设符合国家产业政策。
3.10.2相关规划符合性分析
3.10.2.1与《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》（闽政〔2021〕12号）符合性

根据《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》（闽政〔2021〕12号），在第三章发展重点：“三、提前统筹布局，培育前沿新兴产业（一）新材料1.先进基础材料”中提出：“大力推进有色、石化等量大面广的基础性原材料技术提升，…推进优势产能合作，提升产业整体竞争力，实现基础材料由大变强。高性能有色金属材料重点以…先进有色金属材料为重点，发展重大工程急需、严重依赖进口的新一代大品种有色金属材料。”。技改项目产品高纯银粉属于有色金属材料，作为现有工程原料用于厂内电子工业新材料的生产，符合《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》产业政策。

3.10.2.2与《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》《福州市“十四五”生态环境保护规划》（榕政办〔2021〕123号）的符合性

根据《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》：“优化能源结构。……大力发展风能、太阳能、生物质能、地热能，不断提高非化石能源消费比重……”“大力降低能耗。严格落实能耗“双控”目标责任，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格淘汰能耗不达标的落后产能，全面推行重点行业能效对标。”

《福州市“十四五”生态环境保护规划》（榕政办〔2021〕123号）中提出“……推动工业行业能效提升行动，提高能源利用效率，加快推进天然气、电能等清洁能源替代……”“调整优化运输结构。充分发挥港口、铁路、航空枢纽优势，着力补齐水、铁、空联运短板，打造生态友好、清洁低碳、集约高效绿色交通运输体系……”“全面实施国六排放标准，持续推进清洁柴油车（机）行动，加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车……”“促进传统产业绿色升级，……对高能耗高污染项目，重点指标要达到国际清洁生产领先水平”。

技改项目使用电能、园区蒸汽等清洁能源，辅助材料运输采用管廊输送或汽运方式，要求运输汽车采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车。同时，技改项目生产工艺采用的生产工艺与设备、资源能源利用指标、污染物产生指标总体指标达到国内先进水平。因此，技改项目符合《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》《福州市“十四五”生态环境保护规划》（榕政办〔2021〕123号）的符合性。
3.10.2.3与《福州江阴港城经济区产业发展规划》、产业发展规划环评及审查意见符合性分析

为科学谋划和推进福州江阴港城经济区产业发展提升整体产业发展质量，福州江阴港城经济区管委会于2022年底委托石油和化学工业规划院编制了《福州江阴港城经济区产业发展规划》，2023年委托生态环境部华南环境科学研究所、福州市环境科学研究院完成了《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》。本次规划为江阴港城经济区编制的首个产业发展规划，规划范围包括江阴产业区与新厝拓展区两个部分，规划面积40.32km2。《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》（以下简称产业发展规划环评）于2024年10月30日取得福州市生态环境局的审查意见（榕环评〔2024〕33号，见附件7）。
根据《福州江阴港城经济区产业发展规划》，福州江阴港城经济区的产业发展主要分为两大部分，即化工产业和非化工产业，下游产业的发展应与用地性质紧密关联，其中三类工业用地主要发展化工产业板块。化工产业发展规划将结合现有产业基础，充分依托现有主力生产企业，顺利推进在建、拟建项目，延伸发展产业链，拓展发展产业板块，同时完善基础原料供应体系的配套能力。结合现有产业基础、原料条件、市场环境等因素，福州江阴港城经济区重点打造三大主导产业，即新材料、生物医药和装备制造。其中新材料产业包括化工新材料及其延伸发展的高端制品材料，其中化工新材料重点发展高端聚氨酯、尼龙新材料、氯循环发展、轻烃深加工、锂电新材料五大化工板块。
技改项目在园区规划用地及产业布局具体位置见图3.10-1、图3.10-2，位于江阴产业区发展预留版块，符合工业用地性质。技改项目生产高纯银粉作为现有工程原料用于厂内电子工业新材料的生产，属于电子材料行业配套项目，结合现有工程产业基础，完善基础原料供应体系的配套能力，因此符合《福州江阴港城经济区产业发展规划》及规划环评的土地利用及产业分区要求。
技改项目与产业发展规划环评准入分析见表3.10-1，与产业发展规划环评审查意见的符合性分析见表3.10-2。

（涉及商业机密，进行删除）
图3.10-1  福州江阴港城经济区产业发展规划用地布局规划图

（涉及商业机密，进行删除）
图3.10-2  福州江阴港城经济区产业发展规划产业功能分区图

表3.10-1  与产业规划环评生态环境准入符合性分析

	清单类型
	准入要求
	技改项目情况
	符合性

	空间

布局

约束
	1.优化规划开发时序，规划范围内现有永久基本农田0.27394km2，要求占用永久基本农田的地块禁止开发建设。对未纳入城镇开发边界的区域应严格落实《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》（自然资发〔2023〕193号）要求，暂不开发。

2.对未纳入化工园区认定范围的用地，严格落实《福建省化工园区建设标准和认定管理实施细则》要求，“未通过化工园区认定前不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）”。

3.优化园区内部工业用地布局，将大气污染较严重、环境风险较大的项目或装置（特别是涉及“三致”、恶臭等有毒有害物质的）尽可能远离居民区等敏感目标布置，或布置于主导风向的侧向。

4.新厝拓展区原保税港区A区不得引进燃煤锅炉、生产工艺产生恶臭的企业。

5.落实环境防护距离：

（1）以本次福州江阴港城经济区规划的化工产业所在片区（包括：医疗、尼龙新材料、高端异氰酸酯、氯循环发展、轻烃深加工等产业板块以及其他涉及化工的发展预留板块）边界外扩500米范围（海域除外）设置为环保隔离带。西部环保隔离带与西部化工区最大风险事故应急疏散范围（5000米）包络线之间设置为环保控制带，中部、东部环保隔离带外扩1500米范围设置为环保控制带。后续有环境防护距离设置要求的项目按环评批复从严执行。

（2）环保隔离带内不得有集中式居民区、学校、医院等敏感目标。其中，对于现有及规划扩建的涉光气项目以光气及光气化装置，应以装置边界外扩2000m设置安全防护距离。安全防护距离严格执行《光气及光气化产品生产安全规程》（GB19041-2024）有关要求。

（3）环保控制带内不得新增居住建筑，规划用地可作为港口及产业区配套的商业、办公、宿舍、研发、测试等用地。

6.东江水厂库周50米范围禁止工业企业生产过程使用危化品、新建项目应达到国内清洁生产先进水平。
	1.技改项目不占用基本农田，位于城镇开发边界内。

2.技改项目位于化工园区认定范围的用地。

3.技改项目远离居民区，且位于居民区下风向。

4.技改项目位于江阴产业区，不属于新厝拓展区。

5.技改项目边界外500米范围无集中式居民区、学校、医院等敏感目标。

6.技改项目不属于东江水厂库周50米范围内。
	符合

	污染物排放管控
	1.严格环境准入，主导产业MDI、TDI、轻烃裂解等重大项目清洁生产需达到同行业先进水平，其它项目应达到国内先进水平；配套产业及其他产业各项目，其生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用效率应满足行业准入要求。

2.优化能源结构，逐步提高清洁能源使用比例。

3.从严执行污染物排放标准：

（1）江阴工业区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准；未规定的污染物，排放浓度对照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表2、表3最高允许排放浓度要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求，从严执行。

（2）工业企业废水进入园区污水处理厂处理的，工业企业废水排放执行标准：取行业废水间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31965-2015）中B级标准、企业与园区污水厂商定的标准限值（江阴污水厂纳管标准）中最严格的浓度限值；工业企业废水无法进入园区污水处理厂处理，由工业企业自行处理后经园区废水深海排放口排放的，工业企业废水排放执行标准：取行业废水直接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准中最严格的浓度限值。

（3）规划区内石化、化工等行业以及燃煤锅炉等项目执行大气污染物特别排放限值。

（4）规划区新增主要水、大气污染物排放总量不得突破本规划环评的建议指标；涉新增VOCs排放项目，应优先依托园区企业自身实现替代削减。严格控制企业废气无组织排放。

（5）各入园企业严格按照项目环评要求做好企业内部分区防渗，应采取有效措施防止建设对区域地下水、土壤造成污染。建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池、固体废物处置设施等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家和地方有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。

（6）除符合规划产业发展方向的锂电新材料板块外，严禁引入其他排放重金属污染物的企业。

4.建立健全温室气体排放管理体系，推动园区绿色低碳发展。园区及企业的碳排放应符合国家、地方下达的指标。
	1.技改项目达到国内先进水平。

2.技改项目采用清洁能源电能。

3.（1）江阴工业区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准；

（2）技改项目废水排放执行标准：执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）间接排放标准；回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）；生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31965-2015）中B级标准、企业与园区污水厂商定的标准限值（江阴污水厂纳管标准）中最严格的浓度限值；

（3）技改项目废气执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）大气污染物特别排放限值；
（4）技改项目严格控制企业废气无组织排放；
（5）技改项目防渗、防腐设计符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求；
（6）技改项目不排放重金属污染物。

4.技改项目的碳排放应符合国家、地方下达的指标。
	符合

	环境风险防控
	1.完善装置/单元-企业-园区-区域四级环境风险防控体系，完善江阴产业区西部企业与已建的公共事故应急池的联通工作；根据东部片区入驻实际核实公共事故应急池建设要求，并推进东部公共事故应急池及事故污水输送管道建设。加快满足联通条件的相邻石化、化工企业应急池互联互通工程的建设。

2.入园企业必须按照安评及环评的要求，严格落实与周边人群的防护距离。企业需加强管理，对于环境污染防治措施，尤其是废气处理措施，按时检修，做好日常维护，保证处理设备的正常运行，防止设备问题导致的废气事故排放，对周边居民生产生活造成影响。

3.江阴港城经济区管委会应加强日常巡视和风险演练，涉及危险品的项目的设计施工、储存、运输、生产使用等各个环节必须高度重视安全生产，事故防范和减少环境风险，严格要求各企业针对各自重点环保设施的运行安全隐患进行定期排查，禁止违规作业。

4.建议应急机构和指挥协调机构每年组织1~2次区内企业联动综合应急演练和环境事故专项演练，不断完善和提高园区环境风险防控能力。健全风险事故应急监测和监控能力。

5.规划区及区内未来入驻企业应按照有关要求编制开发区及企业应急预案，应对园区运营及企业自身生产运营期间的突发环境事件，并与上位各层级预案做好衔接。

6.化工园区实行封闭化管理，建立门禁系统和视频监控系统，对涉易燃易爆、有毒有害化学品物料、车辆等进出实施全过程监管。
	1.厂区已设装置/单元-企业-园区-区域四级环境风险防控体系，已与园区公共事故应急池联通。

2.技改项目防护距离内无敏感点，对于环境污染防治措施，按时检修，日常维护，保证处理设备的正常运行，防止设备问题导致的废气事故排放。

3.落实园区管理要求。

4.积极配合园区企业联动综合应急演练和环境事故专项演练。

5.现有工程已按相关规定编制应急预案并且与园区的应急预案联动，本次技改后及时修编，并与上位各层级预案做好衔接。

6.落实园区管理要求。
	符合

	资源

开发

利用

管控
	1.土地资源利用总量：规划范围内建设用地规模不突破40.32km2。规划近期单位工业用地工业增加值达到6亿元/km2，规划远期单位工业用地工业增加值达到9亿元/km2。

2.水资源利用：规划区规划近期、远期工业用水重复利用率达到75%以上；规划近期再生水（中水）回用率≥10%，规划远期再生水（中水）回用率≥20%；规划近期单位工业增加值新鲜水耗≤20m3/万元，规划远期单位工业增加值新鲜水耗≤8m3/万元；规划近期、远期单位工业增加值废水排放量≤7吨/万元。

3.能源利用总量及效率要求：规划区规划远期单位工业增加值综合能耗不高于0.5吨标煤/万元；单位工业增加值二氧化碳排放量年均削减率≥3%。

4.能源使用要求：扩大集中供热范围，集中供热管网覆盖范围内原则上禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

5.入园企业的单位土地投资强度、产出效益应符合福建省、福州市及园区的要求。
	1.落实园区管理要求。

2.技改项目工业用水重复利用率达到75%以上。

3.落实园区管理要求。

4.技改项目供热由园区集中供热提供。
	符合


表3.10-2  与产业发展规划环评审查意见的符合性分析

	序号
	项目
	规划环评及审查意见要求
	技改项目情况
	符合性

	1
	优化产业定位
	结合区域资源环境承载力和生态环境分区管控要求，合理确定化工产业规划规模、布局和产业链，进一步细化近期发展目标，布局及重点项目建设计划等内容，优化整合非化工产业定位。要以绿色现代化工产业为发展方向，实现产业链绿色化、高端化、集约化发展。
	技改项目生产高纯银粉作为现有工程原料用于厂内电子工业新材料的生产，属于电子材料行业配套项目，结合现有工程产业基础，完善基础原料供应体系的配套能力，符合生态环境分区管控要求。
	符合

	2
	优化空间布局
	1.统筹解决产业园区发展与周边城镇发展的布局性矛盾，落实《报告书》提出的用地调整要求，位于城镇开发边界外的规划范围暂缓开发；未纳入化工园区认定范围工业用地，不得新建改扩建化工项目。在园区与临近的居民区之间设置合理的环保控制带和环境风险防范区，并在国土空间规划成果中落实。环保隔离带内不得规划居住、教育和医疗卫生等环境敏感设施用地。环境风险防范区内应严格控制人口规模，不得新建居民住宅、学校和医院等敏感建筑。

2.为减轻化工项目对周边居民环境影响和环境风险，应进一步优化化工产业布局。将涉及恶臭及“三致”物质等大气污染较严重、环境风险较大的装置、储罐或单元，尽可能布置在远离居民区等环境敏感目标的区域。
	1.技改项目位于城镇开发边界内，不属于未纳入化工园区认定范围的工业用地。

2.项目远离居民区，对周边居民环境影响和环境风险较小。
	符合

	3
	严格生态环境准入
	积极推行清洁生产，减少污染物排放。按照《报告书》提出的生态环境准入清单严格项目准入。MDI、TDI、轻烃裂解等重大项目清洁生产需达到同行业先进水平，其它引进项目应达到国内先进水平。
	技改项目清洁生产可达到国内先进水平，符合环境准入条件，不属于MDI、TDI、轻烃裂解等重大项目。
	符合

	4
	优化资源能源结构
	加强水资源利用管理，实行分级分类、梯级循环利用，推行节水和清洁利用技术，持续提高水资源利用率。实施热电联产集中供热。鼓励使用清洁能源，加热炉及导热油炉等禁止使用燃煤重油及渣油等高污染燃料。
	技改项目生产废水进行回用，冷却水循环利用，使用清洁能源电能。
	符合

	5
	落实污染物总量控制要求
	规划产业项目全面执行大气污染物排放特别排放限值，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物的排放量；推行园区再生水回用，严格控制氨氮、总氮、总磷和石油类等污染物排放量。结合园区存在环境问题，制定并落实区域总量削减、环境质量改善方案，园区污染物排放总量应纳入当地政府污染物排放总量控制计划。新增污染物应优先依托园区企业自身削减实现替代。
	技改项目执行大气污染物排放特别排放限值。
	符合


3.10.2.4与《福州江阴港城经济区化工新材料专区总体发展规划（2025~2030年）》、规划环评及审查意见符合性分析

根据《关于认定漳州古雷港经济开发区等9个园区为化工园区（化工集中区）的通知》（闽工信石化〔2021〕12号），福州江阴港城经济区化工新材料专区于2021年1月被认定为化工园区。近年，园区石化化工产业重点规划项目和产业规模发生了调整，为推动园区化工产业高质量一体化发展，系统优化园区资源配置水平，提升园区综合竞争力，同时应对“十五五”行业升级发展要求，福州江阴港城经济区委托石油和化学工业规划院编制《福州江阴港城经济区化工新材料专区总体发展规划（2025~2030年）》，同时委托福建省环境保护设计院有限公司编制《福州江阴港城经济区化工新材料专区总体发展规划（2025~2030年）环境影响报告书》，该规划环评已于2025年9月23日取得福州市生态环境局的审查意见（榕环评〔2025〕46号）。
根据《福州江阴港城经济区化工新材料专区总体发展规划（2025-2030年）》，福州江阴港城经济区化工产业重点发展五个板块，即高端聚氨酯板块、尼龙新材料板块、循环发展板块、轻烃深加工板块和锂电新材料板块。在发展上述板块的基础上，可根据具体发展需要和实际发展情况，发展与上述五个板块存在产业关联的其他项目。也可发展如聚碳酸酯、聚酰亚胺等高性能树脂和工程塑料相关产业。
技改项目位于江阴产业区发展预留版块，符合工业用地性质。与规划中的总体布局规划图位置关系详见图3.10-3。技改项目生产高纯银粉作为现有工程原料用于厂内电子工业新材料的生产，属于电子材料行业配套项目，结合现有工程产业基础，完善基础原料供应体系的配套能力，符合《福州江阴港城经济区化工新材料专区总体发展规划（2025-2030年）》。技改项目与化工新材料专区总体发展规划环评准入分析见表3.10-3，与规划环评审查意见的符合性分析见表3.10-4。
（涉及商业机密，进行删除）
图3.10-3 福州江阴港城经济区化工新材料专区总体发展规划总体布局规划图

表3.10-3与《福州江阴港城经济区化工新材料专区总体发展规划（2025-2030年）环境影响报告书》生态环境准入清单的符合性分析

	清单类型
	规划环评生态环境准入清单相关内容
	技改项目情况
	符合性

	空间布局约束-生态空间
	（1）规划防护绿地、水域作为生态空间，严格按照本规划方案予以保留，禁止作为其他用途开发。
（2）规划区内涉及江阴交通运输用海区（HY35010020020）、江阴特殊用海区（HY35010020053）。涉及区域为历史围填海区，虽已纳入城镇开发边界，但用海手续仍在办理中，现状不符合海域生态分区管控要求，因此开发建设需待生态分区管控动态调整后，且严格执行自然资海域海岛函〔2020〕171号文件各项规定。
	技改项目位于江阴港城经济区福建富轩科技有限公司现有厂区，不涉及防护绿地、水域，不涉及该要求规定用地区域，项目已取得国有建设用地使用权证（附件4）。
	符合

	空间布局约束-生产生活空间
	（1）禁止在生产装置区、储存区内及周边安全防护距离内建设员工宿舍等生活设施；所需倒班宿舍需优化布局，与生产功能区相互分离，布置在化工园区边缘或园区外。
（2）优化园区内部工业用地布局，将大气污染较严重、环境风险较大的项目或装置（特别是涉及“三致”、恶臭等有毒有害物质的）尽可能远离居民区等敏感目标布置，布置于主导风向的下风向。
（3）严格控制工业用地边界，严格把控项目准入与用地布局。
（4）禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目；新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低VOCs涂料、胶黏剂等；新、改、扩建“两高”项目需严格落实国家及地方相关准入要求。
（5）严格控制排放持久性有机污染物的项目；禁止引入重点行业排放重点重金属的项目。
（6）严格环境准入，MDI、TDI、PC、轻烃裂解、己内酰胺等重大项目清洁生产需达到同行业先进水平，其他项目应达到国内先进水平；配套产业及其他产业项目，其生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、污染物排放应满足行业准入要求。
（7）加强产业用地管理，优化生产空间内部布局；对于现有的非化工项目，或与产业链发展方向不匹配的化工项目，园区应牵头引导项目主体转型升级，或在合法合规的前提下实施土地腾退。
（8）①落实《江阴港城总体规划（2018~2035）环境影响报告书》（2018版）划定的环保隔离带和环保控制带：西部产业区环保隔离带为以西部化工区边界（林芝路）以外的500m范围设为环保隔离带；东部工业区用地北侧预留宽度500m的环保隔离带。

在西部产业区环保隔离带以外，至西部产业区化工区风险事故应急疏散范围之间，设置环保控制带。东部化工区环保隔离带与东部化工区风险事故应急疏散范围（化工区边界外扩2000m）之间地带作为环保控制带。
环保隔离带内不得有居民区、学校、医院等敏感目标。

环保控制带应控制人口规模，不新增居民区、学校、医院等敏感目标。
②现有及规划的涉光气项目光气及光气化装置仅布局在西部片区，安全防护距离严格执行《光气及光气化产品生产安全规范》（GB19041-2024）有关要求。

（9）严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。

涉及生产、使用、排放新化学物质的企业，应严格执行《新化学物质环境管理登记办法》，落实企业新化学物质环境风险防控主体责任，并严格贯彻落实《福建省新污染物治理工作方案》和《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》的各项要求。
	（1）（2）技改项目不涉及员工宿舍等生活设施；不设置倒班宿舍。厂区环境防护距离范围内现状无居住区等敏感目标。
（3）技改项目用地属于工业用地，已取得国有建设用地使用权证（附件4）。
（4）（5）（6）技改项目不属于该要求规定类型项目。
（7）技改项目属于电子材料行业配套项目，符合规划产业分区要求。
（8）技改项目位于西部产业区，不在环保隔离带、环保控制带范围内，产业区环保隔离带内均无敏感目标；项目不涉及光气项目光气及光气化装置。
（9）技改项目不涉及新污染物。
	符合

	污染物排放管控
	（1）规划区属于重点控制区，新建化工项目执行大气污染物特别排放限值。
（2）园区规划严格实施污染物排放总量控制要求。

工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合本规划环评的建议的总量控制要求，总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行；涉VOCs建设项目实施倍量替代。新改扩建项目所有VOCs年排放量大于等于5吨的排气筒在投运前均应安装VOCs在线监控设施并与生态环境部门联网。石油化工行业全面推行LDAR（泄漏检测与修复）技术。
（3）总量控制：进入污水处理厂的水污染物排放总量：COD（1323.194t/a）、NH3-N（132.319t/a）、TP（13.232t/a）。直排总量：污水量4.888万t/d。大气污染物总量：SO2（1076.403t/a）、NOx（3510.4421t/a）、颗粒物（947.644t/a）、VOCs（2559.568t/a）。

新增污染物优先依托园区企业自身削减实现替代。
（4）各入园企业严格按照项目环评要求做好企业内部分区防渗，应采取有效措施防止建设对区域地下水、土壤造成污染。建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池、固体废物处置设施等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家和地方有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏检测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。
（5）建立健全温室气体排放管理体系，推动园区绿色低碳发展。园区及企业的碳排放应符合国家、地方下达的指标。
（6）持续推动“污水零直排”区建设，实现污水管网全覆盖、雨污分流全到位、污水排放全纳管、排放污水全达标，建设“污水零直排”示范园区。
（7）根据园区发展实际需求，适时推进国能热电供热二期建设、福清核电供热改造，形成双热源保障；完善供热管网配套设施建设。在集中供热管网覆盖范围内，将严格禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。
	（1）大气污染物执行特别排放限值。
（2）（3）技改项目仅新增氮氧化物排放总量为2.03t/a。
（4）现有厂区已按原环评及批复要求做好分区防渗，技改项目不直接接触地面，正常运行过程中不会对区域地下水、土壤造成污染。
（5）技改项目新增碳排放1579.24tCO2，按照碳排放总量管理实行配额管理。
（6）技改项目运营期不新增废水。
（7）技改项目位于园区集中供热覆盖范围内，不涉及供热锅炉建设。
	符合

	环境风险防控
	（1）完善装置/单元－企业－园区/区域四级环境风险防控体系，完善西部化工区企业与已建的公共事故应急池的联通工作；加快推进江阴港城经济区东部产业区公共事故应急池的建设和入驻企业事故应急池的互联互通。同时东西部的事故应急池应进行互联互通。
（2）入园企业必须按照安评及环评的要求，严格落实与周边人群的防护距离。企业需加强管理，对于环境污染防治措施，尤其是废气处理措施，按时检修，做好日常维护，保证处理设备的正常运行，防止设备问题导致的废气事故排放，对周边居民生产生活造成影响。
（3）江阴港城经济区管委会应加强日常巡视和风险演练，涉及危险品的项目的设计施工、储存、运输、生产使用等各个环节必须高度重视安全生产，事故防范和减少环境风险，严格要求各企业针对各自重点环保设施的运行安全隐患进行定期排查，禁止违规作业。
（4）建议应急机构和指挥协调机构每年组织1～2次区内企业联动综合应急演练和环境事故专项演练，不断完善和提高园区环境风险防控能力。健全风险事故应急监测和监控能力。
（5）规划区及区内未来入驻企业应按照有关要求编制开发区及企业应急预案，应对园区运营及企业自身生产运营期间的突发环境事件，并与上位各层级预案做好衔接。

（6）固废堆存场应依据各固废属性鉴别结果，按照相关规范要求实施防渗处理，并配套建设防雨淋、防流失设施。同时，在堆存场四周设置地沟，及时收集跑冒滴漏物料，避免雨水侵蚀固废导致地下水污染。危废临时储存设施的选址、防渗设计等须严格遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，产生的危险废物应交由有资质的单位进行处置。
（7）具有潜在土壤污染环境风险的企业应加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。
	（1）现有厂区已建1537m3事故水池，已设装置/单元-企业-园区-区域四级环境风险防控体系，可有效防止事故废水进入外环境。
（2）技改项目环境防护距离内无居住区、学校、医院等敏感目标。扩建项目应加强管理，落实环境污染防治措施相关要求。
（3）建设单位实行严格的操作管理与人员的安全培训，完善安全组织结构。
（4）建设单位将定期组织或参加综合应急演练和环境事故专项演练。
（5）现有工程已按相关规定编制应急预案并且与园区的应急预案联动，本次技改后及时修编，并与上位各层级预案做好衔接。
（6）技改项目产生固废依托现有厂区已建危险废物贮存库和一般固废贮存库贮存，并按照规范做好防渗，暂存的危险废物及时委托有资质单位处置。
（7）现有工程已按原环评及批复要求做好分区防渗，已建立企业土壤和地下水污染隐患排查制度，近三年均开展了厂区内土壤和地下水隐患排查与自行监测
	符合

	资源开发利用要求
	（1）土地资源：规划区单位工业用地面积工业增加值：规划期≥6亿元/km2。
（2）水资源：
①规划区单位工业增加值新鲜水耗：规划期≤20m3/万元。
②规划区单位工业增加值废水排放量：规划期≤7吨/万元。
（3）能源利用：
①规划区单位工业增加值综合能耗：规划期≤0.5吨标煤/万元。

②规划区单位工业增加值二氧化碳排放量年均削减率：规划期≥3%。
③规划区持续降低单位工业增加值综合能耗，化工园区按照省级美丽园区要求，重点行业企业能效达到标杆水平的产能比例≥30%。
	技改项目位于现有厂区内，不新增占地，产生废水进行回用，不新增外排废水。
	符合


表3.10-4与《福州江阴港城经济区化工新材料专区总体发展规划（2025-2030年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析

	规划环评审查意见相关内容
	技改项目情况
	符合性

	按照产业布局和风险防范要求严格控制园区周边的规划用地布局，在园区与临近的居民区之间设置合理的环保隔离带和环保控制带，并在国土空间规划成果中落实。环保隔离带内不得规划居住、教育和医疗卫生等环境敏感设施用地。环保控制带内应严格控制人口规模，不得新建居民住宅、学校和医院等敏感目标。细化近期拟建重点项目的空间布局将大气污染较严重、环境风险较大的装置、储罐或单元，尽可能布置在远离居民区等环境敏感目标的区域。
	技改项目位于西部产业区，环境防护距离内无居住区、学校、医院等敏感目标。不在园区环保隔离带、环保控制带范围内，环保隔离带内均无敏感目标。
	符合

	结合区域资源环境承载力和生态环境分区管控要求，优化产业发展功能定位及发展规模。进一步细化近期重点项目布局及建设计划；并以绿色现代化工产业为发展方向，推动产业链绿色化、高端化、集约化发展。
	技改项目生产高纯银粉作为现有工程原料用于厂内电子工业新材料的生产，属于电子材料行业配套项目，结合现有工程产业基础，完善基础原料供应体系的配套能力，符合生态环境分区管控要求。
	符合

	认真落实《报告书》提出的生态环境准入条件要求。MDI、TDI、PC、已内酰胺、轻烃裂解等重大项目主体工艺、污染物排放和物耗能耗指标应达到清洁生产国际先进水平，其他项目应达到国内先进水平。
	技改项目清洁生产可达到国内先进水平，符合环境准入条件，不属于MDI、TDI、轻烃裂解等重大项目。
	符合

	在规划实施过程中做好源头预防过程管控、末端治理全过程减污降碳，积极推进能源结构绿色转型。加强水资源再生利用，持续提高水资源利用率，鼓励清洁能源使用。
	技改项目生产废水进行回用，冷却水循环利用，使用清洁能源电能。
	符合

	规划区域全面执行大气污染物排放特别排放限值，严格污染物总量控制要求，采取有效措施减少污染物排放量，落实园区再生水回用；加强规划产业项目新污染物管控；制定并落实区域总量削减、环境质量改善方案，园区污染物排放总量应纳入当地政府污染物排放总量控制计划。新增主要污染物应优先依托园区企业自身削减实现替代。
	技改项目运行期大气污染物执行大气污染物排放特别排放限值，新增氮氧化物排放总量为2.03t/a；不新增外排废水。
	符合

	产业园区应加快现有深海排放口的扩容建设，以及调整后的深海排放工程建设，加快园区“零直排区”建设。做好高盐污水的管理和排放，其他废水应统一纳入集中污水处理厂深度处理。
	技改项目运行期不新增外排废水
	符合

	加快西区公共事故应急池与企业事故应急池的联通，推进东区公共事故应急池建设和与企业事故应急池的联通。及时修订园区突发环境事件应急预案并与当地政府和相关部门的应急预案相衔接，构建区域环境风险联控机制，有效应对突发环境事件。
	现有厂区已建1座1537m3事故应急池，厂区应急池预留与园区公共事故应急池的接口，并配备专用事故水泵等相关应急器材，用于园区公共事故应急池接纳技改项目的事故废水使用。
	符合


3.10.2.5与《福州市化工产业发展专项规划（2025-2030年）》的符合性分析

根据《福州市化工产业发展专项规划（2025-2030年）》，福州市化工产业的总体定位以聚氨酯产业、尼龙产业、轻烃深加工产业和锂电新材料产业为主导，以两个化工园区（福州江阴港城经济区和福州市可门港经济区化工新材料产业园）为主要承载平台，多元化发展高端专用化学品与高端化工新材料产品，构建产业特色鲜明、产业延伸度高、产业关联性强、资源利用合理、安全绿色环保的高端一体化综合性化工产业发展体系，最终实现多板块联动、差异化明显、高端化提升的化工生产体系，辐射带动周边市场新材料、新能源、装备制造等相关产业发展，助力构建协同融合的高水平现代产业体系。

福州江阴港城经济区化工新材料专区产业发展定位以一体化生产理念为基础，围绕江阴港城经济区的港口、物流资源条件，充分发挥其独特区位优势和邻近主干市场优势，以异氰酸酯、己内酰胺、轻烃深加工产业为特色，培育发展锂电新材料板块。实现产品项目上下衔接、原料互供，最终发展成为差异化、集约化、高端化、一体化、绿色化的综合性化工生产基地。

企业位于产业下游板块，主要生产电子工业新材料，属于贵金属下游白银加工企业，技改项目位于厂内预留区域内，属于电子材料行业配套项目，符合所属片区的产业定位，详见图3.10-4。
（涉及商业机密，进行删除）
图3.10-4  福州江阴港城经济区化工园区总体规划图
3.10.3与生态环境分区管控的符合性

技改项目所在地位于福清市，根据《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）及叠图分析，属于“福州江阴港城经济区重点管控单元”（编码ZH35018120001），生态环境分区综合查询报告书详见附件10，其管控要求符合性分析详见表3.10-5。
表3.10-5  与福州江阴港城经济区生态环境准入要求的符合性分析

	环境管控单元编码
	管控单元
	类别
	管控要求
	技改项目情况
	符合性分析

	ZH35018120001
	福州江阴港城经济区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1、禁止新建、扩建合成革企业；禁止新建集中电镀项目，企业配套电镀工序必须达到废水零排放；严格控制排放重金属和持久性有机污染物的项目。

2、禁止在新厝和月亮湾先进制造业基地的工业用地引入大气污染为主的产业。

3、污染重、环境风险大的生产装置、储罐应远离居民区；设置必要的环保隔离带和环境风险防范环保控制线，环保隔离带内不得有居民区、学校、医院等敏感目标，环保控制带应控制人口规模，不新增居民区、学校、医院等敏感目标。
	技改项目不属于合成革、电镀等行业，废气经处理后达标排放；周边为工业用地，远离居民区，园区设置500m环保隔离带，防护距离内无居民住宅、学校、医院等建筑，符合空间布局要求。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1、加快推进江阴污水处理厂、配套污水收集管网和排海工程建设。

2、落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。
	技改项目不新增二氧化硫和VOCs，落实新增氮氧化物排放总量控制要求。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	1、切实加强化工等重污染行业、企业污染及应急防控，所有化工企业，要配套建设事故应急池和雨水总排口切换阀，配备应急救援物资，安装特征污染物在线监控设施。

2、建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。

3、应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。
	1、厂区已建事故应急池及设雨水总排口切换阀，配备应急救援物资。

2、厂区设置事故废水三级防控体系，确保有效拦截、降污和导流。另外以工业区防海堤和水闸作为第四级防线，防止事故废水流入海域。

3、建设单位采取防渗措施，技改项目不与地面直接接触，对地下水、土壤污染较少。
	符合

	
	
	
	资源开发效率要求
	推进园区集中供热，扩大产业区集中供热覆盖范围。
	技改项目供热依托园区集中供热。
	符合


3.10.4与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的符合性
根据环环评（2021）45号，“新建、改建、扩建‘两高’项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。“新建‘两高’项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。”“新建、扩建‘两高’项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。”
技改项目位于依法合规设立并经规划环评的福州江阴港城经济区临港化工产业区，符合规划环评要求的环境准入条件。根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》，所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。技改项目采用国内先进的技术工艺和装备，产品性能指标优异，通过生产全过程的工艺控制、并结合污染物的末端治理，污染物排放可以得到有效控制，各项要求达到国内同行业先进水平，符合清洁生产要求。因此，技改项目建设符合环环评（2021）45号中的相关要求。

3.10.5与《新污染物治理行动方案》（国办发〔2022〕15号）的符合性
根据国办发〔2022〕15号，“有毒有害化学物质的生产和使用是新污染物的主要来源。目前，国内外广泛关注的新污染物主要包括国际公约管控的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等。”“开展化学物质基本信息调查，包括重点行业中重点化学物质生产使用的品种、数量、用途等信息。针对列入环境风险优先评估计划的化学物质，进一步开展有关生产、加工使用、环境排放数量及途径、危害特性等详细信息调查。”“针对列入优先控制化学品名录的化学物质以及抗生素、微塑料等其他重点新污染物，制定“一品一策”管控措施，开展管控措施的技术可行性和经济社会影响评估，识别优先控制化学品的主要环境排放源，适时制定修订相关行业排放标准，动态更新有毒有害大气污染物名录、有毒有害水污染物名录、重点控制的土壤有毒有害物质名录。动态发布重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排等环境风险管控措施。”“按照重点管控新污染物清单要求，禁止、限制重点管控新污染物的生产、加工使用和进出口。研究修订《产业结构调整指导目录》，对纳入《产业结构调整指导目录》淘汰类的工业化学品、农药、兽药、药品、化妆品等，未按期淘汰的，依法停止其产品登记或生产许可证核发。”
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，技改项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。根据《优先评估化学物质筛选技术导则》，调查技改项目使用或生产使用的化学物质基本信息，原料、生产产品不属于导则5.1.2持久性、生物累积性和毒性物质（PBT）等化学物质，不具备致癌性、致突变性或者生殖毒性等危害，均未列入《优先控制化学品名录》（第一批）、《优先控制化学品名录》（第二批）、《重点管控新污染物清单（2023年版）》《第一批化学物质环境风险优先评估计划》，不涉及排放新污染物。因此，技改项目建设符合国办发〔2022〕15号中的相关要求。
4区域环境概况
4.1自然环境概况
4.1.1地理位置
江阴半岛坐落于福清市南部，位于兴化湾西北湾顶，西面分别与福清市渔溪镇、新厝镇接壤，与莆田市江口隔海相望。江阴半岛交通便捷，具有良好的区位条件，距福厦高速公路及筹建中的福厦铁路均12km，距福州市85km、福清市44km、莆田市65km；距长乐国际机场81.7km；距马尾港113海里，上海532海里，香港360海里；与台湾仅一水之隔，距基隆150海里，距台中100海里。

福州江阴港城经济区位于福清市江阴半岛西南部，在福建省中部的兴化湾西北部，西面分别与福清市渔溪镇、新厝镇紧连，南与莆田市涵江区江口镇隔海相望。江阴工业集中区地理坐标为东经119°18′，北纬25°27′。区内新建的疏港大道即新江路可与324国道和福泉高速公路相接，地理位置优越。

技改项目位于福州江阴港城经济区（中心坐标E 119°17′2.12018″，N 25°27′42.44083″），北临顺宝路，路对面为福化气体和宏业化工；东临京港大道，隔过道路为丽珠集团；南临南港大道，路对面为福抗药业；西面为科瑞药业。东江水厂位于技改项目东北面340m处，最近居民点为技改项目东北面915m处的南曹村。技改项目地理位置见图4.1-1，周边现状照片见图4.1-2。

（涉及商业机密，进行删除）
图4.1-1  技改项目地理位置图
（涉及商业机密，进行删除）
图4.1-2  技改项目现状照片

4.1.2地形地貌
江阴岛属地震引起的大陆断层，裂变穿过海峡形成内海海岛，岛形似柳叶状。岛内断裂带主要有海口－江阴的NNE-SSW向断裂带和NW-SE向断裂，岛内地势中间高，最高处是双髻峰海拔429米，岛内山地是NNE-SSE走向，岛四周较低平，尤其南部为低丘平地，是居民聚居区。江阴岛东北西向现有三条海堤与大陆相连。该岛海岸具有泥沙滩的回升侵蚀漏斗型低丘，台地岩岸，曲折破碎。地形以丘陵，岗台地为主，海积平地次之，滩涂面积大，总面积达2915.27ha。耕地面积占全岛总面积1/4强，大多数分布在平地和岗台地。低小丘陵旱地、盐田，水田广布全岛各处。

区内地层自上而下为第四纪残积物、坡积物—深灰色淤泥—浅灰色中砂—浅灰绿色粘性土—强风化花岗岩、微风化花岗岩。江阴岛位于福建诏安地震带中，为多发震带，历史上在岛西南兴化湾中曾发生过6级地震，港区设防烈度等级为7级。

4.1.3海洋水文 
（1）潮汐

兴化湾海区的潮汐类型为正规半日潮，根据江阴壁头潮位站验潮资料分析，测区平均海平面为-0.04m（黄海高程，下同），最高潮位3.67m，最低潮位-3.88m，平均高潮位2.58m，平均低潮位-2.64m。海区潮差大，平均潮差5.22m，最大潮差7.51m，最小潮差2.95m。测区涨潮和落潮时间不等现象明显，其平均涨潮历时为5小时59分，平均落潮历时为6小时26分，落潮历时稍长于涨潮历时约0.5小时左右。

实测特征潮位（当地理论最低潮面，下同）

最高潮位：7.77米

最低潮位：0.22米

平均高潮位：6.68米

平均低潮位：1.46米

最大潮差：7.51米

最小潮差：2.95米

平均潮差：5.22米

（2）潮流 

兴化湾潮流为正规半日浅海潮流，流向受地形控制，基本为往复流，涨落潮流向较为稳定。潮波型式为驻波，最大涨落潮流速出现在中潮位附近。根据国家海洋局厦门海洋工程勘察设计中心在兴化湾壁头附近海区共两个测站的同步海流周日连续观测资料分析，本海区潮流形态系数值均小于0.5，属半日潮流。潮流运动呈往复式流动方式，即涨潮流WNW向，落潮流ESE向，受地形制约，涨潮和落潮流向都相当稳定，半日潮流图的流矢很集中。落潮流速稍大于涨潮流速，最大落潮流速平均58.6cm/s，最大涨潮流速平均57.6cm/s。大潮实测最大流速平均63.9cm/s，小潮实测最大流速平均52.4cm/s，大潮是小潮的1.2倍。最大涨潮流出现在高平潮前3～4h，最大落潮流出现在高平潮后2～3h。两次观测的余流流向均稳定流向湾内，多为WNW方向，且大潮时观测的余流值大于小潮时的余流值。实测余流最大值为17.1cm/s，流向254o，位于表层。余流流向对入海污染物地向外输移扩散不利。由潮流椭圆要素推算得出水质点平均最大运移距离，表层要大于5km，大潮时可达9km之多。

（3）波浪

兴化湾北部湾顶有江阴岛，湾的中部有岛屿罗列呈NE~SW走向，因此，外海E~SSW向的波浪都能有不同程度的沿湾口直接传入湾内，但由于湾口外有南日岛等岛屿的阻挡，且湾内水深变浅，外海的波浪传入湾内将会逐渐衰减。兴化湾内海区常浪向NE，频率46.6%，次常浪向SSW，频率11.7%；强浪向SE，最大波高7.5m，次强浪向S，最大波高5.5m，平均波高0.7m，最大平均波高0.8m（SSW、SW、S），频率0.1%。兴化湾内无实测波浪站，现参考邻近的平潭海洋站资料进行分析，本区风浪的出现频率较大，对于N、NNE和ENE向的常风向和强风向，湾内生成的偏北和偏东等方向的波浪，因风区较短，不可能产生大的波高。其波浪状况为常浪向NE，频率为46.6%，次强浪向S，最大波高5.5m，平均波高0.7m，平均周期3.4S，最大平均波高0.8m，出现在SSE、SW、WNW 向；风浪和涌浪出现频率分别是67.5%和32.5%，静浪频率7%。总之，本海区波浪主要受风的控制，在兴化湾口受外海风浪影响为主，风区长，波高较大。在湾内，由于岛屿的遮挡及浅滩的阻滞，外海风浪影响甚少，且风区短，波高较小。

（4）泥沙

根据实测资料，江阴港区海水平均含沙量0.0756～0.0798kg/m3，湾内水域平均含沙量0.0288～0.0387kg/m3。兴化湾的泥沙主要来自湾内的木兰溪和荻芦溪的入海泥沙，据其20年资料统计，年平均入海沙量为75.7×104吨，且多集中在6~9月份，部分来自本湾周边沿岸、岛礁受风浪、潮流侵蚀入海的物质，但自从木兰溪建坝后，入海流量已大大减少，挟带入海的泥沙也大为减少。

4.1.4气象气候
江阴岛属南亚热带海洋性季风气候，气候温和，日照充足，雨水充沛，台风影响季节较长，有明显的干湿季之分，冬无严寒，夏无酷暑。参考相关的气象资料，本区域各主要气象要素如下：

（1）气温

本地区年平均气温20.7oC，最热月7月或8月平均气温29oC，最低月1月或2月平均气温12.05oC，气温日变化呈峰谷型，日最高气温出现在午后，日最低气温出现在清晨。

（2）降水

本地区多年平均降雨量为1239.1mm。春、夏季降水量占全年降水量的85%，秋、冬季降水量占全年的15.0%。年降水日数全年平均124.6天，但各月分配不均，5~6月雨日占全月一半，2月、8~9月雨日占全月的1/3天数，3~4月雨日平均为13～14天，其他月份平均6～8天。日降水量≥50.0mm的暴雨日数全年平均50天，主要出现在雨季的5~6月和夏季6~9月。历年最大降水量1832.6mm，历年最少降水量713.3mm，日最大降水量297mm。最长连续降水日数全年最多为18天（出现在3月），2~9月各月都在10天以上。

（3）风向、风速

江阴半岛夏季以台风影响最大为特征，冬季多为东北风，全年主导风向为东北风。据统计，本地区受台风袭击或影响年平均6～7次，强台风风速最大为50m/s（1985年8月23日的10号台风）。此外，台风期间会造成一定的增水，据梅花水文站1957～1979年资料，台风最大增水达1.89m。

（4）光照

全年平均日照时数约为日照时数2025小时，日照百分率为45%，年太阳辐射量117.51kcal/cm2；全年无霜期平均347天。

（5）雾、相对湿度

多年平均雾日数23天，多发生在3~5月份，5～8时最多；多年平均相对湿度72.5%。

（6）自然灾害

本区域主要自然灾害为干旱，其他常见的自然灾害包括台风、暴雨、大潮以及寒潮。

4.1.5土壤植被

根据实地调查，岛内土壤类型有赤红壤、盐土，以及经水耕熟化而成的水稻土等。

岛上植被主要有森林植被和农田植被两大类，原生植被已消灭、森林植被主要是次生相思林和木麻黄；还有少量马尾松，农田植被主要是小麦、甘薯、花生、大豆等旱作物，也有一些水稻和蔬菜。

海岸与湖塘岸边的植被类型大多为小群落类型分布，主要典型的有海滨藜群落、南方碱蓬群落、狗牙根群落、铺地黍群落、小藜群落等多种类型。这些植被广泛分布于各地段的海岸与湖塘岸埂。

目前江阴岛共有防护林2644.8hm2，其中防护林1325.8hm2，防风固沙林100.7hm2，水土保持林1218.3hm2。防护林主要树种有木麻黄、黑松、台湾相思等。
4.2区域配套设施及污染源概况
4.2.1区域配套基础设施建设及运行情况
4.2.1.1供水设施

规划区供水近期由闽江调水江阴支线及东张水库至江阴新港城原水输送工程供水；远期北水南调水源进入东张水库，闽调江阴支线及东张水库共同作为水源。江阴一、二水厂和原水厂水源取自闽江调水江阴支线，并以建新水库至江阴输水支线为备用；江阴再生水处理厂以紧挨布置的江阴港城污水处理厂尾水作为水源。规划保留江阴一水厂，近期扩建至10.0万m3/d，直供原水20万m3/d，预留用地10hm2；远期江阴一水厂调整为工业用水水厂。远期新建江阴二水厂，设计规模为22万m3/d，预留用地22hm2。规划远期建设江阴再生水处理厂，设计规模为4万m3/d，预留用地4hm2。至2035年，三座水厂总供水能力为56万m3/d。沿贯通全区的干道布置给水干管DN500～DN1000，新建和改造道路沿路敷设给水支干管DN200～DN400，近期先建成枝状管网，远期建设成环。规划将里下底水库作为江阴二水厂的应急备用水源地。
4.2.1.2供电设施

保留江阴火电厂，规划建设1座专用、4座公用220kV变电站，11座专用、16座公用110kV变电站为江阴港城供电。

4.2.1.3供热工程
目前江阴港城经济区供热范围内，国能（福州）热电有限公司是唯一的集中供热热源点，一期拥有2×600MW超临界燃煤发电机组，并于2010年9月完成技改实现对外供热。为满足园区热负荷日益增长的需要，国能（福州）热电有限公司持续对一期机组进行供热改造。2020年9月，供热改造工程通过环保阶段性竣工验收。2020年11月，一期2×600MW机组供热扩容改造工程通过验收。2021年1月，电厂1号机组获得福建省工信厅热电联产机组的认定。目前国能（福州）热电有限公司单台机组（一用一备）具备高压供热（42MPa/420℃）能力100t/h，中压供热（2.1MPa/300℃）能力200t/h，中排低压供热（0.9MPa/300℃）能力290t/h，合计供热能力590t/h。
江阴港城经济区热负荷以生产热负荷为主，主要集中在西部临港产业区、东部临港产业区和新厝先进制造业基地。国能（福州）热电有限公司已对规划范围内的大部分企业集中供热，个别企业（如东南电化）建设了自备电站。电厂外的供热管网由和特能源（福建）股份有限公司建设运营。现有四条供热（高中低压）母管对外供热，国能热电现阶段给47家用热企业供热。园区供热管网详见图4.2-1。
（涉及商业机密，进行删除）
图4.2-1  江阴港城区内热网规划示意图

4.2.1.4污水集中处理设施

1.江阴工业集中区污水处理厂

工业集中区内规划建设有完善的排水系统，采用雨、污分流制。雨水经厂区雨水管排入工业集中区的市政排水管；生产废水和生活污水经过工厂污水预处理站处理达到企业与园区污水处理厂商定标准后，送入集中区污水处理厂作最终处理。

江阴港城污水处理厂位于福州江阴港城西部工业区规划地块内，总用地16公顷，总设计规模12万吨/日，主要负责江阴港城启动区13.8km2范围内的污水处理，拟分期建设，近期4万m3/d、中期8万m3/d、远期12万m3/d。近期4万m3/d分两阶段建设，污水处理厂近期一、二阶段工程平均处理污水量均为2万m3/d，目前近期一阶段已建成2万m3/d规模，2009年3月已投入运行；近期二阶段2万m3/d规模，2012年9月底完工投入运行。其中近期一阶段2万m3/d工程及深海排放管道已于2011年11月通过环保竣工验收，2015年11月通过一期提标及二期工程阶段环保验收。根据运行记录，江阴港城区污水处理厂现实际处理能力达到4万m3/d，实际处理量约为4万m3/d。

江阴工业集中区污水处理厂要求各企业出水水质达到江阴工业区集中污水处理厂主要进水指标要求，其它水质指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及相关行业污染物排放标准后才能接入。江阴工业集中区污水处理厂现出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

2.配套管网

目前，污水处理厂厂前管网收集系统已建设6.1km，污水排海管网陆上段5.4km，海上段968m。厂址所在区域的污水收集管网已铺设到北面、东面、南面道路。

3.深海排放口

2005年6月原福建省环保局批复《福州市江阴港城污水处理工程环境影响报告表》，2009年4月福州市海洋与渔业局也批复了《福州市江阴港城污水处理工程海洋环境影响报告表》，“同意启动区工业污水处理厂尾水排放口设于江阴港区1#泊位南部，靠近航道处，即《福建省海洋功能区划》划定的江阴排污预留区”。江阴排污预留区的中心坐标为：E 119°17′53.79″、N 25°24′24.57″。工程坐标为X=2811356.156，Y=429393.612

为切实按照生态环境部和省政府要求加快江阴港城排海工程建设步伐，福州市江阴港城管委会委托上海市政工程设计研究院进行排海管网设计，由江苏神龙海洋工程有限公司中标开展排海管道施工。设计中为避免污水排海管道与江阴港区进港航道交叉，提高通航和排放口设施运行的安全性，减少江阴港区未建的东侧泊位工程对排海管道的不利影响，降低环境风险概率，经工可单位和设计施工单位技术人员多方论证，拟将深海排放口扩散器位置最终确定在1#码头南侧前沿约768m位置（距离国际集装箱进港船道边约100m），排放口中心坐标为X=2811381.247，Y=428466.241，该位置水深-18m，实际设计的深海排放口与江阴排污预留区的中心坐标点相比较，向南偏移约25m，向西偏移约927m，远离江阴港区，靠近航道区域。目前，福州市江阴港城污水处理工程尾水排放口变更工程，已建成竣工验收。

排污口及园区污水管线具体位置见图4.2-2。

同时根据江阴港城总体规划，园区计划在东部工业区也建设一座东部污水处理厂，近期6万m3/d，远期15万m3/d，规划预留用地16hm2。接管水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求，东部污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB19819-2002）中一级A标准。

4.2.1.5固废处置设施
生活垃圾集中后运往福清市垃圾焚烧发电厂处理，一般工业固体废物送至垃圾处理场处理，工业危险废物和危险品运往有资质单位处理。

（涉及商业机密，进行删除）
图4.2-2  江阴港城污水处理厂及配套管网布置情况示意图

4.2.2区域污染源概况
江阴海港新城内西部产业区入驻的企业包括制药、化工、农药、食品、制革、纺织印染、仓储等。江阴海港新城内东、西部产业区入驻的企业见表4.3-1。江阴海港新城东、西产业片区污染源的产生情况及特点主要表现在以下几方面：

（1）大气污染源

现有的大气污染源主要有江阴国电锅炉烟气、各类工业企业产生的工艺废气和恶臭气体，主要来自制药、化工、污水处理厂等，其主要特征污染物包括臭气（综合指标）、氨、硫化氢、酸雾、甲醛、DMF、非甲烷总烃、“三苯”废气等。

（2）废水污染源

西部产业区现有医药、化工、化肥、废塑料加工、食品、仓储等。西片区废水特征污染物主要由福抗药业、福兴医药等企业产生的制药废水。其中，福抗药业、福兴医药废水特征污染物为氨氮、COD、磷酸盐等。

西部产业区内的投产企业的生产、生活污水已全部接入污水管网进入江阴污水处理厂处理，部分在建企业也已接入污水管网；重点排污企业已配套污水处理设施，污水处理达标后排入江阴污水处理厂污水管网；江阴污水处理厂、福抗、福兴等重点企业已安装流量、COD、pH等指标的在线监测设备，并与福州市生态环境局联网。

（3）工业固体废物

一般工业固废主要是锅炉煤渣、电厂粉煤灰、污水处理站污泥、废包装物及边角料等，企业通过回收利用或外售进行综合处置。危险废物主要是菌丝渣、废活性炭、废残渣、废油漆桶、废包装材料、废机油、废催化剂、废残液等，其中菌丝渣通过外售资源化再利用，其他的危险废物由各企业委托有资质的危险废物处理场进行处置。

表4.2-1  江阴海港新城东、西部片区主要污染情况一览表

	序号
	排污企业
	主要污染源名称
	主要污染因子

	1
	福建中景石化有限公司
	废气
	油/脂混合罐、液压油缓冲罐、液体添加剂贮槽、冷冻水罐、干燥器洗涤塔、挤压造粒炉尾气过滤器
	非甲烷总烃、PM10、丙烯

	
	
	废水
	气蒸罐洗涤塔废水、挤压造粒切粒水罐废水、游离水分离器废水、机泵及地面冲洗、生活污水、化学水处理系统排污水、循环水场定期排水
	pH、石油类、氨氮、COD、BOD5、SS

	
	
	固废
	废包装材料、废聚丙烯聚合物、废脱硫剂、废分子筛、废脱砷剂、生产废水处理污泥、生活垃圾

	2
	福州万景石化有限公司年产90万吨丙烷脱氢制丙烯项目
	废气
	加热炉废气、余热锅炉尾气、装置无组织废气
	颗粒物、SO2、NOx、氨、非甲烷总烃、PM2.5、PM10

	
	
	废水
	汽提塔废水、余热锅炉排水、地面及装置冲洗水、生产装置检修废水、初期 雨水、循环水站排污水、生活污水
	COD、SS、氨氮、石油类、硫化物

	
	
	固废
	废催化剂、废反应器惰性颗粒、废氧化铝球、废HGM、废干燥床分子筛、废支撑球、汽提塔废渣、废SCR催化剂、废洗油、碳四燃料油、生活垃圾

	3
	福州万景新材料有限公司氢能利用与全降解新材料项目（一期）
	废气
	焚烧炉、危险废物贮存库废气
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、甲醇、苯、

甲苯、二甲苯、VOCs

	
	
	废水
	凝结水站排污水、循环水场排水、初期污染雨水、地面冲洗废水、生活污水、进入万景石化污水站低浓度段水质、焦油冲洗废水、蒸发凝液、甲醇塔废水
	COD、氨氮、BOD5、SS、石油类、总磷、丙烯酸、DBP、总钒、含盐量

	
	
	固废
	脱C5塔底燃料油、废氧化催化剂、废溶剂、浓缩酸液、废酯化树脂催化剂、甲醇塔侧线废液、V203加氢进料蒸发器废液、V206加氢进料蒸发器废液、废加氢铜基催化剂、THF轻组分塔顶回流罐废液、THF重组分塔底废液、重组分塔底废液、重组分塔顶回流罐废液、废缩醛精制催化剂、废润滑油、废机油、废包装袋、废活性炭

	4
	福州万景新材料有限公司污水站项目
	废气
	污水处理站废气
	氨、硫化氢、非甲烷总烃

	
	
	废水
	碱洗废水、箱式压缩机废水
	COD、NH3-N、BOD5、SS、石油类、总磷、丙烯酸、DBP、总钒、含盐量、硫化物

	
	
	固废
	污泥、浮渣、废塑料、废矿物油、废活性炭废润滑油、废活性炭、浮渣

	5
	福州上景新材料有限公司年产高性能聚丙烯150万吨项目
	废气
	催化剂输送尾气、装置无组织废气
	非甲烷总烃

	
	
	废水
	蒸汽洗涤废水、干燥器洗涤废水、地面及装置冲洗废水、初期雨水、生活 污水
	COD、SS、氨氮、石油类

	
	
	固废
	废聚丙烯、废脱水剂、废分子筛、废滤袋、废脱硫剂、废脱砷剂、废滤芯、废烃油、废白油、废化学品包装材料、浮油、 生活垃圾

	6
	福建中江石化有限公司
	废气
	给电子体储罐、油/脂混合罐、液压油缓冲罐、液体添加剂贮槽、冷冻水罐、干燥器洗涤塔、挤压造粒炉尾气过滤器、锅炉等
	非甲烷总烃、PM10、丙烯、SO2、NO2

	
	
	废水
	气蒸罐洗涤塔废水、挤压造粒切粒水罐废水、游离水分离器废水、机泵及地面冲洗、生活污水、锅炉定排污水、化学水处理系统排污水、循环水场定期排污水
	pH、石油类、氨氮、COD、BOD5、SS

	
	
	固废
	废包装材料、废聚丙烯聚合物、废脱硫剂、废分子筛、废脱砷剂、生产废水处理污泥、炉灰渣、生活垃圾

	7
	福建美得石化有限公司
	废气
	加热炉烟气、碱洗塔洗涤尾气
	非甲烷总烃、丙烯、HCl、SO2、NO2

	
	
	废水
	碱液脱气罐废液、催化剂再生尾气废碱液、冲洗废水（含装置区和中间罐区）
	pH、石油类、氨氮、COD、BOD5、硫化物

	
	
	固废
	废催化剂、废吸附剂、废干燥剂、脱丙烷塔底汽提塔产生的塔底残液、废有机剂、废化学包装材料、活性污泥

	8
	福建天辰耀隆新材料有限公司
	废气
	双氧水装置氢化尾气和氧化尾气、发烟硫酸装置第二吸收塔尾气、KA油装置工业不凝气、酮塔真空泵不凝气、氨肟化不凝气放空气、氨气吸收塔、己内酰胺结片废气、硫胺干燥系统废气、供热站锅炉、火炬燃烧
	非甲烷总烃、TOVC、苯、甲苯、二甲苯、SO2、NO2、烟尘、TSP、环己酮、硫酸雾

	
	
	废水
	双氧水装置、发烟硫酸装置废水、环己醇装置废水、环己酮装置废水、氨肟化装置废水、硫胺结晶装置废水、地面冲洗水、生活污水
	COD、氨氮、石油类、SS、Zn化合物

	
	
	固废
	锅炉灰渣、硫磺渣、净化站污泥、白土床、废触煤、废催化剂、废机油、污水站污泥

	9
	福建天辰耀隆新材料有限公司33万吨己内酰胺项目
	废气
	热电站锅炉、双氧水装置氧化尾气、硫酸吸收塔尾气、导热油炉燃烧尾气、部分工艺尾气、各装置的动静密封点泄漏、有机液体储罐储存过程大小呼吸排放、有机液体装卸挥发
	烟尘、SO2、NOx、硫酸雾、烃类、VOCs、NH3、甲苯、

	
	
	废水
	双氧化水装置、KA油装置、己内酰胺装置的生产废水、地面冲洗废水、实验室废水、生活污水、纯水站反冲洗水
	COD、SS、氨氮、Zn化合物、BOD5、石油类、苯、甲苯

	
	
	固废
	废白土、废钯触媒、废滤布、废脱硫吸附剂、己内酰催化剂、炉渣与飞灰、原水净化站污泥、生化污泥、物化污泥、生活垃圾、废活性炭纤维、废触煤、废苯渣、废离子交换树脂、废机械油、废导热油

	10
	丽珠集团福州福兴医药有限公司搬迁改造技改项目
	废气
	发酵车间发酵尾气、提炼车间尾气、锅炉烟气
	氨、甲醛、醋酸乙酯、盐酸、粉尘、SO2

	
	
	废水
	吸附废水、树脂冲洗水、萃取废水、精制废水、地面冲洗水、生活污水
	COD、SS、氨氮

	
	
	固废
	锅炉煤渣、污水站污泥、菌丝渣、废活性炭

	11
	丽珠集团福州福兴医药有限公司扩建项目
	废气
	发酵废气、烘干废气、提炼一车间沸腾干燥废气、闪蒸干燥废气、干燥废气、菌丝渣烘干废气、沸腾干燥废气、污水处理站废气、真空泵不凝气、真空泵不凝气、成品干燥真空泵不凝气
	NH3、H2S、SO2、VOCs、丙酮、HCl、NMHC、甲醇、颗粒物、庚烷、乙醇、乙腈、NOx、PM2.5、PM10

	
	
	废水
	生产废水、废气碱吸收废水、废气等离子装置废水、地面冲洗废水、真空泵排水、生活污水
	pH、COD、氨氮、SS、总磷

	
	
	固废
	菌丝渣、废活性炭、废硅胶、废二氧化锰、废吸附剂、废离子交换树脂、废氧化铝、污水处理站污泥、生活垃圾、废有机溶剂、布袋除尘器拦截的颗粒物

	12
	丽珠集团福州福兴医药有限公司四阶段高端抗生素建设项目
	废气
	发酵废气、干燥废气、离心真空不凝气、溶媒有机废气
	氨、硫化氢、颗粒物、氯化氢、VOCS（非甲烷总烃）

	
	
	废水
	提炼废液、冻干冷凝水、发酵工序清洗废水、提炼工序清洗废水、干燥工序清洗废水

冻干工序清洗废水、溶媒回收废水、废气碱吸收废水、地面冲洗废水、生活污水
	pH、COD、氨氮、SS、总磷

	
	
	固废
	菌丝渣、废离子交换树脂、污水处理站污泥、生活垃圾

	13
	福建省福抗药业股份有限公司
	废气
	菌丝渣烘干、污水处理站、发酵罐废气、锅炉烟气
	SO2、NOx、烟尘、TSP、NH3、H2S、HCl

	
	
	废水
	发酵残液、洗涤废水、除尘废水、碱液喷淋废水、反应废液
	pH、COD、石油类、硫化物、挥发酚、磷酸盐、硫酸盐、氨氮

	
	
	固废
	煤渣和煤灰、活性污泥、菌丝渣、废活性炭

	14
	福建省福抗药业股份有限公司福抗药业产品升级改造项目
	废气
	发酵废气、酸化废气、结晶废气、离心废气、干燥废气、合成废气、缩合废气、环合废气、中试车间废气
	颗粒物、氨气、硫化氢、丙酮、乙酸乙酯、氯化氢、DMF、甲醇、挥发性有机物、PM2.5、PM10

	
	
	废水
	工艺废水、盐酸四环素母液回收系统废水、头孢洛宁母液回收系统废水、中试车间废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	
	
	固废
	菌丝渣、高效布袋除尘器拦截的颗粒物、废活性炭、废树脂、釜底残留物

废药物、药品、药品废包装物、质检残液、废机油、滤渣、滤饼、湿盐、铵盐、吡咯喹啉醌二钠盐菌丝渣、污水处理站污泥

	15
	江阴工业集中区污水处理
	废气
	反应池废气
	NH3、H2S

	
	
	废水
	污水处理
	COD、BOD、SS、氨氮、磷酸盐、石油类

	
	
	固废
	污水处理厂污泥、格栅渣、沉砂

	16
	福建省宏易能源发展有限公司
	废气
	装、卸料粉尘、堆场扬尘
	颗粒物

	
	
	废水
	初期雨水、运输车辆轮胎清洗废水、职工办公生活
	COD、BOD5、SS、氨氮

	
	
	固废
	沉淀池沉渣、生活垃圾

	17
	福建汇林国际物流有限责任公司
	废气
	厂区道路扬尘
	颗粒物

	
	
	废水
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN

	
	
	固废
	污水处理站废反渗透膜、包装废物、污水处理站沉渣、生活垃圾

	18
	福建宝利特质革有限公司
	废气
	PVC发泡革废气、湿法线废气、干法线废气、后处理废气、DOP废气、导热油炉烟气
	SO2、烟尘、DMF、VOD、甲苯、颗粒物

	
	
	废水
	水鞣废水、生活污水
	COD、氨氮

	
	
	固废
	废离型纸、锅炉炉渣、污水处理站污泥、DMF蒸馏残液、废包装材料等

	19
	福建宝利特新材料科技有限公司
	废气
	色浆生产废气、皮革表面处理剂生产废气、无组织废气
	颗粒物、VOCs、甲苯、二甲苯

	
	
	废水
	生产废水及生活污水
	COD、氨氮

	20
	福清海岸纺织印染有限公司
	废气
	工艺废气
	TSP

	
	
	废水
	染整废水、生活污水
	COD、氨氮

	
	
	固废
	污水处理污泥、布头废料、染料包装废物

	21
	福建中德能源公司生物柴油项目
	废气
	导热油炉废气、甲醇储罐
	SO2、NOx、粉尘、甲醇

	
	
	废水
	洗桶废水、聚酰胺反应生产水、真空泵排水、水下切粒机排水、设备冷却水、导热油炉除尘脱硫废水
	pH、COD、BOD、SS、氨氮、油类

	
	
	固废
	煤渣和煤灰、植物沥青、活性炭渣、污泥

	22
	福建中德能源有限公司年产1.6万吨脂肪酸、0.7万吨二聚酸、0.7万吨聚酰胺树脂项目
	废气
	脂肪酸水解尾气、蒸馏尾气、精馏尾气；二聚酸聚合反应尾气、蒸馏尾气、分子蒸馏尾气；聚酰胺树脂缩合尾气；污水站恶臭、储罐呼吸废气
	非甲烷总烃、甲醇、NH3、H2S、SO2、NOx、颗粒物

	
	
	废水
	脂肪酸生产过程中产生的稀甜水、蒸馏脱除废水，二聚酸生产过程中产生的水洗废水、蒸馏脱除废水，聚酰胺树脂生产过程产生的缩合反应废水，生物柴油生产过程中产生的反应生产废水、水洗废水、蒸馏脱除废水，以及真空泵排水、地面设备清洗废水、循环冷却水、生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、磷酸盐

	
	
	固废
	废活性炭、油泥、废白土渣、污水站污泥、生活垃圾、废机油、废机油桶、废活性炭

	23
	福建省耀达肥料科技有限公司
	废气
	在配料、输送、下料、破碎、搅拌、筛选、包装等工序时会产生粉尘，在烘干工序会产生粉尘、氨气及少量的氯化氢，造粒过程废气

	
	
	废水
	生活污水、蒸汽冷凝水

	
	
	固废
	除尘灰、布袋、次品、废包装材料及生活垃圾

	24
	福建省福清友发纸品实业有限公司
	废气
	涂覆水性丁苯乳胶烘干废气
	苯乙烯、非甲烷总烃

	
	
	废水
	生活污水
	pH、COD、BOD、SS、氨氮、石油类

	
	
	固废
	废渣、铁丝

	25
	鑫港水产有限公司（西子湾水产企业有限公司）
	废气
	无
	无

	
	
	废水
	清洗废水
	pH、COD、SS、氨氮

	
	
	固废
	残次品、边角料

	26
	福建省海欣药业股份有限公司
	废气
	工艺废水、各类洗涤废水、纯水制备废水和冷却水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、总磷、硝基苯、挥发酚、苯胺、硫酸盐

	
	
	废水
	工艺废气、焚烧炉废气、车间无组织废气、储罐废气
	烟尘、HCl、NOx、CO、二噁英、甲醇

氨气、VOCs

	
	
	固废
	废脚料、废催化剂、废萃取废液、焚烧炉布袋除尘器产生的除尘灰、焚烧炉炉渣、废活性炭、生活垃圾

	27
	福建省海欣药业股份有限公司维生素系列产品生产线技改项目
	废气
	反应罐不凝气、真空干燥尾气以及污水处理站恶臭气体
	NH3、H2S、VOCs、HCl、苯、甲苯、丙烯腈、甲醇、丙酮、二氯甲烷

	
	
	废水
	工艺过程产生废水、设备清洗废水、地面清洗废水、废气喷淋设施废水、生活污水
	pH、COD、氨氮、SS、总磷

	
	
	固废
	废反应母液、溶剂回收残液、废反应残渣、废催化剂、废干燥剂、脱色废活性炭、废气处理废活性炭、沾染有机原料的废包装材料、污水处理站污泥、纯水制备废滤芯、生活垃圾

	28
	久策气体（福清）有限公司
	废气
	生活办公废水和实验室化验检测废水
	COD、SS、氨氮

	
	
	废水
	电石投料工段废气、乙炔纯化解析工段、沉渣池废气
	粉尘、NMHC

	29
	久策气体（福清）有限公司二期扩建及特气项目
	废气
	电石投料工段废气、乙炔纯化解析工段、沉渣池废气
	CO、HBr、氟化物、氨气、VOCs

	
	
	废水
	生活办公废水和实验室化验检测废水
	COD、SS、氨氮氟化物、二氯甲烷

	
	
	固废
	废包装材料、废液、废活性炭、废催化剂等

	30
	福州东进世美肯科技有限公司建设京东方配套上游产业链项目，年生产刻蚀液、剥离液、稀释剂等产品11万立方米
	废气
	生产装置区
	NMHC、HCL、SO2、NOx、烟尘

	
	
	废水
	生产装置区地坪清洁水、循环水站排水、锅炉清净下水、罐区废水、装卸区废水、办公区及化验室排水
	COD、氨氮、SS

	
	
	固废
	设备清洗废液、过滤渣、废过滤棒、废包装箱蒸馏冷凝液、蒸发残液空压站废滤料、超纯水站、废滤料、废导热油、生活垃圾、化验废液

	31
	福建优立盛油脂有限公司建设年产5万吨润滑油和1万吨润滑脂的先进生产线
	废气
	该公司润滑脂生产车间废气经三级串联水洗冷凝吸收塔处理后排放
	NMHC

	
	
	废水
	生活废水
	pH、COD、BOD、SS、氨氮

	
	
	固废
	生活垃圾、废油桶等

	32
	福州泰域钛业科技有限公司（优立盛）年产5万吨润滑油、2万吨润滑脂项目（已部分投产）
	废气
	工艺生产废气、基础油储罐区大、小呼吸废气和导热油炉的烟气
	颗粒物、SO2、NO2、烟尘、NMHC、氯化氢、氯气

	
	
	废水
	工艺废气净化系统定期排污水、产品检验时产生的清洗废水、循环冷却系统定期排污水和车间地面冲洗废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N

	
	
	固废
	基础油过滤产生的废油渣和废滤网、润滑脂均质过滤产生的废油脂和废滤网以及污水二级生化处理系统产生的油泥

和污泥

	33
	福州盛隆气体有限公司年产9万吨高纯度（食品级）二氧化碳回收项目
	废气
	防空废气等工艺废气
	NMHC

	
	
	废水
	生活污水排水、地面冲洗水、化验室废水等工艺废水经福州耀隆化工集团公司污水处理设施处理达标后排入江阴工业集中区污水处理厂统一处理
	COD、SS、氨氮、BOD5

	
	
	固废
	废机油、各类废催化剂

	34
	福建融航气体有限公司空气分离项目
	废气
	电石制备乙炔（480m3/h）生产工艺废气、空气分离氧气（450m3/h）生产工艺废气、罐装生产工艺废气、钢瓶检验生产工艺废气
	NMHC、丙酮、NH3、VOCs、PM10

	
	
	废水
	电石制备乙炔生产工艺废水、钢瓶检验生产工艺废水、生活污水、循环水排水
	COD、SS、氨氮、BOD5

	
	
	固废
	废包装桶、废树脂、污泥、废活性炭吸附剂、生活垃圾、漆渣、电石渣、废滤料、不合格钢瓶、除锈机锈渣、粉尘、残液

	35
	福建融航纤维科技有限公司年增产5000吨再生纤维的项目
	废气
	锅炉废气、有机废气、DMAC废气、污水处理站废气
	非甲烷总烃、NOx、SO2、颗粒物、非甲烷总烃、H2S、NH3

	
	
	废水
	生活污水、生产废水
	pH值、COD、氨氮、悬浮物、BOD5

	
	
	固废
	残液残渣、废油、废包装桶、污泥、废丝、废包装材料

	36
	福建联升新型墙材有限公司年产50万立方米蒸压加气混凝土砌块及板材生产线项目
	废气
	破碎、球磨废气袋式除尘处理后经1个15m高的排气筒排放；仓筒粉尘袋式除尘处理后经1个15m高的排气筒排放
	颗粒物

	
	
	废水
	生产废水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池处理后污水排入江阴污水处理厂
	COD、SS、氨氮、BOD5

	
	
	固废
	边角料、不合格产品、收集粉尘、生活垃圾
	

	37
	中国水电四局（福清）装备工程有限公司（三峡入园企业）
	废气
	焊接烟尘、喷砂（抛丸）及喷锌粉尘、喷漆及晾干有机废气及漆雾
	颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃

	
	
	废水
	生活污水
	COD、氨氮、BOD5、SS

	
	
	固废
	金属废料、废玻璃纤维棉、废活性炭、废包装物、废润滑油、废冷却液、涂料废物、废抹布和拖把、废石英砂和铁粒、生活垃圾

	38
	福建新福兴玻璃智能科技有限公司安全节能玻璃深加工高端玻璃产研项目
	废气
	中空玻璃制作过程中的挥发性有机气体、夹胶玻璃制作过程中的挥发性有机气体
	VOCs

	
	
	废水
	深度处理系统过滤、RO反渗透后回用至清洗工序；RO反渗透浓水等回流至磨边工序预防摩擦过热现象和用于磨边后清洗工序，磨边工序用水沉淀后上清液循环回用，少量废水在使用过程中通过气化蒸发、污泥带走损耗，整个生产过程中无生产废水外排，玻璃沉渣需清运，压滤后回用作浮法公司玻璃熔化工序；生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油

	
	
	固废
	生活垃圾、碎玻璃、废铝合金封边条、玻璃粉渣、废包装材料、废包装桶（丁基密封胶、硅酮密封胶）

	39
	福州新福兴浮法玻璃有限公司（先期建设3条日熔化600吨新能源汽车用超薄节能特种玻璃生产线，年产49.28万吨汽车用超薄节能特种玻璃）
	废气
	酸解工序废气、提氯工序尾气、萃铁工序废气、萃锰工序废气、萃钛工序废 气、一次充酸尾气、二次充酸尾气、萃余液回收盐酸尾气、真空泵不凝气、 污水处理站废气
	颗粒物、氯化氢、氯气、二甲苯、挥发性 有机物、VOCs、氨、硫化氢

	
	
	废水
	酸解工序废气碱喷淋废水、萃取车间废气碱喷淋废水、综合车间废气碱喷淋 废水、蒸发冷凝废水、罐区碱喷淋废水、化验室废水、地面冲洗废水、纯水 站废水、生活污水
	COD、SS、氨氮、石油类、总磷、二甲苯

	
	
	固废
	矿渣、硅渣、氢氧化物沉淀、石膏渣、废机油、隔油池废油、废活性炭、污水处理站污泥以及生活垃圾

	40
	福州新福兴玻璃科技有限公司年产2×8000万平米太阳能光伏压延玻璃项目
	废气
	粉尘废气、熔窑烟气、镀膜固化/丝网印刷固化废气、车间无组织废气
	颗粒物、SO2、NOx、氨、氯化氢、氟化物、 非甲烷总烃

	
	
	废水
	清洗废水、循环水系统排污废水、余热锅炉排污废水、纯水站排污废水、生活污水
	COD、SS、氨氮

	
	
	固废
	除尘灰、余热锅炉积灰、废耐火砖、废耐火棉、碎玻璃、废脱硫渣、废脱硝用催化剂、废树脂、废滤芯、废机油、循环 沉淀池污泥、生活垃圾

	41
	福建省福清友发实业有限公司江阴分公司年产美纹特种纸18000吨、水性胶水1500吨
	废气
	美纹特种纸处理烘干废气
	VOC、苯乙烯、丁二烯、丙烯酸

	
	
	废水
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油

	
	
	固废
	短纤维渣、少量污泥、铁丝包装桶果皮、废纸等

	42
	福州九阳化工有限公司年产20万吨三氯化铁和2万吨粉体材料项目
	废气
	中和池中和工序产生的HCl气体、萃取工序产生的有机废气、车间二煅烧工序产生的废气污染源、钛精矿投料粉尘、酸解及煅烧产生的废气、磺化煤油浓缩煅烧废气、氧化钛和片状氧化钛生产车间废气、熔融过程产生的少量粉尘、物料装卸和储存过程中会挥发少量的有机废气
	氯化氢、VOCs、颗粒物、SO2、油烟

	
	
	废水
	钠碱吸收废水、车间清洗废水、循环冷却水排水、化验废水、生活污水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类

	
	
	固废
	废活性炭、废布袋、废机油、钛精矿粉、污水处理站污泥、车间污泥、生活垃圾、实验废液、首次清洗器皿废水

	43
	利达化工（福州）有限公司环保增塑剂、聚氨酯及合成革助剂项目
	废气
	生产车间、锅炉房
	VOC、DMF、粉尘、甲苯、烟尘、SO2、NO2

	
	
	废水
	环氧脂肪酸甲酯车间废水、纯水溶剂水性聚氨酯车间废水、多元醇聚氨酯车间废水、水性丙烯酸车间废水、皮革表面处理剂车间废水、罐区废水、生活污水等
	pH、COD、BOD、SS、氨氮、石油类、动植物油、DMF

	
	
	固废
	废硅藻土、废活性炭废滤渣、废树脂、废污泥、回收粉尘

	44
	国能（福州）热电有限公司发电机组
	废气
	发电机组烟气、煤场粉尘
	SO2、NOx、烟尘等

	
	
	废水
	冷却循环水、温排水、生活污水、脱硫废水、含油废水、酸碱废水、锅炉酸洗废水
	COD、SS、石油类、pH、温排水（热污染）

	
	
	固废
	灰渣炉渣、石膏

	45
	国能（福州）热电有限公司二期（2×660MW）超超临界热电联产工程
	废气
	锅炉废气、尿素分解氨废气
	SO2、NOx、颗粒物、氨

	
	
	废水
	煤泥废水、脱硫废水、锅炉排水、化水车间废水、冷却水、生活污水
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、铅、汞、砷、镉、硫化物、盐类、余氯

	
	
	固废
	SCR系统废催化剂、机修废矿物油、废铅酸蓄电池、废弃含油抹布实验室废液

	46
	江苏中车电机有限公司年产70台6MW永磁风力发电机项目
	废气
	加工粉尘、沥干废气、烘焙废气、喷漆废气、晾干废气以及加工粉尘

焊接烟尘、打磨粉尘沥干废气、烘焙废气、喷漆+晾干废气、转子注胶废气、磁漆废气、清洗废气、调漆废气

	
	
	废水
	生活污水、循环冷却系统清净排水

	
	
	固废
	加工收集粉尘、废焊渣、漆渣、废活性炭、废包装物、废机油、废抹布、生活垃圾等

	47
	福建友谊胶粘带集团有限公司友谊新材料科技工业园（一期BOPP胶粘带及电子胶粘带）项目
	废气
	胶水聚合生产工序、BOPP挤出工序、涂布、烘干、印刷工序及储罐区大小呼吸等无组织废气

	
	
	废水
	生产废水、员工生活污水

	
	
	固废
	废活性炭、胶水过滤残渣、油墨桶、包装袋、胶粘带边角料及不合格胶带、油墨桶、生活垃圾

	48
	福建友谊胶粘带集团有限公司友谊新材料科技工业园（二期双面胶粘带及特种胶粘带）项目
	废气
	溶剂回收废水、初期雨水、生活污水
	COD、SS、氨氮、石油类

	
	
	废水
	油性丙烯酸丁酯胶水聚合废气、油性丙烯酸丁酯胶水涂布、烘干废气，热熔 不干胶生产及涂布废气，缠绕膜车间废气，PE 离型纸生产废气，水性丙烯酸丁酯胶水涂布、烘干废气，布基胶带生产废气，泡棉生产废气，各车间未被 收集的有机废气，罐区大小呼吸废气
	颗粒物、氨气、非甲烷总烃

	
	
	固废
	废活性炭、胶水过滤残渣、滤网、硅油桶、胶粘带边角料、不合格胶带、废包装袋、废抹布及职工生活垃圾

	49
	福建友谊胶粘带集团有限公司（三期）项目
	废气
	橡胶胶水制备废气、油性胶水涂布、烘干废气、离型/防渗胶乳生产废气、美纹纸离型涂布及烘干废气、PVC薄膜生产废气、上硅离型废气、亚克力胶水生产废气、亚克力胶水涂布烘干废气、污水处理站废气、危险废物贮存库废气、污泥房废气、各车间未被收集的有机废气、罐区大小呼吸废气
	非甲烷总烃、甲苯、颗粒物、苯乙烯、丙烯酸、丁酮、乙酸乙酯、氯乙烯、丙烯酸乙酯

	
	
	废水
	生产废水、厂区地面冲洗水、初期雨水、循环冷却水、制纯水浓水
	COD、SS、甲苯、石油类、（汽油）、NH3-N

	
	
	固废
	废活性炭、废吸附材料、过滤器、喷淋塔废液、胶水过滤残渣、滤网、废包装桶、废水除油装置污泥、

实验室废液、在线监控废液、废机油及机油桶、溶剂冷凝回收残余物、废抹布

	50
	福州和特供热有限公司江阴工业区高中低压供热系统扩建项目
	废气
	施工扬尘、堆场扬尘、施工车辆、机械废气、焊接废气

	
	
	废水
	施工期生活污水和试压废水；运营期不新增工作人员，不新增生活污水

	
	
	固废
	施工期生活垃圾、建筑垃圾；运营期不新增工作人员，不新增生活垃圾

	51
	福州市宏业化工有限公司年产6万吨甲醛和5.7万吨脲醛树脂、0.3万吨酚醛树脂项目
	废气
	脲醛树脂、酚醛树脂生产线产生废气、储罐区和装车区产生废气
	甲醛、甲醇、氮氧化物、苯酚

	
	
	废水
	纯水站浓水和反冲洗废水、化验废水、地面清洗废水、初期雨水均不外排，外排废水为生活污水
	COD、SS、氨氮、BOD5

	
	
	固废
	废活性炭、废滤芯、废催化剂、蒸发器底部残渣、生活垃圾

	52
	福州市宏业化工有限公司年产5万吨氨水、年产3万吨三聚氰胺树脂及甲醇精制项目
	废气
	氨水生产线废气、三聚氰胺树脂生产线、甲醇精制生产线、储罐区废气、危险废物贮存库废气
	氨、甲醛、非甲烷总烃、甲醇

	
	
	废水
	三聚氰胺树脂生产线废水、甲醇精制生产线废水、纯水制备浓水及反冲洗水、化验废水、氨气吸收塔废水均不外排，外排废水为生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	
	
	固废
	项目一般工业固废主要为尿素、三聚氰胺包装材料等，危险废物为废润滑油，生活垃圾。

	53
	福建国电风力发电有限公司福清分公司
	7*2MW风力发电机组

	54
	艾尔姆风能叶片制品（福建）有限公司年产风力发电机叶片780片项目
	废气
	有机废气、脱附－催化燃烧废气、刷漆废气、打磨粉尘、锅炉废气、实验室废气
	苯系物（主要为苯乙烯）、非甲烷总烃、乙酸丁酯、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物

	
	
	废水
	清净下水、生活污水
	pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、总磷、石油类、动植物油

	
	
	固废
	一般工业固体废物、危险废物（报废化学品：有机树脂类染料、涂料废物；废化学品包装桶、沾染化学品废弃物；废清洗剂；实验室试剂瓶；实验废液；废活性炭及防毒面具滤盒；废润滑油；废铅酸蓄电池）、生活垃圾

	55
	福州万泉塑业有限公司8.1万吨/年危废综合利用项目
	废气
	废有机溶剂再生处理、废酸再生处理、废包装容器清洗等工序、废水处理、罐区站等
	NH3、H2S、NMHC、VOCs、

	
	
	废水
	工艺废水、水封废水、公用设施排水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类

	
	
	固废
	过滤残渣、蒸发残渣、废渗透膜、废活性炭、精（蒸）馏残渣、废渗透膜、油泥浮渣、活性污泥、生活垃圾

	56
	福建三峡海上风电产业园
	废气
	设备燃油废气、施工扬尘
	SO2、烟尘和粉尘

	
	
	废水
	生活污水、生产废水
	COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油、石油类

	
	
	固废
	生活垃圾、施工建筑垃圾

	57
	福建康鸿生物科技有限公司年产生物新医药326.5吨、营养补充剂150吨项目
	废气
	发酵废气、硫酸阿米卡星硅烷反应废气、RTO炉废气、危险废物贮存库废气、菌丝渣干燥废气
	颗粒物、NH3、H2S、SO2、NOx、VOCs、甲醇、丙酮、乙腈、DMF、甲苯、PM2.5、PM10

	
	
	废水
	发酵废气喷淋废水、RTO炉尾气喷淋废水、菌丝渣干燥水膜除尘废水、废气喷淋废水、水封废水、车间地面冲洗废水、真空泵废水、生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、甲苯

	
	
	固废
	菌丝渣、废活性炭、釜残、废液、废渣、废催化剂、废氧化铝、废硅胶等

	58
	福建博鸿新能源科技有限公司年产动力电池新材料6500吨、新型高分子导电材料500吨项目
	废气
	RTO焚烧炉废气、含氯有机废气、酸性废气、通氨尾气、喷雾塔废气、危险废物焚烧炉废气、活性炭脱附尾气、危险废物贮存库废气、污水处理站废气
	HCl、NH3、H2S、甲苯、二氯甲烷、VOCs、丙烯腈

	
	
	废水
	酸性废气喷淋废水、氨尾气喷淋废水、RTO炉喷淋废水、危废炉喷淋废水、车间地面冲洗废水、水环式真空泵废水、污水站喷淋废水、设备清洗废水
	COD、BOD5、氨氮、SS、氟化物、硫化物、甲苯、吡啶

	
	
	固废
	颗粒物（烟尘）、VOCs、三乙胺、甲醇、四氢呋喃、乙二醇、二氯甲烷、二氯乙烷、丙烯腈、氯苯、吡啶、乙腈、正己烷、DMF、甲苯、氯化氢、氯气、氨、硫化氢、NOx、SO2、氟化氢、二噁英类

	59
	榕青汇（福州）绿色建筑示范产业园（年产30万立方米装配式PC构件）项目
	废气
	有组织排放：水泥料仓仓顶废气、生产线物料混合搅拌废气；无组织排放：原料卸料粉尘及原料堆场扬尘等
	SO2、粉尘

	
	
	废水
	生产废水、生活污水
	COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油

	
	
	固废
	生产固废、生活垃圾

	60
	福建江阴港银河国际汽车园有限公司
	整车进口、仓储、展示、分拨

	61
	福建环洋新材料有限公司（24万t/a环氧树脂一体化循环经济技术改造暨高盐废水综合利用示范项目）
	废气
	双酚A投料粉尘废气、高压氧化废水系统放空气、烧碱装置含HCl废气、焚烧炉烟气、生化污水处理系统、离子膜电解装置、环氧树脂反应/精制车间无组织废气、环氧树脂投料车间无组织废气、罐区无组织废气
	粉尘、HCl、VOCs、氯气、环氧氯丙烷、甲苯、MIBK

	
	
	废水
	SF膜反冲洗废水、树脂塔反冲洗水、脱硝废水、地面冲洗水、真空泵排水、

生活污水、初期雨水
	COD、盐、镍

	
	
	固废
	废老化树脂、滤渣、压滤盐泥、废螯合树脂、废电解离子膜、废滤膜、污泥、焚烧炉灰渣、RO膜、含镍废水处理废膜、生活垃圾

	62
	福建环洋新材料有限公司扩建10万吨/年环氧氯丙烷装置
	废气
	生产废气
	颗粒物、VOCs、HCl、氨气、硫化氢

	
	
	废水
	生产废水
	COD、氨氮

	63
	正太新材料科技有限责任公司正太新材年产20万吨二氧化钛项目
	废气
	酸解工序废气、充酸尾气、盐酸提纯尾气、水解废气、烘干尾气、煅烧炉尾气、气流分级废气、闪蒸干燥尾气、高压解聚废气、盐酸储罐无组织废气
	颗粒物、SO2、NOx、氯化氢、VOCs

	
	
	废水
	碱喷淋废水、洗涤废水、包膜后压滤废水、包膜后洗涤废水、纯水站排水、循环冷却系统排水、化验室废水与地面冲洗废水、生活污水、初期污染雨水
	COD、SS、氨氮、氯离子

	
	
	固废
	废机油、常规废水处理设施、废包装物、压滤机滤布、布袋除尘器滤袋、高盐废水处理设施污泥

	64
	正太新材新增60万吨/年二氧化钛项目
	废气
	酸解萃取生产线卸料粉尘、酸解尾气、盐酸池尾气、高压解聚尾气、萃取车间废气；二氧化钛生产线水解尾气、分级尾气、煅烧烟气、闪蒸干燥尾气、降膜吸收尾气；氧化铁生产线烘干尾气、回转窑烟气、粉料仓废气
	氯化氢、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）、二氧化硫、氮氧化物、PM2.5、PM10

	
	
	废水
	顺酐装置区蒸发凝液、焦油冲洗废水；BDO装置区甲醇塔底废水；凝结水站排污水、循环水场排水、地面及装置冲洗废水、初期污染雨水
	COD、氯离子、SS、NH3-N

	
	
	固废
	废机油、常规废水处理设施污泥、高盐废水处理设施污泥、废包装物、压滤机滤布、布袋除尘器滤袋、生活垃圾、废反渗透膜、废离子交换树脂

	65
	福清市福一建材有限公司综合利用工业固废年产矿渣微粉30万吨、干混砂浆30万吨项目
	废气
	焚烧废气、立磨粉尘、烘干废气、储泥间恶臭气体、仓筒呼吸孔粉尘、制砂粉尘、装卸粉尘
	颗粒物、SO2、氮氧化物、氯化氢、Hg及其化合物、Cd及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、NH3、H2S、二噁英

	
	
	废水
	初期雨水、设备冷却水、职工生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	
	
	固废
	炉渣、各工序布袋除尘器回收粉尘、铁渣、废除尘布袋、废润滑油及职工生活垃圾

	66
	福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目
	废水
	碱喷淋废水、洗涤废水、包膜后压滤废水、包膜后洗涤废水、纯水站排水、循环冷却系统排水、化验室废水与地面冲洗废水、生活污水、初期污染雨水
	COD、SS、氨氮、氯离子

	
	
	废气
	酸解工序废气、充酸尾气、盐酸提纯尾气、水解废气、烘干尾气、煅烧炉尾气、气流分级废气、闪蒸干燥尾气、高压解聚废气、盐酸储罐无组织废气
	颗粒物、SO2、NOx、氯化氢、VOCs

	
	
	固废
	废机油、常规废水处理设施、废包装物、压滤机滤布、布袋除尘器滤袋、高盐废水处理设施污泥

	67
	福建盛煌生物医药科技有限公司年产医药中间体3000吨，农药中间体3000吨项目
	废水
	生产废水、地面清洗废水、真空机组废水、冷冻水排水、吸收塔废水、罐区尾气吸收塔废水、反应釜清洗废水、生活排放废水、预处理出水、吸收塔废水、罐区吸收塔废水
	COD、BOD5、SS、总氮、NH3-N、氰化物、硫酸盐、氟化物、苯胺类

	
	
	废气
	3-羟基苯乙酮和5硝基间苯二甲酸二甲酯脱色、接收、蒸馏、烘干酯化、真空泵废气；BAH溶解、真空泵、溴化、缩合、脱色、回收、蒸馏、烘干废气；2，3－二氰基丙酸乙酯和2，6-二氯-4-三氟甲基苯胺回流反应、蒸馏真空泵、氢化、蒸馏、氯化、真空泵、蒸馏废气；吡唑真空泵、烘干、蒸馏废气、污水处理区废气
	甲醇、丙酮、氯苯、NMHC、溴化氢、氯气

氯化氢、NH3、H2S、硫酸、硝酸

	
	
	固废
	碳渣、蒸馏残液、碳渣、分苯胺蒸馏、蒸馏釜残、废活性炭、污水处理站污泥、MVR预处理盐、废包装材料、生活垃圾

	68
	旭川化学（福建）有限公司年产聚氨酯新材料30 万吨
	废水
	工艺缩合废水、精馏废水、喷淋废水、化验室废水、设备清洗废水、地面清洗废水、循环系统排污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N

	
	
	废气
	浆料车间一废气、浆料车间二废气、浆料车间三废气、配料车间废 气、多元醇车间废气、精馏装置、水性聚氨酯车间一及车间二废气、污水处理站废气、天然气燃烧废气、多元醇车间+精馏装置+水性聚氨酯车间+污水处理站+天然气燃烧、聚氨酯胶黏剂车间废气、罐区一废气、能量回收装置废气、危险废物贮存库废气、导热油炉废气、食堂废气
	DMF、甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、氨气、硫化氢、NOX、SO2、二噁英

	
	
	固废
	滤渣、醇精馏废液、丙酮精馏废液、不合格产品、清洗废渣、废导热油、废离子交换树脂、废分子筛、检验废液、污泥、沉渣、废活性炭、脱附废液、炉渣、飞灰、废布袋、废催化剂、废包装桶、废包装袋、废润滑油、废油桶、废抹布、生活垃圾

	69
	福建融晟兴实业有限公司年产塑料包装制品13000吨、聚氨酯软泡制品3000吨项目
	废气
	脱料粉尘、发泡废气、清洗工序有机废气、储罐废气、成型废气、车间无组织废气、罐区无组织废气
	颗粒物、TDI、二氯乙烷、甲苯、非甲烷总烃

	
	
	废水
	生活污水
	COD、SS、氨氮

	
	
	固废
	边角料、包装桶/袋、废清洗液、废塑料膜、废活性炭、生活垃圾

	70
	福建省东南电化股份有限公司搬迁工程
	废气
	锅炉烟气、带式输送机粉尘、粉碎机粉尘、磨煤机前仓2废气、烧碱装置盐酸吸收塔废气、装置区、储罐区废气
	烟尘、SO2、NOx、TSP、Cl2、光气、CO、硫酸雾、VCM、非甲烷总烃、甲苯、硝基苯、邻二氯苯、苯胺

	
	
	废水
	烧碱装置废水、锅炉废水、生活污水、地面冲洗水
	COD、VCM（氯乙烯单体）、氨氮、Hg2+、苯胺、硝基苯、邻二氯苯、硫化物等

	
	
	固废
	锅炉灰、废树脂、废催化剂、废活性炭、污水污泥、废离子膜、废硫酸

	71
	福建省东南电化股份有限公司扩建15万吨/年TDI项目及江阴西部化工区高盐废水综合利用暨60万吨/年离子膜烧碱项目（二期&三期）
	废气
	高纯盐酸吸收尾气、工业盐酸吸收尾气、氯气吸收塔尾气、装置无组织废气、储罐无组织废气
	氯气、氧化氢、硫酸雾

	
	
	废水
	树脂再生废水、脱硝废水、循环水站排水、地面冲洗水、生活污水
	pH、COD、SS、氦氮、盐类、活性氯

	
	
	固废
	废螯树脂、废离子膜、废MRO脱硝膜、化验室废液、化验室废试剂、废机油、废包装物、盐泥、中水回用系统污泥、生活垃圾

	72
	福建省东南电化股份有限公司次氯酸钠扩产能至12万吨及生产优化项目
	废气
	次氯酸钠生产废气、次氯酸钠装置无组织废气
	氯气

	
	
	废水
	地面冲洗水、脱盐水站排污水
	COD、SS、盐分

	
	
	固废
	中水回用系统废超滤膜、反渗透膜、脱盐水站反渗透膜、中水回用系统污泥

	73
	福州江阴建滔化工码头有限公司福州港江阴港区10#泊位及仓储工程新增货种项目
	废气
	靠港船舶排放尾气、储罐呼吸废气、装卸废气
	环己烷、甲苯、苯、甲醇、VOCs

	
	
	废水
	管道清洗废水、清罐废水
	COD、SS、石油类

	
	
	固废
	储罐残渣

	74
	福州海隆塑料包装制品有限公司年产1500吨EPP泡沫包装材料、1500吨ETPU鞋底扩建项目
	废气
	EPS塑料泡沫成型、EPP泡沫包装材料及ETPU鞋底成型废气
	非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度

	
	
	废水
	卫生间、办公室等生活污水
	COD、BOD、SS、氨氮

	
	
	固废
	塑料边角料、废包装材料、不合格品、废活性炭、生活垃圾

	75
	中粮制桶（福建）有限公司年加工216.5L钢桶360万只项
	废气
	焊缝、调漆、喷漆、流平、烘干、天然气燃烧
	颗粒物、非甲烷总烃、漆雾（颗粒物）、烟尘、NOx、SO2、烟气黑度

	
	
	废水
	水帘漆雾净化废水、水喷淋废水、洗板废水、生活污水
	COD、BOD5、SS、色度

	
	
	固废
	边角料及不合格品、废包装材料、布袋收集尘、水性漆渣、废润滑油、空胶桶、空油桶、沾染性废抹布及手套、漆桶内衬袋、沾染性水性漆空外桶、含油废抹布及手套、未沾染漆料的空水性漆外桶、生活垃圾

	76
	华富（福州）江阴码头发展有限公司福州港江阴港区壁头作业区6号和7号泊位扩能工程
	废气
	装卸、运输过程产生扬尘、运输车辆和机械设备运作排放废气
	二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物

	
	
	废水
	机修车间冲洗含油污水、港区生活污水、船舶舱底油污水
	废水量、COD、BOD5、氨氮、SS

	
	
	固废
	生活垃圾、船舶垃圾、废机油和污水站污泥

	77
	福州拓田生物技术有限公司年加工饲料100万吨技改项目
	废气
	5#成品仓库装卸粉尘、2#成品仓库装卸粉尘、投料、清筛、粉碎、混合、制粒、冷却、热粉、冷却、运输
	颗粒物、NOx、烟尘

	
	
	废水
	软水制备过程中产生的浓水
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N

	78
	福建科瑞药业有限公司年产原料药72.5吨项目
	废气
	储罐区废气、化学品库及临时危险废物贮存库废气、污水处理站废气、发酵废气、有机废气、干燥废气
	颗粒物、NMHC、乙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、石油醚、正庚烷、甲苯、对二甲苯、乙醚、SO2、NOx、氨、硫化氢

	
	
	废水
	生产工艺废水、废气碱吸收废水、水环式真空泵排水、地面冲洗废水及设备清洗废水、循环冷却系统尾水、RO制纯水系统尾水及蒸汽冷却水、初期雨水、生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮

	
	
	固废
	废菌丝渣、废硅胶、废树脂、浓缩釜残液、废活性炭、废冷凝溶媒、结晶废母液、实验室废液、有机溶剂、酸碱包装桶、包装袋、污水处理站污泥、其他原料包装袋、生活垃圾

	79
	福建闽海能源有限公司福州港江阴港区11#、11-4#泊位配套管线货种调整
	废气
	装船过程产生的油气及化工品尾气
	NMHC

	
	
	废水
	码头初期雨水、装卸区冲洗废水、船舶压载水、船舶机舱油污水、船舶生活污水
	石油类、SS、COD、氨氮

	
	
	固废
	港区生活垃圾、船舶垃圾、机修废油

	80
	福州江阴港城经济区污水处理厂中期一期工程
	废气
	预处理区（粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池）、调节+水解酸化段（水解酸化池）、污泥处理区（污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水车间及污泥堆场）
	NH3、H2S、VOCs

	
	
	废水
	污泥脱水机房压滤机滤液、除臭装置废水、道路冲洗废水
	BOD5、COD、SS、TN、NH3-N、TP、石油类、苯、苯胺类、硝基苯、挥发酚、氰化物、二氯甲烷

	
	
	固废
	废活性炭、废机油、监测废液

	81
	福建中远海运化工码头有限公司福州港江阴港区10号泊位仓储二期扩建工程（含10号泊位新增货种）项目
	废气
	靠港船舶排放尾气、储罐呼吸废气、装卸废气
	SO2、NOX、CO2、颗粒物、NMHC、环己烷、甲醇、丙酮、二氯乙烷、二甲基甲酰胺、苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯

	
	
	废水
	清罐废水清洗废水
	石油类、SS、COD

	
	
	固废
	储罐残渣罐底残渣

	82
	福清装备制造基地风电装备制造法兰生产线项目
	废气
	加热炉
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物

	
	
	废水
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N

	
	
	固废
	钢材边角料、生活垃圾

	83
	万华化学（福建）有限公司气体厂区（原福建省福化天辰气体有限公司
	废气
	空分单元空分污氮气、气化单元原料煤破碎、筛分粉尘、煤仓颗粒物、磨煤机排放含粉尘废气、酸性气分离罐闪蒸气、变换单元不凝气、低温甲醇洗单元洗涤塔尾气、PSA 制氢单元解析气、液氮洗单元尾气、氨合成单元液氨闪蒸气、CO 深冷分离单元冷箱闪蒸气、硫回收制液硫装置洗涤塔尾气等
	颗粒物、硫化氢、甲醇、SO2、NOx、NH3

	
	
	废水
	气化单元气化灰水、磨煤机废气喷淋排污水、变换单元锅、炉排污水、低温甲醇洗单元废水、氨合成单元锅炉排污水、硫回收制液硫装置锅、炉排污水、硫回收制液硫装置洗涤塔排水、装置地坪设备冲洗地沟废水。
	COD、氨氮、SS、挥发酚、氰化物、硫化物、石油类、钙盐、镁盐、SS

	
	
	固废
	废分子筛/废氧化铝、气化粗渣、气化细渣、废吸附剂、中变废催化剂、低变废催化剂、脱毒剂、原水净化站污泥、脱盐水站废离子交换树脂、废机械油、污水油水分离废污水处理站污泥、生活垃圾

	84
	万华化学（福建）码头有限公司码头罐区项目
	废气
	储罐呼吸废气、二氯乙烷装船废气、装置无组织废气、罐区无组织废气
	苯、苯胺、甲醇、二氯乙烷、非甲烷总烃

	
	
	废水
	地面冲洗废水、初期雨水、循环冷却水排水、甲醇吸收废水、生活污水
	COD、SS、氨氮、硝基苯、苯胺

	
	
	固废
	废活性炭、废矿物油、生活垃圾

	85
	万华化学（福建）有限公司资源综合利用项目——磨煤机制浆水优化
	废气
	原煤破碎和筛分粉尘、气化磨煤前煤仓粉尘、1#~3#转运站粉尘、备煤筒仓、备煤筒仓皮带机头、备煤筒仓皮带通廊、磨煤机放空气、酸性气分离罐闪蒸气以及本次技改新增的气化磨煤前焦油仓粉尘
	颗粒物

	
	
	废水
	气化灰水
	COD、氨氮、硫化物、挥发酚、氰化物和SS

	
	
	固废
	气化单元产生的气化粗渣和细渣

	86
	万华化学（福建）有限公司大型煤气化有效气综合利用－年产48万吨甲醛项目
	废水
	装置地面冲洗废水、生活污水、初期雨水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、甲醛

	
	
	废气
	甲醛吸收塔废气、装置无组织废气、罐区大小呼吸废气
	甲醇、甲醛、非甲烷总烃

	
	
	固废
	甲醛合成废催化剂、甲醛尾气处理废催化剂、废机油、甲醛装置废导热油、生活垃圾

	87
	万华化学（福建）有限公司年产108万吨苯胺项目
	废气
	硝酸尾气工艺废气、硝化装置尾气、硝基苯贮罐尾气、加氢还原精制单元尾气、解析气、富氢尾气、苯胺贮罐尾气、装置无组织废气、罐区无组织废气
	NOx、氨、苯、硝基苯、苯胺、非甲烷总烃

	
	
	废水
	硝基苯装置废水、苯胺装置废水、冲洗废水、初期雨水、循环水站排污水
	COD、SS、氨氮、苯、硝基苯、苯胺、酚盐

	
	
	固废
	废氨转化催化剂、废SCR催化剂、污苯、轻组分、苯胺焦油、废甲烷化催化剂、废矿物油、生活垃圾

	88
	万华化学（福建）有限公司（原东南电化搬迁工程中的TDI装置及附属配套设施工程）
	废气
	硝化工艺尾气、氢化尾气、碱洗塔废气、甲苯罐区废气、除臭设施排气
	非甲烷总烃、硫化氢、氨、氯气、氯化氢、苯胺类、硝基苯类、光气、氯苯类、甲苯

	
	
	废水
	硝化二洗红水、硝化一洗釜黄水、废酸浓缩酸性冷凝液、硝烟尾气洗涤水、循环排污水、光化碱破坏废水
	氨氮、COD、总氮、BOD5、总磷、硝基苯类、苯胺类、邻二氯苯类等

	
	
	固废
	氢化废催化剂、废催化剂、TDI焦油颗粒、废水处理站生化污泥、废水处理站物化污泥、废保温材料、光化退料、废TDI、废分子筛、实验室残液以及生活垃圾等

	89
	万华化学（福建）有限公司扩建25万吨/年TDI项目
	废水
	红水废水、汽提酸性废水、硝硫浓缩酸性废水、废酸浓缩酸性废水、红水废水、汽提酸性废水、黄水废水、TDA废水、光化中和废水、地面冲洗水+设备清洗水、办公及生活污水、初期雨水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、甲苯、硫酸根、硝酸根、ODCB、DNT、TDS、挥发酚、苯胺、总氮、石油类

	
	
	废气
	酸性废气、碱性废气、反应驰放气、TDA精制尾气、光化尾气、ODCB储罐废气
	氮氧化物、甲苯、氨、有机废气、氯气、光气

	
	
	固废
	轻油、废催化剂、废活性炭、TDI废液、废活性炭、废弃化学品包装桶或袋等

	90
	万华化学（福建）有限公司年产80万吨PVC项目
	废气
	焚烧废气、裂解炉废气、干燥分离废气、缓冲料斗废气、破袋机废气、装置 无组织废气
	颗粒物、SO2、NOx、氯化氢、二氯乙烷、 二噁英、氯乙烯、氯气、非甲烷总烃

	
	
	废水
	工艺生产废水、地面冲洗废水、生活污水、初期雨水
	COD、SS、氨氮、氯乙烯、二氯乙烷、总 铜、盐分

	
	
	固废
	废催化剂、轻组分塔废液、真空塔废液、焦炭、PVC等外品、废机修废机油以及生活垃圾

	91
	万华化学（福建）异氰酸酯有限公司MDI及附属配套工程项目
	废气
	氧化尾气、电解单元废气、次氯酸钠单元排气、洗涤尾气、HCl洗涤塔放空、PMI工段洗涤系统放空、除臭装置尾气、硝酸尾气工艺废气、盐酸洗涤塔放空气、苯胺油气回收放空气、TDI水洗塔排放气，PVC成品料仓除尘废气、PVC包装机除尘废气、装置设备或管线组件泄漏、储罐挥发、装载有机物料挥发
	烟尘、SO2、NOx、CO、苯胺、四氯化碳、光气、甲苯、硝基苯、氯气、甲醛、苯、二噁英、甲醇、HCl、NH3、NMHC、VOCs、H2S

	
	
	废水
	ODC装置碱性废水、ODC装置酸性废水、MDI装置废盐水、冲洗废水、分析化验中心排水、初期雨水、生活污水、循环水站排污水、硝基苯&苯胺装置废水、冷却塔与尾气洗涤废水、罐区喷淋废水、火炬水封罐废水
	pH、COD、SS、氨氮、氯离子、TDS、苯胺、甲醛、MCB、石油类、硝基苯、苯、甲苯、邻二氯苯、氯乙烯、1，2-二氯乙烷、氯苯、总氮、总铜

	
	
	固废
	废滤袋、废SCR催化剂、废催化剂、废吸附材料、MDI装置异氰酸苯酯、HCl吸收单元分离器的有机相、废活性炭、检修废料、废机械油、废臭氧催化剂、废包装过滤材料、废酸、硝基苯&苯胺装置轻组分

	92
	万华化学(福建)异氰酸酯有限公司80万吨/年MDI技改扩能项目环境影响报告书
	废气
	盐酸洗涤塔放空气、苯胺油气回收放空气、TDI水洗塔排放气，PVC成品料仓除尘废气、PVC包装机除尘废气
	烟尘、颗粒物、SO2、NOx、CO、氨、氯化氢、苯胺类、氯苯、四氯化碳、光气、甲苯、硝基苯、氯气、甲醇、甲醛、苯、二噁英、VOCs

	
	
	废水
	MDI装置缩合工序洗涤废水、废盐水、光化工序废水、火炬水封罐废水以及硝酸尾气碱洗废水
	COD、氨氮、SS、氯苯、苯胺类、氯离子、TDS

	
	
	固废
	废滤袋、废SCR催化剂、废活性炭、废催化剂等

	93
	万华环保科技（福建）有限公司
	废气
	能量回收装置焚烧烟气、苯胺焦油焚烧炉焚烧烟气、危险废物贮存库废气以及污水处理站废气

	
	
	废水
	脱盐水站RO浓水、原水净化装置排污水、污水处理系统废水、离心母液处理系统产生反冲洗废水、凝液装置反冲洗废水、

	
	
	固废
	能量回收装置焚烧残渣、飞灰、生化污泥、生活垃圾、废超滤膜、废反渗透膜、废火山岩填料、废陶粒和砾石


4.3环境质量现状调查与评价
4.3.1环境空气质量现状调查与评价
4.3.1.1空气质量达标区判定
根据福清市发布的2024年1月～2024年12月份大气常规因子环境空气质量监测数据详见表4.3-1~2。2024年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据分析结果详见表4.3-3。
表4.3-1  福清市2024年环境空气质量统计

	监测结果
	月日均值*（mg/m³）

	
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	CO
	O3

	2024年1月
	0.003
	0.016
	0.032
	0.017
	0.6
	0.100

	2024年2月
	0.005
	0.020
	0.033
	0.018
	0.8
	0.105

	2024年3月
	0.005
	0.024
	0.042
	0.020
	0.8
	0.130

	2024年4月
	0.003
	0.019
	0.047
	0.020
	0.9
	0.151

	2024年5月
	0.002
	0.013
	0.037
	0.017
	0.9
	0.137

	2024年6月
	0.002
	0.011
	0.026
	0.012
	0.6
	0.123

	2024年7月
	0.002
	0.008
	0.027
	0.010
	0.6
	0.128

	2024年8月
	0.002
	0.011
	0.027
	0.012
	0.6
	0.124

	2024年9月
	0.002
	0.007
	0.022
	0.011
	0.6
	0.115

	2024年10月
	0.002
	0.008
	0.028
	0.014
	0.6
	0.137

	2024年11月
	0.002
	0.009
	0.030
	0.015
	0.6
	0.120

	2024年12月
	0.003
	0.019
	0.030
	0.018
	0.9
	0.112

	2024年均值
	0.003 
	0.014 
	0.032 
	0.015 
	0.708 
	0.124 

	标准值（mg/m3）
	0.06
	0.04
	0.06
	0.03
	4
	0.16

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	备注
	*CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。


表4.3-2  福清市江阴镇工业区空气自动站2024年环境空气质量统计

	监测结果
	月日均值*（mg/m³）

	
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	CO
	O3

	2024年1月
	0.004
	0.010
	0.047
	0.023
	0.48
	0.075

	2024年2月
	0.005
	0.014
	0.049
	0.026
	0.59
	0.078

	2024年3月
	0.006
	0.009
	0.054
	0.025
	0.29
	0.087

	2024年4月
	0.007
	0.001
	0.056
	0.030
	0.28
	0.104

	2024年5月
	0.008
	0.007
	0.043
	0.028
	0.49
	0.095

	2024年6月
	0.008
	0.007
	0.027
	0.010
	0.39
	0.083

	2024年7月
	0.005
	0.003
	0.024
	0.007
	0.357
	0.068

	2024年8月
	0.007
	0.005
	0.028
	0.011
	0.476
	0.099

	2024年9月
	0.009
	0.011
	0.022
	0.008
	0.457
	0.084

	2024年10月
	0.009
	0.017
	0.031
	0.013
	0.367
	0.100

	2024年11月
	0.006
	0.016
	0.037
	0.014
	0.466
	0.096

	2024年12月
	0.005
	0.022
	0.044
	0.019
	0.55
	0.077

	2024年均值
	0.007 
	0.010
	0.039
	0.018 
	0.433
	0.087

	标准值（mg/m3）
	0.06
	0.04
	0.06
	0.03
	4
	0.16

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	备注
	*CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。


表4.3-3  环境空气质量现状评价表       单位：mg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（mg/m3）
	标准值（mg/m3）
	浓度占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	0.003
	0.06
	5
	达标

	
	百分位数日平均浓度(98%)
	0.011
	0.15
	7.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	0.014
	0.04
	35
	达标

	
	百分位数日平均浓度(95%)
	0.022
	0.08
	27.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	0.032
	0.06
	53.3
	达标

	
	百分位数日平均浓度(95%)
	0.073
	0.12
	60.8
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	0.015
	0.03
	50
	达标

	
	百分位数日平均浓度(95%)
	0.036
	0.06
	60
	达标

	CO
	百分位数日平均浓度(95%)
	0.658
	4
	16.5
	达标

	O3
	8h平均质量浓度(90%)
	0.123
	0.16
	76.9
	达标


由上表可知，福清市2024年1月～2023年12月份空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准；因此福清市环境空气质量属于达标区。

4.3.1.2补充监测
监测点位布设：为进一步了解技改项目所在地周边大气环境质量状况，引用福建九五检测技术服务有限公司于2024年1月16日~2024年1月22日连续7天的调查监测数据。监测点位布设及监测因子选取情况详见表4.3-4，监测点位布设情况详见图4.3-1。
表4.3-4  大气现状监测及执行标准一览表

	编号
	监测点经纬度
	执行标准
	监测时段
	监测因子

	G1
	E:119.313553°

N:25.444564°
	二级
	2024.1.16-122，7d
	TSP


（涉及商业机密，进行删除）
图4.3‑1  大气环境、地下水环境监测点位图

（2）评价标准：技改项目所在地为环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。
（3）大气环境评价方法：根据HJ2.2-2018，监测结果采用单因子占标率进行现状评价。评价计算公式如下：
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式中：Ci——i污染物不同采样时间的最大浓度值，mg/m3；

Coi——i污染物环境质量标准，mg/m3；

Si——污染物最大浓度占标率，%。

（4）监测结果及评价：根据监测数据统计结果详见表4.3-5。

表4.3-5  大气环境质量现状监测结果统计表

	监测点位
	监测项目
	浓度范围(mg/m3)
	标准限值(mg/m3)
	最大占标率(%)
	超标率(%)
	达标情况

	G1
	TSP
	0.112~0.128
	0.3
	42.67
	0
	达标


根据上表的统计数据，监测点位污染物TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，技改项目所在区域环境空气质量现状良好。
4.3.2声环境质量现状调查与评价
为了解评价范围内声环境质量现状，引用福建省化工产品质量检验站有限公司于2024年8月7日~8月8日在厂界四周布点监测，监测点位情况详见表4.3-6和图4.3-2。监测数据及评价结果见表4.3-7。

表4.3-6  声环境质量现状监测布点情况一览表

	编号
	监测点位
	监测频次
	监测时间
	监测项目
	备注

	N1
	项目北侧厂界外1m
	共1天；昼夜各1次；每次监测10min
	2024.8.7~8.8
	Ld、Ln
	验收监测

	N2
	项目西侧厂界外1m
	
	
	
	

	N3
	项目南侧厂界外1m
	
	
	
	

	N4
	项目东侧厂界外1m
	
	
	
	


（涉及商业机密，进行删除）
图4.3‑2  噪声、土壤等环境监测点位图

表4.3-7  声环境质量现状监测结果

	编号
	监测点位
	检测项目
	检测结果Leq（dB）

	
	
	
	2024.8.7
	2024.8.8

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	项目北侧厂界外1m
	环境噪声
	
	
	
	

	N2
	项目西侧厂界外1m
	
	
	
	
	

	N3
	项目南侧厂界外1m
	
	
	
	
	

	N4
	项目东侧厂界外1m
	
	
	
	
	

	标准
	65
	55
	65
	55

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表可知技改项目厂区各噪声测点监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，因此项目所在地声环境质量现状良好。
4.3.3地下水环境质量现状调查与评价
为了解评价范围内地下水环境质量现状，委托福建省化工产品质量检验站有限公司于2024年12月27日的监测数据，同时引用福建九五检测技术服务有限公司于2023年11月22日的监测数据。以上地下水监测点位均属于同一个地下水水质单元，且均为近3年环境监测数据，故数据可引用。
（1）监测点位及监测因子：地下水监测点位布设及监测因子选取情况详见下表4.3-8，监测点位布设情况详见图4.3-1和图4.3-3。

表4.3-8  地下水水质现状监测点位及执行标准一览表

	编号
	监测点位
	位置
	监测因子
	来源

	D1
	场地东北侧（上游/两侧）
	E119.28862°

N25.46076°
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-浓度、水位、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铜、镍。
	本次监测、部分引用验收监测数据（pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、银、甲醛）

	D2
	场地西侧（厂内/下游）
	E119.28709°

N25.46144°
	
	

	D3
	场地南侧（两侧）
	E119.28911°
N25.45777°
	
	

	D4
	场地西侧（下游）
	E119.272922°
N25.461905°
	水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铜。
	福建九五检测技术服务有限公司，2023.11.22

	D5
	场地西南侧（下游）
	E119.269319°
N25.451378°
	
	

	S6
	万华厂内
	E119.263470°

N25.444328°
	水位
	厦门鉴科检测技术有限公司

	S7
	万华厂内
	E119.263052°

N25.452257°
	
	

	S8
	万华厂内
	E119.267225°

N25.452509°
	
	

	S9
	中海码头用地东北侧
	E119.273447°

N25.431417°
	
	福建省正基检测技术有限公司

	S10
	中海码头用地西南侧
	E119.2713°

N25.429361°
	
	

	S11
	中海码头用地东南侧
	E119.272072°

N25.677878°
	
	

	S12
	正太厂内北侧
	E119.281273°

N25.454962°
	
	厦门鉴科检测技术有限公司

	S13
	正太厂内中部
	E119.280327°

N25.449849°
	
	

	S14
	正太厂区南侧
	E119 273924°

N25.442463°
	
	

	S15
	万华厂内东南侧用地
	E119.267412°

N25.446673°
	
	福建创投环境检测有限公司


（涉及商业机密，进行删除）
图4.3-3  地下水水位监测点示意图

（2）监测频次与方法：监测1次/天，地下水监测分析方法见表4.3-9。

表4.3-9  地下水环境监测分析方法

	监测项目
	分析方法
	方法来源
	使用仪器
	检出限(mg/L)

	pH(无量纲)
	玻璃电极法
	GB 6920-86《水质pH值的测定 玻璃电极法》
	PHSJ-3F

酸度计
	/

	总硬度
	滴定法
	DZ/T 0064.15-2021《乙二胺四乙酸二钠滴定法》
	滴定管
	3.0

	CO32-
	滴定法
	 DZ/T 0064.49-2021《地下水质分析方法第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法》
	滴定管
	5

	HCO3-
	
	
	
	5

	甲醛
	分光光度法
	HJ 601-2011《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》
	722N

可见分光光度计
	0.05

	挥发性酚类
	分光光度法
	HJ 503-2009《水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法》
	UV-9000S

分光光度计
	0.0003

	氰化物
	分光光度法
	DZ/T 0064.52-2021《地下水质分析方法第52部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法》
	UV-9000S

分光光度计
	0.002

	六价铬
	分光光度法
	GB 7467-87《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》
	UV-9000S

分光光度计
	0.004

	汞
	原子荧光法
	HJ 694-2014《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》
	AFS-8510

海光原子荧光光谱仪
	0.00004

	砷
	
	
	
	0.0003

	氟化物
	离子选择电极法
	GB 7484-87《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》
	PXSJ-216F

离子计
	0.05

	氯化物
	离子色谱法
	HJ 84-2016《水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》
	万通ECO

离子色谱仪
	0.007

	硫酸盐
	
	
	
	0.018

	亚硝酸盐

(以N计)
	
	
	
	0.016

	铅
	原子吸收光度法
	GB 7475-87《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》
	ICE3500

原子吸收光

谱仪
	0.01

	镉
	
	
	
	0.001

	银
	电感耦合等
离子体发射
光谱法
	HJ 776-2015《水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》
	ICAPPROX
电感耦合等离子体光谱仪
	0.02

	铜
	
	
	
	0.006

	铁
	
	
	
	0.02

	锰
	
	
	
	0.004

	镍
	
	
	
	0.02

	K+
	
	
	
	0.05

	Na+
	
	
	
	0.12

	Ca2+
	
	
	
	0.02

	Mg2+
	
	
	
	0.003

	钯
	电感耦合等离子体质谱法
	 HJ 700-2014《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》
	iCAP RQ

等离子体质谱仪
	0.00002

	锑
	
	
	
	0.00015

	总大肠菌群
	多管发酵法
	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 第5条 总大肠菌群 5.1 多管发酵法》
	GNP-9160BS-III型隔水式恒温培养箱
	2MPN/

100mL

	细菌总数
	平皿计数法
	HJ 1000-2018《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》
	MJP-250

霉菌培养箱
	/


（3）评价方法：根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），采用单项水质因子标准指数法进行评价。当标准指数＞1时，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

①评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法为：
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式中：Pi——第i个水质因子的标准指数值，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数采用下式计算：
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式中：pHj——pH在j点的监测值；

pHsd——标准中规定的pH值下限；

pHsu——标准中规定的pH值上限。

（4）监测结果与评价：技改项目地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准，地下水监测结果见表4.3-10~11。综合各项指标的评价结果，技改项目评价范围内除氯化物外，其他因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类标准要求。

结合《福州江阴港城经济区地下水环境状况调查评估报告》（2023年3月）和《福建省东南电化股份有限公司2024年度土壤环境监测报告》分析，福州江阴港城经济区地处沿海，耗氧量、氯化物等指标主要受海水入侵、滩涂养殖、海口沉积物的影响，其余指标能满足地下水IV类标准及以上限值，可代表厂区范围内地下水污染物浓度水平较低，地下水环境质量现状较好。针对氯化物等因子长期超标的问题，目前园区管委会已经部署开展地下水环境调查工作。建设单位严格落实厂区分区防渗措施和跟踪监测计划，积极配合园区管委会做好地下水污染防控工作。
表4.3-10  地下水水位监测结果
	监测项目
	单位
	监测点位

	
	
	S6
	S7
	S8
	S9
	S10

	水位
	m
	
	
	
	
	

	监测项目
	单位
	S11
	S12
	S13
	S14
	S15

	水位
	m
	
	
	
	
	


表4.3-11  地下水监测及评价结果一览表

（涉及商业机密，进行删除）
注：未检出取检出限一半值进行计算。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）对地下水环境现状调查要求，对于评价等级为二级的改、扩建项目，应在可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查。

本次评价委托福建省化工产品质量检验站有限公司于2024年12月27日在厂内布设的3个包气带监测点的监测数据，监测点位详见表4.3-12和图4.3-2。监测频次：开展一次监测。分析方法详见表4.3-13。监测结果详见表4.3-14。
表4.3-12  包气带监测点位

	点位编号
	位置
	监测层面
	本次监测因子

	B1
	厂内东南侧（污水处理站）
	（0-0.2m）
	pH、银、锑、铜、钯、镍、甲醛

	B2
	厂内南侧（罐区）
	
	

	B3
	厂内西南侧（二号车间西侧靠近含银废水预处理系统）
	
	


表4.3-13  包气带监测分析方法一览表
	项目名称
	分析方法
	仪器
	最低检出浓度

	pH（无量纲）
	GB 6920-1986《水质pH值的测定 玻璃电极法》
	PHSJ-3F

酸度计
	/

	银
	HJ 776-2015《水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》
	ICAPPROX
电感耦合等离子体光谱仪
	0.02mg/L

	铜
	
	
	0.006mg/L

	镍
	
	
	0.02mg/L

	锑
	HJ 700-2014《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》
	iCAP RQ

等离子体质谱仪
	0.00015mg/L

	钯
	
	
	0.00002mg/L

	甲醛
	HJ 601-2011《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》
	722N

可见分光光度计
	0.05mg/L


表4.3-14  包气带（浸出液）检测结果
（涉及商业机密，进行删除）
由上表可知，浸溶液中pH值为6.5~7.2，锑为0.0002~0.0006mg/L，钯为0.00002~0.00003mg/L，银、铜、镍和甲醛均为未检出。
4.3.4土壤环境质量现状调查与评价
（1）监测布点及监测因子：为了解技改项目所在区域土壤环境质量现状，评价单位委托福建省化工产品质量检验站有限公司于2024年12月27日对项目厂区及周边的土壤进行监测采样，土壤监测点位置详见表4.3-15，监测点位图布设情况详见图4.3-2。
表4.3-15  土壤监测点位布设情况

	编号
	点位位置
	采样层次
	取样深度
	监测因子

	T1
	厂界东北侧（厂外，上风向）
	表层样
	0-0.2m
	GB3660表1的45项基本项目、pH、银、锑；土壤层理化性质

	T2
	厂界西南侧（厂外，下风向）
	
	
	

	T3
	办公楼区域（厂区内）
	
	
	

	T4
	本次技改项目（厂区内）
	柱状样
	0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3.0m
	

	T5
	污水处理站区域（厂区内）
	
	
	

	T6
	储罐区域（厂区内）
	
	
	


（2）监测频次与方法：频次为1次/天，测1天。土壤采样方法执行《环境监测分析方法》《土壤元素的近代分析方法》等，各检测项目的分析方法详见表4.3-16。
表4.3-16  土壤环境质量现状监测分析方法一览表

	监测项目
	分析方法
	方法来源
	使用仪器
	检出限(mg/kg)

	pH
	电位法
	HJ 962-2018《土壤pH的测定 电位法》
	PHSJ-3F

酸度计
	/

	铜
	原子吸收分光光度法
	HJ 491-2019《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》
	ICE3500

赛默飞原子吸收

光谱仪
	1

	铅
	
	
	
	10

	镍
	
	
	
	3

	汞
	原子荧光法
	HJ 680-2013《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》
	AFS-8510

北京海光原子荧光光谱仪
	0.002

	砷
	
	
	
	0.01

	银
	原子吸收法
	《土壤元素的近代分析方法》 中国环境监测总站编1992年 第五章 银 第5.17.1条 石墨炉原子吸收法
	GGX-920

原子吸收分光光度计
	0.0024

	锑
	原子荧光法
	HJ 680-2013《土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定 微波消解/原子荧光法》
	AFS-230E

原子荧光光度计
	0.01

	铅
	原子吸收

分光光度法
	GB/T 17141-1997《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》
	ICE3500

赛默飞原子吸收

光谱仪
	0.1

	六价铬
	原子吸收分光光度法
	HJ1082-2019 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》
	ICE3500

赛默飞原子吸收

光谱仪
	0.5

	氯甲烷
	气相色谱-质谱法
	HJ 736-2015《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》
	Trace1300-ISQ7000气相色谱质谱联用仪
	0.003

	1,1-二氯乙烷
	
	
	
	0.002

	四氯化碳
	顶空/气相色谱-质谱法
	HJ 642-2013《土壤和沉积物挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》
	Trace1300-ISQ7000气相色谱质谱联用仪
	0.0021

	氯仿
	
	
	
	0.0015

	1,2-二氯乙烷
	
	
	
	0.0013

	1,1-二氯乙烯
	
	
	
	0.0008

	顺-1,2-二氯乙烯
	
	
	
	0.0009

	反-1,2-二氯乙烯
	
	
	
	0.0009

	二氯甲烷
	
	
	
	0.0026

	1,2-二氯丙烷
	
	
	
	0.0019

	1,1,1,2-四氯乙烷
	
	
	
	0.0010

	1,1,2,2-四氯乙烷
	
	
	
	0.0010

	四氯乙烯
	
	
	
	0.0008

	1,1,1-三氯乙烷
	
	
	
	0.0011

	1,1,2-三氯乙烷
	
	
	
	0.0014

	三氯乙烯
	
	
	
	0.0009

	1,2,3-三氯丙烷
	顶空/气相

色谱-质谱法
	HJ 642-2013《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》
	Trace1300-ISQ7000气相色谱质谱联用仪
	0.0010

	氯乙烯
	
	
	
	0.0015

	苯
	
	
	
	0.0016

	氯苯
	
	
	
	0.0011

	1,2-二氯苯
	
	
	
	0.0010

	1,4-二氯苯
	
	
	
	0.0012

	乙苯
	
	
	
	0.0012

	苯乙烯
	
	
	
	0.0016

	甲苯
	
	
	
	0.0020

	间二甲苯+

对二甲苯
	
	
	
	0.0036

	邻二甲苯
	
	
	
	0.0013

	硝基苯
	气相色谱-

质谱法
	HJ 834-2017《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》
	Trace1300-ISQ7000气相色谱质谱联用仪
	0.09

	苯胺
	
	
	
	0.08

	2-氯酚
	
	
	
	0.06

	苯并[a]蒽
	
	
	
	0.1

	苯并[a]芘
	
	
	
	0.1

	苯并[b]荧蒽
	
	
	
	0.2

	苯并[k]荧蒽
	
	
	
	0.1

	䓛
	
	
	
	0.1

	二苯并[a,h]蒽
	
	
	
	0.1

	茚并[1,2,3-cd]芘
	
	
	
	0.1

	萘
	
	
	
	0.09


（3）评价方法：根据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中对土壤监测规范的要求，采用单项污染指数法对土壤环境质量现状进行评价。

具体方法为：土壤单项污染指数=土壤污染物实测值/土壤污染物质量标准。

（4）检测结果与评价：根据评价方法进行技改项目土壤监测结果统计，其中柱状样根据取样深度由浅至深依次用1#、2#、3#表示。根据土壤环境质量监测与评价结果（表4.3-17），T1-T6土壤现状符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值标准。监测结果表明技改项目周边土壤污染风险低。监测各点土壤理化特性调查结果见表4.3-18。

表4.3-17  土壤环境现状监测结果统计表

（涉及商业机密，进行删除）
表4.3-18  土壤理化特性表

（涉及商业机密，进行删除）
5环境影响预测与评价

5.1大气环境影响分析

5.1.1运营期大气环境影响预测与评价

临近企业的地面常规气象观测站有福清气象站（25°43′N，119°23′E）、平潭气象站（25°31′N，119°47′E）、莆田气象站（25°27′N，119°00′E），三个气象站与技改项目厂址距离见表5.1-1所示。三个气象站中莆田气象站距离厂址距离最近，但是综合考虑气象站离企业厂址位置及与气象站海岸线距离，福清气象站的位置优于莆田气象站，故本评价AERMOD模型预测时，地面气象资料选用福清地面站气象资料。

表5.1-1 临近气象站与技改项目厂址距离对比

	气象站名称
	坐标
	观测站海拔高度（m）
	与技改项目距离（km）
	与海岸线最近距离（m）

	福清气象站
	25°43′N，119°23′E
	40
	30.0
	13258

	莆田气象站
	25°27′N，119°00′E
	82
	28.5
	16830

	平潭气象站
	25°31′N，119°47′E
	33
	50.6
	75


5.1.1.1 所在地20年气象资料统计

根据HJ2.2-2018规定及模式需要，气象资料包含常规地面气象观测资料和常规高空气象探测资料，调查原则均为获取距离技改项目最近的气象资料。

本次评价采用福清气象站提供的近20年的气象统计资料，分析其基本气候特征。气象站距离技改项目厂址30km。

福清气象站（58942）位于福建省福州市，地理坐标为东经119.38度，北纬25.72度，海拔高度39.00米。气象站始建于1959年，1959年正式进行气象观测。拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2004~2023年气象数据统计分析。

表5.1-2  技改项目所在地长期（2004~2023年）地面气象统计资料

	统计项目
	统计值
	极值出现时间
	极值

	多年平均气温（℃）
	20.7
	/
	/

	累年极端最高气温（℃）
	36.4
	2014/08/01
	38.4

	累年极端最低气温（℃）
	3.4
	2016/01/25
	-0.7

	多年平均气压（hPa）
	1009.2
	
	

	多年平均相对湿度（%）
	72.9
	
	

	多年平均降雨量（mm）
	1590
	2015/08/08
	238.9

	灾害天气统 计
	多年平均沙暴日数（d）
	0.0
	
	

	
	多年平均雷暴日数（d）
	34.3
	
	

	
	多年平均冰雹日数（d）
	0.1
	
	

	
	多年平均大风日数（d）
	3.5
	
	

	多年平均风速（m/s）
	2.6
	
	

	多年主导风向、风向频率（%）
	NNE 19.8
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图5.1-1  福清风向玫瑰图（静风频率1.7%）

5.1.1.2预测模型及基础数据

（1）AERMOD模型

本次评价采用AERMOD模型预测各大气污染物的影响。技改项目环境空气影响预测选用AERMOD模式，计算软件采用大气环评专业辅助软件EIAProA2018（由北京尚云环境有限公司开发，其核心模型主要是依据US EPA提供的AERSCREEN、AERMOD、AERMET、AERMAP、BPIP）。计算内核为AERMOD模式（版本2.6.495）。

技改项目评价基准年（2023年）风速≤0.5m/s的最大持续时间为2h，未超过72h；近20年统计的全年静风（风速≤0.2m/s）频率为1.7%，未超过35%；技改项目存在岸边熏烟，但估算的最大1h平均质量浓度未超过环境质量标准。对照大气导则8.5.2，无需采用CALPUFF模型进行进一步模拟。

根据环境影响评价技术导则，技改项目排放的SO2和NOx年排放量合计为0.344t/a，小于500t/a，因此评价因子不考虑二次PM2.5。
（2）地形数据参数

评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，并采用AERMAP运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形数据。构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（x，y），以技改项目红线西南角处为中心（0，0）。
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图5.1-2  技改项目所在位置低地形图

（3）气象数据参数

地面气象数据采用福清市气象站2023年逐日逐时的常规观测资料，包括风向、风速、总云、气温等。该气象站位于25°43′N，119°23′E。

高空气象数据为购买的生态环境部环境工程评估中心重点实验室利用中尺度数值模式WRF模拟生成的数据。

5.1.1.3预测方案及评价内容

（1）预测方案

根据现状章节评价，技改项目所在区为达标区。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐预测情景，本次预测内容及设定的情景见表5.1-3。

表5.1-3  预测方案设置

	评价对象
	污染源
	污染源排放形式
	预测因子
	预测内容
	评价内容

	达标区评价项目
	新增污染源
	正常

排放
	NO2、PM10
	短期浓度、长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源

＋其他在建、拟建污染源
	正常

排放
	NO2、PM10
	短期浓度，长期浓度
	叠加现状浓度、在建、拟建项目的环境影响后，保证率日平均和年平均质量浓度

	
	新增污染源
	非正常排放
	NO2、PM10
	1h平均浓度
	最大浓度占标率


（2）预测范围

以技改项目厂址为中心区域，厂界外延边长5km的矩形区域。

（3）计算点的设置

计算点有三种，即预测范围内的网格点、敏感点和评价区域最大地面浓度点。

根据大气导则相关要求，网格点间距采用近密远疏法进行设置，距离源中心5km的网格间距为100m，5～15km的网格间距为250m。

离散预测点即敏感点的位置及坐标见表5.1-4。

表5.1-4  环境空气保护目标

	序号
	名称
	X
	Y
	地面高程
	离地高H

	1
	南曹村(含南曹小学)
	1157
	464
	5.08
	0

	2
	东井村
	452
	1055
	18.81
	0

	3
	何厝村
	1304
	-830
	19.7
	0

	4
	后陈村
	1714
	776
	76.42
	0

	5
	占泽村(含占泽中心小学)
	1329
	809
	12.27
	0


（4）现状本底值选取

污染物现状背景值取不同评价时段监测浓度的最大值，具体数据详见表5.1-5。

表5.1-5  环境空气质量现状数据

	污染物
	评价时间
	现状本底值mg/m3

	NO2
	日均
	2023年逐日

	
	年均
	0.014

	PM10
	日均
	2023年逐日

	
	年均
	0.032


（5）污染源清单

评价范围内已批未建、在建项目废气污染源强详见表5.1-6。技改项目正常排放污染源参数见表5.1-7~5.1-9。

表5.1-6  区域范围内已批未建、已批在建项目新增污染源强

（涉及商业机密，进行删除）
表5.1-7  废气污染源（点源）一览表

	污染源名称
	坐标
	排气筒参数
	烟气量（m3/h）
	排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	H（m）
	D（m）
	T（℃）
	
	颗粒物
	NO2

	DA001
	17
	78
	25
	0.6
	40
	15000
	0.037
	0.497


注：氮氧化物与二氧化氮按照1：0.9系数进行换算（0.552kg/h×0.9≈0.497kg/h）。
表5.1-8  废气污染源（面源）一览表

	序号
	污染源名称
	面源中心坐标
	面源参数
	排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	面(体)源长度
	面(体)源宽度
	有效高He
	颗粒物
	NO2

	1
	二号车间
	30
	88
	80
	50
	8
	0.092
	0.133


注：氮氧化物与二氧化氮按照1：0.9系数进行换算（0.148kg/h×0.9≈0.133kg/h）。
表5.1-9  废气污染源（点源）一览表（非正常工况）

	污染源名称
	坐标
	排气筒参数
	烟气量（m3/h）
	排放速率（kg/h）

	
	X
	Y
	H（m）
	D（m）
	T（℃）
	
	颗粒物
	NO2

	DA001
	17
	78
	25
	0.5
	40
	5000
	0.37
	1.33


注：氮氧化物与二氧化氮按照1：0.9系数进行换算（1.33kg/h×0.9≈1.197kg/h）。
5.1.1.4预测结果分析

（1）技改项目新增污染物贡献值分析
①二氧化氮

技改项目新增排放的NO2在评价范围内预测贡献值情况详见表5.1-10。

NO2小时浓度：各保护目标中，预测最大小时浓度贡献值为4.90E-03mg/m3，占标率为2.45%，出现在后陈村。所有网格点预测最大小时浓度贡献值1.60E-02mg/m3，占标率为8.02%，NO2预测浓度能满足评价标准要求。

NO2日均浓度：各保护目标中，预测最大日均浓度贡献值为4.02E-04mg/m3，占标率为0.5%，出现在占泽村。所有网格点预测最大日均浓度贡献值1.91E-03mg/m3，占标率为2.39%，NO2预测浓度能满足评价标准要求。

NO2年均浓度：各保护目标中，预测最大年均浓度贡献值为4.18E-05mg/m3，占标率为0.1%，出现在占泽村。所有网格点预测内最大年均浓度贡献值5.77E-04mg/m3，占标率为1.44%，NO2预测浓度能满足评价标准要求。

②PM10
技改项目新增排放的PM10在评价范围内预测贡献值情况详见表5.1-11。

PM10日均浓度：各保护目标中，预测最大日均浓度贡献值为1.71E-04mg/m3，占标率为0.11%，出现在东井村。所有网格点预测最大日均浓度贡献值6.27E-04mg/m3，占标率为0.42%，PM10预测浓度能满足评价标准要求。

PM10年均浓度：各保护目标中，预测最大年均浓度贡献值为1.54E-05mg/m3，占标率为0.02%，出现在占泽村。所有网格点预测内最大年均浓度贡献值1.47E-04mg/m3，占标率为0.21%，PM10预测浓度能满足评价标准要求。

（2）叠加预测分析

技改项目新增排放叠加区域污染源贡献及现状监测背景值后，各保护目标处NO2、颗粒物预测叠加浓度均能满足评价标准要求，具体详见表5.1-12~13。
表5.1-10  技改项目NO2质量浓度贡献值预测结果表

表5.2-11  技改项目PM10质量浓度贡献值预测结果表

表5.1-12  技改项目NO2 98%保证率日均和年均叠加预测值一览表

表5.1-13  技改项目PM10 95%保证率日均和年均叠加预测值一览表

（涉及商业机密，进行删除）
（涉及商业机密，进行删除）
图5.1-3 NO2 98%保证率日均浓度叠加值网格浓度分布图  单位mg/m3
图5.1-4 NO2年平均浓度叠加值网格浓度分布图  单位mg/m3
图5.1-5 PM10 95%保证率日均浓度叠加值网格浓度分布图  单位mg/m3
图5.1-6 PM10 年平均浓度叠加值网格浓度分布图  单位mg/m3
（3）非正常排放时废气污染物最大浓度贡献值预测结果

技改项目废气非正常排放条件下（废气处理设施失效情景），环境空气保护目标和网格点各污染物最大浓度及其占标率预测结果详见表5.1-14~15。

根据非正常排放预测结果，NO2和PM10在各敏感点和网格点的贡献质量浓度均可达标，为了减小技改项目对周边大气环境影响，在实际生产运行中应做好设备的维护和保养，确保设备稳定运行，防止非正常排放。

表5.1-14  非正常排放技改项目NO2贡献质量浓度预测结果表

表5.1-15  非正常排放技改项目PM10贡献质量浓度预测结果表
（涉及商业机密，进行删除）
5.1.2环境防护距离的确定

根据生态环境部环函〔2009〕224号文“关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函”中对防护距离确定的原则为：

①根据国家环境保护法律法规的有关规定和建设项目环境管理工作的特点和要求，建设项目的环境防护距离应综合考虑经济、技术、社会、环境等相关因素，根据建设项目排放污染物的规律和特点，结合当地的自然、气象等条件，通过环境影响评价确定。

②在建设项目环境影响评价过程中，应按照有关法律法规和《国家环境标准管理办法》的规定，严格执行国家和地方的环境质量标准、污染物排放标准及相关的环境影响评价导则等环保标准。其他标准或规范性文件中依法提出的防护距离要求若与上述环保标准要求不一致，应从严掌握。
（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，确保大气环境防护区域外污染物贡献浓度满足环境质量标准。大气环境防护距离内不应有长期居住人群。

采用进一步预测模型预测技改项目主要污染物的短期贡献浓度分布，厂界线外部没有超标点，各污染物最大落地浓度均小于标准值，无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。技改项目无组织排放的卫生防护距离参考《大气有毒有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中推荐的卫生防护距离估算公式如下：
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式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

R—有害气体无组织排放源生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积S（m2）计算，r=（S/[image: image43.wmf]p

）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速，及工业企业大气污染源构成类引从表中查取。

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg•h-1
厂址所在地区全年平均风速2.6m/s，结合现有工程排放情况，依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表5.1-16所示。
表5.1-16  全厂卫生防护距离计算一览表

	序号
	单元名称
	面源

长×宽m
	等效源高m
	排放因子
	排放速率

（kg/h）
	计算卫生防护距离m
	取整卫生防护距离m
	面源提级后卫生防护距离m

	1
	二号车间
	80×50
	8
	颗粒物
	0.092
	3.493
	50
	100

	
	
	
	
	氮氧化物
	0.148
	7.396
	50
	

	
	
	
	
	甲醛
	0.0002
	0.048
	50
	

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.005
	0.009
	50
	

	2
	污水站
	33×30
	5
	氨
	0.037
	10.556
	50
	100

	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.005
	0.048
	50
	


根据《大气有毒有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中的规定“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m，卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m如计算初值大于成等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m；多种特征大气有害物质终值的确定，当企业某生产单元的无组织排放存在多种特大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离，初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”，由此可知，技改项目卫生防护距离为二号车间外100m、污水处理站外100m形成的包络区域。

二号车间四个坐标点为（N：25.462327，E：119.282212；N：25.461319，E：119.282180；N：25.462306，E：119.282781；N：25.461351，E：119.282813）；污水处理站四个坐标点为（N：25.461238，E：119.283704；N：25.461249，E：119.284111；N：25.460959，E：119.283736；N：25.461002，E：119.284187）；技改项目环境防护距离为二号车间和污水处理站外100m形成的包络区域，全厂卫生防护距离包络线图见5.1-7。

（涉及商业机密，进行删除）
图5.1-12  全厂环境防护距离包络图

5.1.3大气污染物排放量核算

大气污染物年排放量包括有组织排放源和无组织排放在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量公式如下：
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式中：E年排放 ——项目年排放量，t/a；

Mi有组织 ——第i个有组织排放源排放速率，kg/h；

Ｈi有组织 ——第 i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

Mj无组织 ——第 j个无组织排放源排放速率，kg/h；

Ｈj无组织 ——第 j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。
表5.1-17  大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001
	颗粒物
	7
	0.037
	0.264

	
	
	氮氧化物
	27
	0.133
	0.96

	一般排放口合计
	颗粒物
	/
	/
	0.264

	
	氮氧化物
	/
	/
	0.96


表5.2-18大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物因子
	无组织排放量（t/a）

	1
	二号车间
	颗粒物
	0.66

	
	
	氮氧化物
	1.067

	无组织排放统计
	颗粒物
	0.66

	
	氮氧化物
	1.067


5.1.4大气环境影响评价小结

（1）技改项目所在区域为环境空气达标区，根据AERMOD进一步预测结果，技改项目正常运行时，可满足以下条件：新增污染物NO2、PM10正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；NO2、PM10年均浓度最大贡献值占标率均小于30%。

技改项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度、区域在建、拟建项目的环境影响后，各污染物短期浓度均符合相应环境质量标准；故技改项目的大气环境影响可以接受。
（2）环境防护距离：按照原环保部“环函[2009]224号”文划定原则，综合大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果，技改项目环境防护距离为二号车间外100m的包络范围。其包络范围内无居民区等敏感目标，以后的建设中，不得新建设居住区、医院、学校等对大气环境敏感的保护目标。
（3）技改项目大气环境影响评价自查情况详见表5.1-19。

表5.1-19大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级、范围
	评价等级
	一级 eq \o\ac(□,√)
	二级□
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km eq \o\ac(□,√)

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a eq \o\ac(□,√)

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO和O3）

其他污染物（）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5 eq \o\ac(□,√)

	评价标准
	评价标准
	国家标准 eq \o\ac(□,√)
	地方标准□
	附录D eq \o\ac(□,√)
	其他标准 eq \o\ac(□,√)

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区 eq \o\ac(□,√)
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2023）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据 eq \o\ac(□,√)
	现状补充监测 eq \o\ac(□,√)

	
	现状评价
	达标区 eq \o\ac(□,√)
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源 eq \o\ac(□,√)
本项目非正常排放源 eq \o\ac(□,√)
现有污染源 eq \o\ac(□,√)
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源 eq \o\ac(□,√)
	区域污染源 eq \o\ac(□,√)

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

 eq \o\ac(□,√)
	ADMS

□
	AUSRAL2000

□
	EDMS/AEDT

□
	CALPUFF

□
	网络模型□
	其他

□

	
	预测范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km eq \o\ac(□,√)

	
	预测因子
	预测因子（NO2、PM10）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5 eq \o\ac(□,√)

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100% eq \o\ac(□,√)
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30% eq \o\ac(□,√)

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（1）h
	C非正常占标率≤100% eq \o\ac(□,√)
	C非正常占标率＞100% eq \o\ac(□,√)

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标 eq \o\ac(□,√)
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子（/）
	有组织废气监测 eq \o\ac(□,√)
无组织废气监测 eq \o\ac(□,√)
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子（颗粒物）
	监测点位数（1）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受 eq \o\ac(□,√)    不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量

（增量）
	SO2：（   ）t/a
	NOx：（2.03）t/a
	颗粒物：（0.924）t/a 
	VOCs（   ）t/a

	注：□为选项，选择项填“√”；“（）”为内容填写项


5.2地表水环境影响分析

5.2.1项目废水污染物排放量情况

技改项目废水主要为预处理废水、洗粉废水、清洗废水。根据3.5小节水平衡分析，技改项目正常工况下，产生废（污）水经厂区污水处理设施处理后回用，废水排放情况见工程分析章节表3.6-1。全厂废水分类分质处理方案见图5.2-1（技改项目废水部分详见图中深蓝字体和线条）。
（涉及商业机密，进行删除）
图5.2-1  废水分类分质处理工艺示意图
5.2.2废水依托厂区污水处理设施处理的可行性分析

5.2.2.1车间预处理设施
现有工程二号车间已建一个设计处理规模为3t/h的含银废液三效蒸发器处理现有“超细银粉一道洗涤废水”（产生量为2.08t/h），剩余处理规模为0.92t/h。技改项目预处理废水和洗粉废水总氮和盐分浓度高，主要含有硝酸钠、氯化钠，产生量为0.56t/h＜0.92t/h，废水管道可衔接，拟依托该含银废液三效蒸发器预处理，产生的冷凝液进入厂内污水处理站处理。由于工艺过程加入氯化钠对含银废水进行回收，故废水中基本不含银，技改项目在车间或生产设施废水排放口可以达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1限值标准（总银不高于0.5mg/L），技改项目废水依托车间预处理设施是可行的。
5.2.2.2厂区污水处理站
技改项目产生的含银废液三效蒸发器冷凝液、清洗废水进入厂区已建污水处理站进一步处理后回用至现有银粉车间清洗工序。
（1）处理工艺

污水处理站采用“中和沉淀+一级A/O+二级A+MBR工艺”工艺处理，出水进入UF+二级RO反渗透系统后产水回用，浓水去三效蒸发器处理。污水处理站处理工艺见图5.2-1（粉红虚线框图）。
经过预处理后的废水及其他废水进入综合调节池，用提升泵提升至中和混凝反应沉淀池，在中和反应池内调节pH值到中性，然后在混凝反应池内投加PAC、PAM进行混凝反应去除废水有机物、色度等为后续生化处理打下良好基础。经中和混凝沉淀处理后进入第一级A/O生物处理系统，通过A/O生化处理池去除有机物的同时进行硝化反硝化去除氮，然后进入第二AO（MBR）生化处理池进一步去除有机物的同时进行硝化反硝化去除氮，出水经MBR抽吸泵至臭氧催化氧化反应器进行深度。经生化处理后的出水经MBR抽吸泵至UF+二级RO反渗透系统进行除盐，反渗透系统产水到回用水池（80m3）待回用，浓水进入污水处理站配套的三效蒸发器浓缩。

（2）处理规模可行性分析

厂内污水处理站设计处理能力为16.7m3/h，现有工程污水处理站实际处理规模为5.25t/h，剩余处理能力为11.45t/h，技改项目废水进入污水处理站的新增量为0.6t/h，占剩余处理能力5.2%，在污水处理站处理能力内。污水处理站配套的蒸发器处理能力为3t/h，现有工程的二级RO浓排水量为2.5t/h，剩余处理能力为0.5t/h，技改项目二级RO新增浓排水量为0.162t/h，在配套的蒸发器3t/h处理能力内。因此，技改项目废水依托污水处理站处理规模是可行的。

（3）处理工艺可行性分析

现有工程废水经处理后可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024），可回用到工艺中。在回用水池设置电导率在线监测仪，可实时监控回用水电导率，达不到工艺用水要求电导率时，不得回用到工艺中。污水处理系统设计20h连续运行，产出的回用水每天为161吨，单位时间产水为8.05t/h。回用水经回用水池监测电导率后直接回用到生产线上，少部分用于废气环保设施用水，无暂存要求。回用水池容积为80吨，可满足回用水电导率不达标情况下10个小时回用水储存停留时间。此外，污水处理站配套事故暂存池360m3，若污水处理站处理废水达不到回用水标准则排入该事故暂存池暂存，再分批进入污水处理站调节池继续处理达标后回用。
污水处理站采用的水解酸化+一级A/O+二级A+MBR工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范——无机化学工业》（HJ1035-2019）中涉重金属无机化合物生产废水推荐的可行技术。技改项目新增废水量少，部分含盐废水经三效蒸发预处理后水质较简单，不会对现有污水处理站造成冲击，因此，技改项目废水依托污水处理站工艺处理是可行的。
5.2.3废水纳入园区污水处理厂处理的可行性分析

5.2.3.1江阴污水处理厂简介

（1）园区污水处理厂建设规模：江阴污水处理厂位于福州江阴工业集中区西部工业区规划地块内，总用地16公顷，总设计规模12万m3/d，主要负责江阴港城启动区13.8km2范围内的污水处理，分期建设，近期4万m3/d、中期8万m3/d、远期12万m3/d。近期4万m3/d分两阶段建设，江阴污水处理厂近期一、二期工程平均处理污水量约为2万m3/d，目前近期一期已建成2万m3/d规模，2009年5月进入试运行，2011年11月通过竣工环保验收；二期2万m3/d规模，已于2012年9月底完成投入试运行，2015年11月通过一期提标及二期工程阶段环保验收。同时，提标及改造工程于2017年6月建成，2017年9月投入试运行，并于2018年2月6日通过竣工环境保护验收。
（2）园区污水处理厂进出水质：根据《福州市近岸海域环境保护规划（2014-2020）》和《江阴港城总体规划（2018-2035）环境影响报告书》的要求，江阴污水处理厂现出水水质要求需由《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。进出水水质指标详见表5.2-1。

表5.2-1  设计进、出水水质及处理程度    单位：mg/L

	类别

项目
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	PO43‑P
	石油类

	设计进水水质
	500
	300
	400
	60
	8
	20

	设计出水水质
	50
	10
	10
	5（8）
	0.5
	1

	处理率（%）
	90
	97
	98
	92（87）
	94
	95


园区污水处理厂尾水排放口位于兴化湾1#码头南侧前沿约768m位置（距离国际集装箱进港航道边约100m），排放口中心坐标为X＝2811381.247，Y＝428466.241，采用深海离岸、扩散器排放方式，该位置水深-18米。

（3）污水处理厂服务范围：江阴污水处理厂近期主要服务范围是工业启动区块新江公路以西，现状海岸线以东，港口以北，福兴制药厂以南地块，面积约4.4km2。污水组成包括工业废水和生活污水，主要由工业废水组成。工业废水来自综合工业集中区内生产过程中产生的废水，包括工厂内部的生活污水；生活污水来自新江公路以北，西山村以西的生活及公建区。远期（12万m3/d）主要服务范围为整个江阴工业集中区及新厝出口加工区内的企业污水和生活配套区生活污水。
（4）废水处理工艺

江阴污水处理厂提标改造后污水预处理方案采用“机械絮凝+平流沉淀池”工艺，主体生化工艺采用“多级A/O”工艺，除磷工艺采用“混凝—沉淀—过滤”工艺，深度处理工艺采用“芬顿”工艺。

（5）污水管网建设情况

污水处理厂厂前管网收集系统的管网已建设6.1km，污水处理厂厂后尾水排污管线已建设5.4km，海上段已建设968m。现有工业集中区内企业污水已经全部纳入污水厂管网收集服务系统服务范围。详见图5.2-2。

（涉及商业机密，进行删除）
图5.2-2  江阴工业区西片区污水管网规划图
5.2.3.2废水纳入园区污水处理厂可行性分析

（1）污水处理厂接纳水量和水质分析

技改项目不新增的外排水量（去离子水排水、初期雨水和生活污水），江阴污水处理厂中期工程（4万t/d）已批复，中期一期投产后总污水处理能力可达8万t/d，确保工业区各企业污水可纳入工业区污水处理厂集中处理排放。根据2.2.5.2小节现有工程验收监测数据，厂区污水外排放口废水排放情况及标准详见表5.2-2。现有工程废水量在江阴污水处理厂污水处理能力范围内。

表5.2-2  园区污水厂接管水质及厂区出水水质要求一览表

	污水
	流量（t/a）
	浓度单位
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	去离子水站排水、初期雨水经沉淀处理后
	16500
	mg/L
	6~9
	39
	/
	17
	1.92

	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1
	/
	mg/L
	/
	200
	300
	100
	40

	生活污水经化粪池处理后
	2496
	mg/L
	/
	59
	44
	154
	11.3

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级
	/
	mg/L
	/
	500
	300
	400
	45

	园区污水厂接管标准
	/
	mg/L
	/
	500
	300
	400
	60


根据上表可知，厂区去离子站浓排水和初期雨水经沉淀处理、生活污水经化粪池处理，后，各项指标均能达到园区污水厂接管指标要求，从接管水质分析是可以满足要求的，且对园区污水处理厂不会产生较大冲击。

（3）园区污水处理厂处理该污水的工艺可行性分析

园区污水处理厂主体生化工艺采用“多级A/O”工艺，除磷工艺采用“混凝—沉淀—过滤”工艺，深度处理工艺采用“芬顿”工艺，属于较成熟可靠的处理工艺，厂区去离子站浓排水和初期雨水经沉淀处理、生活污水经化粪池处理，出水水质可达到园区污水处理厂接管标准，不会对该厂处理负荷产生冲击。

（4）配套管网情况及接管范围分析

企业位于江阴污水处理厂服务区范围之内，目前厂区周边已规划布设污水接收管道，因此可纳入江阴污水处理厂处理。
综上，厂区现有废水接入园区污水管网及纳入江阴污水处理厂是可行的。

5.2.3.3非正常工况下污水排放对园区污水厂影响分析及防范措施

（1）非正常工况下污水排放对园区污水厂影响

厂区排入江阴污水处理厂的废水主要种类是去离子站排水、初期雨水、生活污水，水质简单，污染以COD、SS为主。生产废水为高COD、高氨氮且含银废水，若废水处理措施出现故障，致使废水未经过处理直接排放，将对江阴污水处理厂产生较大的冲击负荷，对排污口附近海域水质造成影响。因此应采取风险防范措施，防范事故性排放。

（2）事故防范措施

为保证废水的达标排放，防止污染事故的发生，公司应采取以下的对策措施：污水处理设施监督管理，加强员工培训，确保作业正确，保障厂内污水处理设施的稳定运行。在岗操作人员必须严格按处理设施的规章制度作业，定期巡检、保养等。及时发现各种可能引起废水处理设施异常运行的苗头，并在有关人员配合下减少事故隐患。此外，现有工程已建1537m3事故应急池，用于收集污水处理设施故障时排放的高浓度污水，以防止事故污水直接进入园区污水处理厂，对污水处理工艺造成冲击。
5.2.2.4建设项目地表水环境影响评价自查表

表5.2-3  建设项目地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型 (；水文要素影响型 口

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 口；饮用水取水口 口；涉水的自然保护区 口；重要湿地 口；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 口；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 口；涉水的风景名胜区 口；其他 (

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放口；间接排放(；其他口 
	水温 口；径流 口；水域面积 口

	
	影响因子
	持久性污染物 (；有毒有害污染物   

(；非持久性污染物 (；

pH值 (；热污染 (；富营养化 (；其他 (
	水温 (；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 (

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 (；二级 (；三级 A (；

三级 B(
	一级 (；二级 (；三级 (

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 (；在建 (；拟建 (；其他 (
	拟替代的污染源 (
	排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；既有实测 (；现场监测 (；入河排放口数据 (；其他 (

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (
春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
	生态环境保护主管部门 (；补充监测 (；其他 (

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 (；开发量 40%以下 (；开发量 40%以上 (

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 ( 

春季 (；夏季 (；秋季 (；

冬季 (
	水行政主管部门 (；补充监测 (；其他 (

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 ( 

春季 (；夏季 (；秋季 (；

冬季 (
	（           ）
	监测断面或点位个数（
）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（
）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（/）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 (；Ⅱ类 (；Ⅲ类 (；Ⅳ类 (；Ⅴ类 (
近岸海域：第一类 (；第二类 (；第三类 (；第四类 (
规划年评价标准（第二类）

	
	评价时期
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (
春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (；不达标 (
水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；

不达标 (
水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 (
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (；不达标 ( 底泥污染评价 (
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 

水环境质量回顾评价 (
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占

用水域空间的水流状况与河湖演变状况 (
	达标区 ( 

不达标区 (

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（
）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	预测因子
	（
）

	
	预测时期
	丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (

	
	
	春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
设计水文条件 (

	
	预测情景
	建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 (
 正常工况 (；非正常工况 (
污染控制和减缓措施方案 (
区（流）域环境质量改善目标要求情景 (

	
	预测方法
	数值解 (：解析解 (；其他 (
导则推荐模式(：其他 (

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 (；替代削减源 (

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 (
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 (
水环境控制单元或断面水质达标 (
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 (
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 (
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 (
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 (

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）（外环境）
	排放浓度/（mg/L）（外环境）

	
	
	COD
	/
	50

	
	
	氨氮
	/
	5

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（
）m3/s；鱼类繁殖期（
）m3/s；其他（
）m3/s

生态水位：一般水期（
）m；鱼类繁殖期（
）m；其他（
）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施 (；水文减缓设施 (；生态流量保障设施 (；区域削减 (；依托其他工程措施 (；其他 (

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 (；自动 (；无监测 (
	手动 (；自动 (；无监测 (

	
	
	监测点位
	（    ）
	（车间排放口、总排口、生活污水排放口、雨水排放口）

	
	
	监测因子
	（    ）
	（pH、COD、氨氮、SS、总Ag、流量）

	
	污染物排放清单
	(

	评价结论
	可以接受 (；不可以接受 (

	注：“(”为勾选项，可√；“（
）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


5.2.4小结

技改项目不新增外排废水，含银废水依托厂内污水处理设施处理后回用是可行的；去离子水排水、初期雨水和生活污水（厂区现有工程废水）经处理后出水水质可以满足园区污水处理厂纳污指标，且位于服务区范围之内，正常排放不会对污水处理厂处理负荷产生冲击。从污水处理厂的接纳能力及处理工艺分析，现有污水纳入江阴污水处理厂处理是可行的。

5.3地下水环境影响分析

5.3.1区域水文地质条件

5.3.1.1区域地下水类型与水文地质特征

根据《1；20万区域水文地质图（福清幅）》，本区区域上地下水类型主要分为第四系松散岩类孔隙水、风化带网状裂隙水和构造裂隙水三种。
（1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水主要分布于测区冲洪积的中粗砂及砂砾卵石层中，埋深一般10米以下，具承压性，与南部海水具有一定的水力联系，接受上游丘陵区入渗入侧向补给，该层渗透性较好，地下水富水性中等－较丰富，单孔涌水量100-500m3/d。 

（2）风化带网状裂隙水

风化带网状裂隙水主要赋存于测区的全－强风化基岩的网状孔隙裂隙中，接受大气降水补给，由低山、丘陵向海域方向径流，以向第四系孔隙含水层排泄为主。由于区内风化基岩节理多呈闭合状，富水性差，故含水层水量贫乏，单孔涌水量小于100m3/d。

（3）构造裂隙水

构造裂隙水主要赋存于测区的中－微风化基岩的构造裂隙中，可细分为块状岩类裂隙水和块状夹层状裂隙水两种，含水层呈脉状，富水性与构造的破碎程度密切相关，工作区断裂构造不发育，仅局部发育短小的次级构造，破碎带基岩裂隙多被方解石等后期充填，较为完整，透水性弱，总体水量贫乏，其地下水主要是大气降水补给，由低山、丘陵向海域方向径流，以向第四系孔隙含水层排泄为主。单孔涌水量小于100m3/d。

5.3.1.2区域地下水的补径排条件与动态特征

本区地下水主要接受大气降雨量补给及侧向入渗补给，地下水总体上由北向南方向径流，测区内北东侧的低丘山脊为水文单元的分水岭，分水岭以东地下水流向为北西向南东方向，分水岭以西地下水流向为北东向西南方向，均向海域方向排泄。

根据区域水文地质资料，本区域地下水在海滨阶地区域的地下水水位埋深约1.0～4.0m，地下水的水位年变幅约2.0～3.0m；低山、丘陵区地下水水位埋深随地形、地势变化而变化，近坡脚地带一般1.0～5.0m，坡地可达10.0m以上，水位年变幅一般约3.0～5.0m。区域地下水化学类型概况如下图5.3-1。

（涉及商业机密，进行删除）
图5.3-1   区域地下水化学类型略图   1；20万福清幅水文地质图
5.3.2场地水文地质条件

5.3.2.1场地地层概况

工程区域钻探控制深度范围内地基土层为人工堆填、淤积、冲洪积成因类型，基底为燕山期花岗岩，按其成因及力学强度不同可分为7个工程地质层，现将各岩土层特征自上而下分述如下：

①素填土（Q4ml）：灰黄色，灰色，松散，浅部稍湿，中下部饱和。为人工堆填而成，上部主要成分为次棱角状～亚圆状石英质中粗砂，泥质含量约10%-25%，下部含砾碎石约20-35%或含淤泥类粘土10%～20%，局部含少量生活杂质。均匀性较差，未压密回填，堆填时间约5～8年，本层分布于全场地，层厚1.70～9.30m，本次水文勘探揭露厚度为3.90～4.70m，总体上东北薄西南厚。

②淤泥（Q4m）：深灰色，流塑为主，局部软塑，饱和。富含腐殖质，含少量贝壳碎片。捻面粗糙，有光泽反应，干强度中等，韧性中等，摇振反应慢。为海相淤积成因，断续夹薄片状粉细砂。局部地段相变为淤泥质土。本层分布于全场地，层厚2.00～18.00m。本次水文勘探揭露厚度为14.90～15.90m。

③粉质粘土（Q4al-pl）：褐黄色，可塑，饱和。含铁锰质氧化物，干强度中等，韧性高，无摇振反应，粘性较好。局部地段相变为粉土。本层厚2.50～8.40m，层顶埋深9.60～13.80m，层顶高程-3.37～0.34m。本次水文勘探揭露厚度为1.30～4.60m。

④砾卵石（Q4al-pl）：灰黄色，中密，饱和。卵石含量约35%-50%，径20～80mm多见，呈次棱角状，圆砾含量约15%-20%，孔隙间填以粗中砂为主，泥质含量约10%-20%，级配较好。本层厚1.70～8.00m，层顶埋深10.20～24.50m，层顶高程-0.62～-15.89m。本次水文勘探于ZK1孔中揭露，揭露厚度为5.40m。

⑤残积砂质粘性土（Qpel-dl）：灰黄色，可硬塑，饱和。为花岗岩风化残积物，浸水易软化。粒径d>2mm颗粒含量为10%-20%，干强度中等，韧性中等，摇振反应慢。标准贯入试验实测锤击数27～29击，平均击数28击。本层厚1.90～2.30m，层顶埋深22.90～28.90m，层顶高程-20.29～-14.00m。

⑥全风化花岗岩：褐黄色，密实。岩石组织结构已完全破坏，但原岩结构清晰可辨。岩石已风化呈砂土状，手捏易散，浸水易软化崩解，岩芯采取率85%-95%。标准贯入试验实测锤击数31～44击，平均击数36.1击。本层厚1.00～3.30m，层顶埋深7.50～31.20m，层顶高程-22.59～2.14m。

⑦强风化花岗岩：按风化程度、力学强度不同可细分为两个亚层：

⑦-1强风化花岗岩（砂土状）：灰黄色，密实。岩石组织结构已大部分破坏，但原岩结构清晰可辨。岩石已风化呈砂土状，手捏易散，浸水易软化崩解，岩芯采取率85%-95%。标准贯入试验实测锤击数52～104击，平均击数69.4击。本亚层厚0.80～6.00m，层顶埋深9.00～32.20m，层顶高程-23.59～0.64m。

⑦-2强风化花岗岩（碎块状）：灰黄色，稍硬。岩石矿物已大部分风化成次生矿物，原岩结构清晰。岩石呈碎块状，手折可断，裂隙发育。岩芯采取率65%-75%。标准贯入试验实测锤击数>100击。本亚层为此次勘察终孔层位，21个钻孔均有揭示，均未揭穿，最大揭厚4.60m，层顶埋深11.80～33.90m，层顶高程-25.29～-2.65m。
5.3.2.2场地水文地质概况

1、厂区含水岩组及其特征
根据场地工程勘察与本次水文地质调查，按地下水的赋存条件、水力联系与水理特征，技改项目厂区的地下水类型主要有松散岩类孔隙含水岩组、风化带孔隙裂隙含水组两种。
（1）松散岩类孔隙含水岩组
①填土含水岩组：在技改项目厂区及周边广泛分布，为潜水性质，主要赋存素填土中，主要接受大气降雨及地表水侧向补给，含水层厚度一般2.0～10.0m，港区内可达15m以上。填土堆填时间不长，由人工堆填形成，填料主要成分为粗中砂，少量砾碎石及泥质，故渗透性较强，富水性较好，但水量总体不大。填土层地下水水位埋深一般为1.0～5m，单孔涌水量小于150m3/d，本层直接堆填于海积淤泥上，与下部孔隙承压水地下水无水力联系。
②冲洪积砾卵石孔隙承压含水岩组：在技改项目厂区分布较广泛，该含水岩组位于淤泥及粉质粘土隔水层之下，为承压水性质，本含水层含泥质10%～20%，透水性较好，富水性中等，含水岩组厚5～10m，单涌水量100-500 m3/d，地下水水头高约13～15m，稳定水位埋深约5.0～8.0m，多为微咸水，其与下部风化层中地下水具直接水力联系。上覆均为隔水土层（淤泥或粘性土类），与地表水联系不密切，不易受到地表污水入渗污染。
（2）风化带网状裂隙水
风化带网状裂隙水主要赋存于测区的全－强风化基岩的网状孔隙裂隙中，接受大气降水补给，由低山、丘陵向海域方向径流，以向第四系孔隙含水层排泄为主。由于区内风化基岩节理多呈闭合状，富水性差，故含水层水量贫乏，单孔涌水量一般小于100m3/d。与地表水联系不密切，部分区域上覆渗透性较差的粘性土，不易受到地表污水入渗污染。
2、隔水岩组的特征
技改项目厂区隔水岩组为深厚层的淤泥及粉质粘土等，淤泥及粉质粘土为冲海积成因，渗透系数均小于10-5cm/s，厚度一般5～20m，本隔水岩土层分布连续，厚度大，渗透性微弱，从水文地质条件分析，能起到完整的隔水作用，从而使上部填土中的松散岩类孔隙水与下部孔隙承压水、风化基岩孔隙裂隙水不具有水力联系。下部孔隙承水、风化基岩孔隙裂隙水不易受技改项目发生污染事故风险时的污染。

3、厂区地下水的补径排条件与水位变幅

本工作区水文地质条件复杂程度简单，不存在岩溶水、地下暗河等情况；同时，本工作区地下水不存在大规模开采地下水现象；地下水的补、迳、排不会太大的变化。技改项目厂区地下水为微咸水分布区。

技改项目厂区的上部填土层孔隙地下水主要接受大气降雨及地表水补给，向西南侧兴化湾方向径流，排泄于兴化湾；下部孔隙承水、风化基岩孔隙裂隙水则接受侧向同一含水层的补给，总体向西南侧方向径流排泄，地处地下水排泄区末端地带，径流速度较快。

根据区域水文地质资料及场地工程勘查资料，区域场地地下水的稳定水位埋深一般为1.0～5.0m，标高约为3.5～5.3m。根据当地水文资料，近3～5年最高地下水位标高约6.50～7.00m，历史最高地下水位标高约7.00～8.00m，根据当地水文资料，场区内地下水的变化幅度约2.0～3.0m，场地地下水位受场地地形地势、季节变化及涨落潮影响，呈由东北向西南逐渐降低的趋势。技改项目厂区水文地质图及地下水流向见图5.3-2。

（涉及商业机密，进行删除）
图5.3-2   技改项目厂区水文地质及地下水流向图
5.5.2.3地下水开发利用现状

厂区地下水类型多为HCO2-·SO4-2--Ca2+·Na型水。据调查目前场址周边各村地下水受海水入侵，不能饮用。当地居民饮用水源主要为自来水，北部部分村庄居民饮用水采用深层地下水。厂址附近5km范围内无大型集中供水水源地。

5.3.3地下水影响途径分析
根据导则HJ610-2016要求，应在初步工程分析和确定地下水环境保护目标的基础上进行建设项目建设期、运营期和服务期满后三个阶段的工程特征，识别其“正常状况”和“非正常状况”的地下水环境影响。

（1）施工期：主要是施工人员生活污水及施工废水未被有效收集，通过包气带下渗进入地下水对环境造成污染。施工人员生活垃圾及其他固体废物若随意堆存，受降雨淋滤产生的淋滤水渗漏进入地下水对环境造成污染。

（2）运营期：正常状况下，建设单位根据GB16889、GB18597、GB18599、GB/T50934等标准及规范中要求做好地下水污染防渗措施，在严格落实地下水污染防治措施的条件下，运营期对地下水环境的影响较小。非正常状况可能存在地下水污染途径如下：
①生产过程中因设备缺陷、操作不当或者工艺过程控制不当造成装置内液态物料泄漏，当泄漏物料未被及时收容处理时，可能会下渗进入地下水环境造成地下水污染。

②污水管道等跑冒滴漏，造成废水泄漏并下渗污染地下水。

（3）服务期满后：装置内物料将全部进行收集，从源头切断地下水污染源，对地下水环境的影响较小。

5.3.4地下水环境影响预测与分析
5.3.4.1预测范围及内容

预测范围：根据技改项目厂区所处的位置，综合考虑周边地质环境条件，确定预测范围为技改项目厂区所处的水文地质单元，以北侧山脊为北边界，其余三侧以海陆边界为界的水文地质单元（面积约64 km2），详见图1.4-1。

预测内容：技改项目运营后，在非正常工况下污染物泄漏进入包气带渗透到含水层对该水文地质单元地下水水质影响进行预测和评价。

5.3.4.2预测时段

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）规定，预测时段设定为污染发生后的100天和1000天。

5.3.4.3情景设置

（1）正常工况

技改项目类型属于化工项目，废水均按照明管敷设，主要设施场地防渗设施应严格按耐腐蚀、防渗等要求设计，采用防水、防腐、防冲击、耐磨的面层材料，正常状况下不会污染地下水。根据HJ610-2016，可不进行正常状况下情景的预测。

（2）非正常工况

非正常工况下，产污环节的生活污水、生产废水未经规范处理或者污水处理设施因故障出现泄漏，污水通过包气带进入地下水中；储罐因地质塌陷、设备老旧腐蚀等突发情况下，储罐泄漏进入地下水中。技改项目不新建污水处理设施，产生含银废水依托现有污水处理设施处理，不新增污染因子，已在现有工程环评中评价过，故本次不再评价污水处理设施泄漏影响分析。本次评价设定预测情景为：储罐区工业级硝酸储罐由于连接处（如法兰、焊缝）开裂或腐蚀磨损等原因发生泄漏且罐底部防渗层出现破损，物料渗漏进入并污染地下水。
5.3.4.4预测因子

本次预测以硝酸盐作为预测因子，执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅳ类标准限值30mg/L作为控制标准。
5.3.4.5预测源强

假定硝酸储罐底部出现渗漏，形成一个1m长，1cm宽的裂隙，污染物随时间和空间的变化，以硝酸盐作为预测因子。

泄漏地点：硝酸储罐；

泄漏面积：0.01m2
污染源类型：瞬时源强；

渗漏量：根据区域工程地质勘察报告，评价区含水层渗透系数最大值为8.64m/d，根据渗漏量计算公式：Q=K·I·A，则硝酸日渗漏量为8.64×1×0.01=0.0864m3/d；

污染源浓度：硝酸浓度为1400000mg/L；

硝酸泄漏源强：0.0864m3/d×1400000mg/L÷1000=120.96kg/d。
5.3.4.6预测方法

（1）水文地质条件概化：技改项目场地地下水流呈一维流动，地下水位动态稳定，因此水流特征可以概化为一维稳定流。

（2）污染源概化：按不利情况，本次模拟预测忽略包气带对污染物的削减作用，因此排放方式可以概化为点源。根据情景模拟，泄漏时间为1d，因此污染物排放规律可以概化为瞬时注入。

（3）污染特征概化：在地下水流携带污染物的迁移过程中，机械弥散和分子扩散往往同时发生，机械弥散和分子扩散合称为水动力弥散。水动力弥散既发生在地下水流的流动方向，也发生在垂直于流动的方向上，因此会产生一个二维污染区。污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，除了受到对流弥散的作用之外，还受到化学、生物化学反应、吸附、生物降解等的影响，这些作用通常会使污染浓度衰减。但是，对这些作用所进行的模拟需要很多难以获取的参数，因此本次对特征污染物的模拟仅考虑其在地下水流中的对流弥散作用。

根据工程特征、水文地质条件及资料掌握程度，按HJ610-2016和项目要求，技改项目为二级评价，二级评价可采用解析法或者数值法，本次采用解析法中一维稳定流动二维水动力弥散的方法。技改项目以“瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源”为示踪剂瞬时注入进行预测。

a）采用“瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源”预测模型的计算公式：
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式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d。本次预测时间设定为污染发生后100d、1000d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M—含水层厚度，m。参考区域已有的地勘数据，技改项目区域含水层厚度约3m；
m—瞬时注入示踪剂的质量，kg。根据情景设置，硝酸泄漏源强为120.96kg/d；
u—水流速度，m/d。通过计算，u=KI/n=8.64m/d×0.001/0.36=0.024m/d；
ne—有效孔隙度，无量纲。区域潜水含水层岩性主要为砂土，含水层平均有效孔隙度取0.36；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

参照《高盐废水综合利用配套16万吨/年甲烷氯化物技改项目场地岩土工程勘察报告》，潜水含水层岩性主要为中砂层，根据研究区已有资料和相似地区（岩性）经验值。同一水文地质单元场地的纵向弥散系数为2.4m2/d，横向弥散系数为0.243m2/d；
π—圆周率。

5.3.4.7预测结果

（1）泄漏发生后100d

硝酸储罐泄漏发生后100d预测结果见表5.3-1。可以看出：瞬时泄漏100d后潜水含水层污染中心点发生纵向运移，向下游运移距离约为2.4m，污染中心点硝酸盐浓度为116.708mg/L，大于标准值30mg/L，超标范围为纵向72.2m、横向23m的椭圆区域，面积1304m2；影响范围为纵向226.2m、横向75.6m的椭圆区域，面积13424m2。

表5.3-1  硝酸储罐泄漏100d后硝酸盐浓度预测结果

	结果
	横向（m）

	
	0
	11.5
	37.8

	纵向

（m）
	-110.7
	0.00
	0.00
	0.00

	
	-33.7
	30
	7.703
	0.00

	
	0
	116.001
	29.757
	0.00

	
	2.4
	116.708
	30
	0.0001

	
	38.5
	30
	7.703
	0.00

	
	115.5
	0.00
	0.00
	0.00


（2）泄漏发生后1000d

硝酸储罐泄漏发生后1000d预测结果见表5.3-2。可以看出：瞬时泄漏1000d后潜水含水层污染中心点发生纵向运移，向下游运移距离约为24m，污染中心点硝酸盐浓度为10.991mg/L，小于标准值30mg/L，影响范围为纵向690m、横向219.4m的椭圆区域，面积37846.5m2。

表5.3-2  硝酸储罐泄漏1000d后硝酸盐浓度预测结果

	结果
	横向（m）

	
	0.0
	50
	109.7

	纵向

（m）
	-321
	0.00
	0.00
	0.00

	
	-55
	6.092
	0.465
	0.00

	
	0
	10.991
	0.84
	0.00

	
	24
	0.891
	11.671
	0.00

	
	369
	0.00
	0.00
	0.00


（3）预测结果污染物迁移变化规律

根据以上预测结果可知，在本次预测设定的泄漏情景下，泄漏发生后100d，硝酸盐超标范围和影响范围不断扩大，分别为1304m2和13424m2；泄漏发生后1000d，影响范围为37846.5m2。

5.3.4.8小结

建设单位严格按《石油化工防渗工程技术规范》（GBT 50934-2013）进行防渗处理后，正常状态下技改项目生产运营不会对地下水环境造成不利影响。当硝酸储罐出现渗漏时，污染物硝酸盐（不考虑衰减）泄漏发生后100d，硝酸盐超标范围和影响范围不断扩大，分别为1304m2和13424m2；泄漏发生后1000d，影响范围为37846.5m2。技改项目产生废水量较少，非正常状况下对地下水环境的影响小于厂区现有项目，厂内现有装置运行以来未对周围地下水环境造成污染。因此，综合前述分析可知，严格落实本次评价提出的地下水污染防治措施，技改项目对地下水环境影响可接受。

5.4声环境影响分析

5.4.1预测范围

噪声预测范围为：厂界范围；

预测点位：以现状监测点为预测评价点（厂界）；

预测内容：昼、夜间预测点位等效连续A声级；

技改项目厂界200m范围内无居民区等敏感目标，因而本次预测评价不考虑噪声源对声环境保护目标的影响。

5.4.2预测方法

建设项目噪声环境预测采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式：工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散。

①室内声源：若声源位于室内，声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2如下图所示。

[image: image47.png]



图5.4‑1 室内声源计算示意图

某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB(A)；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB(A)；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)；

N—室内声源总数。

若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
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式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)；

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)。

将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：
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式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

然后按室外声源方法计算预测点处的A声级。

②多声源叠加噪声贡献值：
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式中：Leqg—预测点的噪声贡献值，dB(A)；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

LAi——第i个室外声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)；

LAj——第j个室外声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)。

③预测点的噪声预测值（Leq）按下式计算：
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式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB（A）；

Leqg—预测点的噪声贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的噪声背景值，dB（A）。

5.4.3声环境源强分析

技改项目噪声主要来自生产装置机泵设备运转产生的噪音，项目投产后噪声源强情况汇总如下：

表5.4‑1  主要设备噪声源强调查清单（室内声源）   单位：dB（A）
	序号
	名称
	声源

名称
	数量
	型号
	声源强
	声源控制措施
	距室内边界
	运行

时段

（h）
	建筑物插入损失
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	声功

率级
	
	距离（m）
	声级
	
	
	声压级
	建筑物外距离（m）

	1
	生产装置
	物料泵
	6
	RJ50PPTT-ZB-SP
	85
	厂房隔声、距离衰减
	1
	77
	7200
	12
	65
	1

	2
	
	原料泵
	3
	QBK25
	85
	
	1
	77
	7200
	12
	65
	1

	3
	
	风机
	1
	RY25-25-160
	85
	
	1
	77
	7200
	12
	65
	1


5.4.4预测和结果评价

依据上述预测方法和模式，预测结果见表5.4-2。

表5.4‑2  厂界噪声预测结果一览表      单位：dB(A)

	受声点信息
	贡献值
	现状值
	执行标准
	达标

情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	N1厂界北侧外1m
	
	
	
	65
	55
	达标

	N2厂界西侧外1m
	
	
	
	65
	55
	达标

	N3厂界南侧外1m
	
	
	
	65
	55
	达标

	N4厂界东侧外1m
	
	
	
	65
	55
	达标


由预测结果可知，技改项目运营期对厂界的噪声贡献值在34.8~49.3dB，在采取合理的降噪措施情况下，对厂界声级增量贡献不大，厂界点位噪声排放情况均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的3类标准。
表5.4‑3  声环境影响评价自查表

	     工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
二级□
三级(

	
	评价范围
	200m□
大于200m□                小于200m(

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级(    最大A声级□     计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准(                地方标准□               国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区(
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期(
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法(        现场实测加模型计算法□         收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□             已有资料(            研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型(                        其他□        

	
	预测范围
	200m□            大于200m□           小于200m(

	
	预测因子
	等效连续A声级(    最大A声级□    计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标(                              不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□                               不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测(   固定位置监测□  自动监测□  手动监测□  无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（    ）
	监测点位数（    ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行(
不可行□

	注：“(”为勾选项，可√；“（      ）”为内容填写项


5.5固体废物环境影响分析

5.5.1固体废物处置措施

本次评价按照《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）、《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》《固体废物鉴别标准通则》（GB343300-2014）等对技改项目产生的固体废物进行识别分类，固体废物产生及处置情况汇总见工程分析章节表3.6-5。

5.5.2固体废物暂存场设置和要求

技改项目固体废物暂存依托厂区现有已建的危险废物贮存库和一般固体废物贮存库，建设情况详见2.2.4.3小节，分别按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理。本次评价主要分析危险废物贮存库，库建筑面积为144m2，技改项目需新设HW23和HW48分区。全厂危险废物所需贮存库面积、暂存时间、最大暂存量要求见表5.5-1。

表5.5-1  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

	序号
	产生来源
	名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	贮存/包装

方式
	最大

存量t
	占地

面积m2
	贮存

周期

	一、现有工程产生的危险废物
	

	1
	电子级硝酸生产线
	精馏残液
	HW34
	261-057-34
	桶装
	2
	2
	12个月

	2
	硝酸银生产线
	除杂渣
	HW49
	900-047-49
	袋装
	0.054
	1
	12个月

	3
	超细银粉生产线
	精馏残液
	HW11
	900-013-11
	桶装
	3
	3
	1个月

	4
	机修
	废机械油
	HW08
	900-249-08
	桶装
	0.5
	1
	12个月

	5
	化验室
	化验室废试剂及药品
	HW49
	900-047-49
	桶装
	0.05
	1
	12个月

	6
	原料脱包
	废包装袋（桶）
	HW49
	900-041-49
	桶装
	0.3
	1
	12个月

	7
	含银废水预处理设施
	污泥
	HW49
	772-006-49
	桶装
	7
	10
	12个月

	8
	含银废液三效蒸发器
	含银废液三效蒸发器残渣
	HW49
	772-006-49
	袋装
	55
	60
	半个月

	9
	活性炭装置
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	袋装
	3
	3
	1个月

	10
	污水处理站
	蒸发器残渣
	HW49
	772-006-49
	袋装
	5
	5
	1个月

	11
	
	废超滤膜、反渗透膜
	HW13
	900-015-13
	袋装
	0.6
	1
	12个月

	12
	
	污泥
	HW49
	772-006-49
	专用容器
	5
	5
	1个月

	/
	合计
	/
	/
	/
	/
	81.5
	93
	/

	二、技改项目产生的危险废物

	1
	电解
	阳极泥
	HW48
	321-019-48
	袋装
	0.845
	1
	12个月

	2
	净化
	杂质沉淀
	HW23
	900-021-23
	袋装
	1
	1
	1个月

	3
	机修
	废机油
	HW08
	900-249-08
	桶装
	0.05
	1
	12个月

	4
	含银废液三效蒸发器
	残渣
	HW49
	900-047-49
	袋装
	1.96
	2
	半个月

	5
	污水处理站
	污泥
	HW49
	772-006-49
	专用容器
	0.04
	1
	1个月

	6
	
	蒸发器残渣
	HW49
	900-047-49
	袋装
	0.06
	1
	1个月

	7
	原料脱包
	废包装袋（桶）
	HW49
	900-041-49
	桶装
	0.01
	1
	12个月

	/
	合计
	/
	/
	/
	/
	3.965
	8
	/


根据现场实际调查结果：现有危险废物贮存库基本满足GB18597-2023要求：a.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；b.建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物类别相容；c.设有泄漏液体收集装置；气体导出口，设置危险废物贮存库内事故水导流设施。d.设有安全照明和观察窗口和应急防护设施；e.设置有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨、防渗设施以及消防设施；f.墙面采用防吸附材料，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，所用的建筑材料必须与危险废物相容，建有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防渗设施。其中基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数可达≤10-10cm/s。厂区现建危险废物贮存、处理及处置设施照片详见图2.2-8。
技改项目危险废物贮存依托现有分区和新设分区贮存，一般情况下不会发生相互作用和反应，暂存1个月~12个月内委外处置。危险废物贮存库总贮存能力约为130t，剩余贮存能力为45t，技改项目建成后危险废物最大贮存量约为3.965t，约占剩余贮存能力的8.8%，因此，依托厂区现有危险废物贮存库可行。

5.5.3固体废物收集及运输过程的要求

建设单位进行的危险废物收集主要是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中，并转移到厂区危险废物贮存库的活动。危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。

（1）危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

（2）危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

（3）在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。

1、危险废物的收集作业具体要求如下：
①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。
④危险废物收集应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）》附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。
⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域安全。

⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。

2、危险废物内部转运作业具体要求如下：
①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照HJ2025-2012附录B填写《危险废物厂内转运记录表》环境整洁

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

5.5.4固体废物环境影响分析

（1）贮存过程环境影响分析：技改项目新增危险废物贮存量，满足依托厂区危险废物贮存库剩余贮存能力，且按照GB18597-2023做好防渗，四周配套了围堰、导流渠等防流失设施，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标影响不大。
（2）运输过程环境影响分析：为减轻危险废物从厂区内产生工艺环节转移到临时贮存场所或处置设施的环境影响，危险废物运输和转移过程需注意：①危险废物运输单位必须具备相应的条件和能力；②需和负责运输的单位签订安全环保责任状，保证分工明确，责任到位；③危险废物的转移按国家关于危险废物管理办法运输，避免和减缓转移过程的环境风险。此外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。

（3）处置过程环境影响分析：技改项目危险废物最终应委托有资质单位处置，需要新增委托处置的危险废物类别为HW23、HW48，暂存于危险废物贮存库新设分区，最终交委托有资质的单位处置，措施可行。
5.5.5小结

技改项目按规范要求依托固体废物分类暂存设施，防止二次污染，并遵循固体废物减量化、资源化和无害化的要求，委托有资质单位处置，环境影响较小。

5.6土壤环境影响分析

5.6.1影响类型及途径

技改项目运营期废气污染物涉及氮氧化物、颗粒物（银粉）；废水经厂区污水处理站处理达标后回用，不会造成废水地面漫流影响。技改项目生产装置位于车间二楼，生产装置、储罐区及污水收集设施正常运行，并按要求设置围堰并做好防渗措施，通过垂直泄漏引发土壤污染的可能性较小，但事故状态下设备、罐体、管道、法兰破损泄漏物料会污染土壤环境，故影响途径主要为垂直入渗。
施工期主要为搭建装置及设备安装，主要污染物为扬尘，不涉及土壤污染影响，技改项目土壤环境影响类型与影响途径识别详见表5.6-1，影响源及影响因子详见表5.6-2。
表5.6‑1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

	不同时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	
	
	
	
	
	
	
	

	运营期
	√
	
	√
	
	
	
	
	

	服务期满后
	
	
	
	
	
	
	
	


注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”。

表5.6‑2  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

	污染源
	工艺流程
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注a
	敏感目标a

	装置区
	生产过程
	大气沉降
	氮氧化物、颗粒物
	颗粒物
	事故
	厂内土壤

	污水处理站
	生产过程
	垂直入渗
	COD、SS、氨氮、总银
	总银
	事故
	厂内土壤

	储罐区
	储存过程
	垂直入渗
	硝酸
	/
	事故
	厂内土壤


注：a应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。
5.6.2现状调查与评价

（1）调查范围：根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），技改项目土壤环境预测评价范围为占地范围内及占地范围外0.2km。

（2）敏感目标：技改项目位于现有厂区，评价范围内无土壤环境保护目标。

5.6.3土地利用类型及理化特性

根据现场调查结果，技改项目场地及周边土地利用类型主要为工业用地和道路用地等其他用地。土壤理化特性调查结果详见表4.3-18。

5.6.4土壤环境影响分析

根据前文所述，技改项目废水主要包括预处理废水、洗粉废水、清洗废水等，依托厂区污水处理站处理后回用，在正常情况下不存在地面漫流途径对土壤环境的影响。根据技改项目特点，可能对土壤环境造成污染影响的是运营期废气排放大气沉降的影响和事故状态下罐区储罐发生泄漏下渗进入土壤环境。目前，罐区按照建设规范要求采取了防渗措施，对厂区内及周边土壤环境的影响不大。但在罐底部破损且防渗层失效的情况下，污染物泄漏将直接进入土壤中从而对土壤环境造成影响。
根据HJ964-2018，技改项目属于污染影响型建设项目，评价工作等级为二级，预测方法可参见附录E或进行类比分析。根据前文所述，技改项目在厂区二号车间内进行建设，所采用的原料硝酸依托厂区罐区储罐储存，评价区水文地质条件与厂区一致，具有可类比性。参照《福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目环境影响报告书》中土壤环境影响评价结论：废气中排放的银的累积贡献值较低，对土壤生态环境的风险低；厂内现有装置、罐区对土壤环境的影响可以接受，并且现有装置运行以来未对周围土壤环境造成污染。因此，严格落实原有环评和本次评价补充的土壤污染防治措施，技改项目对土壤环境的影响可以接受。

5.6.5小结

正常排放下，技改项目评价范围内土壤各评价因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地的标准限值。因此技改项目土壤环境影响可接受。

事故排放下，泄漏点附近土壤中的污染物浓度升高，对周边土壤产生一定影响。建设单位应严格落实防渗漏污染防治措施，做好防渗，设置监控报警系统，一旦发生泄漏，立刻启动应急预案，将土壤污染事故发生的可能性降到最低。

表5.6‑3  土壤环境影响评价自查

	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地(；农用地□；未利用地□
	

	
	占地规模
	（0.1）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（/）、方位（/）、距离（/）
	

	
	影响途径
	大气沉降(；地面漫流□；垂直入渗(；地下水位□；其他（）
	

	
	全部污染物
	银、氮氧化物、COD、SS、氨氮、总银、硝酸盐
	

	
	特征因子
	银、总银、硝酸盐
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类(；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感(
	

	评价工作等级
	一级□；二级(；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）□;b）(;c）(;d）(
	

	
	理化特性
	见“土壤理化特性调查”小节
	

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	

	
	
	表层样点数
	1
	2
	0-0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	3
	0
	0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m
	

	
	现状监测因子
	GB3660表1的45项基本项目、pH、银、锑
	

	现状评

价
	评价因子
	GB3660表1的45项基本项目、pH、银、锑
	

	
	评价标准
	GB15618(；GB36600(；表D.1(；表D.2(；其他（）
	

	
	现状评价结论
	满足相应标准要求
	

	影响预测
	预测因子
	/
	

	
	预测方法
	附录 E(；附录 F(；其他（(）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（项目占地范围外0.2km范围）

影响程度（土壤环境影响为可接受）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）(；b）(；c）(
不达标结论：a）(；b）(
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	1
	pH值、总铜、总银、甲醛、总锑
	表层1次/年、深层3年/次
	

	
	信息公开指标
	跟踪监测报告
	

	评价结论
	土壤环境影响为可接受
	

	注 1：“(”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


5.7生态影响分析

技改项目在现有厂区车间内新建，不新增用地，该车间厂房已建、土地已硬化平整，不存在施工期对植被造成破坏。在运营期间，排放的废气污染物中硝酸雾可能对周边植物造成影响和潜在危害损失，正常情况（即达标排放）下，污染物排放对工程区附近动植物资源、土壤环境质量的影响较小，工程运营不会改变区域原有的动植物资源种类，对区域生物多样性的影响很小。考虑污染物排放对生态环境的累积性影响，建议建设单位加强环境管理，防止事故排放，并加强运营期间的跟踪监测。项目建设对区域景观环境的影响及其集中在厂区局地范围内。

表5.7‑1 生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响
识别
	生态保护目标
	重要物种口；国家公园口；自然保护区口；自然公园口；世界自然遗产口；生态保护红线口；重要生境口；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域口；其他口

	
	影响方式
	工程占用口；施工活动干扰口；改变环境条件口；其他口

	
	评价因子
	物种口(                       )
生境口(                       )
生物群落口(                   )
生态系统口(                   )
生物多样性口(                )
生态敏感区口(                 )
自然景观口(                   )
自然遗迹□(                   )
其他口(                       )

	评价等级
	一级口       二级口       三级口        生态影响简单分析☑

	评价范围
	陆域面积：(  )km²；水域面积：(42)km²

	生态现状调查与
评价
	调查方法
	资料收集口；遥感调查口；调查样方、样线口；调查点位、断面口；专家和公众咨询法口；其他口

	
	调查时间
	春季口；夏季口；秋季口；冬季口 

丰水期口：枯水期口；平水期口

	
	所在区域的生态问题
	水土流失口；沙漠化口；石漠化口；盐渍化口；生物入侵口；污染危害口；其他口

	
	评价内容
	植被/植物群落口；土地利用口；生态系统口；生物多样性口；重要物种口；生态敏感区口；其他口

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性口；定性和定量口

	
	评价内容
	植被/植物群落口；土地利用口；生态系统口；生物多样性口；重要物种口；生态敏感区口；生物入侵风险口；其他口

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让口；减缓口；生态修复口；生态补偿口；科研口；其他口

	
	生态监测计划
	全生命周期口；长期跟踪口；常规口；无☑

	
	环境管理
	环境监理口；环境影响后评价口；其他口

	评价结论
	生态影响
	可行☑；不可行口

	注：“口”为勾选项，可 √ ；“()”为内容填写项。


5.8施工期环境影响分析

技改项目位于现有车间，该车间厂房已建、土地已硬化平整，现场主要进行生产装置安装。施工污染主要产生于施工材料运输、设备安装、试车等工程施工过程。对各环境要素的影响主要是车辆尾气、施工作业噪声、施工人员生活污水、施工废水等。

（1）废气：在装置设备安装、防腐过程中产生扬尘、焊接、喷漆烟气，可采取喷淋、洒水、遮盖等防护措施；施工机械和运输车辆燃油时产生的SO2、NOx、烃类等污染物排放量很小，基本上均属于短期影响，对周边环境空气影响不大。

（2）噪声：施工噪声主要产生于设备安装过程，机械的碰撞等所发出的噪声等。各施工阶段的高噪声设备应尽可能错开使用，不要在同一时间内使用多台高噪声设备。技改项目200m范围内没有声环境敏感目标，因此施工噪声对周边环境影响较小。

（3）废水：施工过程中会产生施工生活污水及施工废水，可回用于施工区洒水抑尘及施工设备冲洗等，不外排。施工人员的生活污水排入现有厂区污水处理设施处理，基本不会对周围地表水水质产生影响。

（4）固体废物：施工生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运；建筑垃圾和安装废品回收利用；废油漆桶、废矿物油和含油抹布等危险废物，委托有资质的单位处置，基本不会对周边环境造成影响。

综上，在严格施工环境管理的前提下，施工期对区域环境的影响是可接受的。

5.9碳排放影响分析与评价

本次评价根据《温室气体排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2023）对技改项目的温室气体排放进行核算，并提出减排建议。

5.9.1核算边界

本次碳排放报告主体以生产装置为边界，核算报告其生产系统产生的温室气体，包括主要生产系统、辅助生产系统以及间接为生产服务的附属生产系统。

5.9.2核算过程

5.9.2.1排放源识别

技改项目排放的温室气体为CO2，但不涉及燃料燃烧，主要排放源为生产过程、购入电力产生的排放，碳排放源识别详见表5.9-1。在过程控制方面，在工艺系统、电气系统、建筑设备等各方面均采用了一系列节能降耗的措施。

表5.9-1  技改项目碳排放源识别表
	碳排放分类
	排放源/设施
	排放设施位置
	相应物料或能源种类

	购入电力
	生产装置
	生产车间
	电力

	购入热力
	生产装置
	生产车间
	蒸汽

	生产过程
	生产装置
	生产车间
	/


5.9.2.2排放核算

根据GB/T32151.10-2015，化工生产企业的温室气体排放为各个核算单元的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、生产过程中的二氧化碳排放和氧化亚氮排放（如果有）、购入电力、热力产生的二氧化碳排放之和，同时扣除回收且外供的二氧化碳的量（如果有），以及输出的电力、热力所对应的二氧化碳量（如果有），按下式计算：
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式中：

E—报告主体的温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E燃烧，i—核算单元i的燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E过程，i—核算单元i的工业生产过程产生的各种温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E购入电，i—核算单元i的购入电力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E购入热，i—核算单元i的购入热力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

RCO2回收，i—核算单元i回收且外供的二氧化碳量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E输出电，i—核算单元i的输出电力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E输出热，i—核算单元i的输出热力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

i—核算单元编号。

温室气体排放总量等于燃料燃烧的二氧化碳排放、生产排放、购入的电力对应的排放。

（1）燃料燃烧：技改项目不涉及燃料燃烧，不考虑燃料燃烧排放。
（2）生产排放：技改项目不以化石燃料和其他碳氢化合物用作原料，故不产生的二氧化碳排放

（3）购入的热力、电力对应的排放：

①技改项目购入电力产生的二氧化碳排放量按下式计算：
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式中：

E购入电，i—核算单元i购入电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入电，i—核算期内核算单元i购入电力，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电—区域电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。该排放因子选用国家主管部门公布的对应年份（若无对应年份则选最近年份）的电网平均二氧化碳排放因子，查询得2024年度全国电网平均碳排放因子为0.6205。

②技改项目购入的热力为蒸汽，按下式转换为热量单位：

AD蒸汽=Mast×（Enst—83.74）×10-3
式中：AD蒸汽：蒸汽的热量，单位为吉焦（GJ）；
Mast：蒸汽的质量，单位为吨（t）；
Enst：蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的热焓，单位为千焦每千克（kJ/kg）。技改项目使用蒸汽的参数详见5.9-2，查询《温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2015）表B.8得过热蒸汽热焓对应2812.1kJ/kg。
表5.9-2  购入电力和热力产生的二氧化碳排放
	种类
	数值
	CO2排放因子
	碳排放量（tCO2）

	
	A
	B
	C=A*B

	购入电力
	2400（MWh）
	0.6205（tCO2/MWh）
	1489.2

	购入蒸汽
	180℃，0.5Mpa
	818.5（GJ）
	0.11（tCO2/GJ）
	90.04

	合计
	1579.24


表5.9-3  全厂碳排放量汇总表      单位：tCO2
	排放源类别
	现有工程排放量
	技改工程排放量
	合计

	燃料燃烧排放
	0
	0
	0

	过程二氧化碳排放
	0
	0
	0

	过程氧化亚氮排放
	0
	0
	0

	二氧化碳回收利用量
	0
	0
	0

	购入电力产生的二氧化碳排放量
	13062.339
	1489.2
	14551.539

	购入热力产生的二氧化碳排放量
	8540.84
	90.04
	8630.88

	输出电力产生的二氧化碳排放量
	0
	0
	0

	输出热力产生的二氧化碳排放量
	0
	0
	0

	合计
	不包括购入、输出电力和热力隐含的二氧化碳排放
	0
	0
	0

	
	包括购入、输出电力和热力隐含的二氧化碳排放
	21603.179
	1579.24
	23182.419


5.9.3碳减排潜力分析

（1）技改项目采用先进的生产技术和设备。经对照，未采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备。

（2）技改项目针对重点耗能工艺、设备，在设备选型上考虑了节能。

（3）技改项目的碳排放源主要包括净调入电力、热力排放，根据碳排放核算结果可知，对碳排放结果影响最大的为净调入电力。

（4）技改项目在工艺设计、设备选型、建筑材料、电气系统、节能管理等各方面均采用了一系列节能措施，符合产业政策要求，可较好地节约能源及改善产业发展，产品可达到相关质量标准。

5.9.4排放控制管理

（1）组织管理：为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。

通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录；对与碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录；企业可选择外派培训、内部培训和横向交流等方式开展培训工作。

（2）排放管理：企业应根据自身的生产工艺以及《温室气体排放核算与报告要求第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2023）中核算标准和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。

技改项目在工艺设计、设备选型、资源综合利用、电气系统、节能管理等各方面均采用了一系列节能措施，业主重视生产中各个环节的节能降耗，取得了较为明显的节能效果。生产装置布置能够符合生产工艺流程的合理要求、各个工序之间的衔接顺畅。避免了生产流程的交叉和迂回往复，将各种物料的输送距离尽量降到了最短。

6环境保护措施及其可行性论证
6.1施工期环境保护措施及其可行性论证

6.1.1施工期水环境保护措施
（1）施工生活污水：施工生活污水排放量约为0.4m3/d。对生活污水、厕所冲洗废水，排入现有厂区污水处理设施处理。
（2）施工现场杂（废）物、原辅材料等，拟建设具备“三防”临时暂存设施、并及时清理。同时配合园区管理部门，在暴雨季节，采取对应管控措施，避免暴雨径流对园区市政雨水管网或排洪设施造成不良影响。

6.1.2施工期大气环境保护措施

技改项目位于已建厂房，厂区道路已硬化平整，主要涉及设备安装，不涉及土建，扬尘较少，但各类施工器械、建筑材料尽量按照固定场分类停放和堆存，施工结束后必须及时清理现场、清运建筑废料和垃圾。

（1）安装过程控制措施

①焊接工人须持证上岗，保证焊接质量，避免因返工而增加焊接工作量，连带产生不必要的焊接烟尘。

②焊接安装现场设有通风设施，避免焊接烟气沉积对环境空气质量的影响。

（2）车辆燃油尾气控制措施

要求使用性能优良的施工运输车辆，进入施工现场的车辆性能必须符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（Ⅰ）》（GB18352.1-2001）、《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV阶段）》（GB14762-2008）、《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005）、《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》（GB17691-2005）等标准的要求，禁止使用不符合上述性能的施工车辆。

（3）挥发性有机污染物控制措施

①尽可能选用环保型防腐、防渗材料和涂料。

②现场设有通风设施，避免挥发性有机污染物沉积对环境空气质量的影响。

6.1.3施工期声环境保护措施

加强施工噪声污染管理，严格控制作业时间和优化车辆运输路线，拟采取如下措施：

（1）设备安装尽可能安排在白天施工，并尽量集中在一段时间内，以缩短噪声污染周期，减少对外环境的影响；
（2）尽量选用低噪声的施工机械设备，并使设备维护保养处于良好状态，以尽量降低设备的噪声值；对电锯、电刨等高噪声设备，采取必要的临时性减振、降噪措施，如加设防振垫片、隔声罩等；

（3）合理安排施工工序，按有关环保规定要求进行规范文明施工，施工噪声应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1规定的排放限值，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。
6.1.4施工期固体废物污染控制措施

为减缓固体废物对环境的影响，需采取下列措施：

（1）建筑垃圾和生活垃圾应定点收集，严禁随意堆放；
（2）建筑废料实行分类堆放，可回收的建筑废料应予以回收处理，其他建筑垃圾送往指定的建筑垃圾消纳场所。施工过程产生的不能回收利用的废油漆和废油漆桶、含油抹布、隔油沉淀池产生的废油等应经收集后，暂存于危险废物暂存设施，不得随意丢弃；
（3）生活垃圾尽可能实现袋装化，委托当地环卫部门及时清运。

6.1.5施工期环境风险防控措施

技改项目位于已建的二号车间，施工过程焊接、切割等带火作业必须确保周围没有可燃物，防止火花飞溅引发火灾。
目前，车间内已建设有消防设施，周围已建装置均有厂房相隔，为确保施工期对现有装置的环境风险可防可控，需进一步采取以下措施：
（1）建立施工现场的管理制度，严格管理施工过程中的各种危险源，如高处坠落、火灾等；

（2）定期进行现场巡查和监督，及时发现和处理不安全行为和隐患；

（3）对施工人员进行安全培训和考核，确保他们对施工现场的安全风险有足够的认识和了解；

（4）使用安全监测设备对施工现场进行安全监测，及时发现并处理潜在的安全隐患；

（5）制定紧急预案，明确应急措施和应急流程，确保在突发事件发生时能够及时有效地处理。
6.1.6施工期环境措施可行性综合分析

施工现场周边没有发现需采用特殊保护措施的环境敏感目标；施工工程无须采用特殊的施工工艺、设备，也无特殊建构筑物须采用特殊施工材料，基本上属于通用材料和设备。上述施工废水、废气、噪声和生态影响措施主要摘选自《福建省建筑工程绿色施工技术规程》（DBJ/T13-180-2013）、《福建省建设工程施工现场扬尘防治与监测技术规程》（DBJ/T13-275-2017）等，均属于成熟、实用和有效的常规环保措施。

此外，施工现场周边没有发现需采用特殊保护措施的环境敏感目标，技改项目装置与周边已建装置按规范要求，留有合理的安全距离，且已配备消防设施，故技改项目施工期带火作业应远离可燃物，必要时采用特殊的施工材料、工艺和设备，对周边装置的风险影响可防可控。

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证

6.2.1运营期水环境保护措施

6.2.1.1废水治理原则

（1）技改项目实行雨污分流，厂区现有初期雨水池收集初期雨水经沉淀处理后送江阴污水处理站处理；

（2）依托厂区现有已建事故应急池，防止突发事件时产生的废水外排及可能对污水处理设施造成冲击影响。

6.2.1.2废水收集措施

厂区排水系统划分为生活污水排水系统、生产废水及初期雨水排水系统、清净雨水排水系统。技改项目废水包括预处理废水、洗粉废水、清洗废水与厂内现有污水管道进行衔接，按照污水管网全覆盖、雨污分流全到位、污水排放全纳管、排放污水全达标、企业污水管道可视全明化的“四全一明”要求进行管道建设，废水通过污水管道收集后，进入污水处理站处理。

车间、储罐区、仓库四周已建雨水沟，确保初期雨水能够全部收集。雨水能通过厂区现有的管道实现自流进入初期雨水池，该池能够容纳最大一次的初期雨水量（360m3/次）。初期雨水收集池内收集到的污染区初期雨水，通过沉淀处理。初期雨水池经液位计自动控制、切换，后续洁净雨水排入园区雨水管网。

在事故状态下，事故废水依托厂区现有已建事故应急池收集后，待生产转入正常情况下分批送入污水处理站处理达标排放或由园区协调处理。

6.2.1.3废水处理工艺可行性分析
1. 废水处理设施工艺流程
车间预处理设施已建一个设计处理规模为3t/h的含银废液三效蒸发器，技改项目预处理废水和洗粉废水进入含银废液三效蒸发器，产生的冷凝液与清洗废水进入厂内污水处理站处理。厂区污水处理站采用“中和沉淀+一级A/O+二级A+MBR工艺”工艺处理，出水进入UF+二级RO反渗透系统后产水回用，浓水去三效蒸发器处理，冷凝液返回生化处理系统处理，具体工艺流程详见图6.2-1。

（1）含银废水预处理系统：蒸发是采用加热的方法，使含有不挥发性杂质（如盐类）的溶液沸腾，除去其中被气化单位部分杂质，使溶液得以浓缩的单元操作过程。三效蒸发属于多效蒸发中的一种，多效蒸发是将第一个蒸发器产生的二次蒸汽再次当作加热源，引入另一个蒸发器，只要控制蒸发器内的压力和溶液沸点，使其适当降低，则可利用第一个蒸发器产生的二次蒸汽进行加热。每个蒸发器称为一效，通入生蒸汽的蒸发器为第一效，并由二次蒸汽通入方向依次为第二效、第三效等。

废水流向：原水罐→三效进料泵→一效加热室→二效进料泵→三效加热室→浓缩液泵→结晶罐→离心机。
（2）生化处理系统：技改项目经过预处理后的废水及清洗废水进入综合调节池，用提升泵提升至中和混凝反应沉淀池，在中和反应池内调节pH值到中性，然后在混凝反应池内投加PAC、PAM进行混凝反应去除废水有机物、色度等为后续生化处理打下良好基础。经中和混凝沉淀处理后进入第一级A/O生物处理系统，通过A/O生化处理池去除有机物的同时进行硝化反硝化去除氮，然后进入第二AO（MBR）生化处理池进一步去除有机物的同时进行硝化反硝化去除氮，出水经MBR抽吸泵至臭氧催化氧化反应器进行深度。
经生化处理后的出水经MBR抽吸泵至UF+二级RO反渗透系统进行除盐，反渗透系统产水到回用水池（80m3）待回用，浓水进入三效蒸发器浓缩。

（涉及商业机密，进行删除）
图6.2-1  污水处理站工艺流程图

2. 现有污水处理站处理效果分析
根据2024年竣工环保验收报告的监测结果可知：现有工程含银废水、各废气处理塔排水、喷射泵废水、循环水站间接冷却排水、化验室废水等经处理后回用到工艺上及各个洗涤塔，车间含银废水预处理设施出口总银满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中车间或生产设施废水排放口限值标准；去离子水站排水、污染区初期雨水各污染物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放标准限值。
3. 接纳技改项目污水处理可行性
（1）处理规模：①现有工程已建一个设计处理规模为3t/h的含银废液三效蒸发器，稳定运行处理量约2.08m3/h，剩余处理规模为0.92t/h，技改项目依托含银废液三效蒸发器处理的预处理废水和洗粉废水产生量为0.56t/h，满足该废水处理设施剩余处理能力。②污水处理站设计建设规模为16.7m3/h，目前生产时稳定运行处理量约5.25m3/h，故污水处理站剩余处理能力为11.45m3/h。技改项目新增污水量约为0.6m3/h，仅占剩余处理能力5.2%，满足污水处理站剩余处理能力。③污水处理站配套的蒸发器处理能力为3t/h，现有工程的二级RO浓排水量为2.5t/h，剩余处理能力为0.5t/h，技改项目二级RO新增浓排水量为0.162t/h，满足配套的蒸发器剩余处理能力。因此，从处理规模的角度分析，技改项目废水依托厂区现有污水处理设施是可行的。
（2）工艺可行性：对照《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）中涉重金属无机化合物生产废水推荐的可行技术，技改项目主要废水处理工艺及技术对照如表6.2-1所示。根据对照分析，技改项目拟依托现有污水处理站处理工艺均为国家现行技术规范推荐的可行技术，故现有工程的污水处理工艺满足技改项目废水处理需求。根据工程分析章节表3.6-1分析可知，本次技改新增废水与现有工程水质相近，且不新增特征污染因子，处理后回用水可达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准要求；技改项目不新增外排进入江阴污水处理厂的污水，如去离子站排水、初期雨水和生活污水，分别经厂内沉淀池和化粪池处理后经监控池监控达到园区污水厂接管指标要求，排入江阴污水处理厂集中处理。因此，技改项目依托现有污水处理设施是可行的。
表6.2-1  主要废水处理工艺可行性分析一览表
	序号
	类别
	治理工艺
	HJ 1103可行技术
	是否可行技术

	1
	预处理废水、洗粉废水、清洗废水
	含银废水预处理系统：中和+混凝沉淀
	化学沉淀法
	是

	2
	
	生化处理系统：中和沉淀+一级A/O+二级A+MBR工艺
	预处理：格栅、调节、混凝沉淀/气浮

生化处理：水解酸化-接触氧化、传统活性污泥-接触氧化
	是

	3
	
	回用：UF+二级RO反渗透系统
	/
	是


6.2.1.4废水事故排放的防治措施
为了防止污染事故废水超标排放，拟采取以下对策措施：

（1）加强废水处理设施的管理，保障其正常运行。严格控制处理工艺，确保对污染物的去除效率。废水排放前应监测其污染物浓度，如出现污染物超标，将废水泵回污水处理设施进一步处理。

（2）若污水处理设施发生故障，应立刻关闭废水排放阀门，防止废水排出厂区，同时停止生产。待故障排除后将暂存废水泵入污水处理设施处理达标后排放。

（3）对企业污水处理设施未能满足处理事故废水水质的，拟由园区按园区事故应急预案管控要求，协调处理，并建立相应管理台账。

6.2.2运营期大气环境保护措施

6.2.2.1废气收集与治理措施
技改项目废气依托厂区现有一套废气处理装置进行处理，即“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”，具体详见表6.2-2，废气处理流程图详见图6.2-2。根据图2.6-1厂区平面图可知：装置所在二号车间西侧紧邻废气处理设施以及DA001，技改项目废气拟经集气罩和管道收集送至现有废气处理设施进行处理，废气输送距离不到50m。
表6.2-2  技改项目废气处理措施一览表

	序号
	污染源
	类别
	主要污染物
	处置措施
	排气筒

	1
	中频炉
	制板废气
	颗粒物
	二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收
	DA001

	2
	电解槽
	电解废气
	硝酸雾（以NOx计）
	
	


（涉及商业机密，进行删除）
图6.2-2  废气处理流程图
6.2.2.2有组织废气治理措施及可行性分析

技改项目有组织废气采用集气罩和管道收集，主要为制板烟气G1和电解废气G2，其主要污染物为颗粒物、硝酸雾（以NOx计），拟经过收集汇入一根废气总管进入现有“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”工艺处理，通过现有排气筒DA001处理。
（1）可行性分析：技改项目产生的废气为颗粒物、硝酸雾，对照《排污许可证申请与核发技术规范 电子行业》（HJ1031-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）中涉重金属无机化合物生产废气推荐的可行技术，暂无对电解过程产生硝酸雾的推荐技术。

对于含氮废气，工业中一般有干法和湿法两种，干法一般是将NOX分解或者用还原性气体对NOX进行选择性或非选择性还原，实质上干法并没有降低N排放量，限制了干法不能大规模应用在各种硝酸工业中；湿法既在特定的工艺条件和特定设备下，采用一定的吸收剂来吸收处理NOX是目前工业中最常用的方法。

厂区现有废气处理技术采用多塔串联处理含硝酸尾气，其中前部分为水吸收，中间用氧化剂吸收，后部分采用碱吸收。从含硝酸雾工艺尾气，混入一定量的富氧空气后，首先进入水吸收塔，一方面氮氧化物迅速被液相吸收形成稀酸，另一方面吸收过程生成的稀硝酸会对氮氧化物起到氧化作用，提高氮氧化物的氧化度，使其更加利于吸收。

①水洗塔

技改项目产生电解废气污染物为酸性气体（NO、NO2、HNO3），对于酸性气体的吸收，可归纳为物理吸收和化学吸收。物理吸收是指酸性气体单纯地被水吸收，其特点是随水温的增加，被吸收的气体量减少。物理吸收的程度取决于气-液平衡，只要气相中被吸收的分压大于液相呈平衡时该气体的分压。吸收过程就会进行，由于物理吸收的推动力很小，吸收速率较低。水吸收虽然对酸性气体吸收效率并不显著，但是有很好的降温、降尘作用，可将技改项目制板烟气中产生的颗粒物吸收沉降。

水洗塔拟采用微分接触逆流操作，塔内以拉西环作填料，作为气液接触的基本构件。废气由塔底进入塔体，由下而上穿过填料层，最后从塔顶排出，吸收塔由塔上部进入塔体，通过液体分布装置均匀地喷淋到填料层中沿着填料层表面向下流动，直至塔底经水泵再循环使用。由于上升气流和下降吸收剂在填料层中不断接触，所以上升气流中溶质的浓度越来越低，到塔顶时达到洗涤要求排出塔外。
②强氧化吸收塔

从水洗塔出来的尾气进入强氧化吸收塔（具体过程为废气中的NO在双氧水提供的氧的氧化作用下生成NO2（2NO+3H2O2=2HNO3+2H2O），并进一步在氧的氧化作用下生成HNO3，HNO3溶入水中形成硝酸溶液）。
③碱洗塔

碱液喷淋塔主要适用于硫酸、硝酸、氢氟酸、盐酸等工艺操作过程中产生酸性气体的废气治理环保设备，碱液喷淋塔具有净化效率高、结构紧凑，占地面积小、耐腐蚀，耐老化性能好，重量轻，便于安装、运输及维修管理等特点。

碱液喷淋塔工作原理：

为了进一步吸收氮氧化物，且保证废气中无NO存在，在进入碱液喷淋塔前，需要用捕沫器将雾沫夹带或是气流中的酸雾捕集下来，将这部分液体返回到酸塔底部。穿过捕沫器的气体再次由底部进入碱吸收塔内，在碱液喷淋塔内部，中和液经喷淋系统喷洒而下，与废气中的酸性气体发生中和反应从而起到净化效果。为了提高净化塔的净化效率，碱液喷淋塔填料采用特殊PP海胆型保尔环以增大气液接触面积。为了使中和液处于一个最佳的吸收浓度并减少人力操作，该系统采用自动加药系统对净化塔进行NaOH的补充，每套系统包括1个自动加药箱，每个自动加药箱包括1个pH计，1个计量泵，pH计根据净化塔箱体内吸收液的pH值来控制计量泵的开关，从而实现自动加药。
目前已建二级碱洗塔，采用NaOH做吸收液，NaOH是强碱，在去除硝酸酸雾的作用能达到98%以上，因此技改项目依托二级碱洗塔可行。

反应方程式如下：

2NaOH+NO+NO2=2NaNO2+H2O，2NaOH+2NO2=NaNO2+NaNO3+H2O
从碱吸收塔可以得到硝酸盐和亚硝酸盐母液，因绝大部分氮氧化物在前面工序已经被吸收彻底，因此碱吸收塔中的硝酸盐溶度较低，且产生量较少，直接进入污水处理站进行处理。

（2）依托可行性分析：根据工程分析，技改项目电解废气与现有工程的废气中污染物相似（主要为氮氧化物），不新增特征污染因子。据2.2.4.1小节现有工程环保验收监测结果，排气筒（DA001）排放氮氧化物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB13571-2015）表4中特别限值要求，其治理措施可行。

根据废气处理装置实际处理能力调查，现有“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”工艺最大处理能力为15000m3/h，根据表2.2-11，现有工程已验收工程满负荷生产条件下，风机运行风量不超过3000m3/h，经换算并结合原环评数据，现有工程整体验收后，风量不超过10000m3/h，故风机余量应大于5000m3/h，考虑管道风阻等因素，经设计单位计算，剩余处理风量满足本次技改新增，技改后废气治理设施风量按15000m3/h计，排放氮氧化物、颗粒物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB13571-2015）表4中特别限值要求，故依托现有废气处理措施是可行的。

6.2.2.3非正常工况废气控制措施

1. 技改项目应制定开停车、检维修等非正常工况的操作规程和无组织废气污染控制措施，并配套上述工况下物料回收、密闭吹扫等设备、管线和辅助设施。当生产装置突发故障时，立即停止设备运行，加强废气排放自行监测频次，确保废气稳定达标排放。

2. 生产装置在开工、停工扫线及检修等阶段，利用氮气清扫反应塔、各罐体中的沉积物。氮气用量为4-5倍管容，设备中的一部分物料挥发产生废气污染物，主要成分为氮气、氮氧化物，这部分废气经“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”处理后通过排气筒DA001排入大气。
3. 当污染物处理量较大的环保处理设施出现故障，技改项目主要废气处理设施为现有的“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”，考虑事故时处理效率降低为0，废气G1~G3通过排气筒DA001排入大气。

6.2.2.4无组织废气治理措施

（1）装置区无组织废气防治措施
本次评价针对生产装置减少无组织排放控制措施提出以下对策措施：

①在技改项目的实施过程中，建设单位应重视对先进设备的投入，根据现有生产经验和设备使用情况，尽可能选用密封性能好的生产设备，在设计上合理布置生产布局，减少物料输送距离，并尽可能采用管道密闭输送。

②在工艺条件控制方面，必须采用自动控制，发挥计算机技术在化学工业中的重要作用，使反应条件控制更为精确，提高反应中物料转化率，减少废弃物的产生量
③建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工作程序。日常维护保养也落实到人，形成了专业管理和群众管理相结合，维修与保养相结合，从上到下的设备管理和维修网络，为设备保持完好状况提供保障。

④对该生产装置的废气采用“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”处理，收集废气在不影响生产的情况下尽量采用法兰连接，确保废气的收集率。废气收集系统需满足要求：a）生产设施应采用密闭式，并具有与废气收集系统有效连接的部件或装置；b）根据生产工艺、操作方式以及废气性质、处理和处置方法，设置不同的废气收集系统，尽可能对废气进行分质收集，各个废气收集系统均应实现压力损失平衡以及较高的收集效率；c）废气收集系统应综合考虑防火、防爆、防腐蚀、耐高温、防结露等问题。

采取以上措施后，可最大控制无组织的排放量，降低无组织废气影响。因此，技改项目无组织废气治理措施可行。

6.2.3运营期声环境保护措施

噪声污染防治首先在设计阶段优先选择低噪声设备，其次是对主要高产噪设备（声源）采取隔声、消声、吸声、减振等措施。这些措施均属于常规、通用的噪声污染防治与控制措施，技改项目不存在使用高噪声大型或特种设备，在采取相应防控措施后，可得到有效的控制，确保厂界声环境达3类功能区要求。

6.2.3.1降低声源噪声

泵机组拟设隔声罩或隔声罩、内衬吸声材料，室外泵机可采用地埋式；

泵机组做金属弹簧、橡胶减振器等隔振处理，泵进出口接管做弹性连接；

（3）泵的进出口管尺寸要匹配，避免流速过高产生气蚀而引起强烈噪声。

6.2.3.2控制传播途径

（1）合理布局：在平面布局时，应尽量将噪声源集中布置在离厂界距离较远的位置；工艺气体放空朝向已避开厂界（无噪声敏感区），并加装消声器；

（2）在具体项目施工阶段，若发现产噪设备与厂界距离不够，必要时应采取隔声措施，包括围墙隔声、局部隔声罩等措施。

6.2.3.3噪声防治对策措施可行性分析

技改项目依据固定声源一般控制原则，首先选择配置低噪声设备，其次是对主要噪声源采取了隔声或吸声或减振等措施，在噪声的传播途径上采取了利用距离衰减或利用建构筑物隔声等措施。针对各种噪声源，表6.2-3中列出了几种控制措施，其控制措施的降噪原理、适用场合以及减噪效果。只要建设单位认真落实各项噪声防治措施，从源头、传播等环节进行噪声综合防治，技改项目产生的噪声可得到有效地控制。

表6.2-3  噪声控制的原理与适用场合

	措施类别
	降低噪声原理
	适用场合
	减噪效果(dB(A))

	隔振
	将振动设备与地板的刚性接触改为弹性接触，隔绝固体声传播，如设计隔振基础，安装隔振器等
	机械振动厉害，干扰居民
	5~25

	减振
	利用内摩擦损耗大的材料涂贴在振

动表面上，减少金属薄板的弯曲振动
	设备金属外壳、管道等振动噪声严重
	5~15

	隔声
	利用隔声结构，将噪声源和接收点隔开，如隔声罩、隔声间和隔声屏等
	车间人多，设备少，用隔声罩，反之，用隔声间。二者均不允许封闭时采用隔声屏
	10~40

	消声
	利用阻性、抗性和小孔喷注、多孔扩散等原理，消减气流噪声。
	气动设备的空气动力性噪声
	15~40

	吸声
	利用吸声材料或结构，降低厂房内反射声，如吊挂吸声体等。
	车间噪声设备多且分散
	4~10


6.2.4运营期固体废物治理措施

固体废物治理措施已在5.5章节阐述，本章节不再累述。
6.2.5运营期地下水保护措施

针对技改项目可能发生的土壤和地下水污染影响，其污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应各不同阶段进行控制。

6.2.5.1源头控制措施

在工艺管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和减少污染物的“跑冒滴漏”现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（1）设备、设施：将生产装置区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围坎。对于储存和输送有毒有害介质的设备和管线排液阀门采用双阀，设备及管道排放出的含有毒有害介质液体设置专门的废液收集系统加以收集，不任意排放。对于机、泵基础周边设置废液收集设施，确保泄漏物料统一收集至排放系统。装有毒有害介质设备的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片提高密封等级，必要时采用焊接连接。所有设备的液面计及视镜加设保护设施。设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放。搅拌设备的轴封选择适当的密封型式。

所有传动设备进行有效设计，尽可能防止有害介质泄漏。对输送有毒有害介质的泵选用密封泵（无泄漏泵）。所有输送工艺物料的离心泵及回转泵采用机械密封，对输送重组分介质的离心泵及回转泵，提高密封等级。所有传动设备均提供一体化的集液盘或集液盆式底座，确保泄漏物料统一收集至排放系统。

（2）给排水：输送污水压力管道采用地上敷设或管廊设计。所有穿过污水预处理构筑物壁的管道预先设置防水套管，其环缝隙采用不透水的柔性材料填塞。

6.2.5.2末端控制措施

主要包括生产装置污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中进行处理或处置。

技改项目仅建设1套生产装置，且位于车间二楼，危险废物贮存库、污水处理站、事故应急池及初期雨水池等均依托厂区现有，其防渗分区详见2.2.4.4小节和图6.2-3。参照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）和《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的要求，技改项目所在的现有车间满足防渗要求，具体详见表6.2-4。

表6.2‑4  技改项目地下水污染防渗分区表

	类别
	防渗分区
	装置或构筑物名称
	防渗区域

	一般污染防治区
	一般防渗区
	生产装置区
	一层地面


表6.2‑5  各标准对于防渗等级要求一览表

	类别
	分区
	《地下水污染源防渗技术指南（试行）》
	《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）
	技改项目

	污染

防治区
	一般

防渗区
	等效黏土层厚度≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；或参照GB16889执行
	等效黏土层厚度≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；或参照GB16889执行
	参照执行《地下水污染源防渗技术指南（试行）》标准中相关要求


根据《地下水污染源防渗技术指南（试行）》中5.2.1防渗设计标准规范，石油化工企业需按照GB/T50934、GB18597、GB18598等规范技术开展防渗工程设计。建设单位已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求设置防渗层，具体做法：一般防渗区域的地面混凝土强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于100mm。

6.2.5.3污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水监测系统，建立完善的监测制度，配备先进的监测仪器和设备监测地下水监控井，及时发现污染、控制污染。

（1）地下水污染监控井布设原则

①二级评价的建设项目，一般不少于3个地下水井跟踪监测点，应至少在建设项目场地，上、下游各布设1个；②地下水污染监控井建设和管理按《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）规定。厂区现有监控井位置见图6.2-3，满足地下水污染监控井布设原则。
（涉及商业机密，进行删除）
图6.2-3  地下水污染防渗分区示意图

（2）地下水质量监控计划规定

根据技改项目污染物排放情况，结合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）的要求，依托现有厂区已布设的3个地下水水质监测点。监测数据由企业和环境监测机构分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告书和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地生态环境部门的考核。

（3）地下水环境跟踪监测与信息公开计划

①企业作为落实跟踪监测报告编制的单位主体，已设置有环保部门和专职环保管理人员，委托第三方对地下水进行跟踪监测，并定时出具地下水跟踪监测报告。企业仍需完善以下内容：a）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；b）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

②信息公开计划：应包括COD、NH3-N及石油类等因子监测值。

6.2.5.4地下水应急响应措施

（1）建立应急管理系统，当污染事件发生后，启动应急管理系统，抑制污染物扩散，控制污染范围。同时，启动应急预案，以确保事故状态下，事故废水得到有效控制，有效防止地下水污染扩散，最大限度地保护地下水水质安全。

（2）通过地下水水质监控及时发现地下水污染事故，为启动地下水应急措施提供信息保障。对突发事件中污染的土壤，应首先进行调查，确定其污染范围和深度，其次对污染土壤进行收集，进行环保、无害化处理。

7环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测工程建设存在的潜在危险、有害因素，项目施工和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
现有工程环境风险防控回顾性分析详见2.2.4.6小节和7.6.1小节。本次评价根据技改项目建设内容的风险影响进行分析，提出依托现有环境风险防控设施所需要完善的内容，已达到环境风险可防控，减少/降低技改项目对周围环境风险的影响。
7.1风险识别

7.1.1风险物质范围和类型
（1）风险识别范围

风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和全厂生产设施风险识别。

①生产过程中所涉及的物质风险识别范围包括：全厂主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品、副产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。

②全厂生产设施风险识别范围包括：全厂主要生产装置、储运工程、公用工程、工程环保设施及辅助生产设施。

（2）风险识别类型

根据有毒有害物质逸散起因，分为泄漏、火灾、爆炸伴生/次生污染物排放三种类型。

技改项目生产和储存过程中这三种风险类型均会出现，因此考虑由此造成污染事故排放，不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。

7.1.2物质危险性识别

风险物质识别范围主要为技改项目所涉及的原辅材料、中间产品、产品及三废等；生产系统、贮存运输系统及相关的公用工程和辅助系统等。根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集技改项目生产装置所使用的主要原辅料、中间产品（技改项目未涉及）、产品以及生产过程中排放的“三废”涉及主要危险物质，详见表7.1-1。经查阅各类物质对应的安全技术说明书（MSDS）、主要对照《危险化学品目录（2015年版）》分别介绍其理化性质，详见表7.1-2。技改项目使用、生产的化学物质均列入《中国现有化学物质名录》。根据《优先评估化学物质筛选技术导则》，调查使用或生产使用的化学物质基本信息，技改项目原料、生产产品不属于导则5.1.2持久性、生物累积性和毒性物质（PBT）等化学物质，不具备致癌性、致突变性或者生殖毒性等危害，均未列入《优先控制化学品名录》（第一批）、《优先控制化学品名录》（第二批）、《重点管控新污染物清单》（2023年版）、《第一批化学物质环境风险优先评估计划》，不属于新污染物。对列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H中重点关注的危险物质，其大气毒性终点浓度见表7.1-3。对技改项目涉及化学品识别结果进行分析：

表7.1-1  技改项目装置主要物质情况表

	装置
	生产过程
	原辅料
	产品
	三废

	生产装置
	高纯银粉生产过程
	3号银锭、硝酸银、银粉、氧化银、氯化钠、氢氧化钠、硝酸
	高纯银粉、氯化银、氧化银
	电解废气、废水、阳极泥、杂质沉淀等


表7.1-3  技改项目重点关注危险物质的大气毒性终点浓度

	序号
	物质
	毒性终点浓度-1/(mg/m3)
	毒性终点浓度-2/(mg/m3)

	1
	硝酸
	240
	62

	2
	一氧化氮
	25
	15

	3
	二氧化氮
	38
	23

	4
	CO（火灾次生）
	380
	95


表7.1-2  技改项目涉及化学品理化性质、毒性一览表

	类别
	危险物质名称
	化学式
	CAS号
	分子量
	物理特性
	燃爆特性
	毒理学信息*（1）
	危险性类别*（2）

	
	
	
	
	
	形态
	密度g/cm3
	熔点℃
	沸点℃
	水溶性
	闪点℃
	爆炸极限%
	火灾危险性
	LD50（mg/kg）
	LC50（mg/m3）
	

	产品
	银*（3）
	Ag
	7440-22-4
	107.87
	灰白色金属
	10.5
	960.5
	1950
	不溶于水
	/
	/
	/
	＞5000（小鼠经口）
	/
	/

	
	氯化银
	AgCl
	7783-90-6
	143.32
	白色粉末
	5.56
	455
	1550
	难溶于水
	1550
	/
	/
	＞50110（大鼠经口）
	/
	/

	原辅材料
	硝酸
	HNO3
	7697-37-2
	63
	无色液体
	1.395
	-42
	83
	易溶于水
	120.5
	/
	丙
	4820（大鼠经口）

2350（大鼠吸口）
	130（大鼠吸入）
	氧化性液体，类别3

皮肤腐蚀/刺激，类别1A

严重眼损伤/眼刺激，类别1

	
	硝酸银
	AgNO3
	7761-88-8
	169.87
	无色透明晶体
	4.35
	212
	444
	219 g/100 mL
	/
	/
	乙
	50（小鼠经口）
	/
	氧化性固体，类别2

皮肤腐蚀/刺激，类别1B

严重眼损伤/眼刺激，类别1

危害水生环境-急性危害，类别1危害水生环境-长期危害，类别1

	
	氢氧化钠
	NaOH
	1310-73-2
	40
	无色透明晶体
	2.13
	318.4
	1390
	易溶于水
	176-178
	/
	丙
	40（小鼠腹腔）
	500（兔经口）
	皮肤腐蚀/刺激，类别1A

严重眼损伤/眼刺激，类别1

	
	氧化银
	Ag2O
	20667-12-3
	231.7
	棕黑色结晶性粉末
	7.143
	300
	/
	微溶于水
	/
	/
	乙
	2820（大鼠经口）

1027（小鼠吸口）
	/
	氧化性固体，类别2

严重眼损伤/眼刺激，类别1

	
	氯化钠
	NaCl
	7647-14-5
	58.44
	无色晶体或白色粉末
	2.165
	801
	1465
	易溶于水
	/
	/
	/
	3750大鼠经口）
	/
	/

	
	双氧水50%
	H2O2
	7722-84-1
	34.01
	无色、有轻微刺激性气味的透明液体
	1.441
	-0.425
	150.1
	易溶于水
	/
	/
	/
	2000（小鼠吞食）
	2000（大鼠吸入，4h）
	20%≤含量<60%氧化性液体，类别2

皮肤腐蚀/刺激，类别1A

严重眼损伤/眼刺激，类别1

特异性靶器官毒性-一次接触，类别3(呼吸道刺激)

	“三废”
	一氧化氮
	NO
	10102-43-9
	30.01
	无色气体
	1.27
	-163.6 
	-151
	难溶于水
	/
	/
	/
	/
	1068（大鼠吸入，4h）
	氧化性气体，类别 1 

加压气体 

急性毒性-吸入，类别 3 

皮肤腐蚀/刺激，类别 1 

严重眼损伤/眼刺激，类别 1 

特异性靶器官毒性-一次接触，类别 1 

	
	二氧化氮
	NO2
	10102-44-0
	46.01
	棕红色气体
	1.88
	-11
	21
	可溶于水、二硫化碳、碱
	/
	/
	/
	/
	126（大鼠吸入，4h）
	氧化性气体，类别 1 加压气体 

急性毒性-吸入，类别 2* 

皮肤腐蚀/刺激，类别 1B 

严重眼损伤/眼刺激，类别 1 

特异性靶器官毒性-一次接触，类别 3（呼吸道刺激） 

	
	阳极泥
	/
	/
	/
	固体
	/
	/
	/
	不溶
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注*：（1）数据来源于化学品MSDS以及GHS资料；（2）危险性类别分类来自《危险货物品名录》（GB12268-2012）。（3）根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），技改项目中的银属于第七部分 重金属及其化合物中“银及其化合物（以银计）”。

7.1.3生产过程潜在危险性识别与分析
（1）生产及储运设施潜在风险识别
技改项目生产及储运设施涉及的危险化学品有：硝酸、氢氧化钠、过氧化氢、硝酸银、银粉、一氧化氮、二氧化氮等。生产装置及储运设施危险单元的环境风险在于阀门、管道破损导致内存物料泄漏或装置操作不当、装置系统失控导致装置物料泄漏。泄漏物料进入外环境污染大气和水环境。若遇明火，可能发生火灾爆炸，产生的伴生/次生污染物对大气环境产生影响，同时产生消防废水污染水环境。因此，技改项目生产装置与储运设施存在的风险主要有物料泄漏事故、中毒事故、腐蚀事故等。
（2）环境风险类型

①泄漏、火灾、爆炸事故：成品及原料采用储罐、袋装、桶装贮存，在罐区、贵金属仓库、综合仓库贮存。物料在生产车间均位于密闭设备及管道内，一般情况下，罐区、仓库及生产车间是安全的，但若管理不善，可能由于管道、阀门破损，或受外因诱导（如热源、火源、雷击等）时，会引发物质泄漏、火灾、爆炸事故。

②事故引发的伴生/次生污染排放：原料经过管道、阀门及生产设施发生破裂原因等造成泄漏；危险化学品在罐区、车间发生泄漏事故引发的次生风险主要为物质发生泄漏处理不当，防渗设施防渗效果不到位产生的物质泄漏污染地下水；可能泄漏流入排水系统，进入外环境，造成水环境次生污染。

生产过程高温导致发生火灾、爆炸事故时，其燃烧分解产物主要为二氧化碳、一氧化碳和水，以及爆炸、燃烧过程中产生的烟尘。在发生火灾、爆炸、泄漏事故后，在事故处理过程中将产生的消防废水，消防废水如直接排放将对周围环境水体产生较大影响。消防废水的影响也是技改项目次生风险。

③废气处理装置引发的污染事故：技改项目生产过程中如果存在尾气吸收装置堵结或损坏、密封性不好或吸收效果不能满足生产的要求，可能导致废气超标排放。
（3）危险物质向环境转移的可能途径和影响方式

根据物质及生产系统危险性识别结果，分析环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径和影响方式见下表：

表7.1-4  技改项目环境风险类型、转移的可能途径一览表

	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	罐区
	硝酸储罐
	98%硝酸
	泄漏物料、未经处理废气进入大气；
泄漏物料或洗消废水渗入土壤、地下水。
	大气、地表水、地下水、土壤
	大气：影响范围内村庄居民及周边企业员工；

水域：排洪渠、兴化湾及地下水质量。

	装置区
	二号车间电解槽、硝酸高位槽、配制釜等
	硝酸、氢氧化钠、过氧化氢、硝酸银、银粉
	泄漏物料、火灾产生的伴生/次生污染物；
泄漏物料或洗消废水渗入土壤、地下水。
	
	

	仓库
	综合仓库
	99.9%氢氧化钠
	泄漏物料或洗消废水渗入土壤、地下水。
	
	

	环保工程
	含银废水预处理系统
	含银废水
	含银废水超标排放
	
	

	
	污水处理站
	化验室排水、真空泵排水
	废水中COD、氨氮等指标超标排放
	
	

	
	废气处理系统
	颗粒物、硝酸雾（以NOx计）
	废气超标排放
	
	

	
	危险废物贮存库
	阳极泥、废机油等危险废物
	泄漏、火灾爆炸及伴生/次生污染物排放
	
	


技改项目所需原辅料来自外购或自产，依托厂区现有的罐区、贵金属仓库、综合仓库贮存，危险废物收集后依托厂区现有的危险废物贮存库贮存，废水依托厂区现有的污水处理站处理。综合技改项目生产装置、储运系统、公用系统涉及的物料特性，危险单元涉及二号车间、罐区、危险废物贮存库和污水处理站（如图7.1-1所示），结合风险物质的最大存量、毒性终点浓度限值及危险单元分布情况等，筛选出技改项目主要代表性危险物质硝酸，重点风险源为罐区硝酸泄漏。
（涉及商业机密，进行删除）
图7.1-1  危险单元分布图
7.1.4环境敏感目标调查
技改项目周围主要环境敏感目标分布详见第一章表1.5-1和图1.5-1。

7.2环境风险潜势和评价工作等级

7.2.1危险物质及工艺系统危险性（P）分级

7.2.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，技改项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：

（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

技改项目Q值计算结果如下表：

表7.2‑1  建设项目Q值确定表

	危险单元
	风险源
	危险物质名称
	最大存在总量qi/t
	临界量Qi/t
	qi/Qi

	二号车间
	硝酸高位槽
	硝酸
	0.9
	7.5
	0.12

	
	生产线
	硝酸
	0.4
	7.5
	0.053

	
	
	银及其化合物（银、硝酸银、氧化银、氯化银）（以银计）
	4.15
	0.25
	16.6

	
	贵金属仓库
	银及其化合物（银、硝酸银、氧化银、氯化银）（以银计）
	4.88
	0.25
	19.52

	罐区
	硝酸储罐
	硝酸
	63
	7.5
	8.4

	危险废物贮存库
	废机油
	0.05
	50
	0.001

	
	精馏残液、废机油、废试剂*
	5.55
	50
	0.111

	项目ΣQ=44.8


注*：该类危险物质为厂区现有的，与本次技改同属于一个危险单元。精馏残液、废机油、废试剂等危险废物在HJ169-2018附录B.1未列明，但根据《国家危险废物名录（2025年）》，上述物质可能存在低毒性，结合GB30000.18-2013《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》，故本次评价从保守角度考虑，按照类别3对项目进行评价。根据HJ169-2018附录B.2所示，类别3的临界量为50t。

由上表分析可知，技改项目Q=44.8，属于10≤Q＜100。

7.2.1.2行业及生产工艺（M）

技改项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况；具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表7.2‑2  行业及生产工艺（M）

	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；

b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


表7.2‑3  建设项目M值确定表

	序号
	装置/单元
	生产工艺
	数量/套
	M分值

	1
	罐区
	危险物质贮存罐区
	1
	5

	2
	仓库
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	1
	5

	技改项目M值Σ
	10


技改项目装置设熔化锅、中频炉涉及高温工艺但不涉及危险物质，由上表分析可知，技改项目行业及生产工艺M=10，以M3表示。

7.2.1.3危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表7.2-4确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表7.2‑4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


由上表可知，技改项目危险物质及工艺系统危险性P分级为P3。
7.2.2环境敏感程度（E）的分级

（1）大气环境：依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.2-5。

表7.2‑5  大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


根据技改项目周边环境敏感性及人口密度情况判定技改项目大气环境敏感程度为E2。
（2）地表水环境：依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.2-6。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表7.2-7和表7.2-8。

表7.2-6  地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表7.2-7  地表水功能敏感性分区

	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表7.2-8  环境敏感目标分级

	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


由于园区建有公共事故应急池和事故废水收集管网，实际发生地表水环境风险事故时，其事故废水排放去向属于HJ169-2018表D.3取“F3”、表D.4取“S3”，地表水环境敏感性为环境低度敏感区E3。正常情况技改项目废水经厂内污水处理设施处理后回用不外排，厂区内其他废水经预处理排入江阴污水处理厂处理达标后排入兴化湾，非正常情况下技改项目事故废水、废液经完善的三级防控措施（装置、储罐围堰→事故应急池→园区公共事故应急池）收集，不存在废液泄漏至兴化湾，因此，地表水评价不作等级划分。
（3）地下水环境：依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.2-9。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7.2-10和表7.2-11。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表7.2‑9  地下水环境敏感程度分级

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表7.2‑10  地下水功能敏感性分区

	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


技改项目场地地下水径流下游方向无集中式饮用水水源准保护区和准保护区以外的补给径流区，无地下水资源保护区，无分布式饮用水水源地，地下水环境敏感程度为G3。
表7.2‑11  包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数。


厂区场地包气带防污性能为D2，因此判定技改项目地下水环境敏感程度为E3。

7.2.3环境风险潜势与评价工作等级

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7.2-12确定环境风险潜势。

表7.2-12  建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7.2-13确定评价工作等级。

表7.2-13  环境风险评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


表7.2-14  环境风险潜势及评价工作等级判定汇总表

	类别
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）
	环境风险潜势
	环境风险评价工作等级

	环境空气
	E2
	P3
	Ⅲ
	二级

	地表水
	E3
	
	/
	/

	地下水
	E3
	
	Ⅱ
	三级

	技改项目综合
	Ⅲ
	二级


根据技改项目危险物质及工艺系统危险性判定结果为P3，环境空气的环境敏感程度判定结果为E2、地表水环境敏感程度判定结果为E3、地下水环境敏感程度判定结果为E3。建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此技改项目环境风险潜势为Ⅲ级，环境风险评价为二级。

7.3风险事故情形分析

（1）风险事故情形设定原则
①同一种危险物质可能有多种环境风险类型。风险事故情形应包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形。对不同环境要素产生影响的风险事故情形，应分别进行设定。
②对于火灾、爆炸事故，需将事故中未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，以及燃烧过程中产生的伴生/次生污染物对环境的影响作为风险事故情形设定内容。
③设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。
④事故情形的设定应在环境风险识别的基础上筛选，设定的事故情形应具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性。

（2）事故资料统计：根据95个国家、约25年登记的化学品事故中，发生过突发性化学事件的化学品物质形态、事故来源及事故的原因见表7.3-1。

表7.3-1  化学品风险事故统计表

	类别
	名称
	百分数%
	名称
	百分数%

	化学品的物质形态
	液体
	47.8
	液化气
	27.6

	
	气体
	18.8
	固体
	8.2

	事故来源
	运输
	34.2
	贮存
	23.1

	
	工艺过程
	33.0
	搬运
	9.6

	事故原因
	阀门管线泄漏
	35.1
	泵设备故障
	18.2

	
	操作失误
	15.6
	仪表、电器失灵
	12.4

	
	反应失控
	10.4
	雷击等自然灾害
	8.2


从化学品的物质形态来看，液体和液化气的比重较大，分别占47.8%和27.6%；从事故来源看，贮运事故高达57.3%；从事故的原因分析，阀门、管线泄漏是主要事故原因，占35.1%，其次是设备故障和操作失误。
（3）技改项目风险事故情形设定：根据风险识别结果，在较高温度下阀门松懈、管线破损，可能导致物料泄漏，发生火灾爆炸事故，进而导致伴生、次生污染。

结合风险物质的最大存量、毒性终点浓度、挥发性，根据环境风险识别结果及风险事故情形设定原则及风险事故统计表，筛选出技改项目主要代表性危险物质为硝酸，重点风险源为硝酸储罐泄漏产生的污染物排放。主要事故情形设定如表7.3-2所示。
表7.3-2  技改项目代表性事故情形设定表

	序号
	危险单元
	风险源
	危险物质
	环境风险类型
	环境危害

	1
	二号车间装置区
	硝酸高位槽、电解槽、配制釜
	硝酸、硝酸银、银、一氧化氮、二氧化氮、CO
	泄漏、火灾、爆炸
	泄漏导致有毒有害物质释放，泄漏物料发生火灾、爆炸产生的次生污染物CO污染大气，泄漏物料及洗消废水污染周边地表水。

	2
	罐区
	硝酸储罐
	硝酸
	泄漏
	泄漏的物料进入大气、污染周边水体、土壤环境。


7.4源项分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，容器、管道等泄漏频率见表7.4-1。
表7.4-1  用于定量风险评价的泄漏概率表
	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/a

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/a

	常压单包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	5.00×10-6/a

	
	储罐全破裂
	5.00×10-6/a

	常压双包容储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
	1.00×10-4/a

	
	10min内储罐泄漏完
	1.25×10-8/a

	
	储罐全破裂
	1.25×10-8/a

	常压全包容储罐
	储罐全破裂
	1.00×10-8/a

	内径≤75mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
全管径泄漏
	5.00×10-6/（m·a）1.00×10-6/（m·a）

	
	全管径泄漏
	1.00×10-6/（m·a）

	75mm＜内径≤150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径
全管径泄漏
	2.00×10-6/（m·a）
3.00×10-7/（m·a）

	
	全管径泄漏
	3.00×10-6/（m·a）

	内径＞150mm的管道
	泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm）
全管径泄漏
	2.40×10-6/（m·a）
1.00×10-7/（m·a）

	
	全管径泄漏
	1.00×10-7/（m·a）

	泵体和压缩机
	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为
10%孔径（最大50 mm）
	5.00×10-4/a

	
	泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
	1.00×10-4/a

	装卸臂
	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径

（最大50mm）
	3.00×10-7/h

	
	装卸臂全管径泄漏
	3.00×10-8/h

	装卸软管
	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径

（最大50mm）
	4.00×10-5/h

	
	装卸软管全管径泄漏
	4.00×10-6/h


（1）储罐泄漏源强：本评价假定硝酸储罐泄漏为连接罐底的出料管道，内径为50mm，泄漏模式取泄漏孔径为10%孔径，泄漏频率为5.00×10-6/（m·a）。泄漏物料在围堰内地面形成液池。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录计算30min泄漏量及泄漏物料在最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）下的蒸发情况。

液体泄漏速度QL用伯努利方程计算：

                                                     
式中：

     QL——液体泄漏速度，kg/s；

     Cd——液体泄漏系数，按照圆形裂口形状，雷诺数Re＞100，此处取0.65；

     A——裂口面积，m2；

     P——容器内介质压力，Pa；

     P0——环境压力，Pa；

     g ——重力加速度；

     ρ——液体密度，kg/m3；

     h ——裂口之上液位高度，m。

泄漏物料在围堰内形成液池，并随地表风的对流面而蒸发扩散。硝酸沸点高于周边环境常温温度，因此本次评价考虑泄漏硝酸的质量蒸发，根据HJ169-2018质量蒸发速度Q3按照下式计算：

Q3=a×P×M/(R×T0)×u(2-n)/(2+n)×r(4+n)/(2+n)

式中：Q3—质量蒸发速度，kg/s

      a，n—大气稳定系数，见表6.3-3所示。
      P—液体表面蒸气压，Pa；

      R—气体常数，J/mol·K；

      T0—环境温度，K；

      U—风速，m/s；

      r—液池半径，m；

      M—分子量；

根据上述公式计算出，硝酸储罐泄漏质量蒸发源强如下表7.4-3所示。

表7.4-2  a，n系数与大气稳定度关系

	大气稳定状况
	n
	a

	不稳定
	0.2
	3.846×10-3

	中性
	0.25
	4.685×10-3

	稳定
	0.3
	5.285×10-3


表7.4-3  储罐泄漏源强汇总表

	位置
	物料
	密度(g/cm3)
	液位高度(m)
	蒸发速率(kg/s)
	泄漏
速率(kg/s)
	泄漏

时间（min）
	最大泄漏量(t)

	储罐区
	硝酸
	1.4
	5.4
	0.071
	0.517
	30
	0.9306


7.5环境风险预测与评价

7.5.1大气环境影响风险影响分析

依据HJ169-2018，大气环境风险二级评价需选取最不利气象条件（取F稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）进行后果预测。

7.5.1.1预测模型与参数

本评价采用环境风险评价系统EIAproA软件中的SLAB模型和AFTOX模型计算其影响范围，其中SLAB模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模拟，AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。技改项目环境风险评价大气预测的主要参数见表7.5-1。技改项目危险物质大气毒性终点浓度见表7.1-3。
表7.5-1  大气风险预测主要参数一览表

	参数类型
	选项
	参数

	事故
基本情况
	事故源
	事故源类型
	事故源经纬度/(°)

	
	1
	罐区硝酸储罐泄漏
	E119.282891021，N25.461085353

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象

	
	风速/(m/s)
	1.5

	
	环境温度/°C
	25

	
	相对湿度/%
	50

	
	稳定度
	F类稳定度

	其他参数
	地表粗糙度
	3.0 cm

	
	是否考虑地形
	否

	
	地形数据精度/m
	/


7.5.1.2硝酸储罐泄漏硝酸雾危害预测

根据EIApro2018预测软件理查德森数估算可知，硝酸雾理查德森数Ri=0.0797，Ri<1/6，为轻质气体，采用AFTOX模式预测下风向不同距离处硝酸雾的最大浓度，具体详见表7.5-2及图7.5-1。

表7.5-2  硝酸储罐泄漏下风向不同距离处硝酸雾最大浓度

（涉及商业机密，进行删除）
图7.5-1  硝酸储罐泄漏下风向轴线硝酸雾浓度分布图

采用AFTOX模型进行进一步预测计算可知，不利气象条件下事故点泄漏下风向最大浓度1313mg/m3，出现在事故点下风向约40m处。在事故点泄漏下风向200m处，达到硝酸雾毒性终点浓度-1（240 mg/m3）；在事故点泄漏下风向480m处，达到硝酸雾毒性终点浓度-2（62 mg/m3）。

根据HG／T 4335.3-2012 酸类物质泄漏的处理处置方法第3部分：硝酸：大量泄漏的硝酸对水体和土壤可造成污染。流散到河流﹑湖泊、水库等水域可使水中氮浓度增加，明显促进和加速浮游植物(主要是藻类)的增殖生长，这一方面消耗水中大量溶解氧，使水生生物吸困难，造成鱼类和其他水生生物因缺氧而死亡；另一方面，浮游植物毒素积蓄到临界浓度，也会对人产生危害。如果流散到公路等公共设施处，则对路面，设施造成腐蚀损坏；流散到农田，则对农田造成污染，严重影响耕种。故应加强对硝酸储罐管理和维护，一旦发生泄漏及时堵漏，并且疏散毒性终点浓度所在范围内的人员。
（涉及商业机密，进行删除）
图7.5-2  硝酸储罐泄漏毒性终点浓度影响范围（不利气象条件）
7.5.2气相毒物危害后果综述及风险水平分析
技改项目事故情景影响范围见表7.5-3。

表7.5-3  风险事故影响范围一览表

	事故情景
	毒物
	最不利气象条件

	
	
	达到毒性终点浓度-1的最大影响范围（m）
	达到毒性终点浓度-2的最大影响范围（m）

	罐区硝酸储罐泄漏
	硝酸
	200
	480


根据上表预测可知，技改项目硝酸储罐泄漏最远影响距离为480m，影响范围与危险化学品泄漏处理处置防范中疏散距离对照表见表7.5-4。

表7.5-4  技改项目影响范围与危险化学品泄漏处理处置防范中疏散距离对照表

	事故情景
	毒物
	技改项目最大影响范围（m）
	大量泄漏初始隔离距离（m）
	大量泄漏下风向疏散距离（m）
	大量泄漏疏散距离来源

	罐区硝酸储罐泄漏
	硝酸
	480
	30
	/
	《常用危险化学品应急速查手册（第三版）》


在本评价预设条件下发生气相毒物风险事故时，罐区中风险物质最远风险影响范围出现的距离在480m内要涉及厂区及邻近企业的当班员工。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。厂内环境风险防控系统应纳入园区环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。极端事故风险防控及应急处置应结合所在区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区环境风险防范措施，实现厂内与园区环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。
7.5.3地表水环境影响风险影响分析

技改项目事故废水主要有以下几种情况：①当生产不正常造成工艺物料泄漏、生产污水排放量或排放浓度大幅度增加超过了污水处理设施的承载负荷时；②由于污水处理设施运行不正常、水质不能满足标准要求时；③发生火灾时污染区域内产生了大量消防废水；④污染区域内产生的初期污染雨水等。

当发生火灾等风险事故时，将用到大量消防水灭火，或发生液体化学品泄漏时用不燃性分散剂制成的乳液刷洗产生冲洗液，或用泡沫覆盖，抑制蒸发。消防时，泄漏出来的物料混入消防水，消防水即被污染。消防污水具有以下几个特点：

（1）消防污水量变化大：消防污水量与消防实际用水量有关，而消防实际用水量与火灾严重程度密切相关。当火灾处于初期或程度比较轻时，消防实际用水量就小，产生的消防污水也就少；当火灾程度比较严重时，消防实际用水量较大，产生消防污水也较大。

（2）污水中污染物组分复杂：不同的物料泄漏，消防污水中污染物的组分不同，污染物的浓度也会有很大差异。一旦消防用水量大于事故应急池的容积，消防污水可能进入海域，对海水水质、海洋生态环境造成较大的影响。因此，消防污水的收集与处理是十分必要的。

技改项目依托厂区1个1537m3的事故应急池，能满足技改后全厂的事故废水收集需求。事故状态下首先将事故液拦在围堰内，溢流部分流入生产净废水（装置区后期雨水）管系统。生产净废水（装置区后期雨水）管系统总出口设闸门，事故状态下闸门关闭，将事故污水切入事故池。事故池设置专人管理，在日常情况下厂内事故池内的液体不得超过池容的三分之一，日常应加强巡查确保设备可正常运行。事故污水收集后，最后分批进入厂内的污水处理站处理。极端情形下，仍可依托园区事故应急系统，确保事故废水不进入兴化湾近岸海域。
企业事故应急池拟通过固定管道与公共事故应急池连通，若出现企业事故废水进入雨水管网、企业事故应急系统已无多余容量、无法控制在企业厂界内，也无法进入企业事故应急池时，将关闭雨水排放口的事故闸门，将雨水管网内的事故废水就近提升至邻近的污水管网，以自流入园区设置的公共事故应急池。因此，当储罐发生泄漏或者仓库发生火灾时，物料、废水等能够得到有效控制，事故废水不会进入海域，对周边海域基本不会产生影响。

7.5.4地下水环境风险影响分析

根据地下水章节的防渗措施可知，对装置区和罐区进行了防渗。在防渗层正常的情况下，可有效阻隔泄漏物料进入地下水的途径，基本不会对地下水环境质量产生影响。防渗层失效的非正常情况下对地下水环境影响，可参照“地下水环境影响章节”。
7.6环境风险防范措施

7.6.1现有工程风险防范措施

本评价2.2.4.6节回顾了建设单位已落实的环境风险防范措施，主要如下：
（1）成品储罐区已设置围堰。
（2）防渗工程：建设单位已按《福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目环境影响报告书》及批复（榕融环评[2022]1号）的要求，将危险废物贮存库、污水处理站及初期雨水池等设为重点防渗区，并落实防渗措施。
（3）地下水监测（控）井设置数量及位置：目前厂区已建成3个地下水监控井。
（4）事故池数量、有效容积及位置：建设单位建立环境风险三级防控体系。
第一级防控措施为：设置围堰等事故废水截流措施。
第二级防控措施为厂内已建一个容积为1537m3的事故池，用于收集消防废水、事故废水等，为满足事故水收集，现已配套建设提升泵及切换闸门。

第三级防控措施是利用园区建设的5万m3公共事故应急池作为第三级防控设施。

（5）应急处置物资储备情况：已按要求配备应急物资，如下表7.6-1所示。

（6）现有风险防控措施有效性分析
根据上述分析，现有工程已规范建设罐区围堰；已按要求采取地下水防渗措施；设置3个地下水监控井，已编制《福建富轩科技有限公司突发环境事件应急预案》，并已备案；已建厂内事故应急池1537m3，外部拟依托园区建设的5万m3公共事故应急池作为第三级防控设施，应急池建联通管路尚未建设，但厂区事故应急池预留与园区公共事故应急池的接口，并配备专用事故水泵等相关应急器材；已设置气体检测仪和事故报警系统，预警体系完善；已按需配备必要的应急物资，应急物资储备齐全；在企业严格按照现有工程环评文件及应急预案要求采取相应防范措施的前提下，可满足现有工程环境风险防范要求。

表7.6-1  厂区已配的主要应急物资一览表

	序号
	名称
	型号/规格
	储备量
	主要功能
	存放点

	1
	一级防化服
	YFH-1
	2套
	个人防护
	仓库

	2
	隔热服
	≥500℃
	2套
	个人防护
	

	3
	空气呼吸器
	C900
	2套
	个人防护
	

	4
	绝缘手套
	天津双安
	2双
	个人防护
	

	5
	移动消防炮
	威斯特 PSY30～50
	1门
	消防灭火救援
	

	6
	多功能水枪
	QLD6.0/8lll-SX
	2把
	消防灭火救援
	

	7
	泡沫灭火剂
	3%(G、-10℃)
	2吨
	消防灭火救援
	

	8
	消防铲
	/
	5把
	消防灭火救援
	

	9
	对讲机
	WH27
	10个
	通讯联络
	

	11
	担架
	折叠式
	2幅
	护送伤员
	

	12
	绝缘钳
	SA-0723
	2把
	抢险救援
	

	13
	便携式气体检测器
	德尔格 7000Mx
	1台
	监测可燃、有毒气体
	

	14
	沙袋
	/
	100个
	筑坝，堵漏
	

	15
	防爆抽水水泵
	防爆型
	2台
	事故排水
	

	16
	便携式移动照明
	防爆型（220V）
	3个
	人员携带照明
	

	17
	水管
	直径20mm，100m
	2根
	应急救援
	

	18
	铁丝
	3号
	1捆
	应急救援
	

	19
	铁锹
	/
	5把
	应急救援
	

	20
	急救箱
	/
	1个
	人员急救
	

	21
	尼龙绳
	直径10mm、长20m
	5条
	应急救援
	

	22
	耐酸（碱）手套
	/
	10副
	防止伤害
	

	23
	消防软管帆布水管带
	内径100mm(包含管箍）
	200米
	应急救援
	

	24
	直通式调焦手电
	25w
	2台
	应急照明
	

	25
	应急叉车
	龙工3.5吨
	1辆
	应急运输车辆
	

	26
	防毒面具
	/
	5个
	防止伤害和气体中毒
	

	27
	500摄氏度耐高温手套
	/
	3副
	应急物资
	

	28
	干沙
	/
	5桶
	应急物资
	

	29
	编织袋
	/
	100个
	应急物资
	

	30
	灭火毯
	1200X1200mm
	4块
	消防灭火救援
	

	31
	安全绳
	15 米
	5根
	应急救援
	

	32
	五点式安全带
	/
	5条
	应急救援
	

	33
	过滤式防毒面具
	3M6200 中号
	3套
	应急救援
	

	34
	滤毒盒防蒸气过滤盒（6200 配套）
	3M6001CN
	3套
	应急救援
	

	35
	警戒带
	/
	5盘
	应急物资
	

	36
	便携式四合一气体检测仪
	检测CO、硫化氢、氧含量、可燃气体
	1台
	应急救援
	

	37
	柴油应急泵
	
	1个
	应急救援
	

	38
	干粉灭火器
	ABC
	若干
	灭火
	厂内

	39
	二氧化碳灭火器
	3kg
	若干
	灭火
	

	40
	泡沫灭火器
	PY8/500(3%)
	若干
	灭火
	

	41
	消防水带
	/
	若干
	灭火
	

	42
	风向标
	
	1个
	应急物资
	


7.6.2大气环境风险防范及减缓措施

1、工程设计风险防范措施

（1）生产装置区根据生产流程及各单元的生产特点和火灾爆炸危险特性，结合地形及风向等因素，在总体布置时进行优化调整，按功能分区布置，各功能区之间均设置消防通道，道路呈环状布置，满足消防及安全疏散要求。同时考虑满足工艺流程通顺、管线短捷的要求，又考虑了防火防爆及安全疏散等问题。各工序之间、各设备之间保持足够的安全距离，满足消防规范的要求。

（2）火灾报警系统和有毒气体检测系统：在物料易泄处按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2019）、《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T 223-2009）要求设置报警仪。当物料泄漏时能及时报警，以便在第一时间及时处理。正常监测系统兼顾环境风险事故快速监测系统，负责对事故现场及周围区域进行应急监测，向公司应急指挥部及时提供包括事故的规模、事故发展的趋向、事故影响边界、气象条件，污染物质浓度、流量，可能的二次反应有害物及污染物质滞留区等监测数据。

2、风险管理防范措施

（1）加强储罐、装置维护、维修管理，严防因人为操作及设备损坏引起的物料泄漏。作业人员必须接受与本岗位相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，方可上岗作业。所有上岗人员必须定期进行继续教育，保持技术更新要求，所有持证上岗人员，须按期进行换证考核。
（2）所有压力容器、可燃气体检测仪器、安全阀以及远近距离控制阀等，应按规定周期定期检验，确保安全、灵敏、可靠。加强对易腐蚀系统的设备和管线的厚壁检测工作，随时掌握厚壁减薄情况，以便随时更换腐蚀较严重的设施。

（3）在事故处理及检修需要进入容器时，应严格执行有关的安全规定（如办理审批手续），穿戴好各种防护用品，并有责任心强的人员进行监护。

（4）建立事故风险应急管理组织机构，制定安全规程，事故防范措施及应急预案。定期检查事故防范措施运行情况，组织进行事故演练。在易引起误操作事故的岗位设立明显标志，在作业场所的紧急通道和紧急出入口设置明显的标志和指示箭头。

3、管线工程的风险防控措施

（1）设计方面：a.封闭管线上设置相应泄压设施，防止因太阳暴晒等原因而导致超压；b.设置报警和联锁切断设施，并设紧急事故切断阀，保证其手动操作功能；一旦发生超压或泄漏，立即检测并送至厂内控制系统，安全控制系统动作；c.输管线沿途应设有明显的警示标志，提醒过往车辆和行人注意安全；d.在管线两侧应设有火灾、事故报警电话，确保发生事故时能立即与相关部门联系；e.易燃、可燃物料在管道内输送的过程中，一旦流速控制不良，使流体与管壁的摩擦增大，静电积聚过快，释放不及时，会引发静电火花进而引燃物料，造成火灾、爆炸事故。因此，要根据不同物料的危险性，按规范采用不同的流速进行输送，确保安全性；同时根据相关规范需对管道设置相应的防雷防静电接地设施。

（2）管理方面：a. 建立管道的安全技术档案，内容包括管道使用维护说明、安装技术文件和资料、管道输送物料、管道介质条件、管道标识、在管廊上的管位、应急切断阀位置、管道沿线焊缝位置、管道变径及弯头位置、焊缝巡检情况、泄漏应急处置、应急物资存放地等。档案应及时更新，并作为员工上岗培训重点内容。b. 加强运输管线的检查（防泄漏、防腐蚀、阀门封闭等情况），设有专人对管线进行巡查，查看管线的防泄漏（应特别关注焊缝、管道变径及弯头处）、防腐蚀以及阀门等设备的完好情况，并将巡查结果记录在案备查，一旦发现问题，巡查人员应立即向有关部门反映解决。

4、废气治理设施风险防控措施

设置专人负责废气处理设施运行效果监督，避免废气处理设施故障、操作不当等引起废气超标排放。

5、开、停车及设备维修过程的风险防范措施

（1）开车过程：应根据生产工艺特性，制定开车过程的“安全生产操作规程”并按该规程严格执行。主要应采取以下措施：

a. 整个生产过程的装置、管道均要经过气密性试验（试压）。对负压部分的设备和管道要防止外界空气吸入；正压部分的设备和管道防止气相泄入大气。

b. 整个系统的电器、仪表、自控系统，均动作灵敏、准确无误、处于正常可控状态。

c. 各种联锁装置操作灵敏可靠，均处于正常状态。

d. 各种原辅材料准备就绪、输送转移线路畅通无阻。

e. 各种防范措施及应急措施均到位，处于正常运转状态。

（2）停车过程：应根据生产工艺特性，制定停车过程的“安全生产操作规程”并按该规程严格执行。停车前应检查是否做好停车前的各项准备工作，重点包括做好停车时残余物料（包括液体、气体和固体等）的处理准备及安全防范工作。

（3）检修过程：检修过程应制定相应的“安全生产操作规程”，并按该规程严格执行。主要应采取以下措施：

a.检修前应对所检修的设备管道进行清理、惰性气体置换、确保检修时不会产生燃烧爆炸事故。

b.检修应尽量在设备管道等停车的状态下进行，确实需要在不停车的状态下进行检修，必须制定严密、可靠的安全防范和应急措施，禁止设备管道带压检修。

c.动火检修时需严格执行安全防火规定。按规定转移动火场所周围的易燃易爆物料，清洗干净动火检修设备内部和表面的易燃易爆物料，在得到安全管理部门批准和专职安全管理人员的现场监督和许可下，方可动火检修。

7、紧急撤离、疏散

（1）警戒疏散：当发生火灾、爆炸、危险品泄漏等事故时，警戒组应立即警戒事故现场，并打开最近通道，当消防车辆到达后，引导消防车辆进入事故现场，同时，禁止无关人员进入事故现场，组织与施救无关人员到安全地带。

（2）人员急救措施：当发生人员受伤时，现场受伤人员应迅速转移到安全区域，由医护人员实施救护，严重者送至医院抢救。如发生事故时，有员工受伤，首先拨打电话120请求救援，如120急救车不能及时赶到，应由公司指派车辆（人员）护送伤员到医院进行救治。

（3）逃生路线：一旦发生对人危害性较大的重特大事故时，及时逃生将是降低事故损失非常关键的步骤，在应急救援领导小组组长下达撤离事故现场的命令后，撤离人员，应迅速从各岗位向规定区域进行逃生，逃生过程中必须沿消防路逃生，以便在发生意外时，进行及时有效的救治，缩短抢救人员的救援时间。

（4）社会关注区应急撤离、疏散计划：技改项目环境敏感的重点关注区为企业单位人员。当发生化工品泄漏、火灾爆炸，有毒有害气体泄漏事故时，应对重点关注区制定详细的应急响应预案及应急撤离、疏散计划，具体如下：

①根据《突发公共卫生事件应急条例》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）的有关规定，坚决贯彻“信息畅通、反应快捷、指挥有力、责任明确”的应急原则分别制定各关注区的“公共安全应急预案”。

②重点关注区常设专项机构、专人（一般由村委会、企业调度室）与公司调度室保持联系，无事故状态下进行定期信息互换和监督管理，事故状态下则进行事故报警、应急措施指导、通报以及处理结果反馈等紧急信息联络。

③在发生特重大有毒有害物质泄漏、火灾、爆炸事故情况下，调度室应立即通知受影响敏感区公共安全应急预案小组，预案指导小组应根据事故通报信息及时通过高音广播或专职信息员向受灾居民报警，杜绝明火，主要路口组织人员发放安全防范用具（防毒面具、口罩等），并按照风向、风速指示器及撤离应急计划安排敏感区内居民有序、快速撤离到远离事故发生地点的空旷地带，附近地区消防、公安武警、医疗机构及时抽调相关人员，确保撤离路线安全、通畅、组织有序、救护及时。对于老弱病残人员，应组织专业人员或车辆进行特殊保护、撤离。并要求启动人员安置及物资供应紧急方案，同时向相关地方部门和国家有关部门及时通报应急处理情况。

④结合本公司事故应急预案，定期组织安全教育和应急预案演习，提高自我防范意识和自救能力。突发事故结束后，结合环境监测部门的监测结果，由受害区应急预案小组协同福清市地方政府、福建富轩科技有限公司等相关部门，通知、组织安排撤离人员有序返回，必要时应提供相关帮助和支持，做好人员返回后的善后、赔偿、教育工作，并适时宣布关闭事故应急程序。

7.6.3地表水环境风险防范措施

技改项目依托现有的地表水风险防范措施，按照“单元-厂区-园区”水环境风险防控体系要求设置事故废水收集和应急储存设施，防止环境风险事故造成水环境污染。
（1）第一级防控措施（事故废水截流措施）

第一级防控措施是设置围堰，实施清污分流，设置污水及雨水排放的切换闸门，使泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

（2）第二级防控措施（企业级）

依托厂区事故应急池及相应的切换装置，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。厂区已设有容积为1537m3事故应急池及其导流系统。确保在事故状态下能顺利收集消防事故废水、泄漏物等，满足技改项目收集泄漏物料、污染消防水等的需要。事故状态下，开启事故池进口阀门、关闭雨水排放口阀门，事故废水即消防废水通过厂区雨水管网自流排入事故池。
评价根据《事故状态下水体污染的预防与控制规范》（QSY08190-2019）的要求计算技改装置消防废水量，事故储存设施总有效容积计算公式如下：
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式中：

V总—事故应急池总有效容积，m3；

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或装置的物料量，按罐区最大储罐容量计；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量；

Q消—发生事故时消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；
V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，取0；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量m3；

q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；

qa—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数，d；

f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。
技改项目V1按生产装置电解槽容量计，取10m3；根据Q/SY08190-2019，设计消防历时按不低于6h计算。同时，根据建设单位可研消防设计资料，室内室外消防供水水量合计为45L/s，则技改项目最大单次事故消防水产生量V2=45L/s×3600/1000×6=972m3；二号车间设有27m3集液池，当发生事故时，该集液池可作为应急储存设施储存事故水，故V3取27，则(V1＋V2－V3)max为955m3。

发生事故时，将立即停产，不会继续产生生产废水，已产生的废水经管网流入废水处理站前端集水池，生产物料无需进入事故废水收集系统，故V4=0；

V5：根据统计资料，当地多年平均降水量1604.5mm，区域年平均降水天数125d，技改项目所在车间面积约0.897ha，则进入事故废水收集系统的雨水量为：V5=10×(1604.5/125)×0.897=115m3。

V总＝(V1＋V2－V3)max＋V4+V5＝955+0+115m3=1070m3
参照《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008，2018年版）表8.4.2，全厂占地面积86669m2＜1000000m2，可考虑一处火灾事故情形，本评价考虑现有已建及技改项目其中一处发生事故，事故废水需进入事故应急池。根据上述分析，已建工程事故状态下所需事故应急池容积为1310m3，技改项目需1070m3，则全厂所需最大事故应急池容积为1310m3。目前厂内已建有事故池容积为1537m3一座，能满足技改后全厂的事故废水收集需求。
厂区初期雨水池阀门日常保持常开状态，事故应急池阀门日常保持常关状态。初期雨水收集完毕，雨水排放集水井中的排放因子达到排放要求时，关闭初期雨水池阀门，清净中后期雨水由雨水总排口排出。雨后打开初期雨水池阀门，以备收集下次初期雨水。初期雨水池通过管道接入污水处理站。发生火灾事故时，关闭雨水总排口阀门和初期雨水阀门，打开事故应急池阀门，消防废水收集至事故应急池。事故结束后再将事故泄漏液或消防事故废水通过事故污水专管用泵提升回收处理或限流送至厂内污水处理站处理。最后通过污水排水管网外排。本评价同时要求厂区应设有备用柴油发电机和事故污水提升泵，以便在事故发生时，确保将事故废水由泵提升至污水处理站处理。
（3）第三级防控措施（园区级）

为防患于未然，将可能发生的环境风险事故的影响降到最低，以江阴工业园区的公共事故应急池、海堤和水闸拟作为技改项目的第三级防线，防止事故废水流入兴化湾。园区已建1个5万m3公共事故水池（具体位置见图7.6-1）及其切换装置、管道，厂区应急池预留与园区公共事故应急池的接口，并配备专用事故水泵等相关应急器材，用于园区公共事故应急池接纳技改项目的事故废水使用。事故管网连通后，事故时启动企业事故废水提升泵（由园区统一配置的移动式泵），将带压的事故废水通过事故废水支管和总管输送至园区事故应急池。

（涉及商业机密，进行删除）
图7.6-1  园区公共事故应急池系统

根据《福州市江阴工业集中区突发环境事件应急预案（JYGYQHBYA-2022）》可知，园区拟在天辰耀隆雨水口（厂区东南侧）及耀隆化工雨水口（厂区东侧）的芝港河上下游设置3处拦截水闸；在东南电化雨水口（厂区西南侧）西河上下游设置2处拦截水闸，每处所拦截的内河河道容积与其应急预案所要求的事故应急池容积相当，平时作为正常河道使用，事故发生后，水闸关闭，作为事故应急池使用。根据计算：东南电化所需西河河道长度为93.90 m（95 m），天辰耀隆所需河道长度为294.78 m（300 m），耀隆化工所需河道长度为346.32 m（350 m）。另外园区与海域连接处建有防海堤和入海水闸，在最不利情况下，可关闭东、西部产业区入海水闸，将事故废水控制在防海堤内渠道，防止外排污染兴化湾海域。
目前，江阴产业区西部西侧和南侧靠海一侧均设置了防海堤和排洪闸门（新西河水闸），新西河水闸排洪口高程为2.47m，与平均高潮位一致，必要时可关闭排洪闸门阻断事故废水的入海通道。详见图7.6-2。

综上，企业三级防控体系示意图见图7.6-3。

（涉及商业机密，进行删除）
图7.6-2  园区西部水系及闸门设置
（涉及商业机密，进行删除）
图7.6-3  环境风险三级防控系统图

7.6.4地下水环境风险防范措施

地下水环境风险防范重点是采取源头控制和分区防渗措施相结合，通过地下水监控井加强地下水环境的监控、预警，详见地下水及土壤污染防治措施章节的分析。

7.6.5应急监测

建设单位应根据技改项目，修编应急预案中制定的《环境应急监测预案》并严格执行应急计划，根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）在生产车间设自动报警设施物料（有毒气体报警仪以及可燃气体报警仪），当有物料泄漏时能及时报警，以便在第一时间及时处理。同时做好与园区及地方环保监测部门的联动，一旦发生事故，建设单位将启动环境污染应急预案，成立环境保护组，组织监测单位对事故现场污染区域进行应急监测，包括事故的规模、事态发展的趋向、事故影响边界、气象条件，污染物质浓度、流量，可能的二次反应有害物及污染物质滞留区等。同时做好事故处置过程中相应材料存档。
7.6.6泄漏物应急处置方法
表7.6-2  泄漏物应急处理处置方法一览表

	序号
	名称
	应急处理处置方法

	1
	硝酸
	一、泄漏应急处理 

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内。

二、防护措施 

呼吸系统防护：接触其烟雾时，佩戴防毒面具。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施 

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

	2
	氢氧化钠
	一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸防护系统：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法与灭火剂：干粉、二氧化碳或耐醇泡沫。避免用太强烈的水汽灭火，因为它可能会使火苗蔓延分散。灭火时，应佩戴呼吸面具并穿上全身防护服。在安全距离处、有充足防的情况下灭火。防止消防水污染地表和地下水系统。

	3
	双氧水
	一、泄漏应急处理

保证充分的通风。清除所有点火源。迅速将人员撤离到安全区域，远离泄漏区域并处于上风方向。使用个人防护装备。避免吸入蒸气、烟雾、气体或粉尘。

在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。避免排放到周围环境中。

少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。清除所有点火源，并采用防火花工具和防暴设备。

二、防护措施

工程控制：保持充分的通风，特别在封闭区内。确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。使用防爆电器、通风、照明等设备。设置应急撤离通道和必要的避险区。

呼吸系统防护：如果蒸气浓度超过职业接触限值或发生刺激等症状时，请使用全面罩式多功能防毒面具或防毒面具筒。

眼睛防护：佩戴化学护目镜。

皮肤和身体防护：穿阻燃防静电防护服和抗静电的防护靴。

手防护：戴化学防护手套（例如丁基橡胶手套）。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。

眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少 15 分钟。如有不适，就医。

吸入：立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给于吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止，立即进行心肺复苏术。立即就医。

食入：禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。

灭火方法与灭火剂：合适的灭火介质： 水。不合适的灭火介质： 干粉、二氧化碳或泡沫。灭火时，应佩戴呼吸面具并穿上全身防护服。在安全距离处、有充足防的情况下灭火。防止消防水污染地表和地下水系统。

	4
	硝酸银
	一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区﹐限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

二、防护措施

呼吸系统防护：接触其粉尘时，建议佩戴防尘呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 

手防护：戴橡胶手套。

其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法：采用水、雾状水、砂土、二氧化碳灭火。

	5
	一氧化氮
	一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解，产生的大量废水放入废水系统。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴正压自给式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防酸碱工作服。

手防护：戴橡胶手套。

三、急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，必要时到公司医务室作进一步处理。

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。采用雾状水灭火。

	6
	二氧化氮
	一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是气体，合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。若是液体，用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

三、急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

灭火方法：

本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：干粉、二氧化碳。禁止用水、卤代烃灭火剂灭火。


7.6.7环境风险事故应急预案

7.6.7.1应急预案编制要求

企业已编制了《福建富轩科技有限公司突发环境事件应急预案》（备案文号为350181-2024-017-M）。建设单位应针对技改项目可能发生的突发环境风险状况，按照《建设项目环境风险评价技术导则》《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、福建省人民政府“关于印发福建省突发环境事件应急预案的通知”（闽政办〔2015〕102号）等文件中规定的“环境风险事故应急预案编制原则”要求，并结合园区现有应急预案，修编厂区现有应急预案。

7.6.7.2应急预案框架

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本评价主要是提出技改项目《环境风险事故应急预案》的编制原则和总体要求、主要管理内容和应急措施等，指导环境风险应急预案编制。环境风险应急预案应包括内容见表7.6-3。
表7.6-3  应急预案框架

	序号
	项    目
	内    容    及    要    求

	1
	应急计划区
	危险目标：整个厂区、环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


7.6.7.3应急预案分级响应及区域联动

福州江阴港城经济区编制了突发环境事件应急预案，该预案外部与《福清市大气重污染应急预案》《福清市危险化学品事故应急救援预案》《福州市福清生态环境局突发环境污染事件应急预案》《福清市安全生产事故灾难应急预案》《福清市交通运输局突发应急事件处置工作预案》平行联动，发挥效能；内部与《福州市江阴工业集中区危险化学品事故应急救援预案》《福建华东水务有限公司江阴污水处理厂突发环境事件应急预案》《FCT 江阴港区 1#-5#泊位溢油事故联合应急预案》、事发企业与受影响企业突发环境事件应急预案同时启动。

根据《福州江阴港城经济区突发环境事件应急预案》，园区突发环境事件应急救援体系建设的基本思路为：以园区突发环境事件应急救援中心为核心，与地方政府（上级）和企业（下级）应急救援中心形成联动机制的三级应急救援管理体系。
园区预案要求入驻企业按相关规定进行企业环境风险评估，编制企业突发环境事件应急预案，组建企业应急救援队伍，自行组织突发环境事件隐患排查和治理，落实应急设施和相关措施，针对各风险源配置相应应急物资，并对应急人员进行应急培训，开展应急演练，将突发环境事件的风险降至最低。
企业的应急预案应与园区环境事故应急预案相衔接，明确分级响应程序。技改项目应急响应分为四个级别：特别重大污染事故响应（Ⅰ级响应）、重大污染事故响应（Ⅱ级响应）、较大污染事故响应（Ⅲ级响应）和一般污染事故响应（Ⅳ级响应）。超出本级应急处置能力时，应及时请求启动上一级应急预案。根据企业风险事故分级及防控要求，必要时启动园区环境风险防范措施，实现厂内与园区风险防控设施及管理的有效联动。

（涉及商业机密，进行删除）
图7.6-4  应急预案响应联动方案

7.6.7.4应急物资储备

技改项目建成后按照应急预案及《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）的要求，根据作业场所的人数，配备相应数量的正压式空气呼吸器、化学防护服、过滤式防毒面具、气体浓度检测仪、手电筒、对讲机、急救箱或急救包、吸附材料或堵漏器材、洗消设施或清洗剂、应急处置工具箱等应急救援物资。

7.7环境风险评价结论及建议

7.7.1项目危险因素

技改项目主要危险单元是生产车间、储罐区等，主要危险物质有硝酸、氢氧化钠、硝酸银等储罐破损泄漏以及装置中一氧化氮、二氧化氮泄漏对周围大气的影响。本次评价主要考虑危险物质硝酸储罐破损泄漏对周围环境的影响。
7.7.2环境敏感性及事故环境影响

技改项目大气环境敏感程度为中度敏感区，非正常情况下事故废水、废液经完善的三级防控措施（装置、储罐围堰→厂区事故应急池→园区公共事故应急池）收集，不存在废液泄漏至海边，地下水环境敏感程度为低敏感区。
事故环境影响如下：装置输送管道及储罐发生泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物CO、泄漏物质排放可能对项目区域的环境空气产生影响；火灾伴生的消防废水外排入海域；泄漏物料渗入土壤影响地下水水质。企业必须按照本环评提出的环境保护措施和要求进行建设和管理。
7.7.3环境风险防范措施和应急预案

技改项目应落实本评价提出的各项风险防范措施，尤其落实环境风险三级防控措施，确保事故废水有效收集处置。发生风险事故时，建设单位应及时上报，并对事故点周围人群进行紧急疏散。建设单位应对事故危害有高度的认识，采取严格的安全措施，确保安全生产。建设单位应按照规范开展环境风险评估，修编应急预案，并报环保主管部门备案。危险化学品储存、使用过程应严格按照相关规范并采取防止危险品泄漏、火灾等事故发生的一系列防范措施。罐区应作为环境风险防范重点区域加以关注，做好防渗工作。应按要求配备大气、水环境特征污染物应急监控设备，并制定日常和应急监测方案。

7.7.4环境风险评价结论

技改项目储罐、输送管道发生泄漏、火灾爆炸对周围环境造成影响。根据事故环境风险事故的影响预测结果可知，在本评价预设条件下发生气相毒物风险事故时，风险物质最远影响范围出现的距离在480m内，事故情形下污染物的毒性终点浓度影响范围内无大气敏感目标。在物料泄漏进入排水渠的极端情况下，通过关闭入海排洪闸阻断污染废水的入海通道。通过上述措施可有效阻隔跨排洪渠管道物料泄漏进入海域途径，基本不会对兴化湾水环境质量产生影响。
加强管理的情况下尽快察觉发生的泄漏，能采取有效措施清理泄漏现场。厂区严禁烟火，可有效减少易燃物质泄漏时发生燃烧事故，降低对大气环境的影响。厂区已设置1537m3事故水池一座，确保在事故状态下能顺利收集消防废水。通过以上措施，技改项目消防废水可控制在厂内，基本不会对周边水体造成影响。正常情况下对地下水的水质基本没有影响。企业采取有效的措施防止污染物泄漏，已按分区防渗级别的要求采取场地防渗措施，加强环境管理，维护环保设施的正常运行，减少非正常排放。
综上，企业采取有效事故预防措施基本符合现阶段环境风险管控技术要求，技改项目建设属于“可防可控”，环境风险水平可接受，技改项目环境风险评价自查表见表7.7-1。
表7.7-1  环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	硝酸
	银及其化合物
	危险废物
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	64.3
	9.03
	5.6
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500 m 范围内人口数 600 人
	5km 范围内人口数  万人

	
	
	
	每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）
	/ 人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 (
	F3 ☑

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2 □
	S3 (

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3 (

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 □
	D2 (
	D3 □

	物质及工艺系统危险性
	Q 值
	Q＜1 □
	1≤Q＜10 (
	10≤Q＜100 ☑
	Q＞100 □

	
	M 值
	M1 □
	M2 (
	M3 ☑
	M4 □

	
	P 值
	P1 □
	P2 □
	P3 (
	P4 □

	环境敏感程度
	大气
	E1 (
	E2 ☑
	E3 □

	
	地表水
	E1 □
	E2 (
	E3 ☑

	
	地下水
	E1 □
	E2 □
	E3 (

	环境风险

潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ □
	Ⅲ (
	Ⅱ □
	I □

	评价等级
	一级 □
	二级 (
	三级 □
	简单分析 □

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害 ☑
	易燃易爆 (

	
	环境风险

类型
	泄漏 (
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放(

	
	影响途径
	大气 (
	地表水 (
	地下水 (

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 (
	经验估算法 □
	其他估算法 □

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX (
	其他 □

	
	
	预测结果
	/
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围200m

	
	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围480m

	
	地表水
	最近环境敏感目标 /
，到达时间 
/h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间  /d

	
	
	最近环境敏感目标 /，到达时间 /d

	重点风险防范措施
	1、利用厂内已建有事故池容积为1537m3一座；
2、依托厂内已建429m3初期雨水池，设置“三级防控措施”，防范事故泄漏液和消防污水进入外环境；
3、雨污分流、设置气体泄漏检测报警、修编企业环境风险事故应急预案等。

	评价结论与建议
	技改项目储罐、输送管道发生火灾爆炸和泄漏会对周围环境造成影响。根据事故环境风险事故的影响预测结果可知，在本评价预设条件下发生气相毒物风险事故时，风险物质最远影响范围出现的距离在480m内，事故情形下污染物的毒性终点浓度影响范围内无大气敏感目标。在物料泄漏进入排水渠的极端情况下，通过关闭入海排洪闸阻断污染废水的入海通道。通过上述措施可有效阻隔跨排洪渠管道物料泄漏进入海域途径，基本不会对兴化湾水环境质量产生影响。

加强管理的情况下尽快察觉发生的泄漏，能采取有效措施清理泄漏现场。厂区严禁烟火，可有效减少易燃物质泄漏时发生燃烧事故，降低对大气环境的影响。厂区已设置1537m3事故水池一座，确保在事故状态下能顺利收集消防废水。通过以上措施，技改项目消防废水可控制在厂内，基本不会对周边水体造成影响。正常情况下对地下水的水质基本没有影响。企业采取有效的措施防止污染物泄漏，已按分区防渗级别的要求采取场地防渗措施，加强环境管理，维护环保设施的正常运行，减少非正常排放。

	注：“□”为勾选项，“ 
”为填写项。


8经济损益分析
环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此，在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资的费用外，还要核算可能收到的环境与经济实效。经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，难以用货币直接计算。因此，环境影响经济难以具体定量化分析，多数采用定性与半定量相结合的方法进行讨论。

8.1经济效益

技改项目总投资为800万元，主要包含设备投资和其他投资。技改项目建设一套电解银装置，对外购原料进行除杂，为提高现有工程原料优化和产品生产效率创造较良好的经济效益，对于促进地方经济发展、提高地方财税收入均有积极作用。
8.2社会效益

1. 高纯银属于有色金属材料，用于厂内生产电子工业银系列新材料，技改项目作为现有工程配套项目，实现企业高纯银的自给自足，结合现有工程产业基础，完善基础原料供应体系的配套能力，有利于后续银系列新材料生产，提升后续银系列新材料整体生产技术水平和国际竞争力，从而带动相关产业发展，因此，技改项目具有较好的社会效益。

2. 技改项目建设还可推动当地经济建设，增加居民收入，建设期需施工人员，也可增加当地居民增加收入，创造就业岗位，带动本地物流企业的发展，可带动当地的消费。

3. 技改项目建设可增加地方政府财政收入，有利于地方政府改善文化、教育、卫生、基础设施等，带动当地其他行业的发展，具有良好的社会效益。

8.3环境效益

8.3.1环保投资估算

技改项目总投资估计500万元，施工期环保投资总额约5万元，主要包括施工扬尘控制、施工机械噪声控制、固体废物处置、施工废水处理设施建设等，运营期环保投资总额为15万元，具体环保设施投资估算见表8.3-1，约占总投资的3%。

表8.3-1  环保措施及投资估算表

	序号
	防治措施项目
	数量
	具体内容
	投资估算（万元）
	运行费用（万元/a）

	
	
	
	现有工程（依托）
	新增
	
	

	一
	水污染物防治措施

	1.1
	废水

防治措施
	/
	依托厂区污水处理设施
	建设技改装置区废水收集管道
	0.5
	/

	1.2
	初期雨水防治措施
	/
	依托厂区初期雨水池及切换装置
	/
	/
	/

	二
	废气防治措施

	2.1
	废气

防治措施
	1套
	依托现有“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”处理后通过1根25m高的排气筒DA001排放
	建设集气罩和废气收集管道
	2
	0.5

	三
	噪声污染防治措施

	3.1
	噪声污染防治措施
	/
	/
	设备噪声防治，包括减振、消声、吸声等措施
	1
	/

	四
	固体废物污染防治措施

	4.1
	生活垃圾防治措施
	/
	依托垃圾收集设施，收集后由环卫部门清运
	/
	/
	/

	4.2
	一般固废防治措施
	/
	依托现有一般固废贮存库
	/
	/
	/

	4.3
	危险废物防治措施
	/
	依托现有危险废物贮存库
	/
	/
	1

	五
	
	
	地下水污染防治措施
	
	

	5.1
	分区防控措施
	/
	依托所在车间已设为一般污染防治区。
	/
	/
	/

	5.2
	地下水环境监测与管理
	/
	建立地下水环境监测管理体系；

依托厂区现有3个地下水跟踪监测点
	/
	/
	/

	六
	土壤污染防治措施

	6.1
	过程防控措施
	/
	分区防控措施，防止雨水漫流措施
	/
	/
	/

	6.2
	跟踪监测
	/
	建立跟踪监测制度；

设置1个土壤环境质量跟踪监测点
	/
	/
	0.5

	七
	环境风险防治措施

	7.1
	突发环境事件应急预案
	/
	已配备应急物资及有毒有害报警装置
	修编突发环境事件应急预案；补充配备相应应急物资及有毒有害报警装置
	5
	0.5

	7.2
	环境风险防范措施
	
	依托现有厂区事故应急池等
	/
	/
	/

	八
	环境管理及监测

	8.1
	环境管理
	/
	依托现有环境管理及监测机构和现有监测计划
	按监测计划开展监测。
	/
	1

	8.2
	排污口规范化建设
	
	排污口规范化建设
	/
	/
	/

	九
	其他
	/
	/
	泄漏检测等其他措施
	2
	1

	合计
	10.5
	4.5


8.3.2环境经济损益分析

技改项目所在厂区员工多，但该项目相关的人员较少，定量分析环保投资挽回的经济损失较为困难，故本次评价不采用定量的方法进行分析。环境效益主要分为以下两个方面：
环境治理挽回对居民身体健康影响的损失：技改项目投产后对生产过程中产生的“废气、烟尘、废水、噪声”等采取污染治理措施后，可减轻技改项目员工身体健康的影响损失，如健康医疗费等。

2. 环境效益：环保措施难以量化计算其环境效益，根据《中华人民共和国环境保护税法》规定“直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。”因此，技改项目废气经活性炭吸附处理，废水经厂区污水处理站处理后接入园区污水处理厂处理达标后排放，固体废物委托综合利用或处理，可减少运营期所需缴纳的“水、气、声、渣”排污税费。

综上所述，技改项目建设具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。因此，技改项目从环境经济损益的角度考虑是可行的。

9环境管理与监测计划

环境管理是项目建设管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过开展环境管理工作，促进建设单位积极、主动地预防和控制各类环境问题的产生与扩散，制定出详尽的环境管理监控计划并加以贯彻实施，可以避免因管理不善而可能产生的污染物超标排放、环境风险等问题。为此，在项目施工建设及投入运营期间，应贯彻落实国家、地方政府制定的有关环保法规、政策，正确处理好项目建设、发展与环境保护的关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。

本评价根据对施工期和运营期可能产生的各种类型污染物的性质及其对建设用地周围区域的环境产生影响程度的分析，有针对性地提出相应的环境保护的目标和环境管理监控计划，以加强对污染源的治理，减轻或消除其不利环境影响。

9.1现有企业环境管理现状
9.1.1环境管理机构设置

为有效保护环境和防止污染事故发生，企业已成立了HSE管理体系，设置相应的环保技术人员，配合企业管理部门进行环保管理。切实落实“三同时”制度，环保设备验收纳入竣工验收内容，运营期建立环保设备管理制度，设置环保设备运行管理台账，定期检查并记录环保设备运行情况。同时负责技改项目施工期和运营期环境保护方面的日常监督、突发环境污染事故的处理，以及协调解决与环保部门、周围公众关系的环境管理工作。
9.1.2环境管理制度制定情况

（1）环境管理体系文件

企业现已按照环境管理的要求建立了ISO9001/14001体系，编制了一系列环境管理文件，对企业实行一体化的环境与安全管理。如管理手册、程序文件、作业文件（操作规程、手册、说明和记录等）。编制过程中应制定企业环境管理目标、方针，收集国家、地方颁发的与健康、安全、环境有关的法律法规、规定和标准；应急准备和响应信息；会议、培训、检查记录；发现问题的纠正和预防措施等。

（2）人员的培训及能力评估

企业为规范公司各部门安全、环保培训工作，提高公司员工和所有外来人员安全、环保意识，增强其预防各类事故及职业危害的能力，制定了《安全环保培训管理规定》。同时定期对全体员工进行了环保培训。培训包括环保培训及上岗后的定期环保培训。培训的方式采取理论培训和现场演练两种方式，适时更新培训计划，改进培训效果。此外，建立了一套量化指标对不同职责人员进行定期评估，形成文件。

（3）环境管理体系运行模式

为保证环境管理体系有效运行，使健康、安全和环境保护措施得到有效推行，企业环境管理部门定期和不定期地对现行的环境管理体系进行检查、审核，总经理定期对环境管理体系评审。通过检查、审核和评审，不断纠正不符合项。
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图9.1-2  环境管理体系运行模式

9.2技改项目环境管理

9.2.1完善环境管理体系建设
（1）在现有环境管理机构的基础上，完善环境管理人员的配备工作，进一步优化职责分工，确保满足技改后项目的环境管理需要。
（2）根据技改项目的具体情况，对现有的环境管理制度进行完善与修订。

9.2.2施工期环境管理

技改项目施工期间环境管理工作由建设单位和施工单位共同承担。施工中的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。施工期应采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合，制定施工期的环境管理和环境保护计划，制定年度实施计划，纳入施工过程，并监督、落实监测计划等。
施工中环境管理的监督检查是防止施工中的水、气、声、渣对周边环境的污染。检查的重点是施工的高峰期和重点施工段。检查其是否实施了有关的水、气、声、渣污染控制措施。对于违规施工应及时予以制止和警告；对于造成严重污染者应给予处罚和追究责任。

公司应根据环境影响报告书提出的环保措施和生态环境局审批要求，严格执行环保“三同时”制度，建立健全各项环保对策措施和环境风险防控设施。
9.2.3运营期环境管理

运营期的环境管理重点是落实各项环境保护措施，环保设施运行的管理和维护，日常监测及污染事故防范和应急处理，并协助生态环境部门进行环境管理、重点落实整改措施。

9.2.3.1生产中的环境管理

（1）定期进行清洁生产审计，不断采用无污染和少污染的新工艺和技术。

（2）要进行ISO14000论证，建立环境管理体系，提高环境管理水平。

（3）根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、污染物排放量和反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其他生产指标一起组织实施和考核。

（4）所有的员工都应受到相应的岗位培训，使能胜任该岗位的工作。所有的岗位都应有相应的操作规程，完整的运行记录，和畅通的信息交流通道。

9.2.3.2后勤部门的环境管理

（1）要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的维护、检修，保证设备完好运行，防止“跑、冒、滴、漏”对环境的污染。

（2）做好厂区地面防渗和雨污分流、安全防火等各项工作；按年度计划，组织开展应急演练；严格执行进出车辆管理制度。
9.2.3.3污染防治的环保设施管理

（1）水污染防治设施：企业应完善的水污染防治设施操作规程。

（2）大气污染防治设施：大气污染防治设施操作人员应定期接受相关培训，定期巡检大气污染防治设施，进行维修保养，以保证大气污染防治设施运行正常，确保达标排放。

（3）噪声污染防治设施：企业应定期开展对环境噪声污染治理设施的隐患排查，及时发现问题、落实并做好台账记录。

（4）固体废物污染防治设施

①一般工业固废贮存库应根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求，建立工业固体废物管理台账，在固废平台中如实填报全过程相关信息，作为各级生态环境部门日常环境监管、执法检查、排污许可和环境统计等的依据，并与排污许可管理等做好衔接。此外，设置一般工业固体废物标志牌，禁止混入危险废物和生活垃圾。

②危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，通过福建省固体废物环境监管平台申请，未经批准的，不得转移。企业应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账、危险废物委托处置档案、应急预案和员工培训材料等，如实记录有关信息。通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等材料。应用福建省固体废物环境信息化监管平台，将危险废物规范化管理指标体系纳入企业环境管理，完成申报登记，建立电子台账。

9.2.3.4环境应急及风险防控管理

（1）企业应建立起一个有效的污染事故防范体系。首先，要建立起一套严格的日常的检查制度。有当班人员的自查，班组长的日查，车间的月查和不定期的抽查，全公司的季度检查、半年度评估小结和年度评估总结。

（2）为了确保与重要的环境因素有关的生产活动都能按规范运行，避免发生污染事故，也为了便于各部门、各环节、班组自查和检查，应建立一套有效的预防污染的运行控制程序。主要有《废气污染控制程序》，《废水污染控制程序》，《噪声污染控制程序》等。各程序文件中应明确规定：运行控制的内容，各有关部门的职责，运行规程，控制参数，检查办法，纠正措施，出现异常和紧急情况时的处理程序。

（3）对于容易发生污染事故的场所，应采取必要的污染预防措施。对于容易造成物料流失的堆场、固体废物堆场应建设挡墙、排水沟；污水处理站应建设事故调节池。

（4）做好排放口规范化建设。各排放口应按规范要求安装在线监测系统，便于及时了解污染物排放状况，加强排放口的管理。

（5）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

（6）定期向属地生态环境局汇报工作及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。

（7）建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生48h内，向属地生态环境行政主管部门初步报告，包括事故发生的时间、地点、类型和排放污染物、经济损失等情况。待事故查清后，向生态环境行政主管部门书面报告事故的原因、采取的措施并附有关证明。若发生污染事故，需排除危害，对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。

9.2.3.5排污许可管理

对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），技改项目属于“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39，89电子元件及电子专用材料制造398”，纳入重点排污单位名录的，需实行排污许可重点管理。

排污单位应依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，不应超过相关标准，且符合总量控制要求。结合技改项目特点，由于工艺过程使用中频炉熔化铸型，执行《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ 1115-2020），同时参照现有工程执行《排污许可证申请与核发技术规范  电子工业》（HJ 1031-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范  无机化学工业》（HJ 1035-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）的要求开展排污许可证申请工作。同时，排污单位应按照排污许可证规定，安装或者使用符合国家有关环境监测、计量认证规定的监测设备，按照规定维护监测设施，开展自行监测，保存原始监测记录。

此外，企业在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于5日。

9.2.3.6竣工环境保护验收管理

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）等规定要求，企业应强化环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，技改项目竣工后的验收程序、验收自查、验收监测方案和报告编制均应按照技术指南的要求进行。

技改项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制验收监测（调查）报告。

建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：（1）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；（2）对项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；（3）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

9.2.3.7环境保护事中事后配合监督管理

根据“关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见”（环评〔2018〕11号）和《关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的通知》（环发[2015]163号）中的有关要求，企业应配合生态环境行政主管部门严格落实以下要求：

（1）依法依规履行环评程序、开展公众参与情况。严格落实环评文件及批复要求，在项目设计、施工、投入生产或使用中落实环境保护“三同时”及各项环境管理规定情况。

（2）依法申请排污许可证，根据环境保护设施验收条件规定，开展自主验收工作。

（3）建设单位在建设项目环境影响报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求公众意见并对公众参与的真实性和结果负责。在项目运行后，主动公开项目排污情况，接受公众监督。

9.2.3.8环保信息化管理要求

建设单位应结合自身实际“三废”产排污情况，如实记载固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息，定期汇总，并分类装订成册，由专人管理，防止遗失。1. 危险废物处置单位须持有有效的危险废物经营许可证，有签订危险废物转移合同，且合同在有效期内。2. 在“福建省固体废物管理信息平台”运行危险废物转移联单，转移联单数据与申报登记数据一致，且转移联单上的危险废物种类、数量与实际产生情况相符。3. 近五年内转移联单保存齐全，数据与申报登记等材料数据一致。4. 跨省转移危险废物的，依法向省级生态环境行政部门报批危险废物转移计划，并得到批准。5. 一般工业固体废物有签订转移合同，固体废物处置单位环保手续齐全，保留原始转移凭证。

福建省生态环境亲清服务平台推行在线指导整改，提升平台智能化水平，帮助企业自动梳理汇聚相关环境问题数据信息，建立企业自身环境问题台账，便于企业掌握自身短板，立行立改，提升自我管理水平；对存在问题的企业，有针对性地开展线上帮扶，指导企业制定切实有效整改方案，及时整改到位；鼓励企业自查自纠，通过平台主动上报存在的环境问题，并自主反馈整改进展情况，上传整改相关照片、视频等佐证材料。

9.3污染物排放清单

技改项目污染物排放清单见表9.3-1。建设单位应严格按照污染物排放清单及其管理要求，进行技改项目的污染物排放的管理，确保各项污染物达标排放和总量控制要求。同时应向社会公开信息内容。

表9.3-1  技改项目污染物排放清单
	项目
	清单内容

	项目组成
	建设1条电解银生产线，年生产高纯银粉850t、氯化银56.6t

	原辅材料
	3号银锭、硝酸银、银粉、氧化银、氯化钠、氢氧化钠、电子级硝酸等

	环境监测
	包括污染源监测和环境质量监测

	向社会公开的信息内容
	环评文件审批前进行全文公示，项目投产后公开所有排污信息

	排污口信息
	排污许可证申请变更，废气及废水排放口编号已由排污单位自行编制，不新增排污口

	一、废水产排放情况
	水量t/a
	污染物
	排放浓度mg/L
	总量控制指标t/a
	治理措施
	执行标准

	污水处理站排放口
	4363.16
	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	/
	预处理废水和洗粉废水经含银废液三效蒸发器预处理后与清洗废水送入厂区1座处理能力16.7m3/h的污水处理站处理后达标后回用
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）

	
	
	COD
	≤60
	
	
	

	
	
	氨氮
	≤10
	
	
	

	
	
	SS
	≤30
	
	
	

	
	
	盐分
	≤20
	
	
	

	二、废气排放情况
	废气量Nm3/h
	污染物
	排放浓度

mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	总量控制指标t/a
	治理措施
	执行标准

	DA001
	制板烟气、电解废气
	5000
	颗粒物
	7
	0.037
	0.264
	NOx新增排放量为2.03
	二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4标准限值，即颗粒物≤10mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3

	
	
	
	氮氧化物
	27
	0.133
	0.96
	
	
	

	无组织排放
	/
	颗粒物
	/
	0.092
	0.66
	
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，即颗粒物≤1mg/m3、氮氧化物≤0.12mg/m3。

	
	
	氮氧化物
	/
	0.148
	1.07
	
	
	

	三、噪声
	排放情况
	治理措施
	执行标准

	厂界噪声
	工业企业运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	隔声、减振
	厂界噪声执行GB12348-2008中的3类标准

	四、固废
	产生量（t/a）
	治理措施
	执行标准

	危险废物
	阳极泥、杂质沉淀、蒸发残渣、污泥、废包装袋；
	61.183
	有资质单位处理
	危险废物临时贮存场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	地下水及土壤防治措施
	技改项目所在二号车间已设一般防渗区，并依托厂区现有3个地下水监控井

	环境风险防控措施
	依托厂区现有1537m3事故应急池，配备切换阀门；依托现有报警装置和相关应急物资


表9.3-2  全厂污染物排放清单
	项目
	清单内容

	一、废水产排放情况
	水量t/a
	污染物
	排放浓度mg/L
	总量控制指标t/a
	治理措施
	执行标准

	工业污水排放口

（循环水站间接冷却排水、去离子水站排水、初期雨水）
	33780
	pH（无量纲）
	6~9
	/
	①废水经监控池监控pH、COD、氨氮，达标后排入园区污水处理厂；②雨水监控池设pH、COD监控，后期清净雨水监控达标后排入园区雨水管网。
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1（间接排放标准）

	
	
	COD
	≤200
	1.689
	
	

	
	
	氨氮
	≤40
	0.169
	
	

	
	
	SS
	≤100
	/
	
	

	生活污水排放口
	2496
	pH（无量纲）、COD、BOD5、SS、氨氮
	/
	/
	化粪池处理后排入园区污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

	二、废气排放情况
	废气量Nm3/h
	污染物
	排放浓度

mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	总量控制指标
	治理措施
	执行标准

	DA001
	电子级硝酸生产废气、硝酸银溶银废气、制板烟气、电解废气
	15000
	颗粒物
	3
	0.037
	0.264
	/
	二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收
	GB31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》表4限值要求，，即颗粒物≤10mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3

	
	
	
	氮氧化物
	37
	0.552
	3.025
	3.025
	
	

	DA002
	超细银粉反应废气、分散废气、乙醇精馏不凝气、干燥废气、含银废液三效蒸发器不凝气
	15000
	氨
	1.27
	0.019
	0.112
	/
	含银废液三效蒸发器不凝气、超细银粉反应废气先经氨回收塔回收氨气后再经二级水吸收后，汇同分散废气、乙醇精馏不凝气、干燥废气经二级水洗+高效除雾装置+活性炭吸附处理
	颗粒物、氮氧化物、氨执行GB31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》表4限值要求，即颗粒物≤10mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3、氨≤100mg/m3；

甲醛、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业排放标准，即甲醛排放浓度和排放速率分别为≤5mg/m3和≤0.65kg/h、非甲烷总烃分别为≤100mg/m3和≤6.6kg/h；

污水处理站氨的排放速率参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求，即≤14kg/h；

	
	
	
	甲醛
	0.03
	0.0004
	0.002
	/
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	34.93
	0.524
	1.858
	1.858
	
	

	DA003
	罐区废气、污水处理站生化废气、危险废物贮存库废气
	15000
	氮氧化物
	0.13
	0.002
	0.017
	/
	氧化吸收+碱吸收+生物除臭处理
	

	
	
	
	氨
	1.14
	0.0171
	0.121
	/
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.21
	0.0032
	0.02
	0.02
	
	

	DA004
	超细银粉抗坏血酸投料废气、破碎、包装废气
	8000
	颗粒物
	4.38
	0.035
	0.126
	/
	布袋除尘
	

	DA005
	污水处理站三效蒸发器蒸发汽
	/
	氨、非甲烷总烃
	/
	/
	/
	/
	/
	

	无组织排放
	二号车间
	/
	颗粒物
	/
	/
	0.732
	/
	车间密闭，加强收集
	甲醛、非甲烷总烃厂界污染物浓度按照《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3；颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值标准；氨气执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5规定的排放限值；非甲烷总烃厂区内监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1标准

	
	
	
	氮氧化物
	/
	/
	1.403
	1.403
	
	

	
	
	
	氨气
	/
	/
	0.025
	/
	
	

	
	
	
	甲醛
	/
	/
	0.001
	/
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.01
	0.01
	
	

	
	污水处理站
	/
	氨
	/
	/
	0.267
	/
	加盖封闭、局部隔离，负压抽吸
	

	
	
	/
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.034
	0.034
	
	

	三、噪声
	排放情况
	治理措施
	执行标准

	厂界噪声
	工业企业运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	隔声、减振
	厂界噪声执行GB12348-2008中的3类标准

	四、固废
	产生量（t/a）
	治理措施
	执行标准

	危险废物
	1530.657
	有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	一般工业固体废物
	40.2
	厂家回收、工业填埋场
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	地下水及土壤防治措施
	厂区已建3个地下水监控井。重点防渗区：污水处理站各构筑物、废水输送管道铺设管沟、初期雨水池、危险废物贮存间、含银废水预处理系统；一般防渗区：罐区、应急事故池、雨水监控池、二号车间等

	环境风险防控措施
	厂区已建有1537m3事故应急池，配备切换阀门；厂区已设置报警装置和相关应急物资


9.4环境监测计划

为切实控制技改项目治理设施的有效运行和污染物达标排放，落实排放总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，对建设项目提出环境监测计划建议，并对项目运营期特征污染物的进行跟踪监测和累积影响的调查，企业应根据跟踪监测结果采取相应的改进措施。

技改项目均依托现有环保措施，参照现有工程执行《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  电子工业》（HJ 1253-2022）和《排污单位自行监测技术指南  无机化学工业》（HJ1138-2020），废气、废水和噪声自行监测可充分依托现有自行监测计划，土壤和地下水监测项目根据《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）补充完善，运营期污染物监测计划详见表9.4-1。项目建成投产后可根据最新发布的相关行业规范调整监测计划。

表9.4-1  运营期全厂污染物监测一览表
	项目
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	备注

	废气
	DA001
	氮氧化物、颗粒物
	1次/季
	一般排放口

	
	DA002
	NMHC、氨、甲醛
	1次/季
	一般排放口

	
	DA003
	氮氧化物、氨、NMHC
	1次/季
	一般排放口

	
	DA004
	颗粒物
	1次/季
	一般排放口

	
	DA005
	氨、NMHC
	1次/季
	一般排放口

	
	厂界无组织排放
	氮氧化物、氨、颗粒物
	1次/半年
	/

	
	
	挥发性有机物
	1次/年
	/

	废水
	工业废水排放口
	流量、pH、COD、NH3-N
	自动监测
	主要排放口

	
	
	悬浮物
	1次/季
	

	
	雨水排放口
	pH、COD、NH3-N
	排放期间按月监测*
	/

	噪声
	厂界四周
	等效连续A声级
	1次/季
	/

	地下水
	厂区已设3个地下水监控井
	初次监测
	GB/T14848表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外）、银
	1次
	/

	
	
	后续监测
	pH、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、银、甲醛
	1次/年
	

	土壤
	污水处理站、罐区附近共设置2个点位
	初次监测
	GB 36600表1中45项、pH、银、甲醛、锑
	1次
	/

	
	
	后续监测
	pH、银、甲醛、铜、锑
	表层土壤1次/年，深层土壤1次/3年
	


注*：根据HJ1138-2020，雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。

《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）布点原则：
①重点监测单元：重点场所或重点设施设备分布较密集的区域可统一划分为一个重点监测单元，每个重点监测单元原则上面积不大于6400m2。
②地下水监控井：每个重点单元对应的地下水监测井不应少于1个。每个企业地下水监测井（含对照点）总数原则上不应少于3个，且尽量避免在同一直线上。
应根据重点单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布确定该单元对应地下水监测井的位置和数量，监测井应布设在污染物运移路径的下游方向，原则上井的位置和数量应能捕捉到该单元内所有重点场所或重点设施设备可能产生的地下水污染。
地面已采取了符合HJ610和HJ964相关防渗技术要求的重点场所或重点设施设备可适当减少其所在单元内监测井数量，但不得少于1个监测井。
③土壤监控点位：一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少1个表层土壤监测点，具体位置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处，并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域，污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。
9.5总量控制

9.5.1污染物总量控制

根据《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法》（闽环发〔2014〕12号），项目所需申购的主要污染物排放总量指标应通过排污权交易获得。根据《福州市福清生态环境局关于福建富轩科技有限公司新增主要污染物总量指标审查意见的函》（融环保函[2023]49号）（附件8），建设单位已落实了现有工程批复的总量控制指标：COD 1.689t/a、氨氮0.169t/a、氮氧化物2.415t/a、VOCs 2.3088t/a，已通过海峡股权交易中心购买了上述排放总量指标。

根据工程分析及3.7小节，技改项目新增氮氧化物排放量为2.03t/a，不新增外排废水，详见表9.5-1。COD、氨氮、VOCs未超出企业已取得总量控制指标，新增氮氧化物需进一步开展排污总量指标交易。

表9.5-1  全厂污染物总量控制指标（单位t/a）
	种类
	污染物
	已建工程排放量
	技改工程排放量
	实施后全厂排放总量
	已取得总量指标*
	还需申购排污总量

	水污染物
	COD
	1.689
	0
	1.689
	1.689
	0

	
	氨氮
	0.169
	0
	0.169
	0.169
	0

	大气污染物
	SO2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	NOx
	2.415
	2.03
	4.445
	2.415
	2.03

	
	VOCs
	1.924
	0
	1.924
	2.3088
	0


注*：由于环评批复总量（COD<1.814t/a，氨氮<0.181t/a）包含了生活污水，2023年福州市福清生态环境局对项目新增主要污染物总量指标予以确认（融环保函〔2023〕49号），扣除了生活污水排放总量。
9.5.2排污口规范化建设

9.5.2.1排污口规范化的内容

（1）废水规范化排放口：全厂已设置1个废水总排放口，该污水总排放口接入园区市政污水管网。为便于对项目排放水量、水质进行考核，污水排放口已按规范化建设，设置排污口标志牌等，并安装在线流量、COD、氨氮监测装置。

（2）废气排放口：现有废气排放口已按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157）的规定要求，在排气筒上预留了永久性采样监测孔和采样平台。
（3）固定噪声排放源：按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物堆放点：对各种固体废物应分类收集暂存，设置的暂存点设有防扬尘、防流失、防渗漏等措施，各工业固体废物和危险废物的暂存场设置了规范化标志牌。
表9.5-2  排污口图形标志一览表

	名称
	废水排放口
	废气排放口
	噪声排放源
	一般固体废物
	危险废物

	图形符号
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	功能表示
	向水环境排放废水
	向大气环境排放废气
	向外环境排放噪声
	一般固体废物贮存、处置场
	危险废物贮存场所


9.5.2.2排污口（或排放口）管理要求

建设单位已按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。

（1）在各排污口（或排放口）处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称，并规范排污口标识。

（2）如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境行政主管部门签发登记证。

（3）将有关排污口（或排放口）的情况进行建档管理，并报送生态环境主管部门备案。如：排污口（或排放口）的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况。

（4）按照排污口（或排放口）规范管理及环境保护图形标志管理有关规定，在排污口（或排放口）附近设置环境保护图形标志牌。根据《环境保护图形标志》实施细则，填写企业的主要污染物。标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合图形标志标准的情况，及时修复或更换，检查时间至少每年一次。

（5）排放口（或排放口）规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口（或排放口）规范化整治技术要求进行。

（6）环境保护图形标志牌设置位置距污染物排放口（或排放口）及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，高度为标志牌上缘距离地面约2m。

10环境影响评价结论
10.1项目建设概况

10.1.1项目概况

福建富轩科技有限公司新能源纳米材料原料适应性技改项目位于福建省福州市福清市江阴镇南曹村666号。项目总投资800万元，建设性质为技改，总用地面积1000m2，建设内容为：建设1条电解银生产线，年产高纯银粉850t、氯化银56.6t，公辅及环保工程依托厂区现有工程，年操作时间7200h，按四班三运转。
10.1.2主要环境问题

施工期主要环境问题：施工期间，工程建筑施工车辆、施工机械设备的运行及施工、人员的活动所产生的施工废水、施工废气、施工噪声、固体废物等，会对周边区域环境等造成暂时性的影响。

营运期主要环境问题：

（1）废水主要包括预处理废水、洗粉废水、清洗废水，经过厂区污水处理设施处理后回用。

（2）废气主要为工艺过程产生的熔化烟气、电解废气、铸型烟气。

（3）固体废物主要包括公辅工程产生的阳极泥、杂质沉淀、废机油等。

（4）生产装置内各类泵等机械及生产设备噪声对声环境的影响。

10.2环境质量现状及主要环境影响评价
10.2.1水环境影响

技改项目不新增外排废水，生产过程产生预处理废水和洗粉废水依托含银废液三效蒸发预处理系统处理后与清洗废水进入厂区污水处理站处理，污水处理站含生化处理系统采用“中和沉淀+一级A/O+二级A+MBR工艺”工艺处理，出水进入UF+二级RO反渗透系统后产水回用。技改项目废水产生量为0.6m3/d，未超出现有污水处理设施剩余处理能力，故依托现有污水处理设施是可行的。

10.2.2环境空气影响

10.2.2.1环境空气质量现状评价

本评价收集了福清市发布的2024年1月～2024年12月份大气常规因子环境空气质量监测数据，以及连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据。根据统计可知，技改项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项污染物指标全部达标，故该区域环境空气质量达标，属于达标区。
根据补充监测与评价结果可知，监测点位污染物TSP符合本报告第一章表1.3-3环境空气二类功能区划的评价指标。

10.2.2.2废气污染防治措施

技改项目废气依托现有“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”工艺处理后通过25m高排气筒DA001排放。

10.2.2.3环境空气影响评价结论

技改项目所在区域为环境空气达标区，根据AERMOD进一步预测结果，正常运行时，新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，技改项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度、区域在建、拟建项目的环境影响后，各污染物短期浓度均符合相应环境质量标准，技改项目大气环境影响可以接受。根据非正常排放预测结果，各污染物在各敏感点和网格点的贡献质量浓度均可达标，应防止废气非正常排放，减少环境影响。

全厂环境防护距离为二号车间和污水处理站外100m形成的包络区域。
10.2.3声环境影响

10.2.3.1声环境现状评价

根据现状监测，监测点位均可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，声环境现状质量较好。
10.2.3.2噪声治理措施

为保证营运期噪声得到有效地控制，应采取以下的噪声防治措施：

（1）首先从声源上控制，即选用先进的低噪声机械、设备及装置是控制厂区噪声的根本措施。

（2）对主要噪声设备进行减振、隔声、消声处理。

（3）加强机械设备定期检修和维护，以减少机械故障等原因造成的机械振动及噪声。

10.2.3.3声环境影响评价结论

技改项目营运后，厂界昼、夜间的噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。
10.2.4地下水环境影响

10.2.4.1地下水环境现状评价

根据收集历史监测资料和补充监测数据评价结果可知，部分点位除了氯化物之外，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类水质标准。结合《福州江阴港城经济区地下水环境状况调查评估报告》（2023年3月）和《福建省东南电化股份有限公司2024年度土壤环境监测报告》分析，福州江阴港城经济区地处沿海，耗氧量、氯化物等指标主要受海水入侵、滩涂养殖、海口沉积物的影响，现有超标因子与技改项目关系不大。
10.2.4.2地下水污染防治环保措施

污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。技改项目装置所在的车间已设为一般污染防治区，采取了一般防渗措施。

10.2.4.3地下水影响评价结论

建设单位拟严格按照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》对防控区进行防渗处理后，正常状态下技改项目不会对地下水环境造成影响。非正常状况时，本次评价按HJ610-2016考虑防渗设施特别是罐区硝酸罐出现渗漏时，污染物硝酸（不考虑衰减）100d，硝酸盐超标范围和影响范围不断扩大，分别为1304m2和13424m2；泄漏发生后1000d，影响范围为37846.5m2。
10.2.5土壤环境影响评价结论

土壤质量现状引用和监测了45项基本项目以及pH、银、锑，各监测点位土壤中各监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，现有厂区土壤现状未受污染影响。
技改项目土壤影响类型主要为运营期废气排放大气沉降的影响和罐区防渗层破损而未及时修复的污染物垂直入渗影响情形。建设单位应严格落实防渗漏污染防治措施，做好防渗，设置监控报警系统，一旦发生泄漏，立刻启动应急预案，将土壤污染事故发生的可能性降到最低。

10.2.6固体废物影响评价结论

技改项目按规范要求依托厂区固体废物分类暂存设施，防止二次污染，并遵循固体废物减量化、资源化和无害化的要求，分别采用综合利用、安全处置的方法予以处置，对环境影响较小。

10.2.7生态影响分析结论

技改项目运营期间正常情况（即达标排放）下，污染物排放对工程区附近动植物资源、土壤环境质量的影响有限，不会改变区域原有的动植物资源种类，不存在物种灭绝的可能性，对区域生物多样性的影响可以忽略；在技改项目废气得到有效治理、固体废物得到妥善处置的前提下，工程运营对区域土壤环境的影响很小。考虑污染物排放对陆域生态系统和近岸海域生态系统潜在一定的累积性影响，建议建设单位加强环境管理，防止事故排放，并加强运营期间的跟踪监测。

10.2.8环境风险评价结论

（1）项目危险因素：技改项目危险物质主要为硝酸、氢氧化钠、硝酸银及“三废”，主要分布于装置和罐区，主要风险为物质泄漏。

（2）环境敏感性及事故环境影响：大气环境敏感程度为环境中度敏感区，地表水功能敏感性为低敏感。非正常情况下，事故废水、废液经完善的三级防控措施（围堰→厂区事故应急池→园区公共事故应急池）收集，设完善的“单元-厂区-园区”事故水防控体系。
事故环境影响如下：有毒有害物质泄漏导致污染物排放，设备及输送管道发生泄漏火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放可能对区域的环境空气产生影响；火灾伴生的消防废水外排入排洪渠、海域；泄漏物料渗入土壤影响地下水水质。企业必须按照本环评提出的环境保护措施和要求进行建设和管理。
（3）环境风险防范措施和应急预案：主要的环境风险为危险物质发生泄漏，如装置区电解槽、高位槽、配置釜，罐区储罐等，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。发生风险事故时，建设单位应及时上报，并对事故点周围人群进行紧急疏散。建设单位应对事故危害有高度的认识，采取严格的安全措施，确保安全生产。建设单位应按照规范开展环境风险评估，修编现有突发环境事件应急预案，并报生态环境行政主管部门备案。

技改项目应落实本评价提出的各项风险防范措施，尤其落实环境风险三级防控措施，依托厂内已建的1座1537m3事故池，确保事故废水有效收集处置。罐区、装置区及依托的危险废物贮存库、仓库、污水处理站应作为环境风险防范重点区域加以关注，做好防渗工作，按要求配备大气、水环境特征污染物应急监控设备，并制定日常和应急监测方案。

（4）环境风险评价结论与建议：技改项目物料储罐、输送管道发生火灾爆炸和泄漏会对周围环境造成影响。根据事故环境风险事故的影响预测结果可知，在本评价预设条件下发生气相毒物风险事故时，储罐中风险物质最远影响范围出现的距离在480m内，事故情形下污染物的毒性终点浓度影响范围内无大气敏感目标。在物料泄漏进入排水渠的极端情况下，通过关闭入海排洪闸阻断污染废水的入海通道。通过上述措施可有效阻隔跨排洪渠管道物料泄漏进入兴化湾途径，基本不会对水环境质量产生影响。技改项目在确保安全生产、避免因安全生产事故引发的环境污染事件，切实落实环评提出的环境风险防范措施，并加强环境管理的前提下，技改项目的环境风险是可防可控的。

10.3工程建设环境可行性

10.3.1产业政策符合性

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019年修订），技改项目属于：C门类制造业大类“39计算机、通信和其他电子设备制造业”中“3985电子专用材料制造”。经对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于：第二十八项、信息产业6.电子元器件生产专用材料，不属于限制类和淘汰类，不涉及淘汰落后工艺和设备。技改项目已在福清市工业和信息化局备案（备案编号：闽工信备〔2025〕A060094号），符合国家当前产业政策。

10.3.2相关规划的相容性

技改项目选址符合《福州江阴港城经济区产业发展规划》及其规划环评要求，符合生态环境分区管控要求。

10.3.3清洁生产水平

技改项目采用国内先进的技术工艺和装备，产品性能指标优异，通过生产全过程的工艺控制、并结合污染物的末端治理，污染物排放可以得到有效控制，各项要求达到国内同行业先进水平，基本符合清洁生产要求。

建议建设单位加强对原辅材料的使用过程的管理，提高设备的密封性，减少“跑冒滴漏”，减少原料的浪费，加强节水措施和环境管理，使生产过程中排放的污染物及其环境影响最小化。

10.3.4环境保护措施及达标排放

在落实施工期各污染防治措施，加强施工期环境管理的前提下，施工期的不利环境影响可以得到较好控制。

技改项目的清洁生产水平较高，有利于减降污染物的产生及排放量，只要加强维护和管理，可确保各种污染物得到有效地控制并做到稳定达标排放。

10.3.5总量控制

技改项目实施后，全厂总量控制指标为氮氧化物2.415t/a、COD 1.689t/a、氨氮0.169t/a、VOCs 2.3088t/a，COD、氨氮和VOCs未超出企业已取得总量控制指标，新增氮氧化物需进一步开展排污总量指标交易，新增氮氧化物总量为2.03t/a。
10.4公众参与情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日施行，生态环境部  部令第4号），建设单位于2025年1月10日在福建环保网上进行技改项目环评网络第一次信息公示；于2025年4月21日在福建省石油化学工业设计院有限公司官网上发布了技改项目环评征求意见稿公示；同步于2025年4月23日和2025年4月25日在《海峡都市报》上进行了技改项目环评第二次信息公示。两次公示期间，未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件。

10.5主要环保对策及建议

10.5.1主要环保措施竣工验收要求

技改项目运营期主要环保措施竣工验收内容详见表10.5-1：

表10.5-1  技改项目竣工环保验收一览表

	序号
	项目
	竣工环保验收内容
	验收要求

	一
	有组织废气措施
	
	

	1.1
	制板废气
	依托现有“二级水吸收+强氧化吸收+二级碱吸收”工艺处理后通过一根25m高排气筒DA001排放。
	颗粒物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别排放限值（颗粒物≤10mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3）

	1.2
	电解废气
	
	

	二
	无组织废气处理措施
	加强管理，如设备定期检修、维护，建立巡视制度等。加强操作人员的岗位操作技能培训，提高操作人员的操作技能，避免因人为操作失误引起的废气泄漏、逃逸事故。
	验收落实情况，颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值标准（颗粒物≤1.0mg/m3、氮氧化物≤0.12mg/m3）

	三
	废水治理措施
	生产废水依托现有含银废液三效蒸发预处理系统和现有16.7m3/h污水处理站处理后回用。
	车间含银废水处理设施出水总银达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中车间或生产设施废水排放口限值标准（总银不高于0.5mg/L）。

	
	
	依托现有容量429m3初期雨水池，去离子水站排水、循环水站间接冷却排水、初期雨水经沉淀后监控达标后排入江阴污水处理厂。
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放标准（COD≤200mg/L，SS≤100mg/L，氨氮≤40mg/L）

	四
	固体废物处置
	①依托现有1座一般工业固体废物贮存库；

②依托现有1座危险废物贮存库。
	验收落实情况，一般工业固体废物的贮存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

	五
	噪声控制措施
	采用低噪设备、减震、隔声等综合治理措施。
	厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

	六
	土壤和地下水防治措施
	①生产装置所在车间已设为一般防渗区；
②依托厂内现有3个地下水井跟踪监测点。
	验收落实情况。

	七
	事故防范应急措施
	依托1座1537m3事故应急池，配备切换阀门；依托火灾报警装置和应急物资。
	验收落实情况。

	八
	环境管理及监测
	完善现有环境管理机构，完善环境监测和日常环境管理。
	验收落实情况。


10.5.2建议

（1）建设单位应将施工期的环境保护纳入与施工单位签订承包合同，要求施工单位加强管理，按本报告书施工期环境保护要求进行施工。

（2）技改项目运营过程中应重视对生产、安全设施、部件定检、巡检、维护保养，及时发现并处理设备故障、管道泄漏，消除事故隐患。确保环保设施正常运行，避免事故排放。

（3）技改项目投产前应修编突发环境事故应急预案，建立有效的抢修抢险机制，配备应急抢修工具等，并组织实施平时的演练。

（4）当地人民政府、生态环境部门、应急管理部门、公安部门要定期督促、检查、落实环保及安全措施的执行情况，并进行监督监测，一旦发现企业存在与相关管理要求有不符时，应依法依规提出整改要求，并责成企业限时完成。
10.6评价总结论

技改项目符合国家、地方产业政策；符合《福州江阴港城经济区产业发展规划》及其规划环评和环评审查意见的要求，符合福州市生态环境分区管控方案（2024年更新）对应管控单元要求；其产品、生产工艺和设备装置基本符合清洁生产、循环经济的要求。技改项目建设和运营在采取有效的污染防治措施，可以实现污染物稳定达标排放；技改项目潜在的环境风险拟通过采取相应的防控措施，所采用的预防和控制措施是有效的，基本符合现阶段环境风险管控技术要求，属于“可防可控”；经汇总各环境要素评价或分析结论可知，各环境要素的环境影响均在允许范围内，可满足区域环境功能区划要求。因此，建设单位在严格落实各项污染防治措施、加强环境管理、落实环境风险防控措施的前提下，从环境影响的角度分析，技改项目的建设是可行的。
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图1  评价工作程序





依据相关规定确定环境影响评价文件类型





1研究相关技术文件和其他有关文件


2进行初步工程分析


3开展初步的环境现状调查





1环境影响识别和评价因子筛选


2明确评价重点和环境保护目标


3确定工作等级、评价范围和评价标准





1提出环境保护措施，进行技术经济论证


2给出污染物排放清单


3给出建设项目环境可行性的评价结论





环境现状调查


监测与评价





第一阶段





第二阶段





第三阶段





编制环境影响评价书（表）





制定工作方案





建设项目


工程分析





1各环境要素环境影响预测与评价


2各专题环境影响分析与评价











图例


废气排气筒


废水总排放口


雨水排放口





沉淀池





项目所在位置
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