附件2
2025年第三季度复核不合格的环评文件情况及处理意见

	序号
	环评文件名称
	存在的问题
	编制单位及统一社会信用代码
	编制人员及信

用编号
	编制单位失信记分
	编制人员失信记分
	评审专家
	审批部门
	失信记分

依据

	1
	连江县海捷水产养殖有限公司海带加工
	1.生产工艺表述不清：P15 图2-2 生产工艺流程及产污环节示意图，生产流程采用高温煮；P16等其他地方，均表述海带通过清洗、浸泡、烫煮，冷却；P31表述项目运营过程废水主要为漂煮；生产环节存在“高温煮”、“烫煮”、“漂煮”等不同描述内容；

2.自建污水处理站描述不全；P30 4.2.1污染源强中，指出“本项目自建污水处理站对废水各污染物---”；但报告中未描述自建污水处理站位置，规模，包括污水处理管网布设等；附图5 项目平面布置图，也没有标识污水处理站位置等；

属于建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法中的第二十六条第一款中(三)建设项目概况描述不全或者错误的。

3．环评报告中表4-16，COD年排放量0.576吨，氨氮0.144吨，远超过表4-13的0.3456吨和0.0461吨，及表4-19的0.1996吨和0.0096吨，属于污染源强核算结果错误；

4．污染物排放量前后不一致：P34 4.2.4 废水污染物排放源及排放口基本情况（表 4-17）废水年排放量0.0432万吨。与24表3-10总量控制一览表存在数据不一致（废水量0.5760万吨）；附表：建设项目污染物排放量汇总表，生产废水中COD0.1996吨/年；污泥1.0829吨/年（报告没有说明如何核算）；

属于建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法中的第二十六条第一款中(五) 污染源源强核算内容不全，核算方法或者结果错误的。

5．新鲜海带蒸煮污水含有氯离子，《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015有规定氯离子浓度限值，但报告未结合氯离子浓度限值要求，开展污水处理工艺可行性论证。此外，根据该环评报告中图4-1废水治理工艺流程图，污水经处理后回用于绿化，与报告提出进入安海村污水处理厂，前后不一致；

6．报告附件8纳管证明，只说明接纳该公司运营期间生活污水，没有说明可接纳该公司的生产废水。报告P32表述：本项目废水排放量为17.2吨/天, 占安凯乡安海村污 水处理站处理量的11.47%；生产废水纳入安凯乡安海村污水处理站与纳管证明的要求存在不符，项目生产废水处理要求及排放去向没有分析论证。

属于建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法中的第二十六条第一款中(十) 未按相关规定提出环境保护措施，所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定的。
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