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[bookmark: _Toc27806][bookmark: _Toc25219]1 概述
[bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc6114]1.1 项目由来
福州日源汽车零部件有限公司成立于2026年8月14日，注册地位于福建省闽侯县青口镇祥宏南路1366号，法定代表人为朱传发。经营范围包括一般项目：汽车零部件及配件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
随着我国经济快速增长，城镇化水平不断提高，交通运输设施不断完善，汽车消费成为主流，巨大的消费潜力为我国汽车市场不断发展提供了可靠的市场保障，随着汽车产销量的增加，汽车配件的需求量不断上涨。
青口投资区是以机械、轻工、建工为三大主导产业的省级投资区，主要发展汽车、机械、电子等产业，汽车产业占主导地位。
为迎合市场需求，公司拟投资1000万元建设福州日源汽车零部件加工生产项目。项目租赁福州鑫旺物流服务有限公司厂房，租赁面积为18377.76平方米，包含1#-3#厂房建筑面积2567.22平方米，一层钢混结构；一期扩建厂房建筑面积3665.17平方米，3层钢混结构；3#厂房建筑面积12145.37平方米，4层钢结构。因产权证厂房表述易误解，故本项目将1#-3#厂房统一表述为A库厂房，A库厂房建筑面积为2567.22平方米，一期扩建厂房统一表述为办公楼，办公楼建筑面积为3665.17平方米，3#厂房统一表述为B库厂房，B库厂房建筑面积为12145.37平方米。
项目拟购置注塑机、自动化涂装生产线及配套环保设备，原材料外购改性PP塑料粒、ABS塑料粒、稀释剂等，拟建设年产前后保险杆总成15万套生产线、前格栅总成15万套生产线。
本项目租用福州鑫旺物流服务有限公司已建厂房，设备经安装后可直接进入营运期，因此本项目施工期对环境的影响主要是设备安装调试过程中产生的噪声。本项目不涉及土建等施工工程，项目施工期对环境影响较小。
[bookmark: _Toc4142][bookmark: _Toc3709]1.2 项目特点
（1）本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），位于福州青口投资区规划范围内，区域内污水管网等基础设施配套完善，排水条件良好。本项目废水分为生活污水与生产废水，废水处置方式如下：生活污水经出租方已建化粪池处理后，纳入市政污水管网，排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。生产废水共五类，其中注塑工序冷却水、本项目冰水机配套的设备冷却水与热洁炉换热器冷却水均为间接冷却水，水质基本不受污染，经降温后全部循环使用不外排，仅定期补充蒸发、风吹带来的水量损耗；锅炉排污水与纯水制备产生的反渗透浓水的水质相对清洁，不含重金属及有毒有害物质，经厂区污水总排口排入市政污水管网。
（2）建设性质为“新建”，行业类别为“C3670 汽车零部件及汽车配件生产”；已于2026年10月12日取得闽侯县发展和改革局出具的《福建省投资项目备案证明（内资）》（编号：闽发改备[2026]A080808号）。
（3）本项目所生产的前后保险杆及前格栅包含塑料构件，该类塑料构件由本项目自行完成注塑生产。
[bookmark: _Toc10859][bookmark: _Toc24939]1.3 环境影响评价的工作过程
本项目行业类别为“C3670汽车零部件及汽车配件生产”，根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的有关规定，本项目涉及名录中两类相关情形：第一类为“三十三、汽车制造业36——71、汽车零部件及配件制造367”下的“年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上”；第二类为“二十六、橡胶和塑料制品业29——53、塑料制品业292”下的“年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上”。本项目新增溶剂型涂料（含稀释剂）年用量为84.13吨，符合“年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”情形，应编制生态环境影响报告书。
表1.3-1  《建设项目环境影响评价分类管理名录》摘录
	项目类别
环评类别
	报告书
	报告表
	登记表

	三十三、汽车制造业36

	71
	汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367
	汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
	其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
	/

	二十六、橡胶和塑料制品业29

	53
	塑料制品业292
	以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
	其他（年用非溶剂型VOCs含量涂料10吨以下的除外）
	/


为此，福州日源汽车零部件有限公司于2026年8月15日委托福州朴诚至信环保科技有限公司承担该项目的生态环境影响评价工作（委托书见附件1）。本次环评主要分为以下几个工作阶段：
第一阶段：评价单位接受项目生态环境影响评价委托后，根据建设单位提供的资料，先确定项目是否符合国家和地方有关法律法规、政策及相关规划；随后根据建设单位提供的关于本项目的资料，进行初步的工程分析，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准。
第二阶段：进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，了解环境现状情况；进行详细的工程分析，确定各污染因素污染源强，然后进行各环境要素影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价。
第三阶段：对项目拟采取环保措施进行技术经济论证，给出项目环境可行结论。在此基础上，本公司编制完成了《福州日源汽车零部件加工生产项目生态环境影响报告书》，供建设单位上报生态环境主管部门审查。
[image: ]
图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc277115049][bookmark: _Toc523646132][bookmark: _Toc500940389][bookmark: _Toc515445093][bookmark: _Toc529434122][bookmark: _Toc30010][bookmark: _Toc487047224][bookmark: _Toc23697]1.4 分析判定相关情况
[bookmark: _Toc25789]1.4.1 产业政策符合性判定
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于“鼓励类”““限制类”和“淘汰类”项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规规定的，为允许类”的规定，该项目属于允许类。
项目已于2026年10月12日取得闽侯县发展和改革局出具的《福建省投资项目备案证明（内资）》（编号：闽发改备[2026]A080808号）。
综上所述，项目建设是符合国家和地方产业政策的。
[bookmark: _Toc7956]1.4.2 与规划符合性分析
1.4.2.1 与《青口汽车城控制性详细规划》符合性分析
根据《青口汽车城控制性详细规划》的相关内容，青口汽车城发展定位为中国东南部，以汽车产业为主导的现代化、综合性汽车新城。
规划形成“一心、三廊道、四组团”的规划结构，其中，汽车核心产业组团：依托现有汽车产业，发展以整车制造组装产业为主，零配件生产为辅的汽车制造组装中心产业区。内部少量与汽车产业无关的村办企业逐渐搬迁整合升级为与汽车相关产业。提升中心工业区产能。以千家山及周边居住用地为配套服务中心。
本项目为汽车零部件及配件制造，属于汽车产业体系，位于青口汽车城汽车核心产业组团内，符合《青口汽车城控制性详细规划》的相关要求。
1.4.2.2 与规划环评符合性分析
本项目位于福建闽侯青口镇（青口汽车城内），属于福州青口投资区规划范围内，根据《福州青口投资区环境影响跟踪评价报告书》中产业政策要求：禁止在规划区及其上游汇水区域新建畜禽养殖项目，现有畜禽养殖项目应在规划中期内全部搬迁取缔。对于电子、食品、轻工、石材、建材（主要指粉磨站、管桩制造）等现有行业应限制其生产规模和用地规模的进一步扩大，在规划区内限制新建此类项目，鼓励与汽车工业、汽车零配件加工等机械加工行业相关的产业进入规划区。鼓励发展循环经济。本项目属于汽车零部件及配件制造，与规划环评相符。
[bookmark: _Toc24108][bookmark: _Toc11113]1.4.3 与《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》简介：
（1）国土空间总体格局：构建“两轴、两区、三心”的国土空间总体格局，两轴：沿江发展轴、山区发展轴，两区：滨海新城区、特色山区，三心：科学城副中心、荆甘竹新城县域中心，雪峰山城中心。
（2）国土空间三条控制线划定：严格划定永久基本农田：闽侯县划定永久基本农田保护目标1280平方公里。永久基本农田一经划定，必须严格落实《基本农田保护条例》和《福建省基本农田保护条例》，严控建设占用永久基本农田。科学划定生态保护红线：闽侯县划定生态保护红线目标420平方公里。实行最严格的生态保护红线管控制度，按照《生态保护红线管理办法》要求执行，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不破坏的有限人为活动。合理确定城镇开发边界：闽侯县划定城镇开发边界145平方公里城镇开发边界一经划定，原则上不得调整，因国家重大战略调整、国家重大项目建设、行政区划调整等确需调整的，按国土空间规划修改程序进行。
本项目位于闽侯县青口镇，项目所在位置属于闽侯青口汽车工业园区的工业用地。地块不涉及永久基本农田，且满足《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）〉的通知》（榕政办规〔2024〕20号），不涉及闽侯县划定的生态保护红线区域，因此本项目的建设符合闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）的要求。
[bookmark: _Toc30858]1.4.4 与生态环境分区管控符合性分析
（1）根据《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号）以及福州市生态环境局《关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）相关要求分析，对照全省环境总体准入要求，本项目符合全省陆域的空间布局约束、污染物排放管控的准入要求。项目与全省生态环境总体准入要求符合性分析见表1.4-1。
表1.4-1  与全省生态环境总体准入要求的符合性分析
	适用范围
	准入要求
	本项目情况
	符合性

	全省陆域
	空间布局约束
	1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。
3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。
4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。
5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。
6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。
	1.本项目为C3670汽车零部件及配件制造，所在区域为闽侯县青口镇（青口汽车城内），属于福州青口投资区规划范围内，符合规划要求；
2.本项目不涉及钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业；
3.本项目不涉及煤电项目；
4.本项目不涉及氟化工；
5.本项目所在位置为水环境质量稳定达标区域；
6.本项目不属于大气重污染企业；
7.本项目不涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造；本项目不涉及汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，项目涉及工艺为涂装和注塑等。

	符合

	
	污染物排放管控
	1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求
2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。
4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。
	1.本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），属于规定的污染物管控区域。本项目涉及VOCS排放，将严格按照要求实施倍量替代。
2.本项目主要从事汽车零部件及配件制造，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电类项目。
3.本项目废水分为生活污水与生产废水，废水处置方式如下：生产废水共五类，其中注塑工序冷却水、本项目冰水机配套的设备冷却水与热洁炉换热器冷却水均为间接冷却水，水质基本不受污染，经降温后全部循环使用不外排，仅定期补充蒸发、风吹带来的水量损耗；锅炉排污水与纯水制备产生的反渗透浓水的水质相对清洁，不含重金属及有毒有害物质，经厂区污水总排口接入市政污水管网。
生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网纳入青口汽车工业开发区污水处理厂集中处理，不排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域。
4.本项目不涉及钢铁、电力、电解铝、焦化等行业；
5.本项目不涉及石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业。
	符合

	
	环境风险防控
	无
	/
	/

	
	资源开发效率要求
	1.实施能源消耗总量和强度双控。
2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。
3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。
4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。
5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
	1.本项目仅使用天然气、电能两类清洁能源，不使用高污染燃料；
2.本项目对平面布置合理规划，整体土地利用率良好；
3.本项目不属于钢铁、火电、化工、石化、制浆造纸、印染、陶瓷等限制类行业范畴；
4.本项目不涉及每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，也不涉及每小时10蒸吨及以下燃生物质锅炉和其他使用高污染燃料的锅炉。
5.本项目不涉及陶瓷行业。
	符合


（2）与福州市生态环境分区管控方案符合性分析
根据《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号）以及福州市生态环境局《关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）相关要求分析，项目所在位置属于福建省福州市陆域区域，位于福建闽侯青口汽车工业园区环境管控单元（环境管控单元编码：ZH35012120001）。符合性分析如下：
①与福州市全市总体准入要求的符合性分析
具体见表1.4-2。






I

表1.4-2  与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析
	适用范围
	准入要求
	本项目情况
	符合性

	陆域
	空间布局约束
	一、优先保护单元中的生态保护红线
1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。
（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。
（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。
（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。
（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。
（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。
（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。
（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。
（9）法律法规规定允许的其他人为活动。
2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：
（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。
（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。
（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。
（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。
（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。
（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。
	本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），不涉及优先保护单元中的生态保护红线
	符合
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	二、优先保护单元中的一般生态空间
1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。
2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。
3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。
	本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），不涉及优先保护单元中的一般生态空间
	符合

	
	
	三、其它要求
1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。
2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。
3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。
4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。
5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。
6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。
7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。
8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。
9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。
10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。
	本项目为汽车零部件及配件制造，位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），不涉及福州市石化中上游项目，不属于在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，不属于在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，不属于新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目，不属于建陶产业，不属于新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业，不属于在流域上游新建、扩建重污染企业和项目，不涉及其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动，不属于新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，不涉及永久基本农田。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。
2.新、改、扩建涉VOCs排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善计划》（榕环保综〔2023〕40号），应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料。
3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。
4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。
5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。
6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。
7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。
8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。
	本项目为汽车零部件及配件制造，不属于新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目，不属于氟化工、印染、电镀等行业，不涉及使用燃煤锅炉，不属于水泥行业。本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），不属于化工园区内。
	符合

	
	资源开发效率要求
	1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。
2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
	本项目为汽车零部件及配件制造，不涉及使用燃煤锅炉、不属于陶瓷行业。
	符合


②与福州市陆域环境管控单元准入要求的符合性分析
表1.4-3  与陆域环境管控单元准入要求（福建闽侯青口汽车工业园区生态环境准入清单）的符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单位名称
	管控单元类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	ZH35012120001
	福建闽侯青口汽车工业园区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1、禁止在园区及其上游汇水区域内新建畜禽养殖项目。
2、现有电镀企业不得进行改、扩建，限制新建电镀企业。
3、严格限制新建、扩建食品、轻工、石材、建材等与园区规划产业不符的项目。
4、居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。
	1.本项目不属于畜禽养殖项目，且不位于园区及其上游汇水区域内；
2.本项目不属于电镀企业；
3.本项目为汽车零部件及配件制造，不属于食品、轻工、石材、建材等项目；不属于园区规划产业限制准入的产业；
4.本项目所在地为工业用地，不会造成废气扰民的影响。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1、完善建设污水收集管网，做到雨污分流，保证园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。
2、根据区域发展需要择机建设电镀中心，实现污染物集中控制。
3、落实新增VOCs排放总量控制要求。
	1.本项目生活污水依托租赁方已建化粪池处理后纳入市政污水管网，进入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理；热水炉排水和纯水制备系统浓水较为清净，可直接排至厂区总排口；冷却水循环使用不外排。
2.本项目不涉及电镀。
3.项目涉VOCs排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCs排放实行倍量替代。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。
2、应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。
	本项目环境风险较小，建设单位采取本评价建议的环境风险防范和减缓措施，可以杜绝风险事故的发生。本项目的环境风险在可接受范围内。
	符合

	
	
	
	资源开发效率要求
	使用燃煤锅炉及燃油锅炉企业尽快进行能源改造，近期可使用生物质颗粒，远期鼓励以LNG或电能替代其他能源。
	本项目用电及天然气作为能源，未使用高污染燃料。
	符合


根据上述分析，本项目与《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）的通知》（榕政办规〔2024〕20号）、《关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）中的相关规定是符合的。本项目“福建省生态环境分区管控综合查询报告”详见附件12。



[bookmark: _Toc3116][bookmark: _Toc3644]1.5 主要环境问题
本项目以工程分析为基础，把工程分析、环境影响预测与分析、环境风险评价、污染防治措施作为评价重点。项目环评过程中关注的主要环境问题有：
（1）生产废水共五类，其中注塑工序冷却水、本项目冰水机配套的设备冷却水与热洁炉换热器冷却水均为间接冷却水，水质基本不受污染，经降温后全部循环使用不外排，仅定期补充蒸发、风吹带来的水量损耗；锅炉排污水与纯水制备产生的反渗透浓水的水质相对清洁，不含重金属及有毒有害物质，经厂区污水总排口接入市政污水管网。生活污水化粪池处理后通过市政污水管网纳入青口汽车工业开发区污水处理厂集中处理；评价主要关注生活污水接入青口汽车工业开发区污水处理厂处理的可行性。
（2）项目营运期调漆、喷漆、流平、烘干、注塑等过程产生的有机废气对周边大气环境的影响。
（3）项目设备运行噪声对周边声环境的影响。
（4）项目应按规范要求在厂内设置相应规模的固体废物分类暂存设施，防止二次污染。本项目遵循固体废物减量化、资源化、无害化的要求，分别通过回收综合利用、委托处置等方法得到妥善处理。
（5）项目建成后废气、废水、危险废物等对区域土壤和地下水环境的影响。
（6）关注项目原辅材料的储存方式及储存量，避免物料发生泄漏对周边环境产生影响。
[bookmark: _Toc21863][bookmark: _Toc7060]1.6 报告书主要结论
福州日源汽车零部件加工生产项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），项目符合国家和地方产业政策；符合闽侯县青口镇规划，选址合理；外排污染物能达标排放，项目建设不会造成评价范围内的环境质量降级，造成的环境影响程度在区域环境可接受范围内。只要项目严格执行国家有关环保法律、环境标准，切实执行建设项目“三同时”制度，在全面落实本报告书提出的各项污染防治对策的情况下，项目具有环境可行性。


[bookmark: _Toc32755][bookmark: _Toc30512][bookmark: _Toc239586289]2 总论
[bookmark: _Toc359709189][bookmark: _Toc359686412][bookmark: _Toc359708653][bookmark: _Toc362276128][bookmark: _Toc359708278][bookmark: _Toc366254960][bookmark: _Toc19618][bookmark: _Toc373835686][bookmark: _Toc445550185][bookmark: _Toc7243]2.1 编制依据
[bookmark: _Toc31208]2.1.1 国家法律法规
（1）《中华人民共和国生态环境法典》，2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，自2026年8月15日起施行；
（2）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正；
（3）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修正；
（4）《中华人民共和国水法》，2016年9月1日起施行；
（5）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；
（6）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年10月26日修正；
（7）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修订）。
[bookmark: _Toc30197]2.1.2 部门规章和规范性文件
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第1号修正，2020年11月30日）；
（2）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；
（3）《国家危险废物名录》（2025年版）；
（4）《关于印发〈危险废物规范化管理指标体系〉的通知》（环办〔2015〕99号）；
（5）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；
（6）《关于印发〈国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）〉和〈国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）〉的通知》（环发〔2013〕81号）；
（7）《排污许可管理办法》（生态环境部部令第32号），自2024年7月1日起施行；
（8）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，自2019年1月1日起施行）；
（9）《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号），2019年6月26日；
（10）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年，第31号），自2013年5月24日起实施；
（11）《国务院办公厅关于印发〈加快构建碳排放双控制度体系工作方案〉的通知》（国办发〔2024〕39号），2024年7月30日；
（12）《危险化学品名录（2015年版）》；
（13）《环境保护综合名录（2021年版）》；
（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；
（15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；
（16）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）。
[bookmark: _Toc4132]2.1.3 地方性法规、规章
（1）《福建省生态环境保护条例》福建省人民代表大会常务委员会（2022年5月1日起实施）；
（2）《福建省大气污染防治条例》，2026年7月24日福建省第十四届人大常委会第二十三次会议修正，2026年8月15日起施行；
（3）《福建省水污染防治条例》，2026年7月24日福建省第十四届人大常委会第二十三次会议修正，2026年8月15日起施行；
（4）《福建省水污染防治行动计划工作方案》（闽政〔2015〕26号）；
（5）《福建省土壤污染防治条例》，2022年9月1日起施行；
（6）《福建省固体废物污染环境防治条例》，2024年6月1日起施行；
（7）《福建省水土保持条例》（2022年5月27日修正）；
（8）《福建省大气污染防治行动计划实施细则》（闽政办〔2014〕72号）；
（9）《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十四五”生态环境保护专项规划的通知》（闽政办〔2021〕59号）；
（10）《福建省人民政府关于印发福建省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（闽政〔2016〕45号）；
（11）《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）〉的通知》（榕政办规〔2024〕20号）；
（12）《福建省生态环境厅 福建省发展和改革委员会 福建省工业和信息化厅 福建省住房和城乡建设厅 福建省交通运输厅关于印发〈福建省“十四五”空气质量改善规划〉的通知》（闽环保大气〔2022〕2号），2022年1月28日；
（13）《福建省生态环境厅 福建省自然资源厅 福建省水利厅关于印发〈福建省“十四五”地下水污染防治规划〉的通知》（闽环保土〔2022〕2号），2022年1月24日；
（14）《福建省“十四五”土壤污染防治规划》，2022年1月；
（15）《福建省生态环境厅关于印发〈福建省“十四五”危险废物污染防治规划〉的通知》（闽环保固体〔2021〕23号）；
（16）中共福建省委、福建省人民政府印发《福建省深入打好污染防治攻坚战实施方案》，2022年5月31日；
（17）《福建省人民政府办公厅关于印发福建省突发环境事件应急预案的通知》（闽政办〔2015〕102号），2015年7月12日；
（18）《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》（闽环保大气〔2019〕6号），2019年6月27日；
（19）《福建省碳排放权交易管理暂行办法（2020年修正）》（闽政令第176号），2020年8月7日；
（20）《福建省工业和信息化厅 福建省发展和改革委员会 福建省生态环境厅关于印发福建省工业领域碳达峰实施方案的通知》（闽工信规〔2023〕5号），2023年7月18日；
（21）《福建省生态功能区划》，福建省人民政府（2010年1月）；
（22）《福建省人民政府关于印发〈福建省空气质量持续改善实施方案〉的通知》（闽政文〔2024〕361号），2024年11月1日；
（23）《福建省人民政府办公厅关于印发福建省新污染物治理工作方案的通知》，2023年1月1日；
（24）《福州市水污染防治行动计划工作方案》（榕政综〔2015〕390号）；
（25）《福州市大气污染防治行动计划实施细则》（榕政综〔2014〕27号）；
（26）《福州市土壤污染防治行动计划实施方案》（榕政综〔2017〕36号）；
（27）《闽侯县国土空间总体规划（2021—2035年）》；
（28）《关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）。
[bookmark: _Toc2242]2.1.4 评价技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）（2022年7月1日起实施）；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）（2022年7月1日起实施）；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；
（8）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；
（9）《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2026）（2027年1月1日起实施）；
（10）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）；
（11）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；
（12）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日印发）；
（13）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）；
（14）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；
（15）《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）；
（16）《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）；
（17）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），生态环境部公告2020年第65号；
（18）《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）；
（19）《固体废物分类与代码目录》（2024年1月22日印发）；
（20）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；
（21）《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）；
（22）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；
（23）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）；
（24）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953.2-2026）（2027年1月1日起实施）。
[bookmark: _Toc13014]2.1.5 与项目相关的规划、文件及资料
[bookmark: _Toc5858][bookmark: _Toc2791][bookmark: _Toc70238739][bookmark: _Toc81301556][bookmark: _Toc80693906][bookmark: _Toc500940399][bookmark: _Toc277115055][bookmark: _Toc529434132][bookmark: _Toc111286667][bookmark: _Toc314069240][bookmark: _Toc515445103][bookmark: _Toc90287035][bookmark: _Toc435437632][bookmark: _Toc155669347]（1）《青口汽车城控制性详细规划》（侯自然综〔2021〕288号）；
（2）《福州青口投资区环境影响报告书》，原福州市环境保护局；
（3）《福州市环境保护局关于福州青口投资区环境影响报告书审批意见的函》（榕环保函〔2004〕39号）；
（4）《福州青口投资区环境影响跟踪评价报告》，原福州市环境保护局；
（5）《福州市环境保护局关于福州青口投资区环境影响跟踪评价报告书审查工作有关意见的复函》（榕环保函〔2016〕40号）；
（6）《福建省投资项目备案证明》（编号：闽发改备[2026]A080808号）；
（7）《生态环境影响评价委托书》，2026年8月15日；
（8）建设单位提供的其他技术资料。
[bookmark: _Toc10045][bookmark: _Toc31875]2.2 环境影响识别及评价因子筛选
[bookmark: _Toc500940400][bookmark: _Toc523646143][bookmark: _Toc529434133][bookmark: _Toc31920][bookmark: _Toc515445104]2.2.1 环境影响因素识别
根据本项目仅在租赁的已建厂房内增加设备，不涉及土建，因此主要影响在运行阶段，根据运行阶段工艺流程和污染物排放特征，以及项目所处地区环境状况，采用矩阵法对项目可能产生的环境影响活动及受本项目影响的环境要素进行识别，筛选结果见表2.2-1。
表2.2-1  主要环境影响因素识别矩阵
	[bookmark: _Toc500940401][bookmark: _Toc529434134][bookmark: _Toc515445105][bookmark: _Toc523646144]影响因子
环境要素
	不利影响
	有利影响

	
	长期
	短期
	不可逆
	可逆
	直接
	间接
	累积
	非累积
	长期
	短期
	直接
	间接

	环境
质量
	空气质量
	▲
	
	
	▲
	▲
	
	
	
	
	
	
	

	
	水环境
	△
	
	
	△
	
	△
	
	
	
	
	
	

	
	声环境
	△
	
	
	△
	
	△
	
	
	
	
	
	

	
	固体废物
	▲
	
	
	
	▲
	
	▲
	
	
	
	
	

	生态
环境
	自然景观
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	植被
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	动植物生境
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水土流失
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	社会
经济
	农业生产
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	交通运输
	
	
	
	
	
	
	
	
	△
	
	△
	

	
	经济发展
	
	
	
	
	
	
	
	
	▲
	
	▲
	

	
	人群健康
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生活质量
	
	
	
	
	
	
	
	
	△
	
	△
	

	注：▲中度影响，△轻度影响，空白为影响很小或无影响


从表2.2-1可以看出，项目运营期对环境的影响是多方面的，其中最主要的是项目生产废气等对周边大气环境的影响，其次是环境风险和固体废物，运营期的影响则是长期的。
对环境的正影响则主要表现在社会经济环境，本项目建设过程中增加就业率，运营期大量原材料的采购有利于经济发展；项目需要工人，有利于劳动就业。
[bookmark: _Toc1462]2.2.2 评价因子筛选
根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子，详见表2.2-2。
表2.2-2  评价因子一览表
	[bookmark: _Toc2724]评价要素
	评价因子

	大气环境
	现状调查
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP、非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯、挥发性有机物、臭气浓度

	
	预测评价
	NMHC（含乙酸丁酯）、二甲苯、TSP、SO2、NOx

	地表水环境
	现状调查
	水温、pH、COD、BOD5、高锰酸盐指数、SS、NH3-N、DO、TP、石油类

	地下水
	现状调查
	水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、耗氧量、溶解性总固体、铁、锰、铜、铅、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总硬度、氟化物、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、铬（六价）、苯、二甲苯、石油烃（C6-C9、C10-C40）

	声环境
	现状调查
	等效连续A声级

	
	预测评价
	等效连续A声级

	土壤
	现状调查
	pH值（无量纲）、石油烃（C10-C40）及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中基本45项：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

	
	预测评价
	石油烃

	风险
	预测评价
	生产、储存、运输过程可能产生的环境风险源


[bookmark: _Toc10864]2.3 环境功能区划及环境质量标准
[bookmark: _Toc10130]2.3.1 水环境功能区划及环境质量标准
根据《福州市地表水环境功能区划定方案》（榕政综〔2006〕40号），本项目附近流域为中房溪（陶江），纳污水域（青口汽车工业开发区污水处理厂尾水排放口）处于“梅溪桥-与中房溪汇合口”断面，该断面功能排序为工业、景观用水，水质保护目标为Ⅲ类，区划主要依据工业、景观用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准，详见表2.3-1。
表2.3-1  《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）（摘录） 单位：除pH外为mg/L
	序号
	项目
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类

	1
	pH（无量纲）
	6~9

	2
	溶解氧≥
	6
	5
	3
	2

	3
	高锰酸盐指数≤
	4
	6
	10
	15

	4
	化学需氧量（COD）≤
	15
	20
	30
	40

	5
	氨氮（NH3-N）≤
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0

	6
	五日生化需氧量（BOD5）≤
	3
	4
	6
	10

	7
	总磷（TP）≤
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4

	8
	石油类≤
	0.05
	0.05
	0.5
	1.0


[bookmark: _Toc11822]2.3.2 环境空气功能区划及环境质量标准
本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇青口投资区，根据《福州市环境空气质量功能区划（报批稿）》（榕政综〔2014〕30号），项目所在区域环境空气功能区划为二类区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的二级标准；TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准限值；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中的限值；TVOC、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；主要污染物的浓度标准值详见表2.3-2。
表2.3-2  环境空气质量执行标准
	污染物
	取值时间
	浓度限值
	标准来源

	SO2
	年平均
	60μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段（2026年3月1日至2030年12月31日）二级浓度限值

	
	24小时平均
	150μg/m3
	

	
	1小时平均
	500μg/m3
	

	NO2
	年平均
	40μg/m3
	

	
	24小时平均
	80μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	PM10
	年平均
	60μg/m3
	

	
	24小时平均
	120μg/m3
	

	PM2.5
	年平均
	30μg/m3
	

	
	24小时平均
	60μg/m3
	

	O3
	日最大8小时平均
	160μg/m3
	

	
	1小时平均
	200μg/m3
	

	CO
	24小时平均
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	200μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2环境空气污染物其他项目浓度限值

	
	24小时平均
	300μg/m3
	

	非甲烷总烃
	一次值
	2.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》

	TVOC
	8小时平均
	0.6mg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值

	二甲苯
	1小时平均
	0.2mg/m3
	


[bookmark: _Toc8323]2.3.3 声环境功能区划及质量标准
根据《福州市城区声环境功能区划图（2021）》（详见附图6），项目所在区域划为3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；其中，项目东南侧距祥宏南路约30m执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，标准详见表2.3-3。
表2.3-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）
	类别
	标准限值

	3类
	昼间
	65dB(A)

	
	夜间
	55dB(A)

	4a类
	昼间
	70dB(A)

	
	夜间
	55dB(A)


[bookmark: _Toc30327]2.3.4 地下水环境功能区划及质量标准
项目区域地下水没有进行功能分区，依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标，并参照生活饮用水、工业用水水质要求，评价区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准。标准值详见表2.3-4。
表2.3-4  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）（摘录）
	序号
	指标
	Ⅳ类标准限值
	单位

	1
	pH
	5.5≤pH＜6.5
8.5≤pH＜9.0
	无量纲

	2
	总硬度
	650
	mg/L

	3
	溶解性总固体
	2000
	mg/L

	4
	硫酸盐
	350
	mg/L

	5
	氯化物
	350
	mg/L

	6
	铁
	2.0
	mg/L

	7
	锰
	1.50
	mg/L

	8
	铜
	1.50
	mg/L

	9
	挥发性酚类
	0.01
	mg/L

	10
	阴离子表面活性剂
	0.3
	mg/L

	11
	耗氧量（CODMn）
	10.0
	mg/L

	12
	氨氮
	1.50
	mg/L

	13
	钠
	400
	mg/L

	14
	总大肠菌群
	100
	MPN/100mL

	15
	菌落总数
	1000
	CFU/100mL

	16
	亚硝酸盐
	4.80
	mg/L

	17
	硝酸盐
	30.0
	mg/L

	18
	氰化物
	0.1
	mg/L

	19
	氟化物
	2.0
	mg/L

	20
	汞
	0.002
	mg/L

	21
	砷
	0.05
	mg/L

	22
	镉
	0.01
	mg/L

	23
	铬（六价）
	0.10
	mg/L

	24
	铅
	0.10
	mg/L

	25
	镍
	0.10
	mg/L


[bookmark: _Toc28525]2.3.5 土壤环境功能区划及环境质量标准
项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），项目区内外土壤均属于第二类用地中的工业用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。标准值详见表2.3-5。
[bookmark: _Toc233802609][bookmark: _Toc236565687]表2.3-5  《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
	序号
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值（mg/kg）
	管制值（mg/kg）

	
	
	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	20①
	60①
	120
	140

	2
	镉
	7440-43-9
	20
	65
	47
	172

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	3.0
	5.7
	30
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	2000
	18000
	8000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	400
	800
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	8
	38
	33
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	150
	900
	600
	2000

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-8
	0.9
	2.8
	9
	36

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	0.9
	5
	10

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	37
	21
	120

	11
	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	9
	20
	100

	12
	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	5
	6
	21

	13
	1，1-二氯乙烯
	75-35-4
	12
	66
	40
	200

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	596
	200
	2000

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	54
	31
	163

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	94
	616
	300
	2000

	17
	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	1
	5
	5
	47

	18
	1，1,1,2-四氯乙烷
	630-20-6
	2.6
	10
	26
	100

	19
	1，1,2,2-四氯乙烷
	79-34-5
	1.6
	6.8
	14
	50

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	11
	53
	34
	183

	21
	1，1,1-三氯乙烷
	72-55-6
	701
	840
	840
	840

	22
	1，1,2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	2.8
	5
	15

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	0.7
	2.8
	7
	20

	24
	1，2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3

	26
	苯
	71-43-2
	1
	4
	10
	40

	27
	氯苯
	80-90-7
	68
	270
	200
	1000

	28
	1，2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560
	560
	560

	29
	1，4-二氯苯
	106-46-7
	5.6
	20
	
	200

	30
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	28
	
	280

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3
106-42-3
	163
	570
	500
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	222
	640
	640
	640

	半挥发有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	34
	76
	190
	760

	36
	苯胺
	62-53-3
	92
	260
	211
	663

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	2256
	500
	4500

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	5.5
	15
	55
	151

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	5.5
	15
	55
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	55
	151
	550
	1500

	42
	䓛
	218-01-9
	490
	1293
	4900
	12900

	43
	二苯并[a，h]蒽
	23-07-3
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	44
	茚并[1，2，3-cd]芘
	193-39-5
	5.5
	15
	55
	151

	45
	萘
	91-20-3
	25
	70
	255
	700

	石油烃类

	46
	石油烃
	—
	826
	4500
	5000
	9000

	注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。


[bookmark: _Toc10021][bookmark: _Toc20231]2.4 污染物排放标准
[bookmark: _Toc24571]2.4.1 水污染物排放标准
本项目废水分为生活污水与生产废水，废水处置方式如下：生产废水共五类，其中注塑工序冷却水、本项目冰水机配套的设备冷却水与热洁炉换热器冷却水均为间接冷却水，水质基本不受污染，经降温后全部循环使用不外排，仅定期补充蒸发、风吹带来的水量损耗；锅炉排污水与纯水制备产生的反渗透浓水的水质相对清洁，不含重金属及有毒有害物质，经厂区污水总排口接入市政污水管网。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网纳入青口汽车工业开发区污水处理厂集中处理，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）。
青口汽车工业开发区污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及其修改单表1的一级A标准。
标准限值详见表2.4-1。
表2.4-1  污水排放标准一览表
	污染物
	单位
	项目废水排
放标准限值
	标准来源
	污水处理厂排放标准限值
	标准来源

	pH
	无量纲
	6～9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）
	6～9
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

	COD
	mg/L
	500
	
	50
	

	BOD5
	mg/L
	300
	
	10
	

	SS
	mg/L
	400
	
	10
	

	NH3-N
	mg/L
	45
	
	5
	


[bookmark: _Toc12361]2.4.2 大气污染物排放标准
本项目运营期产生的废气主要为调漆、点补工序废气，喷漆、流平、烘干及喷枪清洗工序废气，注塑工序废气，热水炉天然气燃烧废气，固化炉天然气燃烧废气，RTO焚烧炉天然气燃烧废气，塑料粉碎废气、热洁炉废气。各类废气污染物排放标准如下。
（1）调漆、点补工序废气
调漆、点补工序废气主要包括非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯、颗粒物。其中调漆工序废气经二级活性炭吸附（TA002）处理后由20m高排气筒（DA002）排放，点补工序废气经过滤棉过滤＋二级活性炭吸附（TA003）处理后由20m高排气筒（DA003）排放。
A.有组织排放
非甲烷总烃、二甲苯有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1“汽车整车制造”排放限值要求，乙酸丁酯参照执行乙酸乙酯与乙酸丁酯合计有组织排放浓度限值要求，即非甲烷总烃≤50mg/m3、排放速率≤4.0kg/h，二甲苯≤15mg/m3、排放速率≤1.4kg/h，乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤40mg/m3、排放速率≤2.0kg/h。颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，即颗粒物≤120mg/m3、排放速率≤5.9kg/h。
B.无组织排放
非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯（乙酸丁酯无组织排放参照执行乙酸乙酯无组织排放限值）无组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3厂区内监控点浓度限值以及表4企业边界监控点浓度限值要求，即厂区内监控点非甲烷总烃≤8.0mg/m3，企业边界监控点非甲烷总烃≤2.0mg/m3、二甲苯≤0.2mg/m3、乙酸乙酯≤1.0mg/m3。颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值要求，即颗粒物≤1.0mg/m3。
从严执行要求：厂区内监控点非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1一般排放限值与《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3厂区内监控点浓度限值中的较严值，即监控点处1h平均浓度值≤8.0mg/m3；企业边界监控点非甲烷总烃（≤2.0mg/m3）、二甲苯（≤0.2mg/m3）执行DB35/1783-2018表4即为从严项，严于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2同项无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃4.0mg/m3）；企业边界颗粒物≤1.0mg/m3与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9限值一致，按≤1.0mg/m3执行。
（2）喷漆、流平、烘干及喷枪清洗工序废气
喷漆、流平、烘干工序及喷枪清洗废气主要包括非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯、颗粒物，废气经负压收集后通过干式纸盒+过滤棉过滤＋RTO蓄热式焚烧炉（TA001）处理，最终由20m高排气筒（DA001）排放。
A.有组织排放
非甲烷总烃、二甲苯有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1“汽车整车制造”排放限值要求，乙酸丁酯参照执行乙酸乙酯与乙酸丁酯合计有组织排放浓度限值要求，即非甲烷总烃≤50mg/m3、排放速率≤4.0kg/h，二甲苯≤15mg/m3、排放速率≤1.4kg/h，乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤40mg/m3、排放速率≤2.0kg/h。
颗粒物执行标准交叉：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准为≤120mg/m3、排放速率≤5.9kg/h，《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励排放限值为≤30mg/m3。因固化炉、RTO焚烧炉天然气燃烧废气与喷漆、流平、烘干工序废气同属DA001排气筒排放，颗粒物按同一排气筒从严执行原则，最终执行≤30mg/m3，排放速率仍按5.9kg/h执行。
B.无组织排放
非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯无组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3厂区内监控点浓度限值（非甲烷总烃≤8.0mg/m3）以及表4企业边界监控点浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3、二甲苯≤0.2mg/m3、乙酸乙酯≤1.0mg/m3）要求；颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）要求。厂区内监控点非甲烷总烃同样按《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3厂区内监控点浓度限值从严执行（严于GB 37822-2019附录A表A.1一般排放限值）。
（3）注塑工序废气
注塑工序废气主要包括非甲烷总烃、臭气浓度，废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附（TA004）处理，最终由20m高DA004排气筒排放。
A.有组织排放
非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）2024年修改单表4排放限值要求，即非甲烷总烃≤100mg/m3；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排放标准，即臭气浓度≤6000（无量纲）。
B.无组织排放
非甲烷总烃厂界无组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4企业边界监控点浓度限值要求，即非甲烷总烃≤2.0mg/m3（该限值严于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2同项限值4.0mg/m3，与涂装工序企业边界监控点统一按≤2.0mg/m3执行，属从严执行）；非甲烷总烃厂区内无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1一般排放限值要求，即监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3、任意一次浓度值≤30mg/m3（该限值宽于DB35/1783-2018表3的≤8.0mg/m3，厂区内监控点1h平均浓度按较严值执行）。臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准新扩改建排放限值要求，即臭气浓度≤20（无量纲）。
（4）热水炉天然气燃烧废气
热水炉天然气燃烧废气主要包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，采用低氮燃烧方式，经不低于8m高的DA005排气筒有组织排放。
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉排放限值要求，即颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、烟气黑度≤1级。
（5）固化炉天然气燃烧废气
固化炉天然气燃烧废气主要包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。固化炉燃烧废气与喷漆室、流平室、油漆烘干室废气一并负压收集，经干式纸盒+过滤棉过滤＋RTO蓄热式焚烧炉（TA001）处理后由20m高DA001排气筒有组织排放。
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励排放限值要求，即颗粒物≤30mg/m3、二氧化硫≤200mg/m3、氮氧化物≤300mg/m3；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2限值要求，即烟气黑度≤1级。其中颗粒物≤30mg/m3为本项从严执行限值，DA001排气筒颗粒物最终按≤30mg/m3执行。
（6）RTO焚烧炉天然气燃烧废气
RTO焚烧炉（助燃）天然气燃烧废气主要包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。RTO助燃天然气在RTO燃烧室内燃烧，燃烧产物随净化尾气一并经干式纸盒+过滤棉过滤＋RTO蓄热式焚烧炉（TA001）处理后由20m高DA001排气筒有组织排放。
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励排放限值要求，即颗粒物≤30mg/m3、二氧化硫≤200mg/m3、氮氧化物≤300mg/m3；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2限值要求，即烟气黑度≤1级。
（7）塑料粉碎废气
塑料粉碎废气主要包括颗粒物（塑料破碎粉尘）。塑料粉碎废气经集气罩收集、布袋除尘器处理后无组织排放，厂界颗粒物浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求，即颗粒物≤1.0mg/m³。该限值与《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2企业边界颗粒物无组织排放监控浓度限值一致，故厂界颗粒物统一按≤1.0mg/m3执行。
（8）热洁炉废气
热洁炉废气主要包括热洁炉分解产生的有机废气和热洁炉天然气燃烧废气，主要为非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、臭气浓度。
热洁炉分解产生的有机废气经设备直连管道收集后，进入二燃室高温焚烧（TA006）处理，处理达标后与热洁炉天然气燃烧废气一并通过20m高排气筒（DA006）排放。热洁炉采用设备直连管道收集，可有效捕集涂层分解过程中产生的废气，收集方式可行。
非甲烷总烃有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1“汽车整车制造”排放限值要求，即非甲烷总烃≤50mg/m3、排放速率≤4.0kg/h，
颗粒物执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励排放限值为≤30mg/m3。
二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励排放限值要求，即二氧化硫≤200mg/m3、氮氧化物≤300mg/m3；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2限值要求，即烟气黑度≤1级。其中颗粒物≤30mg/m3为本项从严执行限值，DA001排气筒颗粒物最终按≤30mg/m3执行。
臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排放标准，即臭气浓度≤6000（无量纲）。
注：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行（即颗粒物排放速率按2.95kg/h执行）。


表2.4-2  废气污染物排放标准一览表
	类别
	工序/设施
	排放方式
	治理措施
	排气筒
	污染物
	执行标准
	排放浓度限值
	排放速率限值
	从严执行限值（同一排气筒／同一监控点）

	有机废气
	调漆工序废气；
点补工序废气；
喷漆、流平、烘干、喷枪清洗工序废气
	有组织
	调漆：二级活性炭吸附（TA002）；
点补：过滤棉过滤＋二级活性炭吸附（TA003）；
喷漆、流平、烘干：干式纸盒+过滤棉过滤＋RTO蓄热式焚烧炉（TA001）
	调漆：DA002（20m）；
点补：DA003（20m）；
喷漆、流平、烘干：DA001（20m）
	非甲烷总烃
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表1“汽车整车制造”排放限值（DB 35/1783-2018）
	≤50mg/m³
	4.0kg/h
	—

	
	
	
	
	
	二甲苯
	
	≤15mg/m³
	1.4kg/h
	—

	
	
	
	
	
	乙酸乙酯与乙酸丁酯合计
	
	≤40mg/m³
	2.0kg/h
	—

	
	
	
	
	
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》表2二级标准（GB 16297-1996）
	≤120mg/m³
	5.9kg/h（2.95kg/h）*
	从严执行：≤30mg/m³（同属DA001，与炉窑项取严）；速率限值仍按5.9kg/h（2.95kg/h）*

	
	注塑工序废气
	有组织
	集气罩＋二级活性炭吸附（TA004）
	DA004（20m高排气筒）
	非甲烷总烃
	《合成树脂工业污染物排放标准》2024年修改单表4排放限值（GB 31572-2015）
	≤100mg/m³
	—
	—

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	《恶臭污染物排放标准》表2排放标准（GB 14554-93）
	≤6000（无量纲）
	—
	—

	
	调漆、点补、喷漆、流平、烘干、喷枪清洗工序废气工序
	无组织
	—
	—
	非甲烷总烃（厂区内监控点）
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表3厂区内监控点浓度限值（DB 35/1783-2018）
	≤8.0mg/m³
	—
	厂区内监控点NMHC按较严值执行：DB 35/1783-2018表3≤8.0mg/m³（严于GB 37822-2019表A.1一般排放限值1h平均≤10mg/m³、任意一次≤30mg/m³）

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃（企业边界监控点）
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表4企业边界监控点浓度限值（DB 35/1783-2018）
	≤2.0mg/m³
	—
	本项即为从严项：企业边界NMHC执行≤2.0（严于GB 16297-1996表2同项无组织监控浓度限值4.0）

	
	
	
	
	
	二甲苯（企业边界监控点）
	
	≤0.2mg/m³
	—
	本项即为从严项：企业边界二甲苯执行≤0.2，严于GB 16297-1996表2同项无组织监控限值

	
	
	
	
	
	乙酸乙酯（企业边界监控点）
	
	≤1.0mg/m³
	—
	—

	
	
	
	
	
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控点浓度限值（GB 16297-1996）
	≤1.0mg/m³
	—
	交叉但限值一致：企业边界颗粒物≤1.0mg/m³与GB 31572-2015表9相同，按≤1.0mg/m³执行

	
	注塑工序
	无组织
	—
	—
	非甲烷总烃（企业边界监控点）
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表4企业边界监控点浓度限值（DB 35/1783-2018）
	≤2.0mg/m³
	—
	从严：与涂装工序同属企业边界监控点，NMHC统一执行≤2.0（严于GB 16297-1996表2同项限值4.0）

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃（厂区内监控点）
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A表A.1一般排放限值（GB 37822-2019）
	1h平均≤10mg/m³；任意一次≤30mg/m³
	—
	厂区内NMHC的1h平均浓度执行较严的DB35/1783-2018表3≤8.0（GB 37822-2019一般排放限值1h均值≤10、任意一次≤30宽于表3，按取严执行）

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	《恶臭污染物排放标准》表1二级标准新扩改建（GB 14554-93）
	≤20（无量纲）
	—
	—

	天然气燃烧废气
	热水炉天然气燃烧废气
	有组织
	低氮燃烧
	DA005（不低于8m高排气筒）
	颗粒物
	《锅炉大气污染物排放标准》表2燃气锅炉排放限值（GB 13271-2014）
	≤20mg/m³
	—
	—

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	
	≤50mg/m³
	—
	—

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	≤200mg/m³
	—
	—

	
	
	
	
	
	烟气黑度
	
	≤1级
	—
	—

	
	固化炉天然气燃烧废气；
RTO焚烧炉助燃天然气燃烧废气
	有组织
	固化炉：与喷漆室、流平室、油漆烘干室废气一并负压收集＋干式纸盒+过滤棉过滤＋RTO蓄热式焚烧炉（TA001）；
RTO焚烧炉助燃：天然气在RTO燃烧室内燃烧，产物随净化尾气一并排放（TA001）
	DA001（20m高排气筒）
	颗粒物
	《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》鼓励排放限值（闽环保大气〔2019〕10号）
	≤30mg/m³
	—
	本项即为从严项：DA001颗粒物最终执行≤30mg/m³

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	
	≤200mg/m³
	—
	—

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	≤300mg/m³
	—
	—

	
	
	
	
	
	烟气黑度
	《工业炉窑大气污染物排放标准》表2限值（GB 9078-1996）
	≤1级
	—
	—

	塑料破碎粉尘
	塑料破碎（粉碎）粉尘
	无组织
	集气罩收集＋布袋除尘器处理后无组织排放
	—
	颗粒物
	《合成树脂工业污染物排放标准》表9企业边界大气污染物浓度限值（GB 31572-2015）
	≤1.0mg/m³
	—
	交叉但限值一致：企业边界颗粒物≤1.0mg/m³与GB16297-1996表2相同，按≤1.0mg/m³执行

	热洁炉废气
	热洁炉废气
	有组织
	二燃室高温焚烧（TA006）处理
	DA006（20m高排气筒）
	非甲烷总烃
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表1“汽车整车制造”排放限值（DB 35/1783-2018）
	≤50mg/m³
	4.0kg/h
	—

	
	
	
	
	
	颗粒物
	《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》鼓励排放限值（闽环保大气〔2019〕10号）
	≤30mg/m³
	—
	—

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	
	≤200mg/m³
	—
	—

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	≤300mg/m³
	—
	—

	
	
	
	
	
	烟气黑度
	《工业炉窑大气污染物排放标准》表2限值（GB 9078-1996）
	≤1级
	—
	—

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	《恶臭污染物排放标准》表2排放标准（GB 14554-93）
	≤6000（无量纲）
	—
	—


*注：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外,还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。


[bookmark: _Toc15387]2.4.3 噪声污染物排放标准
本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；其中靠近祥宏南路一侧（距祥宏南路约30m范围内）执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，标准值见表2.4-3。
表2.4-3  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	昼间
	夜间

	3类
	65dB（A）
	55dB（A）

	4类
	70dB（A）
	55dB（A）


[bookmark: _Toc6286]2.4.4 固体废物污染物排放标准
生活垃圾贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337-2018）中的要求进行综合利用和处置；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
[bookmark: _Toc366254965][bookmark: _Toc373835691][bookmark: _Toc359709194][bookmark: _Toc359708658][bookmark: _Toc359708283][bookmark: _Toc359686417][bookmark: _Toc445550190][bookmark: _Toc362276133][bookmark: _Toc22880][bookmark: _Toc17202]2.5 评价工作等级和评价范围
[bookmark: _Toc21526]2.5.1 地表水
2.5.1.1 评价工作等级
按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的规定，建设项目地表水影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，详见表2.5-1。
表2.5-1  水污染影响型建设项目评价等级判定
	评价工作等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	--

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


项目属于水污染影响型建设项目，项目废水分为生活污水与生产废水，废水处置方式如下：生活污水经出租方已建化粪池处理后，纳入市政污水管网，排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。生产废水共五类，其中注塑工序冷却水、本项目冰水机配套的设备冷却水与热洁炉换热器冷却水均为间接冷却水，水质基本不受污染，经降温后全部循环使用不外排，仅定期补充蒸发、风吹带来的水量损耗；锅炉排污水与纯水制备产生的反渗透浓水的水质相对清洁，不含重金属及有毒有害物质，经厂区污水总排口接入市政污水管网。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.2.2.2间接排放建设项目评价等级为三级B”的规定，确定项目地表水环境评价等级为三级B。
2.5.1.2 评价范围
本项目地表水环境影响评价等级为三级B，主要对依托污水处理设施环境可行性以及纳入青口汽车工业开发区污水处理厂处理的可行性进行分析。
[bookmark: _Toc11619]2.5.2 地下水
2.5.2.1 评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“K机械、电子—73、汽车、摩托车制造”中的“有电镀或喷漆工艺的零部件生产”，环评类别为报告书，地下水环境影响评价项目类别为，属于Ⅲ类项目。
本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），项目厂区及周边无集中式饮用水水源准保护区，也不处于集中式饮用水水源准保护区的补给径流区范围内，对地下水环境敏感程度为不敏感。
建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-2。
表2.5-2  评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


由上表确定，本项目地下水环境影响评价等级确定为三级。
2.5.2.2 评价范围
本项目所在的水文地质单元，约6km2。
[bookmark: _Toc611]2.5.3 大气环境
2.5.3.1 评价工作等级
本项目运营期产生的大气污染物主要为NMHC（含乙酸丁酯）、二氧化硫、氮氧化物、TSP、二甲苯，本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式对大气环境评价工作进行分级。《环境影响评价技术导则—大气环境》对拟建项目存在多个排气筒时评价等级的规定如下：“同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级”。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐估算模式AERSCREEN预测污染物的最大影响程度和最远影响范围，其最大地面浓度占标率（Pi值）按下式计算：
Pi＝（Ci/C0i）×100%
式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
表2.5-3  估算模型参数表
	[bookmark: _Ref533522770][bookmark: _Ref491437996][bookmark: _Ref489626541][bookmark: _Ref502651945][bookmark: _Ref489626536]参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	102.4万

	最高环境温度/℃
	39.4

	最低环境温度/℃
	1.2

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表2.5-4  主要污染源估算模型计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准（μg/m³）
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	DA001
	二甲苯
	200
	0.000619
	0.31
	/

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	2000
	0.001238
	0.06
	/

	DA002
	二甲苯
	200
	0.0003
	0.15
	/

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	2000
	0.000732
	0.04
	/

	
	二氧化硫
	500
	0.000701
	0.15
	/

	
	颗粒物
	300
	0.001403
	0.16
	/

	
	氮氧化物
	250
	0.006586
	3.289
	/

	DA003
	漆雾（颗粒物）
	300
	0.000009
	0
	/

	
	二甲苯
	200
	0.000214
	0.11
	/

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	2000
	0.000416
	0.02
	/

	DA004
	NMHC
	2000
	0.001262
	0.06
	/

	DA005
	二氧化硫
	500
	0.00462
	0.09
	/

	
	颗粒物
	300
	0.000069
	0.01
	/

	
	氮氧化物
	250
	0.001613
	0.81
	/

	DA006
	NMHC
	2000
	0.006817
	0.34
	/

	
	二氧化硫
	500
	0.000044
	0.01
	/

	
	颗粒物
	300
	0.000063
	0.01
	/

	
	氮氧化物
	250
	0.000411
	0.21
	/

	A库厂房
	漆雾（颗粒物）
	300
	0.020302
	2.26
	/

	
	二甲苯
	200
	0.015851
	7.93
	/

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	2000
	0.06668
	3.33
	/

	B库厂房
	NMHC
	2000
	0.002974
	0.15
	/

	
	颗粒物
	300
	0.000432
	0.05
	/


表2.5-5  评价工作等级判据一览表
	序号
	评价工作等级
	评价工作等级判据

	1
	一级
	Pmax≥10%

	2
	二级
	1%≤Pmax<10%

	3
	三级
	Pmax<1% 


对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表2中的评价等级判别表（见表2.5-5），确定项目大气环境影响评价等级为二级。
2.5.3.2 评价范围
以厂址为中心，边长5公里的矩形区域。
[bookmark: _Toc26908]2.5.4 声环境
2.5.4.1 评价工作等级
依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”。本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区，项目建设前后对敏感目标的噪声级增加量在3dB（A）以内，且受影响人口数量变化不大。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）关于评价工作等级划分原则，本项目声环境评价等级为三级。
2.5.4.2 评价范围
项目厂界外200m范围。
[bookmark: _Toc10868]2.5.5 生态环境
2.5.5.1 评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）第6.1.8条规定：“……位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”
本项目为污染影响类建设项目，主要环境影响为运营期废水、废气、噪声及固体废物等污染影响，不属于生态影响为主的建设项目。项目位于闽侯青口汽车工业园区内，租用福州鑫旺物流服务有限公司现有厂房进行生产，不新增用地、不改变用地性质。本项目产业定位、选址布局符合该规划环评及审查意见的生态环境准入要求。且项目用地范围及评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及其他生态敏感区，不占用生态保护红线。
综上，本项目符合《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）第6.1.8条规定的情形，故本项目生态影响不设评价等级，进行简单分析。
[bookmark: _Toc20948]2.5.6 环境风险
2.5.6.1 评价工作等级
项目生产涉及的环境风险物质主要为油性涂料（底漆、色漆和清漆）及配套稀释剂、固化剂、清洗剂中所含的二甲苯、乙酸丁酯，废润滑油及天然气。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B计算项目危险物质数量与临界量比值（Q），具体见表2.5-6。
表2.5-6  风险评价等级判定表
	环境风险物质
	CAS号
	最大储存量（t）
	临界量Qn（t）
	Q值

	二甲苯
	1330-20-7
	1.16
	10
	0.116

	乙酸丁酯（含废清洗剂）
	123-86-4
	1.79
	50
	0.0358

	润滑油
	油类物质（矿物油类）
	0.3
	2500
	0.00012

	废润滑油
	油类物质（矿物油类）
	0.25
	2500
	0.0001

	天然气（甲烷）
	74-82-8
	0.013
	10
	0.0013

	合计
	0.1533


根据上表，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，不存在重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169-2018）附录C：Q＜1，环境风险潜势为I。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级表可知，本项目风险评价等级确定为简单分析。
表2.5-7  风险评价等级判定表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


[bookmark: _Toc30120][bookmark: _Toc359709195][bookmark: _Toc373835692][bookmark: _Toc359708659][bookmark: _Toc445550191][bookmark: _Toc366254966][bookmark: _Toc359686418][bookmark: _Toc359708284][bookmark: _Toc362276134]2.5.7 土壤环境
2.5.7.1 评价工作等级
对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业——设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，属于I类项目。
项目永久占地面积为10874.8m2，占地规模属于小型；项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），用地类型属于工业用地，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，土壤敏感程度为不敏感。因此，项目土壤环境影响评价等级为二级，详见表2.5-8。
表2.5-8  污染影响型评价工作等级划分表
	项目类别

敏感程度
	I类
	II类
	III类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	轻敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。


2.5.7.2 评价范围
[bookmark: _Toc359708285][bookmark: _Toc373835693][bookmark: _Toc359686419][bookmark: _Toc362276135][bookmark: _Toc359708660][bookmark: _Toc445550192][bookmark: _Toc359709196][bookmark: _Toc366254967]项目属于污染影响型，评价范围与现状调查评价范围一致，均为项目厂区占地及外围0.2km。
[bookmark: _Toc26562]2.5.8 各要素评价等级及范围汇总
本项目各环境要素的评价工作等级、评价范围汇总详见表2.5-9。	
表2.5-9  项目环境影响评价等级及范围汇总表
	环境要素
	评价等级
	评价范围

	大气环境
	二级
	以厂址为中心区域，自厂界外延5 km的矩形区域

	地表水
	三级B
	项目废水排入青口汽车工业开发区污水处理厂的可行性

	地下水
	三级
	项目所在完整水文地质单元

	声环境
	三级
	项目边界向外200 m范围内

	土壤环境
	二级
	项目厂界外200m范围内

	生态环境
	简单分析
	项目直接占用区域及污染物排放产生的间接生态影响区域

	环境风险
	简单分析
	/


[bookmark: _Toc13928][bookmark: _Toc2383]2.6 评价内容和评价重点
[bookmark: _Toc376789562][bookmark: _Toc452557049][bookmark: _Toc383074869][bookmark: _Toc25223][bookmark: _Toc376190699][bookmark: _Toc376848947]2.6.1 评价内容
本项目评价内容主要包括：总则、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响评价与预测、环境风险评价、环境保护措施及可行性论证、环境经济损益分析、环境管理及监测等。
[bookmark: _Toc16678]2.6.2 评价重点
根据本项目的排污特点及所在区域的环境特征，本次环境影响评价的重点为：工程分析、环境影响评价与预测、环境保护措施及可行性论证。
[bookmark: _Toc23391][bookmark: _Toc15044]2.7 主要环境保护目标
根据本项目的污染物排放特征及运营期对环境的潜在风险，结合工程资料和现场实地踏勘，本项目主要环境敏感目标和保护目标详见表2.7-1，敏感目标分布见附图2。
表2.7-1  项目周边主要保护目标情况一览表
	环境
要素
	名称
	相对本项目方位
	与项目边界最小距离/m
	规模/人
	保护级别

	大气环境
	大义前街新村
	西南侧
	281
	150
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准


	
	前街村
	西南侧
	296
	200
	

	
	长楼村
	西南侧
	360
	200
	

	
	溪东村
	东南侧
	406
	350
	

	
	吉山村
	东北侧
	408
	400
	

	
	溪东村
	东南侧
	419
	350
	

	
	船尾村
	西北侧
	454
	600
	

	
	大埕村
	西南侧
	511
	1000
	

	
	坊口村
	西南侧
	625
	600
	

	
	青口集东小学
	东南侧
	949
	260
	

	
	宏二村
	东北侧
	979
	160
	

	
	闽侯大义中学
	西南侧
	1009
	350
	

	
	后福村
	东南侧
	1059
	600
	

	
	宏三村
	东北侧
	1120
	300
	

	
	宏一村
	东北侧
	1254
	280
	

	
	宏四村
	东北侧
	1352
	120
	

	
	青口宏屿小学
	东北侧
	1418
	300
	

	
	梅溪村
	东南村
	1602
	1436
	

	
	青口傅筑小学
	东北侧
	1985
	300
	

	
	莲峰村
	东北侧
	2133
	600
	

	
	青城壹品
	东北侧
	2469
	800
	

	
	闽侯县公安局青口派出所
	东北侧
	2474
	80
	

	
	千家山公园
	东北侧
	2478
	50
	

	
	卜洲村
	西北侧
	2564
	2300
	

	
	华韵公园
	东北侧
	2671
	200
	

	
	东南千家花园
	东北侧
	2717
	500
	

	
	沪屿村
	东北侧
	2791
	550
	

	
	恒宇国际首府
	东北侧
	2794
	560
	

	
	中央公园
	东北侧
	2956
	50
	

	
	新南公寓
	东北侧
	3031
	1735
	

	
	辅翼村
	西北侧
	3040
	5500
	

	
	闽侯东南学校
	东北侧
	3252
	3600
	

	
	闽侯县人民医院
	东北侧
	3370
	500
	

	地表水环境
	陶江
	西侧
	316
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水质标准

	声环境
	厂界外200米范围内无声环境保护目标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类




[bookmark: _Toc25941]
[bookmark: _Toc24169][bookmark: _Toc4653]3 工程分析
[bookmark: _Toc26018][bookmark: _Toc28952][bookmark: _Toc362276137][bookmark: _Toc373835695][bookmark: _Toc445550266][bookmark: _Toc366254969]3.1 建设项目概况
[bookmark: _Toc20248]3.1.1 项目基本情况
[bookmark: _Toc182968420][bookmark: _Toc182968947][bookmark: _Toc141520452][bookmark: _Toc183782525][bookmark: _Toc183754345]（1）项目名称：福州日源汽车零部件加工生产项目
（2）建设单位：福州日源汽车零部件有限公司
（3）建设地点：福建省福州市闽侯县青口镇祥宏南路1366号办公楼、A库厂房、B库厂房
（4）建设性质：新建
（5）项目总投资：1000万元
（6）主要建设内容及规模：年产前后保险杆总成15万套、前格栅总成15万套
（7）总定员：50人，均不住厂
（8）工作制度：全年工作300天，职能部门为单班工作制，生产部门为三班工作制，每班8小时
（9）租赁面积：办公楼3665.17m2、A库厂房2567.22m2、B库厂房12145.37m2，租赁物建筑总面积合计18377.76m2
[bookmark: _Toc1603]3.1.2 产品方案及规模
项目产品方案及规模见表3.1-1。
表3.1-1  项目产品方案及规模一览表
	产品名称
	生产规模

	
	年产量
	单件产品重量（kg）

	后保险杆总成
	15万件
	合计15万套/a
	4.1

	前保险杆总成
	15万件
	
	0.98

	前格栅总成
	15万套/a
	4.56


注：前、后保险杆总成组合为一套
[bookmark: _Toc26865]3.1.3 项目建设内容与组成
项目由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，项目建设内容与组成见表3.1-2。
表3.1-2  项目建设内容与组成一览表
	工程类别
	名称
	建设内容

	主体工程
	A库厂房
	包括涂装车间和装配车间，其中涂装车间分为待喷件暂存区、1条自动喷涂线、点补室、成品件暂存区、精修抛光室和供漆温控系统等，喷涂线包括前处理（除静电）和喷涂（三涂一烘，底漆喷漆室、底漆流平室、色漆喷漆室、色漆流平室、清漆喷漆室、清漆流平室、油漆烘干室）

	
	B库厂房
	一层：设置注塑区、半成品区、组装区

	
	
	二、三、四层：仓库区

	辅助工程
	办公室
	三层，钢混结构，主要设置大堂展厅及办公区 

	公用工程
	供电工程
	接市政供电系统

	
	供水工程
	接市政供水系统

	
	排水工程
	采用雨污分流、清污分流

	
	供气工程
	接市政天然气管网系统

	环保工程
	废水处理设施
	生活污水依托租赁方福州鑫旺物流服务有限公司已建的三级化粪池处理后纳入市政污水管网，进入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理；热水炉排水和纯水制备系统浓水均较清净，可直接排至厂区总排口；冷却水循环使用不外排。

	
	废气处理设施
	喷漆室、流平室、油漆烘干室、喷枪清洗产生的废气与固化炉燃烧产生的废气一并经负压收集后由“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”（TA001）处理达标后经20m排气筒（DA001）高空排放；
调漆房产生的有机废气经负压收集后由“二级活性炭吸附”（TA002）处理达标后经20m排气筒（DA002）高空排放；
点补室产生的废气经负压收集后由“过滤棉过滤+二级活性炭吸附”（TA003）处理达标后经20m排气筒（DA003）高空排放；
注塑区产生的有机废气以及伴随的臭气经集气罩收集后由“二级活性炭吸附”（TA004）处理后通过1根20m高排气筒（DA004）排放；
热水炉采用低氮燃烧工艺产生的废气由不低于8m排气筒（DA005）高空排放；
热洁炉分解产生的有机废气经设备直连管道收集后进入二燃室高温焚烧（TA006）处理，处理达标后与天然气燃烧废气一并通过20m高排气筒（DA006）排放；
粉碎机上方设置1个集气罩，粉碎废气通过布袋除尘器（TA005）处理后无组织排放。

	
	噪声防治措施
	底座减振、车间隔声

	
	固体
废物
	一般固废
	按照规范要求设置一般工业固废暂存间，面积约8m2，妥善分类收集后出售给回收企业综合利用。

	
	
	危险废物
	按照规范要求设置一间危险废物贮存库，面积约30m2，妥善分类收集后定期由有资质单位集中处理。

	
	
	生活垃圾
	厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后委托环卫部门每日清运处置


[bookmark: _Toc30028]3.1.4 主要原辅材料及能源消耗
（1）主要原辅材料
项目主要原辅材料消耗情况见表3.1-3。
表3.1-3  主要原辅材料消耗一览表  单位：t/a
	序号
	原料名称
	年用量
	最大贮存量
	储存位置

	1
	改性PP
	762
	20
	B库（3#厂房）

	2
	ABS
	684
	10
	

	3
	底漆
	14.85
	1
	辅料仓库1

	4
	色漆
	26.01
	2
	

	5
	清漆
	24.49
	2
	

	6
	稀释剂
	17.56
	1
	

	7
	固化剂
	1.22
	0.1
	

	8
	清洗剂（乙酸丁酯）
	2.79
	0.2
	

	9
	抛光蜡
	0.005
	1kg
	辅料仓库2

	10
	抛光片
	0.015
	1kg
	

	11
	外购零件（弹片螺母、卡扣等）
	30万套
	2万套
	


（2）项目主要原辅材料主要成分
根据建设单位提供的原辅材料MSDS（详见附件8），各原辅材料主要成分见下表：
表3.1-4  主要原辅材料组成成分一览表
	序号
	名称
	主要成分
	备注
	VOCs含量

	1
	改性PP
	PP≥61.6%，玻璃纤维≥30%，相容剂≥5%，助剂≥3.4%
	/
	/

	2
	ABS
	ABS=100%
	/
	/

	3
	底漆
	改性丙烯酸树脂10%～20%、改性聚酯树脂15%~25%、颜填料25%~35%、分散剂1%~3%、醋酸正丁酯10%~15%、PMA（丙二醇甲醚醋酸酯）5%~10%、二甲苯10%~20%
	固体份60%、挥发份40%（其中二甲苯取最大值20%、醋酸正丁酯取最大值15%）
	底漆和稀释剂调配后（100:10）VOCs含量为462g/L

	4
	色漆
	改性丙烯酸树脂35%~45%、CAB（醋酸丁酸纤维素）5%~10%、铝粉3%~7%、颜料3%~10%、流平剂0.1%~0.5%、分散剂1%~3%、醋酸正丁酯15%~25%、PMA（丙二醇甲醚醋酸酯）5%~10%、二甲苯10%~20%
	固体份50%、挥发份50%（其中二甲苯取最大值20%、醋酸正丁酯取最大值25%）
	色漆和稀释剂调配后（100:15）VOCs含量为535g/L

	5
	清漆
	丙烯酸树脂40%~55%、聚酯改性丙烯酸树脂10%~20%、紫外光老化剂0.5%~2%、流平剂0.5%~2%、醋酸正丁酯15%~20%、助剂PMA（丙二醇甲醚醋酸酯）15%~25%、二甲苯5%~10%
	固体份约55%、挥发份约45%（其中二甲苯取最大值10%、醋酸正丁酯取最大值20%）
	清漆、固化剂和稀释剂调配后（100:55:5）VOCs含量为372g/L

	6
	稀释剂
	醋酸正丁酯25%~35%、、PMA（丙二醇甲醚醋酸酯）5%~15%、二甲苯25%~35%、乙酯5%~10%、异丁醇3%~8%、S-100 5%~10%
	挥发份100%（其中二甲苯取最大值35%、醋酸正丁酯取最大值35%）
	/

	7
	固化剂
	HDI（六亚甲基二异氰酸酯）三聚体60%~80%、醋酸正丁酯15%~30%、二甲苯5%~10%
	固体份60%、挥发份约40%（其中二甲苯取最大值10%、醋酸正丁酯取最大值30%）
	/

	8
	清洗剂
	乙酸丁酯100%
	挥发份100%
	/


（3）主要原辅材料理化性质
本项目主要原辅材料理化性质见下表。

表3.1-5  主要原辅材料理化性质
	序号
	名称
	CAS
	理化性质
	毒性毒理
	危险特性

	1
	改性PP

	/
	以PP（聚丙烯）为基材添加约10%的EPDM（三元乙丙橡胶）作为增韧相，添加20%的滑石粉改善材料的强度、刚度和尺寸稳定性，改性聚丙烯具有阻燃、高抗冲等性能。PP（聚丙烯）是一种高密度无侧链、高结晶的线性聚合物，由丙烯加聚反应而成；EPDM（三元乙丙橡胶）是乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异；T（滑石粉）主要成分是含水硅酸镁，具有润滑性、抗黏、助流耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等特性。密度为1.06g/cm3，熔点165~170℃，热分解温度328~410℃
	/
	可燃，燃烧释放出刺激性或有毒烟雾

	2
	ABS
（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）
	/
	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（丙烯腈占15~35%、丁二烯占5~30%、苯乙烯占40~60%），A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯，最常见比例是A:B:S=20:30:50。无毒、无味微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.05~1.18g/cm3，熔点220~240℃，热分解温度270~350℃。不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解
	/
	可燃，燃烧释放出刺激性或有毒烟雾

	3
	溶剂型底漆
	/
	粘稠浆状液体，有刺鼻性气味，闪点闭杯22℃，爆炸下限1.8%，上限15.3%，粘度25~40秒（23~25℃），密度1.21g/cm3，不溶于水，溶于大多数有机溶剂
	/
	易燃，暴露于高温可产生有害分解产物

	4
	溶剂型色漆
	/
	粘稠浆状液体，有刺鼻性气味，闪点闭杯13.6℃，爆炸下限1.5%，上限13.1%，粘度20~30秒（23~25℃），密度1g/cm3，不溶于水，溶于大多数有机溶剂
	/
	易燃，暴露于高温可产生有害分解产物

	5
	溶剂型清漆
	/
	粘稠浆状液体，有刺鼻性气味，闪点闭杯4℃，爆炸下限0.7%，上限10.0%，粘度20~30秒（23~25℃），密度0.98g/cm3，不溶于水，溶于大多数有机溶剂
	/
	易燃，暴露于高温可产生有害分解产物

	6
	稀释剂
	/
	液体，有刺鼻性气味，闪点闭杯11℃，爆炸下限1.3%，上限12.1%，粘度8~12秒（23~25℃），密度0.87g/cm3，不溶于水，溶于大多数有机溶剂
	/
	易燃，暴露于高温可产生有害分解产物

	7
	固化剂
	/
	液体，有刺鼻性气味，闪点闭杯21.7℃，爆炸下限1.0%，上限7.5%，粘度13~16秒（23~25℃），密度0.97g/cm3，不溶于水，溶于大多数有机溶剂
	/
	易燃，暴露于高温可产生有害分解产物

	8
	醋酸正丁酯
（乙酸丁酯）
	123-86-4
	无色透明有愉快果香气味的液体，密度0.88g/cm3，闪点22.2℃，熔点-78℃，沸点126.6℃，难溶于水，溶于大多数有机溶剂
	LD50：10768mg/kg（大鼠经口）；LC50：390ppm（大鼠吸入，4h）
	易燃液体，类别3，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，与氧化剂强烈反应性混合物，与氧化剂强烈反应

	9
	二甲苯
	1330-20-7
	存在邻、间、对三种异构体，无色透明液体，有芳香烃的特殊气味，有刺激性。密度0.86g/cm3，闪点25℃，熔点-34℃，沸点138.5℃，不溶于水，溶于大多数有机溶剂
	LD50：4300mg/kg（大鼠经口）；LC50：2119g/m3（大鼠吸入，4h）
	易燃液体，其蒸气与空气可形成爆性混合物，与氧化剂强烈反应

	10
	丙二醇甲醚醋酸酯
	108-65-6
	无色透明液体，有特殊气味。密度0.96g/cm3，闪点47.9℃，熔点-87℃，沸点145~146℃，可溶于水，溶于大多数有机溶剂
	LD50：8532mg/kg（大鼠经口）；LC50：>2000ppm（大鼠吸入，4h）
	易燃液体，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，与氧化剂强烈反应

	11
	HDI（六亚甲基二异氰酸酯）三聚体
	3779-63-3
	粘稠、淡黄色至无色透明液体，有刺激性气味，异氰酸根质量分数为21.7%~22.2%,密度1.2g/cm3，熔点>300℃，沸点648.2℃，不溶于水，溶于大多数有机溶剂
	/
	易燃液体，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，与氧化剂强烈反应



（4）涂料用量核算：
根据《涂装技术实用手册》（叶扬详主编，机械工业出版社出版）：涂料用量采用以下公式计算：
[image: ]
其中：m—涂料用量（t）；
ρ—涂料密度（g/cm3）；
δ—涂层厚度（μm）；
s—涂装面积（m2）；
NV—涂料的体积固体份（%）；
ε—上漆率（%）。
①涂料密度
根据建设单位提供的涂料、稀释剂和固化剂MSDS报告（见附件8），本项目溶剂型底漆密度为1.21g/cm3，溶剂型色漆密度为1g/cm3，溶剂型清漆密度为0.98g/cm3，稀释剂密度为0.87g/cm3，固化剂密度为0.97g/cm3。本项目所采用的清漆为双组份，需添加固化剂和稀释剂调配，底漆和色漆仅需添加稀释剂调配，底漆调配比例为底漆：稀释剂=100：10，色漆调配比例为色漆：稀释剂=100：15，清漆调配比例为清漆：固化剂：稀释剂=100：55：5。根据调配比例计算，施工状态（调配后）油漆密度分别为底漆1.08g/cm3、色漆0.96g/cm3、清漆0.97g/cm3。
②涂层厚度和涂装面积
本项目产品喷涂方案见下表。
表3.1-6  本项目产品喷涂方案
	产品名称
	涂装规模
	涂料类型
	喷涂次数（次）
	成膜厚度（μm）
	成膜总厚度（μm）
	涂装面积（m2/件）
	总涂装面积（m2）

	后保险杆总成
	15 万
	油性底漆
	1
	10
	10
	1.721
	258150

	
	
	油性色漆
	2
	10
	20
	1.721
	516300

	
	
	油性清漆
	2
	17.5
	35
	1.721
	516300

	前保险杆总成
	15 万
	油性底漆
	1
	10
	10
	0.413
	61950

	
	
	油性色漆
	2
	10
	20
	0.413
	123900

	
	
	油性清漆
	2
	17.5
	35
	0.413
	123900

	散热器格栅总成
	15 万
	油性底漆
	1
	10
	10
	0.4
	60000

	
	
	油性色漆
	2
	10
	20
	0.4
	120000

	
	
	油性清漆
	2
	17.5
	35
	0.4
	120000


由上表可知，底漆喷1道，色漆和清漆喷2道，底漆涂装面积为380100m2，色漆和清漆涂装面积均为760200m2。点补面积约为涂装面积的0.2%，则底漆总涂装面积（包括点补面积）共为380860.2m2，色漆和总涂装面积（包括点补面积）均共为761720.4m2。
③涂料的体积固体份
根据建设单位提供的涂料、稀释剂和固化剂MSDS报告（见附件8）及漆料调配比例计算，施工状态（调配后）挥发份、体积固体份占比情况见表3.1-7。
表3.1-7  施工状态下（调配后）漆料固、液体成分占比情况一览表
	施工漆料
	调配比例
	固体份比例
	溶剂份比例

	底漆：稀释剂
	100 : 10
	54.55%
	45.45%

	色漆：稀释剂
	100 : 15
	43.48%
	56.52%

	清漆：固化剂：稀释剂
	100 : 55 : 5
	55.00%
	45.00%


④上漆率
本项目拟采用机器人自动喷涂，其中底漆采用自动空气喷涂，色漆、清漆采用自动静电喷涂和自动空气喷涂相结合的方式，根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）及同类企业喷涂机器人作业情况，底漆附着率取50%，色漆和清漆附着率取60%。本项目拟对部分不合格品进行点补，点补拟采用高流低压（HVLP）喷枪进行手动喷涂，本次评价保守考虑，点补附着率与涂装附着率取值相同。本项目涂料用量核算见下表。

表3.1-8  喷涂面积核算一览表
	工序
	名称
	涂装面积（m2）
	漆膜厚度（μm）
	（施工状态）油漆密度（g/cm3）
	固体份含量（%）
	上漆率（%）
	（施工状态）涂料用量（t）
	涂料调配量（t）

	
	
	
	
	
	
	
	
	油漆用量
	稀释剂用量
	固化剂用量

	喷涂
	底漆
	380100
	10
	1.17
	54.55%
	50%
	16.30 
	14.82 
	1.48 
	0

	
	色漆
	760200
	10
	0.98
	43.48%
	60%
	28.56 
	25.96 
	2.60 
	0

	
	清漆
	760200
	17.5
	0.97
	55.00%
	60%
	39.10 
	24.44 
	13.44 
	1.22 

	点补
	底漆
	760.2
	10
	1.17
	54.55%
	50%
	0.0326 
	0.03 
	0.0030 
	0

	
	色漆
	1520.4
	10
	0.98
	43.48%
	60%
	0.0571 
	0.05 
	0.0052 
	0 

	
	清漆
	1520.4
	17.5
	0.97
	55.00%
	60%
	0.0782 
	0.05 
	0.03
	0.0024 

	合计
	底漆
	380860.2
	10
	1.17
	54.55%
	50%
	16.34 
	14.85 
	1.49 
	0

	
	色漆
	761720.4
	10
	0.98
	43.48%
	60%
	28.61 
	26.01 
	2.60 
	0

	
	清漆
	761720.4
	17.5
	0.97
	55.00%
	60%
	39.18 
	24.49 
	13.47 
	1.22 



（5）清洗剂用量核算
本项目拟设置集中供漆系统，机器人根据生产计划，不同颜色的需求油漆自动选取不同罐体油漆进行喷涂使用，供漆管路、喷枪清洗仅在色漆换色、放假等长时间不使用的情况下进行清洗，由于底漆和清漆使用过程中无需换色，且涂装工序为连续生产，仅在长时间不使用的情况下进行清洗。本项目油漆中均含有乙酸丁酯溶剂，因此以乙酸丁酯（又名醋酸正丁酯）为清洗剂，清洗在喷漆室内进行。清洗时停止喷涂作业，清洗剂由供漆系统管道自动供入喷涂室内喷枪，通过溶剂流动溶解掉管道内的涂料，完成清洗过程。
本项目色漆拟设置6台喷涂机器人，喷涂过程涉及换色时需进行喷枪清洗，每支喷枪每天约清洗1次，色漆供漆管路、喷枪共需清洗1800次。底漆和清漆供漆管路、喷枪仅需在长时间不使用的情况下清洗，每支喷枪每年约清洗10次，底漆设置2台喷涂机器人、清漆设置4台喷涂机器人，底漆和清漆供漆管路、喷枪共需清洗60次。每次清洗约使用1.5kg清洗剂（乙酸丁酯），则年使用清洗剂约2.79t。
（6）主要原辅材料有害物质含量符合性分析
①涂料有害物质含量符合性分析
根据建设单位提供的涂料VOCs含量检测报告（见附件8），施工状态油漆VOCs含量分别为底漆462g/L、色漆535g/L、清漆372g/L和涂料MSDS报告（见附件8）。二甲苯以MSDS报告中最大值核算，溶剂型底漆中二甲苯含量为20%，溶剂型色漆中二甲苯含量为20%，溶剂型清漆中二甲苯含量为10%，稀释剂中二甲苯含量为35%，固化剂中二甲苯含量为10%。施工状态底漆调配比例为溶剂型底漆：稀释剂=100：10，施工状态色漆调配比例为溶剂型色漆：稀释剂=100:15，施工状态清漆调配比例为溶剂型清漆：固化剂：稀释剂=100：55：5，根据调配比例计算，施工状态油漆中二甲苯分别为底漆21.36%、色漆21.95%、清漆10.78%。
本项目涂料有害物质含量与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）及《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）符合性分析见下表。
表3.1-9  本项目涂料有害物质含量符合性分析一览表
	产品类别
	《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）
	《车辆涂料中有害物质限量》
（GB24409-2020）
	本项目
	符合性

	
	VOCs含量限值（g/L）
	VOCs含量限值（g/L）
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量（%）
	VOCs含量（g/L）
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量（%）
	

	车辆涂料
	汽车原厂涂料（乘用车）
	底色漆-实色漆
	≤520
	车辆用零部件涂料-外饰塑胶件用涂料
	底漆
	≤700
	≤30
	462
	21.36
	符合

	
	
	底色漆-效应颜料漆
	≤580
	
	色漆
	≤770
	≤30
	535
	21.95
	符合

	
	
	清漆-双组分
	≤420
	
	清漆-其他
	≤560
	≤30
	372
	10.78
	符合


由上表可知，本项目所用涂料VOCs含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）及《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）VOCs含量限值要求，涂料中不含苯，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤30%，符合《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）其他有害物质含量限值要求。
②清洗剂有害物质含量符合性分析
本项目以乙酸丁酯（又名醋酸正丁酯）为清洗剂，属于单一组分有机溶剂清洗剂，乙酸丁酯密度为0.88g/cm，以100%挥发计，则VOCs含量为880g/L，不含苯、甲苯、乙苯和二甲苯，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）相关限值要求（VOC含量≤900g/L，苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和≤2%）。
（7）溶剂型涂料不可替代性说明
评价要求建设单位关注涂料产品技术进步，建议后期根据汽车外饰件环境友好型涂料产品的发展应用，选择可替代的水性涂料，从而从源头上进一步减少VOCs的产生量。
本项目生产的汽车外饰件供给奇瑞等汽车整车制造企业，主要用于越野车，为了保证越野车在恶劣环境下的使用寿命和性能，奇瑞等汽车整车制造企业对汽车外饰件的质量标准要求为：涂层附着力满足《色漆和清漆划格试验》（GB/T9286-2021）中5B标准要求，漆膜硬度满足《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》（GB/T6739-2022）中3H标准要求，目前市面上可用的水性涂料附着力在4B~3B之间，漆膜硬度在HB~2H之间，很难达到汽车整车制造企业对越野车外饰件的质检要求。
溶剂型涂料具有更强的附着力和耐久性，能够更牢固地附着在产品表面，且具有较高的耐候性，能够有效抵御紫外线、雨水和其他恶劣天气的侵蚀，确保外饰件在恶劣环境下长期使用中的外观和性能。根据建设单位市场调研，国内汽车外饰件涂装行业使用水性涂料的产品合格率低于80%，成品合格率过低。水性涂料用于越野车，经阳光暴晒或雨水冲刷，易造成漆层掉落。综合考虑，本项目选择采用更为成熟可靠的溶剂型涂料。
（8）能源消耗
项目主要能源消耗见表3.1-10。
表3.1-10  项目主要能源消耗一览表
	名称
	用量
	单位
	来源

	水
	44585.7
	t/a
	市政供水管网

	电
	330万
	kwh/a
	市政供电系统

	天然气
	33.408
	万m3/a
	天然气管道


[bookmark: _Toc3133]3.1.5 主要生产设备
项目主要设备清单见表3.1-11。
表3.1-11  主要生产设备一览表
	序号
	设备位置
	主要设备/单元
	数量
	备注

	
	
	设备名称
	型号
	
	

	1
	A库厂房
	除静电室
	/
	1
	

	
	
	底漆喷漆室
	IRB5400 5.5kw
	2
	

	
	
	底漆留平室
	/
	1
	

	
	
	色漆喷漆室
	IRB5400 5.5kw
	6
	

	
	
	清漆留平室
	/
	1
	

	
	
	清漆喷漆室
	IRB5400 5.5kw
	4
	

	
	
	固化炉
	70万大卡
	1
	

	
	
	油漆烘干室
	22kw
	2
	

	
	
	强冷室
	风冷
	1
	

	
	
	点补室
	
	1
	

	
	
	精修抛光室
	120m2
	1
	

	
	
	空压机
	110KW
	2
	

	
	
	热水炉
	60万大卡
	1
	用于保证涂装线恒温恒湿

	
	
	纯水制备系统
	1t/h，二级反渗透
	1
	

	
	
	冰水机
	1330KW制冷量
	1
	

	
	
	冷冻水水箱
	10m3
	1
	

	
	
	热水箱
	10m3
	1
	

	
	
	冷却塔
	LCT-500 11.25KW
	1
	

	
	
	底漆循环风空调
	4.7万m3恒温恒湿
	1
	

	
	
	色漆循环风空调
	10万m3恒温恒湿
	1
	

	
	
	清漆循环风空调
	7.3万m3恒温恒湿
	1
	

	
	
	集中供漆系统
	自动供漆，换色
	1
	

	
	
	废清洗剂回收装置
	/
	1
	用于喷枪和管道清洗剂回收

	
	
	CO2自动灭火装置
	/
	1
	

	
	
	装配线工作台
	/
	3
	

	
	
	RTO蓄热式焚烧炉
	25000m3/h
	1
	用于喷漆、流平、烘干、清洗废气处理

	
	
	二级活性炭吸附装置
	6000m3/h
	1
	用调漆废气处理

	
	
	二级活性炭吸附装置
	15000m3/h
	1
	用点补废气处理

	
	
	热洁炉
	BDG-05
	1
	

	2
	B库厂房
	注塑机组
	/
	11
	

	
	
	粉碎机
	/
	1
	用于边角废料和不合格品粉碎，间歇运行

	
	
	冷却塔
	100m3/h
	1
	间接冷却

	
	
	袋式除尘器
	2000m3/h
	1
	用于粉碎粉尘处理

	
	
	空压机
	37kw
	2
	

	
	
	二级活性炭吸附装置
	12000m3/h
	1
	用于注塑废气处理


[bookmark: _Toc18386]3.1.6 总图布置
本项目租赁2座厂房（A库、B库）、1座办公楼及门卫室等建（构）筑物，厂区沿竖向主干道进行功能分区布置，整体布局紧凑合理。
项目西面紧邻东长路，路对面为颖明（福州）标准件企业有限公司厂房；南侧大门口紧邻祥宏南路，路对面为大义家具；西侧为福州鑫旺物流服务有限公司厂房；北侧为福州庆合汽车配件有限公司。
A库厂房：设置涂装车间和装配车间，按生产工艺流程依次布置，做到流程顺畅、管线短捷。调漆间、集中供漆室及CO2灭火系统等辅助设施紧邻涂装车间布置，便于热水、油漆及废水的就近输送与管理。
B库厂房：主要设置注塑车间及原料、成品仓库。
[bookmark: _Toc13960]3.1.7 公用工程
（1） 给水工程
给水系统：项目用水主要为生产用水和生活用水，由市政供水管网供应，厂区自建水泵房以满足用水需要。
消防供水系统：厂区采用生活消防统一的供水管道系统。消防供水采用低压制，按规范设置室外地上式消防栓。厂房内按照消防要求配置室内消防设施，保证厂区的消防安全。
（2） 排水工程
项目排水实行雨污分流，雨水汇入市政雨水管网；
生产废水：热水炉排水、纯水制备系统浓水和冷却循环系统排水均较清净，可直接排至厂区总排口。
生活污水：依托厂房现有化粪池处理后，纳入市政污水管网，排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。
（3） 供电
本项目年用电量为330万kW·h，由市政电网集中供电，可满足项目用电需求。
（4） 供气
本项目油漆烘干、RTO废气处理装置、热水炉均采用天然气燃烧加热，燃烧机均配有低氮燃烧装置。本项目天然气由市政天然气管道引入，厂区附近铺设有天然气管道，可满足项目生产需要。
[bookmark: _Toc25823][bookmark: _Toc24054]3.2 生产工艺流程及产污环节
项目生产工艺流程及产污环节见图3.2-1。
[image: ]
图3.2-1  项目生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
1、注塑
将外购的塑料粒子（PP/ABS）运至注塑机旁，由自动上料机通过抽真空的方式输送至注塑机上方的料桶内，经给料装置送入注塑机内。注塑机通过自带的电加热系统，加热至170~200℃，使塑料粒子熔融后，再利用压力将熔融的塑料注进塑料制品模具中，在模具内空腔中的循环冷却水间接冷却作用下成型。
人工将冷却的塑料件从模具中取出，并用刀具进行修边，去除边角、毛刺等，再经目视检测合格后入库。不合格品及边角废料收集后定期由粉碎机粉碎成颗粒状，作为原料回用于生产。
此过程会产生注塑废气、粉碎粉尘、注塑不合格品和边角废料、注塑废包装材料、注塑机定期更换的废润滑油和噪声。
2、除静电
由于塑料工件为不良导体，易产生静电吸附灰尘，因此涂装前需进行除静电。工作原理为空气通过装有高压电极的喷嘴，通过电晕放电电离，离子化的空气吹到塑料工件表面，从而中和塑料件表面的电荷，以达到除去塑料工件表面的静电的目的。
此过程不产生污染物。
3、喷涂
本项目拟采用3C1B（三喷一烘）涂装工艺，即工件依次喷涂底漆、色漆、清漆，采用溶剂型涂料，每次涂装后均需进行流平处理，三次涂装完成后再进行一次烘干。具体工艺介绍如下：
①调漆
本项目调漆、输漆过程均在调漆间内进行，不同的油漆使用不同的油漆罐单独存储循环使用，油漆管路输送系统为密闭循环系统。机器人根据生产计划，不同颜色的需求油漆自动选取不同罐体油漆进行喷涂使用。换色阀前端一一对应，换色阀后端的管道采用清洗剂清洗。
供漆管路、喷枪清洗仅在色漆换色、放假等长时间不使用的情况下进行清洗，由于底漆和清漆使用过程中无需换色，且涂装工序为连续生产，仅在长时间不使用的情况下进行清洗。本项目油漆中均含有乙酸丁酯溶剂，因此以乙酸丁酯（又名醋酸正丁酯）为清洗剂，清洗在喷漆室内进行。清洗时停止喷涂作业，清洗剂由供漆系统管道自动供入喷涂室内喷枪，通过溶剂流动溶解掉管道内的涂料，再由喷枪喷出，完成清洗过程。本项目拟采用负压回收罐回收清洗后的废清洗剂。
此过程会产生调漆废气、清洗废气、废包装桶（包括油漆、稀释剂、固化剂和清洗剂废包装桶）、废清洗剂。
②喷漆、流平
喷漆时先喷底漆，使塑料件表面更为光滑平整，并且具有一定的厚度，为塑料件着色提供准备；底漆喷涂、流平后喷涂色漆，使塑料件具备客户要求的颜色；最后喷涂清漆，使漆面具有较好的光泽度和耐久度。本项目拟设置底漆喷漆室、色漆喷漆室和清漆喷漆室各1个，每个喷漆室后各配设1个流平室，喷漆室采用上送风、下排风的干式纸盒喷漆室。
本项目底漆喷漆室拟设置1台机器人，采用自动空气喷涂方式；色漆喷漆室拟设置3台机器人，清漆喷漆室拟设置2台机器人，均采用自动静电喷涂和自动空气喷涂相结合的方式。喷涂后的工件进入流平间，使喷在工件表面上的漆滴摊平，并使部分溶剂挥发，以防止在漆膜上出现针孔。
此过程产生喷漆废气、流平废气和噪声。
③烘干、冷却
烘干室为全密闭结构，采用燃烧机燃烧天然气提供热源，烘干温度均控制在80~85℃，烘干时间为40~60min，燃烧天然气间接加热循环热风，热风送往混合室，在混合室内高温空气与来自烘干室内的循环空气混合，混合空气由循环风机送往烘干室。烘干后的工件进入强冷室，通过空气吹扫，使工件快速降温。
此过程产生烘干废气、油漆烘干天然气燃烧废气和噪声。
④检查补修
喷涂后对产品进行检查，需重新喷涂的不合格品返回喷涂线重新喷涂；需要抛光处理的，在精修抛光室内使用小型手持抛光机将膏体抛光蜡分散在漆膜表面，修饰工件漆膜轻微缺陷；有瑕疵的不合格品送到点补室进行维修补漆，点补拟采用高流低压（HVLP）喷枪进行手动喷涂，并用红外线-光辐射器（烤灯）烤干；经检验不可维修件作为固废处理。本项目产品不合格率约为1%，不合格品中40%报废处理，30%抛光处理，10%返回重新涂装，20%需要点补。
此过程产生点补废气、废砂纸、喷漆不合格品和废抛光片。
4、装配
采用人工的方式将喷漆件与外购零件进行组装，装配后经检验合格出厂，本项目装配过程不涉及焊接、涂胶等工序，不产生污染物。
[image: ]
图3.2-2  项目热洁炉工艺流程及产污节点图
工艺说明：将处理挂具装载至内小车上，将装载车推入炉子内后，将炉门关闭，之后至操作界面前，一键式启动（绿色“启动”按钮），设备自检无故障报警后，开始运行，主燃烧室升温，处理挂具涂层开始逐渐裂解，裂解出来的烟气通过二燃室将尾气二次燃烧，净化后的尾气由20m高排气筒（DA006）排放。
热洁炉主要部件功能说明：
1主燃烧室：温度通常情况下达到480℃，工件表面涂层开始裂解，当工作温度至设定温度（可由人机界面设定）后，主燃烧器停止工作，副燃烧器延时停机，裂解完毕，待尾气温度将至安全温度（可由人机界面设定）后，设备停机。
2二燃室：从主燃烧室裂解的烟气通过二燃室进行二次燃烧（700~900℃），将绝大部分有机物燃烧生成二氧化碳及微量废气。热洁炉采用天然气燃烧。
项目产污环节详见表3.2-1。
表3.2-1  项目运营期生产产污环节汇总情况一览表
	类别
	污染来源
	主要污染物种类
	排放方式（处置方式）

	废水
	冷却循环水
	pH、COD、SS
	循环使用不外排

	
	纯水制备反渗透浓水、热水炉排水
	
	纳入市政污水管网，接入青口汽车工业开发区污水处理厂

	
	职工生活
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	经化粪池处理达标后纳入市政污水管网，接入青口汽车工业开发区污水处理厂

	废气
	燃烧废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	喷漆室、流平室、油漆烘干室产生的废气与固化炉燃烧产生的废气一并经负压收集后由“干式纸盒+过滤棉过滤+二级活性炭吸附”（TA001）处理达标后经20m排气筒（DA001）高空排放

	
	喷漆、流平、烘干、清洗废气
	非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯、颗粒物
	

	
	调漆废气
	非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯
	经负压收集后由“二级活性炭吸附”（TA002）处理达标后经20m排气筒（DA002）高空排放

	
	点补废气
	非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯、颗粒物
	经负压收集后由“过滤棉过滤+二级活性炭吸附”（TA003）处理达标后经20m排气筒（DA003）高空排放

	
	注塑废气
	非甲烷总烃、臭气浓度
	经设备直连管道收集后由“二级活性炭吸附”（TA004）处理后通过1根20m高排气筒（DA004）排放

	
	热水炉天然气燃烧废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	经低氮燃烧后由不低于8m排气筒（DA005）高空排放

	
	热洁炉废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、非甲烷总烃、臭气浓度
	经通过二燃室+换热器处理达标后由20m排气筒（DA006）高空排放

	
	粉碎废气
	颗粒物
	通过布袋除尘器处理后无组织排放

	噪声
	机械设备
	LAeq
	选用低噪声设备，对高噪声设备减振，利用厂房隔声

	固体废物
	注塑产生的不合格品和边角废料
	一般固体废物
	粉碎后回用于生产

	
	废包装材料
	
	暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用

	
	废抛光片
	
	

	
	布袋收集粉尘
	
	

	
	纯水制备产生的废滤材（包括废石英砂、废活性炭和废反渗透膜等）
	
	更换时由厂家回收处理，不在厂区暂存

	
	废蓄热陶瓷体
	
	

	
	含油的手套及废抹布
	危险废物
	暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处理，其中含油抹布及手套属于危险废物豁免管理清单，分类收集后混入生活垃圾，委托环卫部门统一清运处置。

	
	废润滑油
	
	

	
	废清洗剂
	
	

	
	废活性炭
	
	

	
	废干式纸盒
（含漆渣）
	
	

	
	废过滤棉（含漆渣）
	
	

	
	热洁炉灰渣
	
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾收集桶收集后委托环卫部门清运处置



[bookmark: _Toc26806][bookmark: _Toc17708]3.3 平衡分析
[bookmark: _Toc12130]3.3.1 水平衡
（1）生活用水
本项目运营期职工50人，均不住宿，年工作300天。参考《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），不住厂员工生活用水量按50L/d·人计，则生活用水量约为2.5m3/d（750m3/a）。生活污水排放系数按80%计，则生活污水产生量为2m3/d（600m3/a）。项目生活污水经出租方已建化粪池处理后，纳入市政污水管网，排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。
（2）生产用水
①冷却循环系统用水
本项目冷却水系统主要包括注塑生产线、涂装生产线及热洁炉二燃室三部分，均采用间接冷却方式，冷却水不与物料、产品直接接触，仅通过热交换设备降温，水质基本不受污染。冷却水经降温后全部循环使用，不外排，仅定期补充因蒸发、风吹等造成的损耗水量。具体用水量如下：
注塑生产线：拟设置1台处理能力为100m3/h的冷却塔。系统循环水量为2400m3/d（720000m3/a），冷却水经冷却塔降温后循环利用，定期补充损耗。
涂装生产线：拟为冰水机配套设置1台处理能力为300m3/h的冷却塔。系统循环水量为7200m3/d（2160000m3/a），冷却水经降温后全部循环使用，定期补充损耗。
热洁炉二燃室：拟设置1台处理能力为12.5m3/h的换热器。该设备每月运行3次，每次2小时，年运行时间约72小时。系统循环水量为25m3/d（900m3/a），冷却水循环利用，不外排。
经参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），冷却水蒸发损失率以1.5%计，则本项目冷却循环系统补充水量为注塑冷却塔36m3/d（10800m3/a）、涂装线冰水机冷却塔108m3/d（32400m3/a）、换热器0.375m3/d（13.5m3/a）。
②纯水制备水
本项目热水炉拟配置1台纯水制备系统（砂滤+炭滤+两级反渗透工艺），产水率为75%。根据设计资料，本项目热水炉循环水量为25.8m3/h，热水炉运行时间为3600h/a，热水炉循环水量为619.2m3/d（92880m3/a），供热过程中汽水损失量约为循环量的0.5%，则补充水量为3.096m3/d（464.4m3/a）。热水炉在正常运行的情况下，由于汽水损失，使炉内循环水浓缩，需要定期排出一定量的高盐度废水。根据设计资料，热水炉排水量为0.015m3/d（2.25m3/a）。本项目热水炉用水量共为3.111m3/d（466.65m3/a），则纯水制备系统新鲜水用量为4.148m3/d（622.2m3/a）。
本项目热水炉配套的纯水制备系统浓水产生量共为1.037m3/d、155.55m3/a。反渗透浓水水质较清洁，主要污染物为高浓度溶解性总固体（TDS）及少量COD，不含重金属及有毒有害物质。该废水水质简单，经厂区污水总排口接入市政污水管网。 
③热水炉排污水
为保证涂装线处于恒温恒湿状态，项目在秋冬季设置热水炉（按6个月计算）。在正常运行的情况下，由于汽水损失，使炉内循环水浓缩，需要定期排出一定量的高盐度废水。根据设计资料，热水炉每运行8h排放一次废水，每次排放5L，则本项目热水炉排水次数为450次（以150天，每天24h计），排水量为0.015m3/d（2.25m3/a）。
热水炉排污水水质较清洁，主要污染物为高浓度溶解性总固体（TDS）及少量COD，不含重金属及有毒有害物质。该废水经冷却降温后经厂区污水总排口接入市政污水管网。
全厂用排水情况见表3.3-1，水平衡图见图3.3-1。
表3.3-1  全厂用排水情况一览表
	类别
	水量

	
	m3/d
	m3/a

	用水
	总用水量
	10395.223
	3018365.7

	
	其中：（1）新鲜水用量
	151.023
	44585.7

	
	①注塑冷却水
	36
	10800

	
	②涂装生产线冷却水
	108
	32400

	
	③换热器冷却水
	0.375
	13.5

	
	④纯水制备水
	4.148
	622.2

	
	⑤生活用水
	2.5
	750

	
	（2）循环水量
	10244.2
	2973780

	
	①注塑循环水
	2400
	720000

	
	②涂装生产线循环水
	7200
	2160000

	
	③换热器循环水水
	25
	900

	
	④热水炉循环水
	619.2 
	92880.0 

	
	循环水利用率
	98.55%

	损耗
	损耗水量
	147.971
	43827.9

	
	①注塑损耗水
	36
	10800

	
	②涂装生产线损耗水
	108
	32400

	
	③换热器损耗水
	0.375
	13.5

	
	④热水炉损耗水
	3.096
	464.4

	
	⑤生活损耗水
	0.5
	150

	排水
	总排水量
	3.052
	757.8

	
	①热水炉排污水
	0.015
	2.25

	
	②反渗透浓水
	1.037
	155.55

	
	③生活废水
	2
	600



[image: 水平衡]
图3.3-1  全厂水平衡图 单位：t/d
[bookmark: _Toc10523]3.3.2物料平衡
（1）注塑线物料平衡 
注塑工序不合格品和边角废料经粉碎后回用于生产，注塑线物料平衡见下表。
表3.3-2  本项目注塑线物料平衡表
	输入
	输出

	物料
	投入量t/a
	物料
	产出量t/a

	改性PP
	762
	产品
	前、后保险杆总成（半成品）
	760.9638

	ABS
	684
	
	前格栅总成（半成品）
	683.0699

	回用料（不合格品和边角料）
	144.5424
	废气
	注塑废气排放
	0.7635

	
	
	
	粉碎粉尘排放
	0.0138

	/
	/
	固废
	回用料（不合格品和边角料）
	144.5424

	/
	/
	
	袋式除尘器收集的粉尘
	0.0438

	/
	/
	去除量
	“二级活性炭吸附”去除量
	1.1452

	合计
	1590.5424
	合计
	1590.5424


（2）漆料平衡
项目建成投产后漆料使用过程物料平衡见表3.3-3。
表3.3-3  油漆物料平衡表
	物料投入
	物料产出

	名称
	用量（t/a）
	名称
	用量（t/a）

	底漆
	14.85
	产品附着固体份
	24.8511 

	色漆
	26.01
	废气
	漆雾有组织排放
	0.1624 

	清漆
	24.49
	
	漆雾无组织排放
	1.8018 

	稀释剂
	17.56
	
	有机废气有组织排放
	1.1547 

	固化剂
	1.22
	
	有机废气无组织排放
	4.1095 

	/
	/
	漆渣
	16.2192 

	/
	/
	有机废气去除量
	35.8312 

	合计
	84.13
	合计
	84.13


[bookmark: _Toc29706][bookmark: _Toc23610][bookmark: _Toc359709211][bookmark: _Toc359708300][bookmark: _Toc359708675]3.4 运营期污染源及污染源强分析
根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020），污染源源强核算可采用实测法、类比法、物料衡算法和产污系数法等方法。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），污染源源强核算可采用物料衡算法、类比法和产污系数法等方法。本项目通过对项目工艺过程进行阐述与分析，识别出可能对环境产生影响的主要因素，通过物料衡算法、产污系数法、类比法等方式确定各污染物源强。
在本项目源强核算过程中，主要参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）、《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ1181-2021）、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）等相关资料文件，确定本项目主要污染物源强。
[bookmark: _Toc25786]3.4.1 运营期水污染源及污染源强分析
项目产生的废水主要为热水炉排水、纯水制备系统浓水和生活污水。
（1） 热水炉排水、纯水制备系统浓水
热水炉排水、纯水制备系统浓水较为清净，废水量为1.052m3/d、157.8m3/a，可直接排至厂区总排口，由市政污水管网排入青口汽车工业开发区污水处理厂处理。
（2） 生活污水
本项目运营期职工50人，均不住宿，年工作300天。参考《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），不住厂员工生活用水量按50L/d·人计，则生活用水量约为2.5m3/d（750m3/a）。生活污水排放系数按80%计，则生活污水产生量为2m3/d（600m3/a）。项目生活污水经出租方已建化粪池处理后，纳入市政污水管网，排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。
生活污水的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型的生活污水水质，主要污染物浓度选取：COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：300mg/L。化粪池处理效率参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），化粪池对污染物的去除效率为：COD：40%、BOD5：22%、SS：60%、NH3-N：10%。
废水中各污染物产生情况见表3.4-1。

表3.4-1  生活污水中各污染物产生情况一览表
	产 排 污 环 节
	类 别
	污染物种类
	污染源产生
	治理措施
	污染物排放
	排放方式
	排放去向
	排放规律
	排放口基本情况
	排放
时间
h
	排放标准

	
	
	
	核算方法
	产生
废水
量
/m3/a
	产生浓度/mg/L
	产生
量
/t/a
	处理能力
	治理效率
	是否为可行技术
	排放
废水
量
/m3/a
	排放浓度
/mg/L
	排放量/t/a
	
	
	
	编号及名称
	类型
	地理
坐标
	
	浓度
/mg/L

	职 工
	生 活 污 水
	pH
	类比法
	600
	6-9
	/
	化粪池
	/
	是
	600
	/
	/
	间接 排放
	接入市政污水管网排入污水厂
	间歇排放
	编号
DW001， 厂区污水
总排口
	一般
排放
口
	经度：119°
22'7.359" 
纬度：25°
53'28.660" 
	7200
	6-9（无量纲）

	
	
	CODCr
	
	
	400
	0.24
	
	40%
	
	
	240
	0.144
	
	
	
	
	
	
	
	500

	
	
	BOD5
	
	
	200
	0.12
	
	22%
	
	
	156
	0.0936
	
	
	
	
	
	
	
	300

	
	
	SS
	
	
	300
	0.18
	
	60%
	
	
	120
	0.072
	
	
	
	
	
	
	
	45

	
	
	NH3-N
	
	
	30
	0.018
	
	10%
	
	
	27
	0.0162
	
	
	
	
	
	
	
	400





[bookmark: _Toc1972]3.4.2 运营期废气污染源及污染源强分析
本项目运营期废气主要为注塑废气、粉碎粉尘、天然气燃烧废气（热水炉燃烧废气、固化炉燃烧废气、热洁炉燃烧废气、RTO燃烧废气）、调漆废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气、清洗废气、点补废气和挂具去除废气。
（1）注塑废气、粉碎粉尘
①源强分析
本项目注塑件原料主要为聚丙烯（PP）和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）。根据资料，PP热分解温度为328～410℃，ABS热分解温度为270～350℃。本项目注塑工序机头加热温度为170～200℃，均低于PP、ABS树脂的热分解温度，不会导致树脂发生明显热解。但由于塑料颗粒中存在少量残留单体及低分子挥发物，在熔融塑化过程中不可避免地会挥发出有机废气。由于原料加热在密闭机头内进行，产生的有机废气仅有少量排出。
改性PP残留单体为丙烯，污染因子定为非甲烷总烃。ABS是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（丙烯腈占15%~35%、丁二烯占5%~30%、苯乙烯占40%~60%），A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。经参考《废旧电子塑料ABS的热解动力学和热解产物的生成机理研究》中实验结果，苯乙烯化学键断裂才能进一步生成甲苯、乙苯等苯系物，苯乙烯中烯烃双键和苯环共轭构成大π键，使整个分子结构变得稳定，不易断裂，因此ABS直接热解产物主要为苯乙烯单体、饱和烃类等，采用催化剂高温降解的情况下，使π键断裂后，降解产物将会以苯、甲苯、二甲苯为主。本项目生产过程中设备操作温度均低于塑料树脂分解温度，不会导致ABS发生明显热分解，且注塑过程中不添加催化剂。但考虑到加热可能释放ABS中残存的微量苯乙烯、丙烯腈残留单体，最终该工序废气污染因子均以非甲烷总烃计。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）33-37、431-434机械行业系数手册，树脂纤维加工（ABS、PE、PVC、PP等原料）挥发性有机物产污系数为1.2 kg/t-原料。本项目注塑工序年工作时间为7200h，塑料颗粒用量为1446 t/a，回用料（不合格品和边角废料）用量为144.5423 t/a，合计原料用量1590.5423 t/a，则挥发性有机物产生量为1.9087t/a。
本项目塑料颗粒在注塑加热过程会产生少量的臭气，主要为塑料颗粒在高温加热工序，发生反应，挥发而成。项目原料受热情况下，原料中残存未聚合的反应单体以及从聚合物中分解出的单体可挥发至空气中，其组分较复杂，因此本项目用臭气浓度指标来衡量项目生产过程中产生的恶臭污染程度。此异味的主要影响范围集中在生产设备周边以及车间边界区域。车间内的异味与有机废气会通过收集系统进行统一收集，之后由活性炭吸附处理，再进行有组织排放。与此同时，仍有少量未被收集的异味会在车间内呈现无组织排放状态。该项目所采用的塑料颗粒皆为改性PP及ABS粒子制成，并不涉及再生塑料，因此生产异味小，难以定量分析，对外环境影响不大。
本项目注塑工序产生的不合格品和边角废料经粉碎机粉碎成颗粒状后，回用于生产，粉碎机密闭运行，仅出料口处会产生少量粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）废弃资源综合利用行业系数手册，废PP干法破碎颗粒物产生系数为0.375kg/t-原料，废ABS干法破碎颗粒物产生系数为0.425kg/t-原料，本项目所用塑料粒子包括改性PP762t/a、ABS684t/a，注塑工序不合格品和边角废料产生量约为原料用量的10%（废改性PP破碎粉尘产生量约为0.0286t/a、废ABS破碎粉尘产生量为0.0291t/a），则粉碎粉尘合计产生量为0.0576 t/a，项目粉碎机间歇性运行，年工作时间为300h。
②集气风量
集气罩收集风量计算方法根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算。计算公式如下：
Q=3600×K×P×H×Vx
其中，Q为风量，m3/h；
K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4；
P：集气罩罩口周长，m；
H：集气罩罩口至污染源的距离m；本次取0.1m；
Vx：污染源控制速度，m/s；控制风速不应低于0.5m/s，因此，Vx取0.5。
项目注塑机上方设置边长为1m×1m的正方形集气罩、破碎机上方设置边长0.8m的正方形集气罩；
项目集气风量详见表3.4-2。
表3.4-2  项目注塑、粉碎废气收集集气风量一览表
	生产设备
	单个风量
	数量
	所需风量
	设计风量

	
	m3/h
	个
	m3/h
	m3/h

	注塑机
	1008
	11
	11088
	12000

	破碎机
	806.4
	1
	806.4
	1000


参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》“表1-1 VOCs认定收集效率表”中对各类收集方式的收集效率见表4-8，项目注塑及破碎废气收集罩采用半密闭罩，确保集气罩应尽可能靠近有害物发散源，集气罩四周加装垂帘，尽可能将污染源包围起来且生产时车间门窗紧闭，使污染物的扩散限值在最小的范围内，以便防止横向气流的干扰，减少排气量，在使得污染物产生点（面）处往吸入口方向的控制风速不小于0.5m/s的情况下，能达到65~85%的收集效率，项目注塑及破碎废气收集效率取值80%。
表3.4-3  VOCs认定收集效率表
	收集方式
	收集效率%
	达到上限效率必须满足的条件，否则按下限计

	设备废气排口直连
	80-95
	设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发。

	车间或密闭间进行密闭收集
	80-95
	屋面现浇，四周墙壁或门窗等密闭性好。收集总风量能确保开口处保持微负压（敞开截面处的吸入风速不小于0.5m/s），不让废气外泄。

	半密闭罩或通风橱方式收集（罩内或橱内操作）
	65-85
	污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于某一数值（喷漆不小于0.75m/s，其余不小于0.5m/s）

	热态上吸风罩
	30-60
	污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于0.5m/s。热态指污染源散发气体温度≥60℃

	冷态上吸风罩
	20-50
	污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于0.25m/s。冷态指污染源散发气体温度<60℃

	侧吸风罩
	20-40
	污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于0.5m/s且吸风罩离污染源远端的距离不大于0.6m。


③处理效率
注塑区产生的有机废气以及伴随的臭气经集气罩收集（集气效率以80%计）后由“二级活性炭吸附”（TA004）处理后通过1根20m高排气筒（DA004）排放，选用的活性炭碘值大于800毫克/克活性炭。查阅《资源节约与环保》2020年第1期《工业固定源挥发性有机物治理技术效果研究》（蒋卫兵），其中关于活性炭吸附处理VOCs平均效率为67.4%，考虑废气处理设施使用过程活性炭会有磨损，单级活性炭吸附装置对有机废气的日常稳定处理效率按50%核算。根据生态环境部发布《关于印发〈主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）〉的通知》〔2022〕350号中规定，采用二级活性炭吸附效率为1-（1-50%）×（1-50%）=75%。因此项目采用的“二级活性炭吸附”效率以75%计。
根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），颗粒物污染防治可行技术为“袋式除尘；滤筒/滤芯除尘”，本项目粉碎粉尘拟采用袋式除尘器处理，属于可行技术范畴。
本项目拟在粉碎机上方设置1个集气罩（集气效率以80%计），粉碎粉尘经收集后，通过管道引至1套袋式除尘器集中处理（处理效率以95%计，风机风量1000m3/h），处理后在车间内无组织沉降。由于破碎产生的颗粒物粒径较大，未被集气罩收集的无组织排放部分（约占产生量的20%）将主要沉降在粉碎机设备周边区域，企业将及时对沉降粉尘进行清扫收集，避免二次扬尘，确保车间环境整洁。
（2）调漆、喷漆、流平、烘干、点补废气
本项目施工状态下漆料中固体成分及挥发份成分占比见下表：
表3.4-4  漆料固、液体成分占比情况一览表
	名称
	施工状态下漆料用量t/a
	固体份
	挥发份

	
	
	比例%
	含量t/a
	比例%
	含量t/a

	底漆
	16.34
	54.55%
	8.91
	45.45%
	7.43 

	色漆
	28.61
	43.48%
	12.44
	56.52%
	16.17 

	清漆
	39.18
	55.00%
	21.55
	45.00%
	17.63 

	合计
	84.13
	/
	42.90
	/
	41.23 


根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）及同类企业喷涂机器人作业情况，底漆附着率取50%，色漆和清漆附着率取60%。本项目拟对部分不合格品进行点补，点补量约为总喷涂量的0.2%。根据《工业涂装工序挥发性有机物（VOCs）排放量计算方法》，油漆中挥发份约5%在调漆过程中挥发，95%在喷涂过程中（包括喷漆、流平、烘干和点补等）挥发。本项目涂装车间采用密闭负压设计，涂装车间进行整体换风，各喷漆室、流平室、烘干室均采用上送风下排风的循环风方式，喷漆过程为机器人自动操作，无人员进出，收集效率以90%计。
调漆间和点补室均采用密闭负压设计，进行整体换风，无组织排放量较少，仅在工件进出时会有少量废气逸散出来，收集效率以90%计。
①漆雾
本项目喷漆及点补工序均会产生漆雾，根据前文分析，喷底漆过程中约有50%的固体成分转化为漆雾，喷色漆与清漆过程中约40%的固体成分转化为漆雾（颗粒物）。
项目喷漆过程漆雾（颗粒物）产生量为18.0167t/a、点补过程漆雾（颗粒物）产生量为0.0013t/a。参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）附录F，喷漆室漆雾（颗粒物）拟采用干式纸盒过滤+过滤棉过滤处理，点补室漆雾（颗粒物）拟采用过滤棉过滤处理。纸盒过滤去除效率95%，化学纤维过滤去除效率80%，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，则干式纸盒过滤+过滤棉过滤处理效率为95%+（1-80%）*80%=99%，则喷漆室漆雾（颗粒物）综合去除效率为99%，点补室漆雾（颗粒物）去除效率取80%。
综上所述，喷漆过程漆雾（颗粒物）经处理后排放量为0.1622t/a、点补过程漆雾（颗粒物）经处理后排放量为0.0002t/a。
②挥发性有机废气（含调漆、喷漆、流平、烘干、点补） 
根据建设单位提供的涂料MSDS（详见附件8）及施工状态涂料调配比例计算，施工状态油漆中乙酸丁酯分别为底漆16.82%、色漆26.30%、清漆23.91%，二甲苯分别为底漆21.36%、色漆21.95%、清漆10.78%，NMHC（含乙酸丁酯）分别为底漆24.09%、色漆34.57%、清漆34.22%。
根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020），新建工程涂装工序废气采用物料衡算法核算。根据物料平衡分析，项目涂料中有机废气产生情况见表3.4-3。
项目调漆、喷漆、流平、烘干、点补均在密闭空间内进行，根据生态环境部发布《关于印发〈主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）〉的通知》（〔2022〕350号）表2-3VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，在密闭空间（含密闭式集气罩）采用负压收集废气时，废气收集效率可达90%。
本项目调漆产生的有机废气经负压收集后由“二级活性炭吸附”（TA002）处理达标后经20m排气筒（DA002）高空排放；喷漆、流平和烘干产生的有机废气经1套“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”（TA001）处理达标后经20m排气筒（DA001）高空排放。经参考《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ1093-2020）及《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020），多室或旋转式蓄热燃烧装置净化效率不宜低于98%，RTO蓄热式焚烧炉对VOCs去除效率取98%；点补室产生的废气经负压收集后由“过滤棉过滤+二级活性炭吸附”（TA003）处理达标后经20m排气筒（DA003）高空排放。
根据生态环境部发布《关于印发〈主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）〉的通知》（〔2022〕350号）中规定，一次性活性炭的吸附效率为50%。采用二级活性炭吸附效率为1-（1-50%）×（1-50%）=75%。
表3.4-5  油漆、稀释剂、固化剂污染物产生情况一览表
	物料名称
	二甲苯
	乙酸丁酯
	NMHC（含乙酸丁酯）

	
	比例
	产生量
	比例
	产生量
	比例
	产生量

	
	
	调漆
	喷漆、流平、烘干
	点补
	
	调漆
	喷漆、流平、烘干
	点补
	
	调漆
	喷漆、流平、烘干
	点补

	底漆
	21.36%
	0.1745 
	3.3086 
	0.0066 
	16.82%
	0.1374 
	2.6054 
	0.0052 
	24.09%
	0.1968 
	3.7315 
	0.0075 

	色漆
	21.95%
	0.1793 
	5.9549 
	0.0119 
	26.30%
	0.3763 
	7.1350 
	0.0143 
	34.57%
	0.4946 
	9.3786 
	0.0188 

	清漆
	10.78%
	0.2112 
	4.0047 
	0.0080 
	23.91%
	0.4684 
	8.8823 
	0.0178 
	34.22%
	0.6704 
	12.7124 
	0.0254 

	合计
	/
	0.5650 
	13.2681 
	0.0265 
	/
	0.9821 
	18.6227 
	0.0372 
	/
	1.3618 
	25.8224 
	0.0516 



（3）清洗废气
根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020），设置废溶剂负压回收罐的废溶剂回收率为70%，则废气产生量以30%计。本项目以乙酸丁酯为清洗剂，清洗剂用量为2.79t/a，废溶剂产生量约1.953t/a，清洗废气产生量为0.837t/a，污染因子为乙酸丁酯。
本项目清洗产生的有机废气经1套“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”（TA001）处理达标后经20m排气筒（DA001）高空排放。
（4）天然气燃烧废气（热水炉燃烧废气、固化炉燃烧废气、热洁炉燃烧废气、RTO燃烧废气）
①热水炉燃烧废气
本项目拟建设1台30KW燃气热水炉为供漆温控系统提供热水，热水炉运行时间为3600h/a，天然气用量为3.6万m3/a。其中二氧化硫、氮氧化物参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）工业锅炉（热力供应）行业系数手册进行计算，颗粒物源强参照原环境保护部《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》（公告2014年第92号）表1中天然气固定燃烧源PM10产生系数0.03g/m³-燃料进行核算，热水炉燃烧废气产污见下表。
表3.4-6  本项目热水炉燃烧废气污染源源强计算结果
	燃料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污/排污系数
	末端治理技术名称
	产污情况

	
	
	
	
	
	
	
	产生量
	单位

	天然气
	室燃炉
	所有规模
	工业废气量
	标立方米/万立方米-原料
	107753
	直排
	38.79108
	万m3

	
	
	
	二氧化硫
	千克/万立方米-燃料
	0.02S
	直排
	0.0072
	t

	
	
	
	颗粒物
	千克/万立方米-燃料
	2.86
	直排
	0.0011
	t

	
	
	
	氮氧化物
	千克/万立方米-燃料
	6.97
（低氮燃烧）
	直排
	0.0251
	t


注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。
本项目天然气为2类天然气，根据《天然气》（GB17820-2018）可知2类天然气硫分为100。
②固化炉燃烧废气
本项目油漆烘干室拟设置1台固化炉进行加热，固化炉运行时间为6600h/a，采用低氮燃烧，油漆烘干室需要16.5万m3/a天然气。经参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2026，自2027年1月1日起实施）中，SO2、NOx、颗粒物中进行计算，项目热洁炉燃烧废气产污见下表。
表3.4-7  本项目固化炉燃烧废气污染源源强计算结果
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污/排污系数
	末端治理技术名称
	产污情况

	
	
	
	
	
	
	产生量
	单位

	天然气工业炉窑
	所有规模
	工业废气量
	立方米/立方米-原料
	13.6
	直排
	224.4
	万m3

	
	
	二氧化硫
	千克/立方米-原料
	0.000002S
	直排
	0.033
	t

	
	
	颗粒物
	千克/立方米-原料
	0.000286
	直排
	0.04719
	t

	
	
	氮氧化物
	千克/立方米-原料
	0.00187
	直排
	0.30855
	t


注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。
本项目天然气为2类天然气，根据《天然气》（GB17820-2018）可知2类天然气硫分为100。
③热洁炉燃烧废气
本项目采用热洁炉焚烧处置挂具沾染的漆料，采用低氮燃烧，需要1080m3/a天然气。每月使用3次，每次2小时，则运行时间为72h/a。经参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2026，自2027年1月1日起实施）中，SO2、NOx、颗粒物中进行计算，项目热洁炉燃烧废气产污见下表。
表3.4-8  本项目热洁炉燃烧废气污染源源强计算结果
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污/排污系数
	末端治理技术名称
	产污情况

	
	
	
	
	
	
	产生量
	单位

	天然气工业炉窑
	所有规模
	工业废气量
	立方米/立方米-原料
	13.6
	直排
	1.4688
	万m3

	
	
	二氧化硫
	千克/立方米-原料
	0.000002S
	直排
	0.0002
	t

	
	
	颗粒物
	千克/立方米-原料
	0.000286
	直排
	0.0003
	t

	
	
	氮氧化物
	千克/立方米-原料
	0.00187
	直排
	0.0020
	t


注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。
本项目天然气为2类天然气，根据《天然气》（GB17820-2018）可知2类天然气硫分为100。
④RTO燃烧废气
NO生成途径主要有三种：快速型NO、热力型NO和燃料型NO，快速型NO是火焰边缘形成的NO，快速型由于生成量很少，一般不考虑；热力型NO生成跟温度有密切关系，当燃烧温度低于1000℃时，几乎没有NOx生成，当温度高于1600℃后，NOx生成量按指数规律迅速增加，本项目RTO蓄热式焚烧炉工作温度约为800℃~850℃，在此温度条件下，热力型NO生成少；燃料型NO、是燃料中含氮化合物在燃烧过程中氧化而生成的NOx，本项目进入RTO蓄热式焚烧炉的废气主要为非甲烷总烃、乙酸丁酯、二甲苯等物质，不含氮元素，则燃料型NOx主要考虑助燃天然气燃烧生成的NO。
本项目RTO蓄热式焚烧炉助燃天然气用量为13.2万m3/a，运行时间为6600h/a，经参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2026，自2027年1月1日起实施）中，SO2、NOx、颗粒物中进行计算，项目RTO燃烧废气产污见下表。
表3.4-9  本项目RTO燃烧废气污染源源强计算结果
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污/排污系数
	末端治理技术名称
	产污情况

	
	
	
	
	
	
	产生量
	单位

	天然气工业炉窑
	所有规模
	工业废气量
	立方米/立方米-原料
	13.6
	直排
	179.52
	万m3

	
	
	二氧化硫
	千克/立方米-原料
	0.000002S
	直排
	0.0264
	t

	
	
	颗粒物
	千克/立方米-原料
	0.000286
	直排
	0.0378
	t

	
	
	氮氧化物
	千克/立方米-原料
	0.00187
	直排
	0.2468
	t


注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。
本项目天然气为2类天然气，根据《天然气》（GB17820-2018）可知2类天然气硫分为100。
（5）挂具去除废气
本项目采用热洁炉焚烧处置挂具沾染的漆料，重点对焚烧烟气中可能产生的二噁英类污染物进行溯源识别。依据建设单位提供的涂料产品技术资料及化学品安全说明书（MSDS），项目涉及的漆料及漆渣主要组分如下：
表3.4-10  漆料组分及分子式特征一览表
	产品名称
	关键组分
	分子式/特征

	底漆
	改性丙烯酸树脂、改性聚酯树脂、颜填料、分散剂、醋酸正丁酯、PMA（丙二醇甲醚醋酸酯）、二甲苯
	C、H、O、N

	色漆
	改性丙烯酸树脂、CAB（醋酸丁酸纤维素）、铝粉、颜料、流平剂、分散剂、醋酸正丁酯、PMA（丙二醇甲醚醋酸酯）、二甲苯
	

	清漆
	丙烯酸树脂、聚酯改性丙烯酸树脂、紫外光老化剂、流平剂、醋酸正丁酯、助剂PMA（丙二醇甲醚醋酸酯）、二甲苯
	

	固化剂
	HDI（六亚甲基二异氰酸酯）三聚体、醋酸正丁酯、二甲苯
	


重点排查结论：经对上述全部组分的化学结构式及元素组成进行核查，所有组分的组成元素均限于碳（C）、氢（H）、氧（O）、氮（N），不涉及含氯（Cl）元素的化合物。
二噁英的生成需同时满足以下三个必要条件：
a.前驱体或氯源：存在含氯有机化合物或无机组分提供氯元素；
b.有机物：存在碳氢化合物作为反应基质；
c.温度窗口：燃烧过程处于250℃~650℃的不完全燃烧温度区间，或烟气在后处理过程中经历该温度区间。
鉴于本项目焚烧的漆渣中不含任何氯元素来源，不具备二噁英生成的物质基础。即使焚烧过程中存在有机物和不完全燃烧条件，因缺乏氯原子参与反应，亦无法合成二噁英类物质。因此，判定本项目焚烧漆渣环节无二噁英产生，不将其列为特征污染源。
根据建设单位提供的热洁炉运行参数，热洁炉主体设有挂具处理室和二燃室。挂具处理室温度由0℃升温至480℃，其中0℃~250℃升温时间约0.5h，250℃~480℃升温时间约2h，随后冷却0.5h；二燃室运行温度维持在700℃~900℃。
金属挂具表面涂层在挂具处理室内受热后，有机物逐步裂解为小分子有机气体并进入二燃室，无机物在高温下粉化脱落。按有机物全部裂解计，本项目年处理挂具2000挂，单个挂具表面平均涂层质量约1kg，年处理涂层总量为2t/a。根据涂料MSDS，漆膜中有机物含量约为55.9%，则进入二燃室的VOCs产生量为1.1180t/a。
二燃室作为废气燃烧室，采用“直接燃烧”法对裂解产生的有机废气进行高温焚烧处理。经与设备厂家确认，二燃室VOCs去除率在97%以上。按去除率97%计，热洁炉燃烧尾气中VOCs排放量为0.0335t/a，通过20m高排气筒DA006有组织排放，配套风机风量15000m3/h。
热洁炉运行中伴有少量异味，以臭气浓度表征。本项目涂层不含卤素，其热裂解及二燃室高温氧化过程中产生的臭气浓度水平较低，且大部分致臭有机物经高温焚烧后被破坏。热洁炉废气经收集系统统一收集，经二燃室高温氧化及换热器降温后由排气筒有组织排放。本项目所用漆料组分限于C、H、O、N，不含卤素，生产异味小，臭气浓度难以定量分析，对外环境影响不大。




表3.4-11  项目主要废气污染物产排情况汇总表
	工序
	污染因子
	排放方式
	产生量
t/a
	产生浓度
mg/m3
	产生速率
kg/h
	废气量
m3/h
	治理设施
	处理效率
	排放量t/a
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	年排放时间
h
	排放口

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	编号
	高度m

	喷漆、流平、烘干
	漆雾（颗粒物）
	有组织
	16.2150
	98.2727
	2.4568
	25000
	干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉
	99%
	0.1622 
	0.9827 
	0.0246 
	6600
	DA001
	20

	
	二甲苯
	
	11.9413
	72.3715
	1.8093
	
	
	98%
	0.2388 
	1.4474 
	0.0362 
	
	
	

	
	乙酸丁酯
	
	16.7604
	101.5782
	2.5395
	
	
	
	0.3352 
	2.0316 
	0.0508 
	
	
	

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	
	23.2402
	140.8496
	3.5212
	
	
	
	0.4648 
	2.8170 
	0.0704 
	
	
	

	
	漆雾（颗粒物）
	无组织
	1.8017
	/
	0.2730
	/
	/
	/
	1.8017 
	/
	0.2730 
	
	/
	/

	
	二甲苯
	
	1.3268
	/
	0.2010
	
	
	
	1.3268 
	/
	0.2010 
	
	
	

	
	乙酸丁酯
	
	1.8623
	/
	0.2822
	
	
	
	1.8623 
	/
	0.2822 
	
	
	

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	
	2.5822
	/
	0.3912
	
	
	
	2.5822 
	/
	0.3912 
	
	
	

	清洗
	乙酸丁酯
	有组织
	0.7533
	4.5655
	0.1141
	25000
	干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉
	98%
	0.0151 
	0.0913 
	0.0023 
	6600
	DA001
	20

	
	
	无组织
	0.0837
	/
	0.0127
	/
	/
	/
	0.0837 
	/
	0.0127 
	
	/
	/

	固化炉燃烧
	二氧化硫
	有组织
	0.0330
	0.2000
	0.0050
	25000
	低氮燃烧器
	/
	0.0330
	0.2000
	0.0050
	
	DA001
	20

	
	颗粒物
	
	0.0472
	0.2860
	0.0072
	
	
	
	0.0472
	0.2860
	0.0072
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	0.3086
	1.8700
	0.0468
	
	
	
	0.3086
	1.8700
	0.0468
	
	
	

	RTO燃烧
	二氧化硫
	有组织
	0.0264
	0.1600
	0.0040
	25000
	低氮燃烧器
	/
	0.0264
	0.1600
	0.0040
	
	
	

	
	颗粒物
	
	0.0378
	0.2288
	0.0057
	
	
	
	0.0378
	0.2288
	0.0057
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	0.2468
	1.4960
	0.0374
	
	
	
	0.2468
	1.4960
	0.0374
	
	
	

	喷漆、流平、烘干、清洗、固化炉燃烧、RTO燃烧合计
	二甲苯
	有组织
	11.9413
	72.3715
	1.8093
	25000
	干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉
	98%
	0.2388
	1.4474
	0.0362
	6600
	DA001
	20

	
	乙酸丁酯
	
	17.5137
	106.1437
	2.6536
	
	
	
	0.3503
	2.1229
	0.0531
	
	
	

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	
	23.9935
	145.4150
	3.6354
	
	
	
	0.4799
	2.9083
	0.0727
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	0.0594
	0.3600
	0.0090
	
	
	/
	0.0594
	0.3600
	0.0090
	
	
	

	
	颗粒物
	
	16.2999
	98.7875
	2.4697
	
	
	
	0.2471
	1.4975
	0.0374
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	0.5554
	3.3660
	0.0842
	
	
	
	0.5554
	3.3660
	0.0842
	
	
	

	
	颗粒物
	无组织
	1.8017
	/
	0.2730
	/
	/
	/
	1.8017
	/
	0.2730
	
	/
	/

	
	二甲苯
	
	1.3268
	/
	0.2010
	
	
	
	1.3268
	/
	0.2010
	
	
	

	
	乙酸丁酯
	
	1.9460
	/
	0.2948
	
	
	
	1.9460
	/
	0.2948
	
	
	

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	
	2.6659
	/
	0.4039
	
	
	
	2.6659
	/
	0.4039
	
	
	

	调漆
	二甲苯
	有组织
	0.5085
	11.7705
	0.0706
	6000
	二级活性炭吸附
	75%
	0.1271 
	2.9426 
	0.0177 
	7200
	DA002
	20

	
	乙酸丁酯
	
	0.8839
	20.4604
	0.1228
	
	
	
	0.2210 
	5.1151 
	0.0307 
	
	
	

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	
	1.2256
	28.3707
	0.1702
	
	
	
	0.3064 
	7.0927 
	0.0426 
	
	
	

	
	二甲苯
	无组织
	0.0565
	/
	0.0078
	/
	/
	/
	0.0565 
	/
	0.0078 
	
	/
	/

	
	乙酸丁酯
	
	0.0982
	/
	0.0136
	
	
	
	0.0982 
	/
	0.0136 
	
	
	

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	
	0.1362
	/
	0.0189
	
	
	
	0.1362 
	/
	0.0189 
	
	
	

	点补
	漆雾（颗粒物）
	有组织
	0.00114 
	0.1267 
	0.0019 
	15000 
	过滤棉过滤+二级活性炭吸附
	80%
	0.0002 
	0.0253 
	0.0004 
	600
	DA003
	20

	
	二甲苯
	
	0.0239 
	2.6536 
	0.0398 
	
	
	75%
	0.0060 
	0.6634 
	0.0100 
	
	
	

	
	乙酸丁酯
	
	0.0335 
	3.7245 
	0.0559 
	
	
	
	0.0084 
	0.9311 
	0.0140 
	
	
	

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	
	0.0465 
	5.1645 
	0.0775 
	
	
	
	0.0116 
	1.2911 
	0.0194 
	
	
	

	
	漆雾（颗粒物）
	无组织
	0.00013
	/
	0.0002
	/
	/
	/
	0.0001 
	/
	0.0002 
	
	/
	/

	
	二甲苯
	
	0.0027
	/
	0.0044
	
	
	
	0.0027 
	/
	0.0044 
	
	
	

	
	乙酸丁酯
	
	0.0037
	/
	0.0062
	
	
	
	0.0037
	/
	0.0062
	
	
	

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	
	0.0052
	/
	0.0086
	
	
	
	0.0052
	/
	0.0086
	
	
	

	注塑
	NMHC
	有组织
	1.5269
	17.6727
	0.2121
	12000
	二级活性炭吸附
	75%
	0.3817
	4.4182
	0.0530
	7200
	DA004
	20

	
	NMHC
	无组织
	0.3817
	/
	0.0530
	/
	/
	/
	0.3817
	/
	0.0530
	
	/
	/

	热水炉
	二氧化硫
	有组织
	0.0072
	18.5610
	0.0020
	108
	低氮燃烧器
	/
	0.0072
	18.5610
	0.0020
	3600
	DA005
	不低于8m

	
	颗粒物
	
	0.0011
	2.7841
	0.0003
	
	
	
	0.0011
	2.7841
	0.0003
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	0.0251
	64.6850
	0.0070
	
	
	
	0.0251
	64.6850
	0.0070
	
	
	

	热洁炉
	NMHC
	有组织
	1.1180
	1035.1852
	15.5278
	15000
	二燃室+换热器
	97%
	0.0335
	31.0556
	0.4658
	72
	DA006
	20

	
	二氧化硫
	
	0.0002
	0.2000
	0.0030
	
	低氮燃烧器
	/
	0.0002
	0.2000
	0.0030
	
	
	

	
	颗粒物
	
	0.0003
	0.2860
	0.0043
	
	
	
	0.0003
	0.2860
	0.0043
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	0.0020
	1.8700
	0.0281
	
	
	
	0.0020
	1.8700
	0.0281
	
	
	

	粉碎废气
	颗粒物（集气罩收集）
	无组织
	0.0461
	153.6000
	0.1536
	1000
	袋式除尘
	95%
	0.0138
	46.0800
	0.0461
	300
	/
	/

	
	颗粒物（未收集部分）
	
	0.0115
	/
	0.0384
	/
	/
	/
	0.0115
	/
	0.0384
	
	/
	/



（5）非正常工况
①开、停车排放
本项目各条生产线相互独立，且生产线均在密闭空间内进行，产生的废气逸散在密闭空间内，当废气处理设施启动时，产生的废气基本被收集到废气处理设施内进行处理，此时污染物排放量略大于正常情况下的排放量，该非正常工况下排放时间短，随着时间的推移，排放量很快就会趋于正常排放。
②集气措施故障
集气措施失效（如风机老旧损坏，无法正常集气），废气未经收集，呈无组织排放。但由于项目生产线在密闭空间内进行，集气措施失效时废气逸散在密闭空间内，基本不会造成无组织非正常排放。
③废气治理设施故障
当废气处理设施发生故障，不能正常工作时，项目废气会对周围环境产生一定影响，因此需加强管理废气处理设施的维护运行，出现非正常工况时，及时停产检修。
本次评价非正常工况考虑最不利因素，即废气处理设施发生故障，废气未经处理就直接排放的情景，具体分析如下：
表3.4-12  项目废气污染物非正常排放核算表
	工序
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/（mg/m3）
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	调漆
	废气处理设施发生故障
	二甲苯
	11.7705
	0.0706
	1
	1
	立即停止作业

	
	
	乙酸丁酯
	20.4604
	0.1228
	1
	1
	

	
	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	28.3707
	0.1702
	1
	1
	

	喷漆、流平、烘干、清洗
	
	漆雾（颗粒物）
	98.2727
	2.4568
	1
	1
	

	
	
	二甲苯
	72.3715
	1.8093
	1
	1
	

	
	
	乙酸丁酯
	106.1437
	2.6536
	1
	1
	

	
	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	145.4150
	3.6354
	1
	1
	

	点补
	
	漆雾（颗粒物）
	0.1267
	0.0019
	1
	1
	

	
	
	二甲苯
	2.6536
	0.0398
	1
	1
	

	
	
	乙酸丁酯
	3.7245
	0.0559
	1
	1
	

	
	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	5.1645
	0.0775
	1
	1
	

	注塑
	
	NMHC
	17.6727
	0.2121
	1
	1
	

	挂具去除
	
	NMHC
	1035.1852
	15.5278
	1
	1
	


[bookmark: _Toc15230]3.4.3 运营期噪声污染源及污染源强分析
本项目噪声主要来自生产线、风机等设备，设备的噪声源强采用类比法进行核算，设备噪声源强详见下表3.4-13。
表3.4-13  项目主要设备噪声污染源强核算结果及相关参数一览表
	噪声源
位置
	设备名称
	数量
（台/套）
	产生源强
	持续
时间
	噪声治理措施

	B库厂房注塑车间
	注塑机组
	11
	75
	24h/d
	选用低噪声设备、
基础减振、厂房隔
声等

	
	空压机
	3
	85
	24h/d
	

	
	粉碎机
	1
	85
	1h/d
	

	A库厂房涂装车间
	底漆喷漆室
	2
	85
	22h/d
	选用低噪声设备、
消声器、基础减
振、厂房隔声等

	
	清漆喷漆室
	5
	90
	22h/d
	

	
	色漆喷漆室
	6
	90
	22h/d
	

	
	空压机
	2
	85
	24h/d
	

	
	喷漆循环风空调机组
	3
	85
	24h/d
	

	
	热水炉
	1
	80
	24h/d
	

	
	纯水制备系统
	1
	75
	24h/d
	

	
	集中供漆系统
	1
	80
	22h/d
	

	
	废清洗剂回收装置
	1
	75
	6h/d
	

	
	CO2自动灭火装置
	1
	75
	22h/d
	

	
	装配线工作台
	3
	85
	24h/d
	

	
	RTO蓄热式焚烧炉
	1
	80
	22h/d
	


[bookmark: _Toc30993]3.4.4 运营期固体废物污染源及污染源强分析
本项目运营期固废主要包括注塑不合格品和边角废料、废包装材料、废包装桶（包括油漆、稀释剂、固化剂和清洗剂废包装桶）、废清洗剂、废抛光片、挂具清理渣、纯水制备系统废滤材（包括废石英砂、废活性炭和废反渗透膜等）、有机废气处理装置产生的废活性炭、废干式纸盒（含漆渣）、废过滤棉（含漆渣）、废蓄热陶瓷体、袋式除尘器收集的粉尘、设备维修保养产生的废润滑油、含有手套及废抹布、热洁炉灰渣和职工生活垃圾。
（1）一般工业固体废物
①注塑不合格品和边角废料
由于注塑件品质要求较高，注塑不合格品和边角废料约占10%，不合格品和边角废料产生量为144.5423 t/a。经查阅《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）,注塑不合格品和边角废料类别为SW17可再生类废物，代码为900-003-S17，经粉碎后回用于生产。
②废包装材料
本项目塑料粒子用量为1446t/a，包装规格为25kg/袋，编织袋袋重约50g/个，则废包装材料产生量为2.892t/a。经查阅《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），注塑废包装材料类别为SW17可再生类废物，代码为900-003-S17，收集后定期外售。
③废抛光片
本项目废抛光片产生量约为0.015t/a。经查阅《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废抛光片类别为SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59，收集后定期外售。
④纯水制备系统废滤材（包括废石英砂、废活性炭和废反渗透膜等）
本项目纯水制备系统采用预过滤（石英砂+活性炭）+反渗透工艺，滤材需每年更换一次，废滤材（包括废石英砂、废活性炭、废反渗透膜等）产生量约为0.05t/a，属于一般工业固体废物。经查阅《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废滤材类别为SW59其他工业固体废物，代码为900-009-S59，更换时由厂家回收处理，不在厂区暂存。
⑤废蓄热陶瓷体
本项目RTO蓄热焚烧炉中蓄热陶瓷体需每十年更换一次，废蓄热陶瓷体产生量约为2t/10a，属于一般工业固体废物。经查阅《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废蓄热陶瓷体类别为SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59，更换时由厂家回收处理，不在厂区暂存。
⑥袋式除尘器收集的粉尘
本项目注塑不合格品和边角废料粉碎粉尘拟设置1套袋式除尘器进行处理，收集的粉尘量为0.0439t/a。经查阅《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），收集的粉尘类别为SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59，袋式除尘器收集的粉尘集中收集后外售给可回收利用单位，不外排。
（2）危险废物
①废包装桶（油漆、稀释剂、固化剂和清洗剂）
本项目油漆（包括底漆、色漆和清漆）用量为65.35t/a，稀释剂用量为1.48t/a，固化剂用量为1.22t/a，清洗剂（乙酸丁酯）用量为2.79t/a包装规格分别为油漆18kg/桶、稀释剂18kg/桶、固化剂20kg/桶、清洗剂25kg/桶，则废包装桶产生量分别为油漆废包装桶3631个/a、稀释剂废包装桶83个/a、固化剂废包装桶61个/a、清洗剂包装桶112个/a，18kg桶重约为1kg/个，20kg桶重约为1.2kg/个，25kg桶重约为1.5kg/个，共折合3.955t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，该类废物属于 HW49 其他废物，废物代码为 900-041-49，其年产生量约0.6吨。所有废弃包装桶经收集后，均须安全暂存于厂区危废贮存库，并委托持有相应危险废物经营许可证的单位及时清运与合规处置。
②废清洗剂
根据《污染源源强核算技术指南汽车制造》（HJ1097-2020），管路、喷枪清洗（设置废溶剂负压回收罐）废溶剂回收率为70%，本项目清洗剂（乙酸丁酯）用量为2.79t/a，则废清洗剂产生量为1.953t/a。经查阅《国家危险废物名录（2025年版）》，废清洗剂属于危险废物，类别为HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，代码为900-402-06，密闭容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
③废活性炭
调漆、点补、注塑产生的有机废气分别收集后由3套“二级活性炭吸附”处理（项目使用蜂窝活性炭，碘吸附值为855mg/g，详见附件9），废气处理设施会产生废活性炭。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物（烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭），废物代码900-039-49。妥善收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。
根据废气污染源强分析，项目活性炭吸附的有机废气（二甲苯、乙酸丁酯、NMHC）总量为2.4985 t/a。根据《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明:1kg活性炭可吸附0.22-0.30kg的有机废气，本次环评取每公斤活性炭吸附量为0.3kg。项目活性炭吸附装置的活性炭填充量为2.4m3（二级活性炭）。活性炭的密度0.40~0.55t/m3（本环评取0.5t/m3计算），则活性炭填充量为1.2t。项目活性炭更换频次详见表3.4-14。
表3.4-14  项目活性炭更换频次一览表
	处理设施编号
	风机量（m3/h）
	设施填充量（t）
	一次填充可吸附有机废气量（t）
	年需吸附
有机废气量（t）
	年更换次数
（次）

	
	
	
	
	
	理论
	实际

	TA002
	6000
	1.2
	0.36
	1.3006 
	3.61 
	4

	TA003
	15000
	1.2
	0.36
	0.0528 
	0.15 
	1

	TA004
	12000
	1.2
	0.36
	1.1452 
	3.18 
	4

	合计
	2.4985 
	/
	9


根据活性炭年更换次数计算，项目所需活性炭为9×1.2=10.8t/a，废活性炭产生量为10.8+2.4985=13.2985t/a。
④废干式纸盒（含漆渣）、废过滤棉（含漆渣）
本项目喷漆室拟采用干式纸盒过滤+过滤棉过滤，点补室拟采用过滤棉过滤，根据物料平衡，喷漆室干式纸盒过滤+过滤棉过滤吸附的漆渣量为16.0529t/a（其中干式纸盒过滤吸附漆渣量为15.4043t/a，过滤棉过滤吸附漆渣量为0.6486t/a），点补室过滤棉过滤吸附的漆渣量为0.0009t/a。根据环保设备厂房设计资料，单个纸盒吸附量约为20kg，则需用771个干式纸盒，单个干式纸盒重量约为0.8kg，干式纸盒重量共为0.6168t/a，则废干式纸盒（含漆渣）产生量为16.0211t/a。根据《漆雾高效干式净化法的关键-过滤材料》文中同类型过滤棉数据，容尘量取4.5kg/m2，重量取500g/m2，过滤棉过滤吸附漆渣量共为0.6495ta，过滤棉消耗量约为144m2，过滤棉量约为0.0720t/a，则废过滤棉（含漆渣）产生量为0.7215t/a。经查阅《国家危险废物名录（2025年版）》，废干式纸盒和废过滤棉属于危险废物，其危险废物类别为HW49（900-041-49），妥善收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。
⑤废润滑油
项目各类机械维修/保养过程将产生一部分废润滑油，预计废润滑油产生量为0.5t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中规定的危险废物，危废代码HW08 900-214-08，废润滑油暂存在危废贮存库中，定期委托有资质的单位处置。
⑥含油的手套及废 抹布
设备检修和维护保养过程中会产生含油的手套及废抹布、晾干后的工件取出进行抛光修整，以去除工件表面的油剂及灰尘，产生量约为0.1t/a，属于HW49 900-041-49类危险废物，用专门容器收集后作为危险废物规范储存于危废贮存库，定期委托有资质单位进行处置。
⑦热洁炉灰渣
工件退漆完成后，灰渣会掉落在热洁炉腔体内，热洁炉灰渣产生量为0.882t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，危废代码为HW18 772-003-18。收集的热洁炉灰渣作为危险废物委托相关资质单位处置。
（6）生活垃圾
本项目职工50人，均不在厂内住宿，不住厂员工人均垃圾产生系数以0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为25kg/d（7.5t/a），生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运处理。
项目危险废物汇总详见下表3.4-15。
表3.4-15  危险废物汇总表
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	危险
特性
	污染防治措施

	废包装桶
	HW49
	900-041-49
	0.6
	喷漆
	固态
	有机溶剂
	有机溶剂
	T/In
	按要求收集后危废贮存库暂存，定期委托有资质的单位集中处置

	废润滑油
	HW08
	900-241-08
	0.5
	设备
运维
	液态
	油类
	油类
	T，I
	

	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	13.2985
	废气处理
	固态
	有机废气
	有机废气
	T
	

	废干式纸盒（含漆渣）、废过滤棉（含漆渣）
	HW49
	900-041-49
	16.7426
	废气处理
	固态
	有机废气
	有机废气
	T/In
	

	废清洗剂
	HW06
	900-402-06
	1.953
	喷枪清洗
	液态
	有机溶剂
	有机溶剂
	T
	

	含油的手套及废抹布
	HW49 
	900-041-49
	0.1
	运维
	固态
	油类
	油类
	T
	

	热洁炉灰渣
	HW18 
	772-003-18
	0.882
	热洁炉
	固态
	炉渣
	炉渣
	T
	

	合计
	/
	/
	34.0761
	/
	/
	/
	/
	/
	


（5）项目固体废物产生情况汇总
项目固体废物产生情况见下表3.4-16。
表3.4-16  项目固废产生情况汇总
	序号
	名称
	形态
	产生量（t/a）
	处置方式

	1
	危险废物
	废包装桶
	固态
	0.6
	按要求收集后危废贮存库暂存，定期委托有资质的单位集中处置

	2
	
	废润滑油
	液态
	0.5
	

	3
	
	废活性炭
	固态
	13.2985
	

	4
	
	废干式纸盒（含漆渣）、废过滤棉（含漆渣）
	固态
	16.7426
	

	5
	
	废清洗剂
	液态
	1.953
	

	6
	
	含油的手套及废抹布
	固态
	0.1
	

	7
	
	热洁炉灰渣
	固态
	34.0761
	

	小计
	34.0761
	

	1
	一般工业固体废物
	注塑不合格品和边角废料
	固态
	144.5423
	暂存于一般固体废物暂存间，定期外售综合利用

	2
	
	废包装材料
	固态
	2.892
	

	3
	
	废抛光片
	固态
	0.015
	

	4
	
	纯水制备系统废滤材
	固态
	0.05
	

	5
	
	废蓄热陶瓷体
	固态
	0.2
	

	6
	
	袋式除尘器收集的粉尘
	固态
	0.0439
	

	小计
	147.7432
	/

	1
	生活垃圾
	/
	7.5
	生活垃圾收集桶收集后由环卫部门统一清运处置


[bookmark: _Toc20084][bookmark: _Toc529434189]3.4.5 污染物排放情况汇总
项目主要污染物排放情况汇总见下表3.4-17。
表3.4-17  项目主要污染物排放情况一览表
	[bookmark: _Toc14724]一、废水

	污染源名称
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）

	生活污水
	废水量
	600
	0
	600

	
	COD
	0.24
	0.096
	0.144

	
	BOD5
	0.12
	0.0264
	0.0936

	
	SS
	0.18
	0.108
	0.072

	
	NH3-N
	0.018
	0.0018
	0.0162

	二、废气

	排放方式
	污染物名称
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）

	有组织
	二甲苯
	12.4737
	12.1018
	0.3719

	
	乙酸丁酯
	18.4311
	17.8515
	0.5796

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	27.9105
	26.6973
	1.2132

	
	二氧化硫
	0.0668
	0
	0.0668

	
	颗粒物
	16.3025
	16.0538
	0.2487

	
	氮氧化物
	0.5825
	0
	0.5825

	无组织
	颗粒物
	1.8479
	0.0438
	1.8041

	
	二甲苯
	1.3860
	0
	1.3860

	
	乙酸丁酯
	2.0479
	0
	2.0479

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	3.1890
	0
	3.1890

	三、固体废物

	固废类别
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）
	综合利用方式

	一般工业固体废物
	147.7432
	147.7432
	0
	暂存于一般固体废物暂存间，定期外售综合利用

	危险废物
	34.0761
	34.0761
	0
	按要求收集后危废贮存库暂存，定期委托有资质的单位集中处置

	生活垃圾
	7.5
	7.5
	0
	生活垃圾收集桶收集后由环卫部门统一清运处置


[bookmark: _Toc6440]3.5 环境可行性分析
[bookmark: _Toc14563]3.5.1 与《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》简介：
（1）国土空间总体格局：构建“两轴、两区、三心"的国土空间总体格局，两轴：沿江发展轴、山区发展轴，两区：滨海新城区、特色山区，三心：科学城副中心、荆甘竹新城县域中心，雪峰山城中心。
（2）国土空间三条控制线划定：严格划定永久基本农田：闽侯县划定永久基本农田保护目标1280平方公里。永久基本农田一经划定，必须严格落实《基本农田保护条例》和《福建省基本农田保护条例》，严控建设占用永久基本农田。科学划定生态保护红线：闽侯县划定生态保护红线目标420平方公里。实行最严格的生态保护红线管控制度，按照《生态保护红线管理办法》要求执行，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不破坏的有限人为活动。合理确定城镇开发边界：闽侯县划定城镇开发边界145平方公里城镇开发边界一经划定，原则上不得调整，因国家重大战略调整、国家重大项目建设、行政区划调整等确需调整的、按国土空间规划修改程序进行。
本项目位于闽侯县青口镇，项目所在位置属于闽侯青口汽车工业园区的工业用地。地块不涉及永久基本农田，且满足《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》，不涉及闽侯县划定的生态保护红线区域，因此本项目的建设符合闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）的要求。
[bookmark: _Toc30939]3.5.2产业政策符合性
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于“鼓励类”““限制类”和“淘汰类”项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规规定的，为允许类”的规定。
项目已于2026年10月12日取得闽侯县发展和改革局出具的《福建省投资项目备案证明（内资）》（编号：闽发改备[2026]A080808号）。
综上所述，项目建设是符合国家和地方产业政策的。
[bookmark: _Toc16235]3.5.3选址合理性分析
（1）土地利用符合性分析
项目租赁福州鑫旺物流服务有限公司位于福建省福州市闽侯县青口镇祥宏南路1366号办公楼、A库厂房、B库厂房，租赁物建筑总面积合计18377.76m2，建设福州日源汽车零部件加工生产项目，根据福州鑫旺物流服务有限公司产权证（闽（2025）闽侯县不动产权第9024898号），项目用地为厂房及配套设施（详见附件4），项目的建设符合用地性质。
（2）环境功能区划符合性分析
项目运营期产生的废气经过废气处理设施处理后污染物能够达标排放，对周围环境空气不会产生显著影响；生活污水经处理达标后排入市政污水管网，纳入青口汽车工业开发区污水处理厂统一处理，不直接排入地表水体，青口汽车工业开发区污水处理厂深度处理达标后排入陶江，陶江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；项目在采取隔声、减振的噪声污染防治措施后，产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。
因此，项目建设符合环境功能规划。
（3）周围环境相容性分析
根据现场踏勘可知，项目均为汽车行业。项目周边无食品加工型企业，项目在生产过程中需严格落实本环评提出的各项环保措施，在确保各项污染物达标排放的情况下，其正常建设运营不会对周边敏感目标产生较大影响，项目所在地区位合理，与周边环境可相容。
综上分析可知，项目选址合理可行。
[bookmark: _Toc27781]3.5.4相关规划符合性分析
3.5.4.1与《福州市闽侯县青口镇总体规划（2011—2030）》符合性分析
根据《福州市闽侯县青口镇总体规划（2011—2030）》本项目所在区域的规划定位分别如下：
青口镇城市性质为：为福州市南部汽车产业重镇，集汽车产业、行政、生活居住、金融贸易、文化娱乐于一体的现代化、综合性汽车城。
祥谦镇城镇性质：青口投资区中心镇之一，以发展汽车配套产业、光电信息产业、旅游休闲产业为主的工贸型城镇。
本项目主要从事汽车零部件制造，属于汽车配套产业，因此本项目符合青口镇规划、符合城市总体规划及准入条件要求，项目选址符合闽侯县青口镇的土地利用规划要求及行业规划要求。
（2）与青口投资区的规划符合性
项目所在区域的青口投资区创办于1988年秋，1991年经福州市人民政府批准正式成立；青口投资区是以机械、轻工、建工为三大主导产业的省级投资区。
青口投资区是一个交通便捷的地方；公路有324国道南北纵贯全区13.6km；京福（北京至福州）高速公路和同三（黑龙江同山县至海南三亚市）高速公路交流道口均在投资区内；紧靠筹建中的福州铁路编组站。投资区离省会福州市中心仅25km，距长乐国际机场38km；经青洲大桥距马尾海关10km；内河陶江通闽江直达马尾港，相距12km。1996年东南汽车落地后迅速形成了以汽车及其零部件生产为主导产业的省级投资区。投资区位于福州市乌龙江南岸，双福（福州一闽侯）工业走廊中心地段。全区规划面积56km²，规划工业用地18km²。区内水、电、路、通讯、治污等配套设施齐全。已开发工业用地7km²，主要发展汽车、机械、电子等产业，汽车产业占主导地位。
根据《福州青口投资区一青口汽车城总体规划》及土地利用规划图，本项目位于青口汽车工业园区规划范围内，该项目用地规划用途为二类工业用地。本项目主要从事汽车零部件制造，属于汽车配套产业，因此本项目符合青口汽车城总体规划的土地利用规划要求及行业规划要求。
3.5.4.2与《青口汽车城控制性详细规划》符合性分析
根据《青口汽车城控制性详细规划》的相关内容，青口汽车城发展定位为中国东南部，以汽车产业为主导的现代化、综合性汽车新城。
规划形成“一心、三廊道、四组团”的规划结构，其中，汽车核心产业组团：依托现有汽车产业，发展以整车制造组装产业为主，零配件生产为辅的汽车制造组装中心产业区。内部少量与汽车产业无关的以及村办企业逐渐搬迁整合升级为与汽车相关产业。提升中心工业区产能。以千家山及周边居住用地为配套服务中心。
本项目为汽车零部件及配件制造，属于汽车产业体系，位于青口汽车城汽车核心产业组团内，符合《青口汽车城控制性详细规划》的相关要求。
3.5.4.3与《福州青口投资区环境影响报告书》和跟踪规划环评批复和审查意见分析
根据《福州青口投资区环境影响跟踪评价报告书》中产业政策要求：禁止在规划区及其上游汇水区域新建畜禽养殖项目，现有畜禽养殖项目应在规划中期内全部搬迁取缔。对于电子、食品、轻工、石材、建材（主要指粉磨站、管桩制造）等现有行业应限制其生产规模和用地规模的进一步扩大，在规划区内限制新建此类项目，鼓励与汽车工业、汽车零配件加工等机械加工行业相关的产业进入规划区。鼓励发展循环经济。本项目主要进行汽车零部件生产，属于汽车零配件加工企业，为园区鼓励发展企业，不属于规划环评及跟踪规划环评中限制入规划区项目，因此项目符合《福州青口投资区环境影响报告书》和跟踪规划环评及规划环评审查意见要求，项目建设与青口汽车城规划相符。
表3.5-1  限制入规划区项目
	序号
	项目（行业）类别

	1
	钢铁、冶金等大气污染严重行业

	2
	屠宰及肉类、蛋类加工

	3
	味精、柠檬酸、氨基酸制造，淀粉，淀粉糖等制品

	4
	含洗毛、染整、脱胶工段的纺织项目；含有蚕蛹废水、精炼废水等的丝绸项目

	5
	制革，毛皮鞣制

	6
	纸浆制造，造纸（含废纸造纸）

	7
	基本化学原料制造，化学肥料制造，化学农药制造，化学染料制造，合成染料制造，助剂及其它有机产品制造，有机化工原料及中间体制造，合成材料制造，合成树脂及其它高分子材料制造，专用化学品制造，生物化工，感光材料制造，磁性记录材料制造，日用化学品制造等

	8
	化学药品制造，生物制品

	9
	化学纤维制造

	10
	规模化畜禽养殖

	11
	电镀（区域内允许建设一个规模化的电镀中心，并要求采用清洁生产工艺）


3.5.4.4 与生态环境分区管控符合性分析
根据《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号）以及福州市生态环境局《关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）相关要求分析，项目所在位置属于福建省福州市陆域区域，位于福建闽侯青口汽车工业园区环境管控单元（环境管控单元编码：ZH35012120001）。符合性分析如下：
①与福州市全市总体准入要求的符合性分析





表3.5-2  与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析
	适用范围
	准入要求
	本项目情况
	符合性

	陆域
	空间布局约束
	一、优先保护单元中的生态保护红线
1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。
（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。
（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。
（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。
（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。
（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。
（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。
（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。
（9）法律法规规定允许的其他人为活动。
2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：
（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。
（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。
（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。
（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。
（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。
（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。
	本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），不涉及优先保护单元中的生态保护红线
	符合

	
	
	二、优先保护单元中的一般生态空间
1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。
2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。
3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。
	本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），不涉及优先保护单元中的一般生态空间
	符合

	
	
	三、其它要求
1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。
2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。
3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。
4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。
5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。
6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。
7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。
8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。
9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。
10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央、国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。
	本项目为汽车零部件及配件制造，位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），不涉及福州市石化中上游项目、不属于在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目、不属于在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业、不属于新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目、不属于建陶产业、不属于新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业、不属于在流域上游新建、扩建重污染企业和项目、不涉及其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动、不属于新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目、不涉及永久基本农田。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。
2.新、改、扩建涉VOCs排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善计划》（榕环保综〔2023〕40号），应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料。
3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。
4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。
5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。
6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。
7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。
8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。
	本项目为汽车零部件及配件制造，不属于新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目、不属于氟化工、印染、电镀等行业、不涉及使用燃煤锅炉、不属于水泥行业。本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），不属于化工园区内。
	符合

	
	资源开发效率要求
	1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。
2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
	本项目为汽车零部件及配件制造，不涉及使用燃煤锅炉、不属于陶瓷行业。
	符合


②与福州市陆域环境管控单元准入要求的符合性分析
表3.5-3  与陆域环境管控单元准入要求（福建闽侯青口汽车工业园区生态环境准入清单）的符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单位名称
	管控单元类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	ZH35012120001
	福建闽侯青口汽车工业园区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1、禁止在园区及其上游汇水区域内新建畜禽养殖项目。
2、现有电镀企业不得进行改、扩建，限制新建电镀企业。
3、严格限制新建、扩建食品、轻工、石材、建材等与园区规划产业不符的项目。
4、居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。
	1.本项目不属于畜禽养殖项目，且不位于园区及其上游汇水区域内；
2.本项目不属于电镀企业；
3.本项目为汽车零部件及配件制造，不属于食品、轻工、石材、建材等项目；不属于园区规划产业限制准入的产业；
4.本项目所在地为工业用地，不会造成废气扰民的影响。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1、完善建设污水收集管网，做到雨污分流，保证园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。
2、根据区域发展需要择机建设电镀中心，实现污染物集中控制。
3、落实新增VOCs排放总量控制要求。
	1.生活污水依托租赁方已建化粪池处理后纳入市政污水管网，进入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理；热水炉排水和纯水制备系统浓水较为清净，可直接排至厂区总排口；冷却水循环使用不外排。
2.本项目不涉及电镀。
3.项目涉VOCs排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCs排放实行倍量替代。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	1、建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。
2、应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。
	本项目环境风险较小，建设单位采取本评价建议的环境风险防范和减缓措施，可以杜绝风险事故的发生。本项目的环境风险在可接受范围内。
	符合

	
	
	
	资源开发效率要求
	使用燃煤锅及燃油锅炉企业尽快进行能源改造，近期可使用生物质颗粒，远期鼓励以LNG或电能替代其他能源。
	本项目用电及天然气作为能源，未使用高污染燃料。
	符合


根据上述分析，本项目与“三线一单”及《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）的通知（榕政办规（2024）20号）及《关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）中的相关规定是符合的，本项目“福建省生态环境分区管控综合查询报告”详见附件12。
[bookmark: _Toc26185][bookmark: _Toc6994]3.5.5 与相关环保政策符合性分析
项目建设与挥发性有机物污染防治政策等符合性分析详见表3.5-4。

表3.5-4   挥发性有机物污染防治政策相关内容
	序号
	规章、政策名称
	具体内容
	本项目建设情况
	符合性分析

	1
	“十四五”节能减排工作方案
	挥发性有机物综合整治工程。推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对易挥发有机液体储罐实施改造，对浮顶罐推广采用全接液浮盘和高效双重密封技术，对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。加强油船和原油、成品油码头油气回收治理。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。
	
本项目为汽车零部件制造企业，使用原辅材料主要为面漆、罩光漆、底漆、稀释剂等，待项目投产后将根据市场逐步采用水性漆替代油性漆。本评价要求企业在运营过程中做好原辅材料台账，并保存相关作证材料。
	符合

	2
	《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》
	二、主要任务
（一）严格环境准入
进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新改扩建项目要使用低VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。
（二）大力推进清洁生产
……在重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制VOCs排放。
	本项目使用低VOCs含量原辅材料，且使用量较少，项目喷漆室、流平室、油漆烘干室产生的有机废气经负压收集后由“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”（TA001）处理达标后经20m排气筒（DA001）高空排放；调漆房产生的有机废气经负压收集后由“二级活性炭吸附”（TA002）处理达标后经20m排气筒（DA002）高空排放；点补室产生的废气经负压收集后由“过滤棉过滤+二级活性炭吸附”（TA003）处理达标后经20m排气筒（DA003）高空排放；注塑区产生的有机废气以及伴随的臭气经设备直连管道收集后由“二级活性炭吸附”（TA004）处理后通过1根20m高排气筒（DA004）排放。
	符合

	3
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；
1）液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。
2）粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋，容器或罐车进行物料转移
	项目VOCs物料储存于密封桶放置于仓库中；项目液态VOCs物料采用密闭容器输送。无粉状、粒状VOCs物料。
	符合

	4
	《福州市“十四五”节能减排综合工作实施方案》榕政办〔2022〕127号
	实行新建项目挥发性有机物排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。
	项目使用低VOCs含量原辅材料，位于工业园区内，废气采用高效处理设施，不涉及单一低温等离子、光催化氧化工艺，VOCs排放拟实行区域内倍量替代，符合榕环委办〔2025〕47号相关要求。本项目VOCs年排放量为6.16t/a，大于5吨，应按福州市涉VOCs在线监控管理要求，在项目投运前安装VOCs在线监控设备并联网。
	符合

	5
	《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2025年度福州市蓝天碧水碧海净土保卫战行动计划的通知》（榕环委办〔2025〕47号）
	全市新建、改建、扩建工业涂装、包装印刷、制鞋项目应实现低VOCs涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料应用尽用。鼓励和引导现有涉VOCs企业向相应工业园区或产业聚集区集聚，市区三环以内原则上不再新增涉VOCs项目，如确需新上涉VOCs排放项目，需使用低VOCs原辅材料，无法全部使用低VOCs原辅材料的应根据工艺特点选择高效处理设施，不得使用单一低温等离子、光催化氧化等处理设施。新建涉VOCs项目应当进入工业园区。
	项目为新建项目，项目所使用原辅材料均为低VOCs含量产品。项目VOCs废气采用高效处理设施进行处理，不采用单一低温等离子、光催化氧化等低效处理设施。项目VOCs排放总量按照要求实行区域内倍量替代。
	符合

	6
	《福州市生态环境局关于开展福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作（VOCs2.0）的通知》
	（三）严格审批，加强管控
1.严格涉挥发性有机物建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建排放挥发性有机物的建设项目实行倍量替代。鼓励使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料
	项目挥发性有机物的排放实行倍量替代；项目使用的原辅材料均不涉及高VOCs含量的物料
	符合



[bookmark: _Toc11128]3.6 清洁生产分析
[bookmark: _Toc529434191][bookmark: _Toc523646206]清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务各环节以及产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。企业推行清洁生产工艺是解决环境问题的重要手段，是衡量企业可持续发展的标志。
[bookmark: _Toc25450]3.6.1 清洁生产标准
根据国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部2015年发布的《涂装行业清洁生产评价指标体系》，本次评价对照该标准，从生产工艺及设备要求、资源和能源消耗指标、污染物产生指标、清洁生产管理指标等清洁生产指标分析本项目的清洁生产水平，详见表3.6-1~3.6-3。
[bookmark: _Toc2118]3.6.2 清洁生产水平评定
根据《涂装行业清洁生产评价指标体系》，对企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产领先企业、清洁生产先进企业或清洁生产一般企业。根据目前我国涂装行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于表3.6-4。

表3.6-1  喷涂（涂覆）评价指标项目、权重及基准值
	一级指标
	二级指标
	现状分析
	得分

	指标项
	权重值
	序号
	二级指标
	分权
重值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	生产工艺及装备
	0.6
	1
	底漆
	电泳漆
自泳漆
喷漆（涂覆）
	0.12
	应满足以下条件之一：①电泳漆工艺；②自泳漆工艺；③使用水性漆喷涂；④使用粉末涂料
	节水b、技术应用
	喷漆室有循环系统、除渣措施
	0
	0.072
	0.072

	
	
	2
	
	
	0.11
	节能技术应用c；电泳漆、自泳漆设置备用槽；喷漆设置漆雾处理
	节能技术应用c；喷漆设置漆雾处理
	项目喷漆房设有干式纸盒过滤+过滤棉过滤进行漆雾处理，且生产区密闭，喷漆废气采用负压收集后由干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉吸附装置处理
	0.066
	0.066
	0.066

	
	
	3
	
	烘干
	0.04
	节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源
	加热装置多级调节j，使用清洁能源
	项目采用应用变频电机，可按需调节能耗；喷漆室采用循环风技术；烘干室采用桥式防止热气外溢
	0.024
	0.024
	0.024

	
	
	4
	中漆、面漆
	漆雾处理
	0.09
	有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥95%
	有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥85%
	有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥80%
	设有自动除漆雾处理系统（干式纸盒+过滤棉过滤捕集装置），漆雾处理效率≥95%
	0.054
	0.054
	0.054

	
	
	5
	
	喷漆（涂覆）（包括流平）
	0.15
	应满足以下条件之一：①使用水性漆；②使用光固化（UV）漆；③使用粉末涂料；④免中涂工艺
	节水b、节能c技术应用
	喷漆室有循环系统、除渣措施
	0
	0.09
	0.09

	
	
	
	
	
	0.06
	废溶剂收集、处理e
	设有废溶剂收集设施
	0.036
	0.036
	0.036

	
	
	6
	
	烘干室
	0.04
	节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源
	加热装置多级调节j，使用清洁能源
	采用电为能源，项目采用应用变频电机，可按需调节能耗
	0.024
	0.024
	0.024

	
	
	7
	废气处理设施
	喷漆废气
	0.11
	溶剂工艺段有VOCs处理设施，处理效率≥85%；有VOCs处理设备运行监控装置
	溶剂型喷漆有VOCs处理设施，处理效率≥75%；有VOCs处理设备运行监控装置
	喷漆房密闭，废气采用负压收集后采用“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”装置处理，处理效率可达98%，并设有VOCs处理设备运行监控装置
	0.066
	0.066
	0.066

	
	
	8
	
	涂层烘干废气
	0.11
	有VOCs处理设施，处理效率≥98%；有VOCs处理设备运行监控装置
	有VOCs处理设施，处理效率≥95%；有VOCs处理设备运行监控装置
	有VOCs处理设施，处理效率≥90%；有VOCs处理设备运行监控装置
	烘干废气收集后采用“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”装置处理，并VOCs处理设备运行监控装置
	0.066
	0.066
	0.066

	
	
	9
	原辅材料
	底漆
	0.05
	VOCs≤30%
	VOCs≤35%
	VOCs≤45%
	40%
	0
	0
	0.03

	
	
	10
	
	中漆
	0.05
	VOCs≤30%
	VOCs≤40%
	VOCs≤55%
	50%
	0
	0
	0.03

	
	
	11
	
	面漆
	0.05
	VOCs≤50%
	VOCs≤60%
	VOCs≤70%
	45%
	0.03
	0.03
	0.03

	
	
	12
	
	喷枪清洗液
	水性漆
	0.02
	VOCs含量≤5%
	VOCs含量≤20%
	VOCs含量≤30%
	不涉及
	0.012
	0.012
	0.012

	资源与能源消耗
	0.1
	13
	单位面积取水量*，l/m2
	0.3
	≤2.5
	≤3.2
	≤5
	2.83
	0
	0.03
	0.03

	
	
	
	单位面积综合耗能*，kgce/m2
	0.7
	≤1.26
	≤1.32
	≤1.43
	1.31
	0
	0.07
	0.07

	
	
	
	单位重量综合耗能*，kgce/kg
	
	≤0.23
	≤0.26
	≤0.31
	不适用
	不适用
	不适用
	不适用

	污染物产生指标
	0.3
	14
	单位面积VOCs产生量*，g/m2
	客车、大型机械
	0.35
	≤150
	≤210
	≤280
	不涉及此工序
	不涉及
	不涉及
	不涉及

	
	
	
	
	其他
	
	≤60
	≤80
	≤100
	23.66
	0.105
	0.105
	0.105

	
	
	15
	单位面积CODcr产生量*g/m2
	0.35
	≤2
	≤2.5
	≤3.5
	0.13
	0.105
	0.105
	0.105

	
	
	16
	单位面积的危险废物产生量*，g/m2
	0.30
	≤90
	≤110
	≤160
	17.93
	0.09
	0.09
	0.09

	合计
	0.678
	0.94
	1

	注 1：资源和能源消耗指标、污染物产生指标，按照实际处理面积进行计算。 
注 2：资源和能源消耗指标分为两种考核方式：单位面积综合能耗、单位重量综合能耗；当涂装产品壁厚≥3mm，可选用单位重量综合能耗作为考核指标。 
注 3：单位面积 VOCs 产生量是指处理设施处理进口前的含量。 

	注：带*的指标为限定性指标。


表3.6-2  清洁生产管理评价指标项目、权重及基准值
	一级指标
	一级指标权重
	二级指标
	二级指标权重
	I级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值
	企业现状
	评价值
YⅠ
	评价值
YⅡ
	评价值
YⅢ

	环境管理指标
	1
	环境管理
	0.05
	符合国家和地方法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准；满足环境影响评价、环保“三同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求
	符合国家和地方法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准；满足环境影响评价、环保“三同时”制度、总量控制和污染许可证管理要求
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	0.05
	一般工业固体废物贮存按照GB18599相关规定执行；危险废物（包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂等）的贮存严格按照GB18597相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置
	一般工业固体废物贮存按照GB18599相关规定执行；危险废物（包括生产过程中产生的废漆渣、废溶剂等）的贮存严格按照GB18597相关规定执行，后续交持有危险废物经营许可证的单位处置
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	0.05
	符合国家和地方产业政策、不使用国家和地方明令淘汰或禁止的落后工艺和装备，禁止使用“高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录”规定的内容，禁止使用不符合国家或地方有关有害物质限值标准的涂料
	符合国家和地方产业政策、不使用国家和地方明令淘汰或禁止的落后工艺和装备；不使用不符合国家或地方有关有害物质限值标准的涂料
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	0.05
	禁止在前处理工艺中使用苯；禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油
	前处理工艺中不使用苯、甲苯、二甲苯和汽油
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	0.05
	限制使用含二氯乙烷的清洗液；限制使用含铬酸盐的清洗液
	不使用含二氯乙烷、含铬酸盐的清洗液
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	0.05
	已建立并有效运行环境管理体系，符合标准GB/T24001
	已建立并有效运行环境管理体系，符合标准GB/T24001
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	0.05
	按照国家、地方法律法规及环评文件要求安装废水在线监测仪及其配套设施，安装VOCs处理设备运行监控装置
	未安装废水在线监测仪及其配套设施，未安装VOCs处理设备运行监控装置
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	0.05
	按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条公开环境信息
	已公开环境信息
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	0.05
	建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求
	建立绿色物流供应链制度，对主要零部件供应商提出环保要求，符合相关法律法规标准要求
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	
	0.05
	企业建设项目环境保护“三同时”执行情况
	公司严格执行建设项目环境保护“三同时”制度
	0.05
	0.05
	0.05

	
	
	组织
机构
	0.10
	设置专门的清洁生产、环境管理、能源管理岗位，建立一把手负责的环境管理组织机构
	设置清洁生产管理岗位，实行环境、能源管理岗位责任制，建立环境管理组织机构
	设置环境管理组织机构
	企业设置环境管理组织机构
	0
	0
	0.1

	
	
	生产过程
	0.10
	磷化废水应当设置排放口进行废水单独收集，第一类污染物经单独预处理达标后进入污水处理站；按生产情况制定清理计划，定期清理含粉尘、油漆的设备和管道
	项目未涉及磷化废水，已定期清理含粉尘、油漆的设备和管道
	0.1
	0.1
	0.1

	
	
	环境应急预案
	0.10
	制定企业环境风险专项应急预案、应急设施、物资齐备，并定期培训和演练
	已制定企业环境风险专项应急预案
	0.1
	0.1
	0.1

	
	
	能源管理
	0.10
	能源管理工作体系化，进出用能单位已配备能源计量器具，并符合GB17167配备要求
	能源管理工作体系化，进出用能单位已配备能源计量器具，并符合GB17167配备要求
	0.1
	0.1
	0.1

	
	
	节水管理
	0.10
	进出用能单位已配备能源计量器具，并符合GB24789配备要求
	进出用能单位已配备能源计量器具，并符合GB24789配备要求
	0.1
	0.1
	0.1

	合计
	0.9
	0.9
	1


公司包含多种生产工序，根据《涂装行业清洁生产评价指标体系》表7权重组合表中组合5本司权重分配比例为：喷漆（涂覆）0.8、清洁生产管理评价指标0.2。
表3.6-3  权重组合折算表
	评价指标项目
	Ⅰ级得分
	Ⅱ级得分
	Ⅲ级得分

	喷漆（涂覆）
	54.24
	75.2
	80

	清洁生产管理
	18
	18
	20

	合计
	72.24
	93.2
	100


表3.6-4  不同等级清洁生产企业综合评价指数
	企业清洁生产水平
	清洁生产综合评价指数

	I级（国际清洁生产领先水平）
	同时满足：——YI≥85；
限定性指标全部满足I级基准值要求

	II级（国内清洁生产先进水平）
	同时满足：——YII≥85；
限定性指标全部满足II级基准值要求及以上

	III级（国内清洁生产基本水平）
	同时满足：——YIII=100；


通过计算企业清洁生产综合评价指数，企业Ⅲ级得分=100，同时满足II级得分=93.2，故企业达到国内清洁生产先进水平。
[bookmark: _Toc18955]4 环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc482774806][bookmark: _Toc479338097][bookmark: _Toc514864082][bookmark: _Toc517780123][bookmark: _Toc447011657][bookmark: _Toc447010353][bookmark: _Toc482668911][bookmark: _Toc449085999][bookmark: _Toc514988764][bookmark: _Toc477341517][bookmark: _Toc25530][bookmark: _Toc476239499][bookmark: _Toc20570][bookmark: _Toc275269686][bookmark: _Toc322356134][bookmark: _Toc1492][bookmark: _Toc28773]4.1 自然环境状况
[bookmark: _Toc1096]4.1.1 地理位置及周边概况
闽侯县地处福建省东南沿海，省会福州市西南侧，鸿尾乡位于闽侯县西部，闽江下游南岸，东与竹岐乡相连，西邻闽清，南至岩石大帽山与永泰、闽清交界，北邻闽江，与白沙镇相望。全境东西南北群山屏障，中部穆源溪由西向东注入闽江，形成狭长的河谷型半山区。全乡面积157平方公里，拥有耕地2.33万亩，山地145388亩。现辖青马、埕头、古洋、南下、源口、奎石、超乾、官路、汉头、大模、南坑、桥头、溪元、大坑、大罕、南元、安樟、岩石、里头等20个行政村，总人口35168人。
青口镇地处闽侯县东南端，位于福州至福清工业走廊中心地段，距离县城中心37.5千米，距离福州市中心25千米。东西南三面群山环抱，北临乌龙江，境内有青潭溪、大义溪、梅溪三条溪流汇聚陶江，另有324国道、螺洲大桥、东绕城高速、沈海高速、福银高速等多条路桥搭建起青口对外沟通交流的纽带。全镇行政区域面积127平方公里，辖38个行政村、2个社区，共180个自然村。
福州日源汽车零部件有限公司厂址位于福建省闽侯县青口镇祥宏南路1366号，项目厂区周边均为厂房，项目西面紧邻东长路，路对面为颖明（福州）标准件企业有限公司厂房，项目东南侧大门口紧邻祥宏南路，路对面为大义家具，项目西侧为福州鑫旺物流服务有限公司厂房，项目北侧为福州庆合汽车配件有限公司。与项目厂界最近的敏感目标位于项目西南侧的大义前街新村，距离约281m。项目地理位置优越，交通便捷，项目地理位置图见附图1，环境敏感目标分布图见附图2，周边环境现状图见附图11。
[bookmark: _Toc5623]4.1.2 地形地貌
闽侯县山脉多呈东北至西南走向，群山连绵，山峦重叠，气势雄伟，主要分布在县境北部和西南部。北部山地属鹫峰山东伸支脉，由闽清、古田入境，蜿蜒廷坪、大湖，然后折向西南，直抵洋里、白沙等乡镇，海拔大部分在800米以上。南部隶属福州盆地，沿闽江两岸的尚干、祥谦、上街、南屿、南通、荆溪等乡镇均为冲积、海积平原。在高山深谷之间，普遍形成V形河谷，由于沟壑纵横交错，因而大小盆谷点缀其间。
闽侯境内地层发育不全，属于新华夏系第二复式隆起带东部边缘，是燕山早期和晚期侵入活动的产物。尤其燕山晚期活动规模较大，岩石类型也较为复杂，从基性、中基性到中酸性、酸性岩类均有出现，以中酸性岩类为主。脉岩亦较发育，燕山早期3次侵入岩在境内均有出露，燕山晚期4次侵入活动在境内表现较为强烈，分布亦较广。中生界上侏罗系，自上而下分成长林组，南园组、小溪组和下白垩统石帽山群火山岩系，还有新生界第四系更新统和全新统地层出露。
南部山地属戴云山北延山麓，自德化、永泰入境，分别绵延于鸿尾、竹岐、上街、南屿、南通、尚干、祥谦、青口等乡镇，在西南部与永泰接壤，形似一堵与永泰相隔的天然屏障。著名的山峰大帽山，在鸿尾乡境内，海拔1237.7米。
[bookmark: _Toc4691]4.1.3 气候气象
闽侯县境内属于中亚热带季风气候区，闽江沿岸的低海拔地区，具有南亚热带气候特征。地处福建东南部，带有海洋性气候，夏长无酷暑，冬短无严寒，气候温和境内年平均气温14.8℃～19.5℃。由于垂直温差显著，气温随海拔的增加而递减，递减率-0.46℃～-0.53℃/百米。北部山区的大湖、廷坪、洋里，海拔多在500米以上，年平均气温16℃～17℃；中部的闽江两岸丘陵河谷的鸿尾、白沙、竹岐、荆溪，海拔在500米以下，年平均气温17℃～20℃；东南部河口平原的祥谦、青口、尚干、南通、南屿、闽江、上街、甘蔗，海拔在5～100米的平原、低丘地带，年平均气温在19.5℃～20℃。
闽侯县雨量充沛，降水在一年内可分为四个时期：3~4月的春雨期，5~6月的梅雨期，7~9月的台风雨期及10月～翌年2月的少雨期。梅雨是造成闽江流域大范围降雨的天气因素，这期间雨量可占全年雨量36%-40%，4~9月为汛期，降水量可占全年的70%~77%，闽江下游一带年均降雨量约1200～1600mm。闽侯县日照充足，无霜期长。
闽侯属季风气候，风向季节变化明显，冬季多偏北风，夏季多偏东南风。海拔高低悬殊，存在着明显的垂直气候差异，形成沿江两岸温热少雨，南北山地寒冷多雨的垂直层次性农业气候。
根据闽侯气象站长期的气象观测资料，1998—2017年气象数据统计，闽侯县多年平均气温为20.5℃，累年极端最高气温为38.9℃，累年极端最低气温为0.9℃。多年平均气压为1008.6hPa，多年平均水汽压为19.5hPa；多年平均相对湿度为76.4%；多年平均降雨量1461.9mm；多年平均雷暴日数为38d，多年平均冰雹日数为0.1d；多年平均大风日数4.7d，多年实测极大风速8.1m/s、相应风向WNW，多年平均风速为2.6m/s；多年主导风向为SE、风向频率、10.7%。
[bookmark: _Toc31924]4.1.4 水文概况
[bookmark: _Toc529434199][bookmark: _Toc523646214]闽江在福州地区的闽江河长从安仁溪口至连江长门村143km。从淮安村以后闽江干流分为南港和北港，南港绕南台岛南侧经洪塘、上街，在江口处纳入支流大棒溪（流域面积4843km²）后，再经螺洲和乌龙江大桥至马尾；北港绕南台岛北侧，穿过福州市区，经解放大桥、魁岐等地，至马尾又与南港汇合，南港长34.38km，北港长31.99km。
根据闽江下游竹岐水文站实测资料，多年平均年径流量为561亿m³，加上大樟溪及其他小支流水后，闽江口多年平均入海径流量为620亿m³，径流年内分配四季差别明显，春季径流量占35.6%，夏季占40.2%，秋季占14.2%，冬季占10.0%。4～6月份丰水期占47.9%，其中最大月份6月占20.1%，最小月份1月占2.6%。
除闽江干流外，闽侯县境内还有大樟溪，大目溪等17条主要河流，全长307.5km，流域面积达1556.1km²。其中，发源于本县径流出县境的有黄浦溪、文山岗溪、社安溪、菜峰溪、尚格溪、洋里溪等6条；注入闽江的则有大樟溪、大目溪、小目溪、梧溪、十八重溪、中房溪、双龙溪、十漱溪和穆源溪（源里溪）等。鸿尾境内水网密布，水系发达，水量丰富，闽江、穆源（源里）、溪流经乡境，为农田灌溉和人民生活提供良好条件。其特点河流的上段落差大、水流急、水资源丰富，中下游河床平缓。现鸿尾乡给水来自鸿尾乡榜上自来水厂，水源分别来源于榜上水库。
本项目附近主要水系为陶江，陶江又称濑江、濑水，发源于青口镇联丰村相思岭。陶江东通峡江（乌龙江），西连南港，由南向北纵贯注入南闽江，是南闽江乌龙江的支流，全长49公里。陶江从源头到乌龙江流经的区域，过去分为七个村级区划，称为“七里”，因以尚干为中心，俗称为“尚干七里”。陶江纵贯“尚干七里”南北，支流遍布全境，是七里人的母亲河。陶江纳境内河浦，它为境内农田灌溉、交通航运，淡水养殖，工业用水、居民生活发挥了巨大作用。
[bookmark: _Toc1061]4.1.5 土壤植被
[bookmark: _Toc366254987][bookmark: _Toc359708679][bookmark: _Toc373835706][bookmark: _Toc359708304][bookmark: _Toc362276154][bookmark: _Toc359709215]（1）土壤特征
闽侯县内土壤有5个土类，主要有红壤、潮土、风沙土、盐土和水稻土等。砖红壤性土壤和红壤主要分布在西部的丘陵和山地，水稻土主要分布在滨江平原。
（2）植物特征
闽侯县植被属南亚热带海洋性季风雨林区。天然植被主要分布在低丘和小山包上、田间道旁、河道池塘边，小山丘上的植被主要有以马尾松、木麻黄、相思树等构成的植物群落；田间道旁、河道池塘边的野生次生植被主要以草本为主，主要种群有类芦、白茅、小蓬草、铺地黍、狗尾草、胜红葡，其次还有白藤、龙葵鬼针草、千斤拔等；在溪源江两岸，多处还分布有毛竹丛、龙眼树丛等植被。人工植被包括耕地和果园地中种植的农作物和果树等，耕地中植被有水稻、甘蔗、茉莉花、蔬菜（主要有白菜、空心菜、苦瓜等）、草莓及花卉（白玉兰、水竹等）、人工草（马尼拉草）等；果园地种植的果树有橄榄、龙眼、荔枝、柑橘、枇杷等，另外还有零星种植的芭蕉、番石榴、毛竹、松树等植物。
现场调查未发现受保护的珍稀或濒危野生植物物种和保护物种分布。
[bookmark: _Toc11082][bookmark: _Toc4910]4.2 环境质量现状调查与评价
环境质量现状调查点位布置图见图4.2-1。
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图4.2-1  环境质量现状监测布点图（1）图例
：本项目所在地
本项目位置
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图4.2-2  环境质量现状监测布点图（2）
[image: ][image: ]
图4.2-3  环境质量现状监测布点图（3）

[bookmark: _Toc2528]4.2.1 地表水环境质量现状调查与评价
4.2.1.1 地表水环境质量现状调查
[bookmark: _Toc474854505]本项目位于闽侯县青口镇，周边水体为陶江（属于闽江流域福州段），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，为了解周边地表水的环境质量现状，评价根据福州市生态环境局发布的《2025年福州市环境状况公报》（网址：https://www.fuzhou.gov.cn/zgfzzt/shbj/xxgk/gzdt/202608/t20260821_5362215.htm）。2025年，福州市主要流域总体水质状况为优。Ⅰ～Ⅲ类水质比例为100%，同比持平，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例为77.8%，同比上升11.1个百分点，无Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类断面。闽江流域福州段总体水质状况为优，Ⅰ～Ⅲ类水质比例为100%，同比持平；Ⅰ～Ⅱ类水质比例为93.8%，同比上升12.5个百分点。
由此可知闽江水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，陶江水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。[image: ]
图4.2-4  福州市环境状况公报（2025年）截图
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图4.2-5  福州市闽江流域水质状况（2025年）截图
[bookmark: _Toc504561230][bookmark: _Toc345493856][bookmark: _Toc306369390][bookmark: _Toc523646225][bookmark: _Toc488336410][bookmark: _Toc3257][bookmark: _Toc486143321][bookmark: _Toc500940465][bookmark: _Toc375041286][bookmark: _Toc377541061][bookmark: _Toc529434210]4.2.2 地下水环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc377541062][bookmark: _Toc375041287]4.2.2.1 地下水环境质量现状调查
[bookmark: _Toc523646226][bookmark: _Toc504561231][bookmark: _Toc486143322][bookmark: _Toc488336411][bookmark: _Toc529434211][bookmark: _Toc377541064][bookmark: _Toc500940466]为了解本项目所在区域地下水环境质量现状，本次评价采用历史监测资料与补充监测相结合的方式开展调查与分析。其中，宏三村地下水水质监测结果引用福建华远检测有限公司2025年6月13日出具的检测报告（报告编号：HYJC250515008）（检测报告详见附件7）；其余监测项目采用福建九五检测技术服务有限公司的现状监测数据进行分析。
（1）监测点位
监测点位主要为建设项目场地上游及下游影响区、可能受建设项目影响区，取水位置见表4.2-5和图4.2-6。
表4.2-5  地下水水质监测点位一览表
	[bookmark: _Toc360353256][bookmark: _Toc361647192]点位
	位置
	监测项目
	监测时间

	D1
	溪东村（上游）
	地下水水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、铁、锰、铜、铅、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总硬度、氟化物、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、铬（六价）、苯、二甲苯、石油烃（C6-C9、C10-C40）
	2026年
9月24日

	D2
	大埕村
	
	

	D3
	宏三村（下游）
	苯、二甲苯、石油烃（C6-C9、C10-C40）
	


（2）布点合理性分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1-2个，建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个。
本项目共布设3个地下水水质监测点，经查阅项目周边水文地质资料，设置D1、D3为建设项目场地上游及下游影响区；D2为可能受建设项目影响区。[image: ]


[image: 地下水流向图_01]
图4.2-6  项目周边地下水流向图

（3）监测项目及分析方法
地下水监测项目及分析方法见表4.2-7。
表4.2-7  地下水监测项目及分析方法
	项目
	分析方法
	仪器名称型号
及管理编号
	检出限

	pH值
	《水质pH值的测定电极法》
（HJ 1147-2020）
	PHB-4型便携式pH计（JW-S-403）
	/

	高锰酸盐指数
（以O2计）
	《水质高锰酸盐指数的测定草酸钠还原酸性滴定法》
（HJ 1445-2026）
	酸式滴定管（JW-G-04）
	0.4mg/L

	氨氮
	《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）
	721G型
可见分光光度计（JW-S-64）
	0.025mg/L

	总硬度
	《水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法》
（GB/T 7477-1987）
	酸碱两用滴定管（JW-G-05）
	5.0mg/L

	溶解性总固体
	《地下水质分析方法第9部分：溶解性固体总量的测定重量法》（DZ/T 0064.9-2021）
	BSA224S-CW型万分之一天平（JW-S-250）
	2mg/L

	六价铬
	《地下水质分析方法第17部分：总铬和六价铬量的测定
二苯碳酰二肼分光光度法》
（DZ/T 0064.17-2021）
	721G型
可见分光光度计（JW-S-64）
	①0.004mg/L

	挥发性酚类
（以苯酚计）
	《水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法》萃取法
（HJ 503-2009）
	P1型紫外可见
分光光度计（JW-S-254）
	0.0003mg/L

	钠
	《水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法》
（GB/T 11904-1989）
	TAS-990型原子
吸收分光光度计（JW-S-01）
	0.01mg/L

	钾
	
	
	0.05mg/L

	钙
	《水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法》
（GB/T 11905-1989）
	TAS-990型原子
吸收分光光度计（JW-S-01）
	0.02mg/L

	镁
	
	
	0.002mg/L

	氟化物
	《水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》（HJ 84-2016）
	IC6100型离子色谱仪（JW-S-223）
	0.006mg/L

	氯化物
	
	
	0.007mg/L

	硝酸盐
（以N计）
	
	
	0.003mg/L

	硫酸盐
	
	
	0.018mg/L

	亚硝酸盐
（以N计）
	《水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法》（GB/T 7493-1987）
	721G型
可见分光光度计（JW-S-64）
	0.003mg/L

	锰
	《水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 776-2015）
	Avio200型电感耦合等离子体发射光谱仪（JW-S-73）
	0.004mg/L

	铜
	
	
	0.006mg/L

	铁
	
	
	0.02mg/L

	铅
	《水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》
（HJ 700-2014）
	iCAP-RQ型电感耦合等离子体质谱仪（JW-S-241）
	0.09μg/L

	碳酸盐
	《地下水质分析方法第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法》
（DZ/T 0064.49-2021）
	酸碱两用滴定管（JW-G-05）
	①5mg/L

	重碳酸盐
	
	
	①5mg/L

	苯
	《水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》
（HJ 639-2012）
	8860GC+5977C MSD型气相色谱质谱联用仪（JW-S-474）
	1.4μg/L

	二甲苯
	间,对-
二甲苯
	
	
	2.2μg/L

	
	邻-二甲苯
	
	
	1.4μg/L

	挥发性石油烃（C6-C9）
	《水质挥发性石油烃（C6-C9）的测定吹扫捕集/气相色谱法》（HJ 893-2017）
	8860GC型
气相色谱仪（JW-S-474）
	0.02mg/L

	石油烃（C10-C40）
	《水质可萃取性石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法》（HJ 894-2017）
	GC-2010PRO型
气相色谱仪（JW-S-182）
	0.01mg/L

	检出限列中①:表示定量限，其余表示方法检出限；
2、以上仪器设备均为福建九五检测技术服务有限公司所有。


（4）监测结果	
地下水环境质量现状监测结果见表4.2-8。
表4.2-8  地下水环境质量监测结果一览表
	检测项目
	采样日期
	2026年09月24日
	2025年05月29日
	单位

	
	检测点位
	D1溪东村（上游）
	D2大埕村
	D3宏三村（下游）
	宏三村
	

	
	经度（E）
	119.352008°
	119.338477°
	119.355678°
	/
	

	
	纬度（N）
	25.877095°
	25.877763°
	25.890171°
	/
	

	样品性状
	无色、无味、澄清
	无色、无味、澄清
	无色、无味、澄清
	/
	---

	pH值
	7.2
	7.0
	/
	6.8
	无量纲

	高锰酸盐指数
（以O2计）
	2.4
	1.2
	/
	0.6
	mg/L

	氨氮
	0.028
	0.029
	/
	0.204
	mg/L

	[bookmark: OLE_LINK1]总硬度
	122
	31.7
	/
	95.8
	mg/L

	溶解性总固体
	241
	76
	/
	267
	mg/L

	[bookmark: OLE_LINK10]六价铬
	<0.004
	<0.004
	/
	<0.004
	mg/L

	挥发性酚类
（以苯酚计）
	<0.0003
	<0.0003
	/
	<0.0003
	mg/L

	钠
	40.7
	17.9
	/
	29.2
	mg/L

	[bookmark: OLE_LINK2]钾
	8.26
	3.03
	/
	13.5
	mg/L

	[bookmark: OLE_LINK3]钙
	27.6
	9.12
	/
	26.4
	mg/L

	[bookmark: OLE_LINK4]镁
	10.1
	1.35
	/
	7.15
	mg/L

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]氟化物
	0.349
	0.242
	/
	0.196
	mg/L

	氯化物
	25.3
	7.32
	/
	19.5
	mg/L

	[bookmark: OLE_LINK7]硝酸盐（以N计）
	19.5
	1.40
	/
	4.38
	mg/L

	[bookmark: OLE_LINK8]硫酸盐
	23.6
	2.73
	/
	20.0
	mg/L

	亚硝酸盐（以N计）
	<0.003
	<0.003
	/
	0.005
	mg/L

	锰
	0.009
	0.018
	/
	0.02
	mg/L

	铜
	0.008
	<0.006
	/
	<0.05
	mg/L

	铁
	<0.02
	<0.02
	/
	<0.03
	mg/L

	铅
	3.9×10-4
	1.1×10-4
	/
	<0.0025
	mg/L

	碳酸盐
	<5
	<5
	/
	未检出
	mg/L

	重碳酸盐
	152
	58
	/
	104
	mg/L

	苯
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	/
	µg/L

	二甲苯（总量）
	<1.4
	<1.4
	<1.4
	/
	µg/L

	挥发性石油烃（C6-C9）
	<0.02
	<0.02
	<0.02
	/
	mg/L

	石油烃（C10-C40）
	0.12
	0.16
	0.17
	/
	mg/L

	备注
	“/”表示该项目未检测；
2、D2水位：0.72m；D4水位：2.85m；D5水位：1.53m；D6水位：4.55m。


[bookmark: _Toc375041288][bookmark: _Toc377541063]4.2.2.2 地下水环境质量现状评价
（1）评价标准
区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类标准。
（2）评价方法
采用标准指数法进行评价，分别计算每一种污染物的标准指数Si，水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。
①对于评价标准为定值的水质因子，标准指数计算公式如下：


式中：
Si—第i种污染物的污染指数；
Ci—第i种污染物的实测平均值，mg/L；
Cs—第i种污染物的标准值，mg/L。
②pH的标准指数为：

，pHj≤7.0；

，pHj＞7.0。
式中：
pHsd—评价标准中规定的pH值下限，无量纲；
pHsg—评价标准中规定的pH值上限，无量纲。
（5） 评价结果分析
表4.2-9  地下水环境质量评价结果一览表
	评价因子
	Ⅳ类标准限值
	D1溪东村（上游）
	D2大埕村
	D3宏三村（下游）

	
	
	实测浓度
	Si
	实测浓度
	Si
	实测浓度
	Si

	pH（无量纲）
	5.5≤pH＜6.5
8.5＜pH≤9.0
	7.2
	0.1
	7.0
	0
	6.8
	0.1333

	总硬度（以CaCO₃计）
	≤650
	122
	0.1877
	31.7
	0.0488
	95.8
	0.1474

	溶解性总固体
	≤2000
	241
	0.1205
	76
	0.038
	267
	0.1335

	高锰酸盐指数（以O₂计）
	≤10.0
	2.4
	0.24
	1.2
	0.12
	0.6
	0.06

	氨氮（以N计）
	≤1.50
	0.028
	0.0187
	0.029
	0.0193
	0.204
	0.136

	硝酸盐（以N计）
	≤30.0
	19.5
	0.65
	1.40
	0.0467
	4.38
	0.146

	亚硝酸盐（以N计）
	≤4.80
	＜0.003
	3.1×10⁻⁴
	＜0.003
	3.1×10⁻⁴
	0.005
	0.001

	硫酸盐
	≤350
	23.6
	0.0674
	2.73
	0.0078
	20.0
	0.0571

	氯化物
	≤350
	25.3
	0.0723
	7.32
	0.0209
	19.5
	0.0557

	氟化物
	≤2.0
	0.349
	0.1745
	0.242
	0.121
	0.196
	0.098

	挥发性酚类（以苯酚计）
	≤0.01
	＜0.0003
	0.015
	＜0.0003
	0.015
	＜0.0003
	0.015

	六价铬
	≤0.10
	＜0.004
	0.02
	＜0.004
	0.02
	＜0.004
	0.02

	铅
	≤0.10
	3.9×10⁻⁴
	0.0039
	1.1×10⁻⁴
	0.0011
	＜0.0025
	0.0125

	铁
	≤2.0
	＜0.02
	0.005
	＜0.02
	0.005
	＜0.03
	0.0075

	锰
	≤1.50
	0.009
	0.006
	0.018
	0.012
	0.02
	0.0133

	铜
	≤1.50
	0.008
	0.0053
	＜0.006
	0.002
	＜0.05
	0.0167

	钠
	≤400
	40.7
	0.1018
	17.9
	0.0447
	29.2
	0.073

	苯(μg/L)
	≤120
	＜1.4
	0.0058
	＜1.4
	0.0058
	＜1.4
	0.0058

	二甲苯（总量）(μg/L)
	≤1000
	＜1.4
	7.0×10⁻⁴
	＜1.4
	7.0×10⁻⁴
	＜1.4
	7.0×10⁻⁴


注：低于检出限以检出限一半计；D3宏三村（下游）的苯、二甲苯为2026年监测，其余因子引用2025年5月29日华远检测报告HYJC250515008）
监测结果表明，区域地下水环境质量现状可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准，区域地下水环境质量现状较好。
[bookmark: _Toc6221]4.2.3 环境空气质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc330218352][bookmark: _Toc5617][bookmark: _Toc377541065][bookmark: _Toc248758543][bookmark: _Toc288038017]本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目环境空气质量现状调查内容应包含项目所在区域环境质量达标情况并调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测。本项目大气评价范围内环境空气功能区划均为二类区，因此本评价仅调查项目所在区域及大气评价范围内大气环境质量达标情况和项目所在区域污染物环境质量现状。
4.2.3.1 区域环境空气质量达标分析
根据福建省生态环境厅发布的关于2025年12月福建省城市环境空气质量通报显示：2025年1-12月，福州市优良天数比例为97.5%，综合指数为2.40。城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM 10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，福州市城区环境空气质量总体达到二级标准。
经查询闽侯县人民政府网的闽侯县环境监测站公益性常规监测数据统计情况（详见：https://www.minhou.gov.cn/xjwz/zwgk/zdlyxxgk/hjxx/kqzlzsaqi/）。据县环境监测站公益性常规监测数据统计，2025年1月份~12月份，闽侯县县城环境空气质量优，达到规定的相应功能区标准。闽侯县2025年1月份~12月份的空气质量SO2、NO2、PM 10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值（其中O3为日最大8小时平均）达到国家环境空气质量标准（GB3095-2026）一级水平。
综上，闽侯县环境空气质量整体达到一级标准，属于达标区域。
[image: ]
图4.2-7  福建省生态环境厅网站截图
4.2.3.2 现状监测
[bookmark: _Toc145302898][bookmark: _Toc248758544][bookmark: _Toc330218353][bookmark: _Toc17607][bookmark: _Toc288038018]（1）监测点位
本次评价根据敏感点分布、全年主导风向等原则，共布设1个大气采样点，具体监测位置及监测因子见表4.2-10、图4.2-1。
表4.2-10  环境空气监测点位一览表
	序号
	监测点位名称
	检测项目
	监测频次

	G1
	船尾村
	TSP
	共7天，日均值

	
	
	非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度、挥发性有机物、乙酸丁酯
	共7天，1小时均值


（2）布点合理性分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），监测布点应在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点。
本项目布设的大气监测点位——船尾村，位于闽侯县主导风向下风向5km范围内，距离本项目厂界454m，符合布点要求。
（3）监测项目及分析方法
监测方法按照《环境空气质量手工监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》进行环境空气质量监测，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的有关规定执行，分析方法见下表：
表4.2-11  大气环境质量现状监测项目及分析方法一览表
	类别
	项目
	分析方法
	仪器名称型号
及管理编号
	检出限

	环境
空气
和
废气
	非甲烷总烃
	《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）
	A60型
气相色谱仪（JW-S-335）
	0.07mg/m3

	环境
空气
和
废气
	二甲苯
	对二甲苯
	《环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》（HJ 584-2010）
	A91PLUS型
气相色谱仪（JW-S-209）
	0.0015mg/m3

	
	
	间二甲苯
	
	
	0.0015mg/m3

	
	
	邻二甲苯
	
	
	0.0015mg/m3

	
	臭气浓度
	《环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》
（HJ 1262-2022）
	/
	10（无量纲）

	
	总悬浮颗粒物（TSP）
	《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（HJ 1263-2022）
	ME55型
十万分之一天平（JW-S-94）
	7μg/m3

	
	挥发性有机物
	1,1-二氯乙烯
	《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 644-2013）
	SCION 436-GC SQ型气相色谱质谱联用仪（JW-S-194）
	0.3μg/m3

	
	
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷
	
	
	0.5μg/m3

	
	
	氯丙烯
	
	
	0.3μg/m3

	
	
	二氯甲烷
	
	
	1.0μg/m3

	
	
	1,1-二氯乙烷
	
	
	0.4μg/m3

	
	
	顺式-1,2-
二氯乙烯
	
	
	0.5μg/m3

	
	
	三氯甲烷
	
	
	0.4μg/m3

	
	
	1,1,1-三氯乙烷
	
	
	0.4μg/m3

	
	
	四氯化碳
	
	
	0.6μg/m3

	
	
	1,2-
二氯乙烷
	
	
	0.8μg/m3

	
	
	苯
	
	
	0.4μg/m3

	
	
	三氯乙烯
	
	
	0.5μg/m3

	
	
	1,2-二氯丙烷
	
	
	0.4μg/m3

	
	
	顺式-1,3-
二氯丙烯
	
	
	0.5μg/m3

	
	
	甲苯
	
	
	0.4μg/m3

	
	
	反式-1,3-
二氯丙烯
	
	
	0.5μg/m3

	环境
空气
和
废气
	挥发性有机物
	1,1,2-
三氯乙烷
	《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 644-2013）
	SCION 436-GC SQ型气相色谱质谱联用仪（JW-S-194）
	0.4μg/m3

	
	
	四氯乙烯
	
	
	0.4μg/m3

	
	
	1,2-
二溴乙烷
	
	
	0.4μg/m3

	
	
	氯苯
	
	
	0.3μg/m3

	
	
	乙苯
	
	
	0.3μg/m3

	
	
	间,对-二甲苯
	
	
	0.6μg/m3

	
	
	邻-二甲苯
	
	
	0.6μg/m3

	
	
	苯乙烯
	
	
	0.6μg/m3

	
	
	1,1,2,2-
四氯乙烷
	
	
	0.4μg/m3

	
	
	4-乙基甲苯
	
	
	0.8μg/m3

	
	
	1,3,5-三甲基苯
	
	
	0.7μg/m3

	
	
	1,2,4-三甲基苯
	
	
	0.8μg/m3

	
	
	1,3-二氯苯
	
	
	0.6μg/m3

	
	
	1,4-二氯苯
	
	
	0.7μg/m3

	
	
	苄基氯
	
	
	0.7μg/m3

	
	
	1,2-
二氯苯
	
	
	0.7μg/m3

	
	
	1,2,4-
三氯苯
	
	
	0.7μg/m3

	
	
	六氯丁二烯
	
	
	0.6μg/m3

	环境空气和废气
	乙酸丁酯
	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）
	SCION 436-GC SQ型气相色谱质谱联用仪 （JW-S-194）
	0.005mg/m3


（4）监测结果
环境空气质量现状监测结果见表4.2-12~4.2-13。
表4.2-12  环境空气质量现状监测结果一览表（小时均值）
	检测点位
	检测项目
	采样日期
	检测频次及检测结果（mg/m3）

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	Q1船尾村
E：119.342746°
N：25.883213°
	非甲烷
总烃
	2026年09月18日
	0.32
	0.38
	0.32
	0.26

	
	
	2026年09月19日
	0.28
	0.34
	0.34
	0.32

	
	
	2026年09月20日
	0.29
	0.33
	0.22
	0.28

	
	
	2026年09月21日
	0.34
	0.34
	0.37
	0.34

	
	
	2026年09月22日
	0.32
	0.34
	0.25
	0.38

	
	
	2026年09月23日
	0.34
	0.32
	0.27
	0.25

	
	
	2026年09月24日
	0.34
	0.33
	0.36
	0.30

	
	二甲苯
	2026年09月18日
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015

	
	
	2026年09月19日
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015

	
	
	2026年09月20日
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015

	
	
	2026年09月21日
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015

	
	
	2026年09月22日
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015

	
	
	2026年09月23日
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015

	
	
	2026年09月24日
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015

	
	臭气浓度（无量纲）
	2026年09月18日
	<10
	<10
	<10
	<10

	
	
	2026年09月19日
	<10
	<10
	<10
	<10

	
	
	2026年09月20日
	<10
	<10
	<10
	<10

	
	
	2026年09月21日
	<10
	<10
	<10
	<10

	
	
	2026年09月22日
	<10
	<10
	<10
	<10

	
	
	2026年09月23日
	<10
	<10
	<10
	<10

	
	
	2026年09月24日
	<10
	<10
	<10
	<10

	Q1船尾村
E：119.342746°
N：25.883213°
	挥发性
有机物
	2026年09月18日
	/
	/
	/
	<3×10-4

	
	
	2026年09月19日
	/
	/
	/
	<3×10-4

	
	
	2026年09月20日
	/
	/
	/
	<3×10-4

	
	
	2026年09月21日
	/
	/
	/
	<3×10-4

	
	
	2026年09月22日
	/
	/
	/
	<3×10-4

	
	
	2026年09月23日
	/
	/
	/
	<3×10-4

	
	
	2026年09月24日
	/
	/
	/
	<3×10-4

	Q1船尾村
E：119.342746°
N：25.883213°
	乙酸丁酯
	2026年09月18日
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	
	
	2026年09月19日
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	
	
	2026年09月20日
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	
	
	2026年09月21日
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	
	
	2026年09月22日
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	
	
	2026年09月23日
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	
	
	2026年09月24日
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005


表4.2-13  环境空气质量现状监测结果一览表（日均值）
	检测点位
	检测项目
	采样日期
	检测结果
	单位

	Q1船尾村
E：119.342746°
N：25.883213°
	总悬浮颗粒物（TSP）
	2026年09月18日~2026年09月19日
	65
	μg/m3

	
	
	2026年09月19日~2026年09月20日
	55
	μg/m3

	
	
	2026年09月20日~2026年09月21日
	60
	μg/m3

	
	
	2026年09月21日~2026年09月22日
	57
	μg/m3

	
	
	2026年09月22日~2026年09月23日
	63
	μg/m3

	
	
	2026年09月23日~2026年09月24日
	61
	μg/m3

	
	
	2026年09月24日~2026年09月25日
	58
	μg/m3



4.2.3.3 评价结果
[bookmark: _Toc511644871][bookmark: _Toc488336443][bookmark: _Toc24739][bookmark: _Toc73069565][bookmark: _Toc500940467][bookmark: _Toc377541067][bookmark: _Toc504561232][bookmark: _Toc482809208][bookmark: _Toc330218354][bookmark: _Toc64976655][bookmark: _Toc288038019][bookmark: _Toc142451104][bookmark: _Toc529434212][bookmark: _Toc248758545][bookmark: _Toc523646227]（1）评价标准
[bookmark: _Toc474854519]本项目所在地环境空气功能区划为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准（即TSP≤0.3mg/m3）；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中表4-239中的非甲烷总烃的环境空气质量标准（即NMHC≤2mg/m3）。
（2）评价方法
[bookmark: _Toc474854521]评价区的环境空气质量现状评价采用“占标率”计算，即：
　　　　　　    　　　        　　   

式中，Pi：第i种污染物的最大地面浓度占标率（%）；
Ci：第i个污染物的最大地面浓度（mg/m3）；
C0i：第i个污染物的环境空气质量标准（mg/m3）。
（3）评价结果
环境空气现状评价结果见表4.2-14。
表4.2-14  环境空气质量评价结果一览表
	监测点位
	监测项目
	最大浓度值（mg/m³）
	标准限值（mg/Nm³）
	评价结果

	
	
	
	
	最大浓度值占标率（%）
	超标率

	船尾村Q1
	TSP
	24h均值
	0.065
	0.3
	21.7
	0

	
	非甲烷总烃
	1h均值
	0.38
	2
	19.0
	0

	
	二甲苯
	1h均值
	＜0.0015
	0.2
	0.4
	0

	
	臭气浓度
	1h均值
	＜10（无量纲）
	/
	/
	/

	
	挥发性有机物①
	1h均值
	＜3×10-4
	1.2
	＜0.1
	0

	
	乙酸丁酯
	1h均值
	＜0.005
	/
	/
	/

	注：①参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）5.3.2.1条规定，对于仅有8小时平均质量浓度限值的污染物，可按2倍折算为1小时平均质量浓度限值进行评价。
本项目挥发性有机物选用导则附录D表D.1中的8小时均值参考限值（0.6 mg/m3），据此折算得出其1小时等效浓度限值为1.2mg/m3。
②未检出因子（二甲苯、挥发性有机物）按1/2检出限作为评价浓度计算占标率，实际浓度均低于检出限，占标率为保守上限值；


根据上表评价结果可知，船尾村监测点位TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准（24小时平均）要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的环境空气质量标准限值要求，挥发性有机物、二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量参考限值要求，臭气浓度未检出。评价区各污染物最大浓度值占标率均小于100%，现状均达标，区域环境空气质量现状良好。
根据上表评价结果可知，船尾村监测点位TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求，挥发性有机物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质重浓度参考限值。因此，本项目评价区域范围内总体环境空气质量现状较好，各监测点位未出现超标现象。
[bookmark: _Toc10600]4.2.4 声环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc330218355][bookmark: _Toc377541068][bookmark: _Toc288038020][bookmark: _Toc28454][bookmark: _Toc248758546]4.2.4.1 声环境质量现状调查
为了解区域声环境质量现状，本次评价采用福建九五检测技术服务有限公司监测的数据进行分析。
（1）监测点位
监测点位详见表4.2-15、图4.2-2。
表4.2-15  声环境质量现状监测点位一览表
	检测点位
	监测点位
	监测项目
	监测时间

	N1
	场界北侧边界外1米
	等效连续A声级
Leq
	2026年
09月24日

	N2
	场界东侧边界外1米
	
	

	N3
	场界南侧边界外1米
	
	

	N4
	场界西侧边界外1米
	
	


（2）监测项目及分析方法
声环境质量现状监测项目及分析方法见表4.2-16。
表4.2-16  声环境质量现状监测项目及分析方法一览表
	项目
	分析方法
	检出限

	噪声
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）
	/（dB）


（3）监测结果
评价区环境噪声监测结果见表4.2-17。
表4.2-17  声环境质量现状监测结果一览表
	检测时间
	检测点位
	检测结果（dB（A））

	
	
	昼间Leq
	夜间Leq

	2026年
09月24日
	N1厂界北侧（界外1m）
	60.9
	54.1

	
	N2厂界东侧（界外1m）
	61.8
	54.5

	
	N3厂界南侧（界外1m）
	61.3
	54.0

	
	N4厂界西侧（界外1m）
	59.5
	52.4

	备注
	检测气象条件：天气晴，风速<5m/s。



[bookmark: _Toc248758547][bookmark: _Toc377541069][bookmark: _Toc288038021][bookmark: _Toc19395][bookmark: _Toc330218356]4.2.4.2 评价结果
由表4.2-16可知，项目北侧、东侧、西侧厂界昼、夜间声环境均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；南侧厂界昼、夜间声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。区域声环境质量良好。
[bookmark: _Toc18951]4.2.5 土壤环境质量现状调查与评价
4.2.5.1 土壤环境质量现状调查
为了了解评价区域的土壤环境质量现状，本次评价采用福建九五检测技术服务有限公司监测的数据进行分析。
（1）监测点位
土壤环境质量现状监测点位情况见表4.2-18、图4.2-3。
表4.2-18  土壤环境质量现状监测点位布设情况一览表
	编号
	点位名称
	监测因子
	监测频次

	T1
	厂区外西北侧绿地（约距项目36m）
	GB36600-2018表1中基本45项+pH值、石油烃（C10-C40）
	表层样，
1次/1天

	T2
	厂区外东南侧绿化带（约距项目20m）
	GB36600-2018表1中基本45项+pH值、石油烃（C10-C40）
	

	T3
	厂区拟建喷漆废气排气筒下风向
	GB36600-2018表1中基本45项+pH值、石油烃（C10-C40）
	

	T4
	厂区拟建危废间附近
	GB36600-2018表1中基本45项+pH值、石油烃（C10-C40）
	柱状样，
1次/1天

	T5
	厂区拟建辅料仓库下游
	pH值、苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃（C10-C40）
	

	T6
	厂区拟建喷漆房
	
	


（2）布点合理性分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境评价等级为二级。二级评价项目布点类型及数量见表4.2-19。
表4.2-19  现状监测布点类型与数量
	评价工作等级
	占地范围内
	占地范围外

	二级
	污染影响型
	3个柱状样点，1个表层样点
	2个表层样点


（3）监测项目及分析方法
土壤环境质量现状监测项目及分析方法见表4.2-20。
表4.2-20  土壤环境质量现状监测项目及分析方法一览表
	类别
	项目
	分析方法
	仪器名称型号
及管理编号
	检出限

	土壤和水系沉积物
	pH值
	《土壤 pH值的测定 电位法》
（HJ 962-2018）
	PSXJ-216F型
离子计（JW-S-452）
	/

	
	石油烃（C10-C40）
	《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》（HJ 1021-2019）
	GC-2010PRO型
气相色谱仪（JW-S-182）
	6mg/kg

	
	镉
	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》
（GB/T 17141-1997）
	ICE-3500型原子吸收分光光度计（JW-S-121）
	0.01mg/kg

	
	铅
	
	
	0.1mg/kg

	
	铜
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491-2019）
	TAS-990型原子
吸收分光光度计（JW-S-01）
	1mg/kg

	
	镍
	
	
	3mg/kg

	
	六价铬
	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ 1082-2019）
	TAS-990型原子
吸收分光光度计（JW-S-01）
	0.5mg/kg

	
	汞
	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》（HJ 680-2013）
	AFS-230E型
原子荧光光度计（JW-S-40）
	0.002mg/kg

	
	砷
	
	
	0.01mg/kg

	
	四氯化碳
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）
	8860GC+5977C MSD型气相色谱质谱联用仪（JW-S-474）
	1.3μg/kg

	
	氯仿
	
	
	1.1μg/kg

	
	氯甲烷
	
	
	1.0μg/kg

	
	1,1-二氯乙烷
	
	
	1.2μg/kg

	
	1,2-二氯乙烷
	
	
	1.3μg/kg

	
	1,1-二氯乙烯
	
	
	1.0μg/kg

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	
	
	1.3μg/kg

	土壤和水系沉积物
	反-1,2-二氯乙烯
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）
	8860GC+5977C MSD型气相色谱质谱联用仪（JW-S-474）
	1.4μg/kg

	
	二氯甲烷
	
	
	1.5μg/kg

	
	1,2-二氯丙烷
	
	
	1.1μg/kg

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	
	
	1.2μg/kg

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	
	
	1.2μg/kg

	
	四氯乙烯
	
	
	1.4μg/kg

	
	1,1,1-三氯乙烷
	
	
	1.3μg/kg

	
	1,1,2-三氯乙烷
	
	
	1.2μg/kg

	
	三氯乙烯
	
	
	1.2μg/kg

	
	1,2,3-三氯丙烷
	
	
	1.2μg/kg

	
	氯乙烯
	
	
	1.0μg/kg

	
	苯
	
	
	1.9μg/kg

	
	氯苯
	
	
	1.2μg/kg

	
	1,2-二氯苯
	
	
	1.5μg/kg

	
	1,4-二氯苯
	
	
	1.5μg/kg

	
	乙苯
	
	
	1.2μg/kg

	
	苯乙烯
	
	
	1.1μg/kg

	
	甲苯
	
	
	1.3μg/kg

	
	间-二甲苯
+对-二甲苯
	
	
	1.2μg/kg

	
	邻-二甲苯
	
	
	1.2μg/kg

	
	萘
	
	
	0.4μg/kg

	
	硝基苯
	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》
（HJ 834-2017）
	GCMS-QP2010SE型气相色谱质谱联用仪（JW-S-119）
	0.09mg/kg

	
	苯胺
	
	
	①0.008mg/kg

	
	2-氯酚
	
	
	0.06mg/kg

	
	苯并[a]蒽
	
	
	0.1mg/kg

	
	苯并[a]芘
	
	
	0.1mg/kg

	
	苯并[b]荧蒽
	
	
	0.2mg/kg

	
	苯并[k]荧蒽
	
	
	0.1mg/kg

	
	䓛
	
	
	0.1mg/kg

	
	二苯并[a,h]蒽
	
	
	0.1mg/kg

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	
	
	0.1mg/kg

	备注
	1、检出限列中①:表示实验室检出限，其余表示方法检出限；
2、以上仪器设备均为福建九五检测技术服务有限公司所有。


（3）监测结果
土壤环境质量现状监测结果见表4.2-21。


表4.2-21  土壤环境质量现状监测结果一览表（1）
	采样日期
	2026年09月24日
	2026年09月18日
	标准限值
	单位

	检测项目
	检测点位
	T1厂区外西北侧绿地
	T2厂区外东南侧绿化带
	T3厂区拟建喷漆废气
排气筒下风向
	T4厂区拟建危废间附近
	
	

	
	经度
	119.345681°
	119.348713°
	119.345987°
	119.346220°
	
	

	
	纬度
	25.879407°
	25.879309°
	25.879202°
	25.879038°
	
	

	
	采样层次
	0.0~0.2m
	0.0~0.2m
	0.0~0.2m
	0.0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m
	
	

	样品性状
	棕色、砂壤土
	棕色、轻壤土
	棕色、轻壤土
	灰黑色、砂土
	棕色、中壤土
	红棕色、重壤土
	---
	---

	pH值
	6.85
	6.97
	7.09
	9.76
	8.51
	7.23
	---
	无量纲

	石油烃（C10-C40）
	54
	27
	41
	52
	57
	54
	4500
	mg/kg

	镉
	0.30
	0.13
	0.37
	0.23
	0.15
	0.04
	65
	mg/kg

	铅
	41.9
	22.3
	44.3
	22.7
	32.5
	31.6
	800
	mg/kg

	铜
	50
	26
	35
	13
	30
	32
	18000
	mg/kg

	镍
	26
	33
	29
	23
	28
	40
	900
	mg/kg

	六价铬
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	5.7
	mg/kg

	汞
	0.038
	0.038
	0.086
	0.023
	0.075
	0.037
	38
	mg/kg

	砷
	8.40
	6.80
	8.94
	5.36
	6.52
	9.91
	60
	mg/kg

	四氯化碳
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	2.8
	mg/kg

	氯仿
	<0.0011
	<0.0011
	<0.0011
	<0.0011
	<0.0011
	<0.0011
	0.9
	mg/kg

	氯甲烷
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	37
	mg/kg

	1,1-二氯乙烷
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	9
	mg/kg

	1,2-二氯乙烷
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	5
	mg/kg

	1,1-二氯乙烯
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	66
	mg/kg

	顺-1,2-二氯乙烯
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	596
	mg/kg

	反-1,2-二氯乙烯
	<0.0014
	<0.0014
	<0.0014
	<0.0014
	<0.0014
	<0.0014
	54
	mg/kg

	二氯甲烷
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	616
	mg/kg

	1,2-二氯丙烷
	<0.0011
	<0.0011
	<0.0011
	<0.0011
	<0.0011
	<0.0011
	5
	mg/kg

	1,1,1,2-四氯乙烷
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	10
	mg/kg

	1,1,2,2-四氯乙烷
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	6.8
	mg/kg

	四氯乙烯
	<0.0014
	<0.0014
	<0.0014
	<0.0014
	<0.0014
	<0.0014
	53
	mg/kg

	1,1,1-三氯乙烷
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	840
	mg/kg

	1,1,2-三氯乙烷
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	2.8
	mg/kg

	三氯乙烯
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	2.8
	mg/kg

	1,2,3-三氯丙烷
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	0.5
	mg/kg

	氯乙烯
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	<0.0010
	0.43
	mg/kg

	苯
	<0.0019
	<0.0019
	<0.0019
	<0.0019
	<0.0019
	<0.0019
	4
	mg/kg

	氯苯
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	270
	mg/kg

	1,2-二氯苯
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	560
	mg/kg

	1,4-二氯苯
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	<0.0015
	20
	mg/kg

	乙苯
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	28
	mg/kg

	苯乙烯
	<0.0011
	<0.0011
	<0.0011
	<0.0011
	<0.0011
	<0.0011
	1290
	mg/kg

	甲苯
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	<0.0013
	1200
	mg/kg

	间-二甲苯
+对-二甲苯
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	570
	mg/kg

	邻-二甲苯
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	640
	mg/kg

	萘
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	<0.0004
	70
	mg/kg

	硝基苯
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	<0.09
	76
	mg/kg

	苯胺
	<0.008
	<0.008
	<0.008
	<0.008
	<0.008
	<0.008
	260
	mg/kg

	2-氯酚
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	<0.06
	2256
	mg/kg

	苯并[a]蒽
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	mg/kg

	苯并[a]芘
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	mg/kg

	苯并[b]荧蒽
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	<0.2
	15
	mg/kg

	苯并[k]荧蒽
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	151
	mg/kg

	䓛
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1293
	mg/kg

	二苯并[a,h]蒽
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	1.5
	mg/kg

	茚并[1,2,3-cd]芘
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	<0.1
	15
	mg/kg





表4.2-22  土壤环境质量现状监测结果一览表（2）
	采样日期
	2026年09月18日
	标准
限值
	单位

	检测项目
	检测点位
	T5厂区拟建辅料仓库下游
	T6厂区拟建喷漆房
	
	

	
	经度
	119.346389°
	119.346531°
	
	

	
	纬度
	25.879226°
	25.878879°
	
	

	
	采样层次
	0.0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m
	0.0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3.0m
	
	

	样品性状
	暗棕色、砂壤土
	棕色、轻壤土
	黄棕色、粘土
	棕色、粘土
	浅灰色、重壤土
	红棕色、粘土
	---
	---

	pH值
	9.02
	8.40
	7.56
	8.82
	7.95
	7.21
	---
	无量纲

	石油烃（C10-C40）
	62
	56
	58
	44
	26
	24
	4500
	mg/kg

	苯
	<0.0019
	<0.0019
	<0.0019
	<0.0019
	<0.0019
	<0.0019
	4
	mg/kg

	间-二甲苯+对-二甲苯
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	570
	mg/kg

	邻-二甲苯
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	<0.0012
	640
	mg/kg






4.2.5.2 评价结果
（1）评价标准
项目位于福建省福州市闽侯县青口镇（青口汽车城内），项目区内外土壤均属于第二类用地中的工业用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。
（2）评价方法
直接对照法。
（3）评价结果
各监测点位所监测的基本项目全指标均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，区域土壤环境质量现状较好。


[bookmark: _Toc359708680][bookmark: _Toc359709216][bookmark: _Toc359708305][bookmark: _Toc24071][bookmark: _Toc373835707][bookmark: _Toc1307][bookmark: _Toc366254988][bookmark: _Toc362276155]5 环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc28136][bookmark: _Toc362276156][bookmark: _Toc366254989][bookmark: _Toc11102][bookmark: _Toc373835708]5.1 施工期环境影响分析
[bookmark: _Toc362276157][bookmark: _Toc366254990][bookmark: _Toc373835709]本项目租赁福州鑫旺物流服务有限公司厂房进行生产，不涉及土建施工，施工期对环境的影响很小，故本次评价不对项目的施工期进行分析。
[bookmark: _Toc9861][bookmark: _Toc31092]5.2 运营期水环境影响分析
本项目属于水污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。
[bookmark: _Toc19960]5.2.1 排水方案
[bookmark: _Toc529434231]本项目运营期废水主要为项目产生的废水主要为热水炉排水、纯水制备系统浓水和生活污水。
项目热水炉排水、纯水制备系统浓水排水较为清净，可直接排至厂区总排口；职工生活污水经出租方已建化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。
[bookmark: _Toc1435]5.2.2 依托污水处理厂可行性分析
5.2.2.1 青口汽车工业开发区污水处理厂概况
青口汽车工业开发区污水处理厂处理规模为1万t/d，污水处理工艺为“预处理+生化处理+深度处理”工艺，预处理工艺采用“细格栅及旋流沉砂池+调节池+气浮池+混凝沉淀池+水解酸化池”，能有效去除污水中的悬浮物、油脂及部分有机物，为后续处理奠定良好基础；生化系统采用“AAO生化池+二沉池”，通过厌氧、缺氧、好氧三个阶段的协同作用，实现对氮、磷等污染物的深度降解；深度处理工艺采用“磁混凝沉淀池+紫外线消毒池”，进一步降低水中污染物浓度并完成消毒杀菌，确保出水水质稳定达标。污泥处理采用“高压带式浓缩脱水一体机+污泥干化机”工艺。设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表1的一级标准A标准。
处理工艺流程如下：
[image: ]图5.2-1  污水处理厂工艺流程图
5.2.2.2 接入污水处理厂可行性分析
（1）接管可行性分析
本项目位于福建省福州市闽侯县青口镇青口投资区福州鑫旺物流服务有限公司厂房，根据青口汽车工业开发区污水处理厂的管网分布，本项目周边道路已铺设有污水收集管线（详见图5.2-2），本项目所租赁的福州鑫旺物流服务有限公司厂房已经接入市政污水管网，因此本项目产生的污水纳入园区污水管网是可行的。
[image: ]
图5.2-2  污水工程规划图
（2）水质负荷
项目生活污水处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中NH3-N可达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值），项目的废水水质能够满足青口汽车工业开发区污水处理厂的接管标准，不会对污水处理厂造成负荷冲击，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。因此青口汽车工业开发区污水处理厂接纳本项目污水可行。
（3）水量负荷
目前青口汽车工业开发区污水处理厂剩余处理量约为6500t/d，本项目污水排放量为3.052t/d，仅占剩余处理能力0.047%，因此本项目生活污水及生产废水纳入青口汽车工业开发区污水处理厂集中统一处理，不会造成明显的负荷冲击，接纳可行。
根据上述分析，项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水一同排入市政污水管网，最终送往青口汽车工业开发区污水处理厂集中处理，项目废水水质、水量均不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。
[bookmark: _Toc10926]5.2.3 小结
本项目在青口汽车工业开发区污水处理厂服务范围之内，生活污水经处理后与生产废水一同排入市政污水管网，符合该污水处理厂的水量、水质的要求，投产营运后能够通过市政管网引至青口汽车工业开发区污水处理厂处理。青口汽车工业开发区污水处理厂排放的废水经处理达标后尾水排入陶江，不会对周边水环境产生明显影响。
[bookmark: _Toc5559]5.2.4 地表水环境影响评价自查表
地表水环境影响评价自查表见表5.2-1。
表5.2-1  地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型√；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放√；其他□
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；
pH值□；热污染□；富营养化□；其他□
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B√
	一级□；二级□；三级□

	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	已建□；在建□；拟建□；
其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	现状调查
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发√；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	/
	监测断面或点位个数
/

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□
规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季√；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况：达标√；不达标□
水环境保护目标质量状况：达标√；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标√；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
依托污水处理设施稳定达标排放评价√
	达标区√
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
设计水文条件□

	
	预测背景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：解析解□；其他□
导则推荐模式□：其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元或断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染物排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（COD）
	0.0789
	（50）

	
	
	（NH3-N）
	0.00789
	（5）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s
生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施√；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；无监测√
	手动√；自动√；无监测□

	
	
	监测点位
	（）
	（污水综合排放口）

	
	
	监测因子
	（）
	（流量、pH值、化学需氧量、氨氮、石油类、悬浮物、BOD5）

	
	污染物排放清单
	√

	评价结论
	可以接受√；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。



[bookmark: _Toc19267][bookmark: _Toc16361]5.3 运营期大气环境影响分析
[bookmark: _Toc523646238][bookmark: _Toc529434223][bookmark: _Toc30294]5.3.1 气象资料
5.3.1.1 气象概况
项目采用的是闽侯气象站（58844）资料，气象站位于福建省福州市，地理坐标为东经119.15度，北纬26.15度，海拔57.8米。气象站始建于1954年，1954年正式进行气象观测，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2004-2023年气象数据统计分析。
闽侯气象站气象资料整编表详见表5.3-1。
表5.3-1  闽侯气象站常规气象项目统计（2004-2023）
	统计项目
	*统计值
	极值出现时间
	**极值

	多年平均气温（℃）
	20.7 
	
	

	累年极端最高气温（℃）
	39.4 
	2022-08-22
	41.4 

	累年极端最低气温（℃）
	1.2 
	2016-01-25
	-2.2 

	多年平均气压（hPa）
	1008.2 
	
	

	多年平均水汽压（hPa）
	19.5 
	
	

	多年平均相对湿度（%）
	75.7 
	
	

	多年平均降雨量（mm）
	1486.9 
	2005-10-03
	180.2 

	灾害
天气
统计
	多年平均沙暴日数（d）
	0.0 
	
	

	
	多年平均雷暴日数（d）
	42.7 
	
	

	
	多年平均冰雹日数（d）
	0.5 
	
	

	
	多年平均大风日数（d）
	4.1 
	
	

	多年实测极大风速（m/s）、相应
风向
	25.0 
	2012-05-01
	33.3
WNW

	多年平均风速（m/s）
	2.6
	
	

	多年主导风向、风向频率（%）
	WNW

10.8%
	
	

	多年静风频率（风速<=0.2m/s）（%）
	5.4 
	
	

	*统计值代表均值
**极值代表极端值
	举例：累年极端最高气温
	*代表极端最高气
温的累年平均值
	**代表极端最高气温的累年最高值


5.3.1.2 气象站风观测数据统计
（1）月平均风速
闽侯气象站月平均风速如表5.3-2，09月平均风速最大（2.3米/秒），06月风最小（1.7米/秒）。
表5.3-2  闽侯气象站月平均风速统计（单位m/s）
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	平均
风速
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	1.8
	1.7
	2.0
	2.1
	2.3
	2.1
	2.2
	2.3


（2）风向特征
近20年资料分析的风向玫瑰图如图5.3.1所示，闽侯气象站主要风向为WNW和ESE、SE、E，占42.4%，其中以WNW为主风向，占到全年10.8%左右。
[image: ]
图5.3-1  闽侯风向玫瑰图（静风频率 5.4 %）
各月风向频率如表5.3-3。


表5.3-3  闽侯气象站年风向频率统计（单位%）
	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	频率
	3.1 
	3.1 
	4.3 
	7.1 
	10.1 
	10.8 
	10.7 
	9.1 
	3.4 
	1.9 
	1.6 
	2.1 
	6.1 
	10.8 
	7.0 
	3.5 
	5.4 


表5.3-4  闽侯气象站月风向频率统计（单位%）				
	风向

频率

月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	01 
	2.6 
	2.5 
	3.6 
	7.0 
	9.4 
	10.9 
	11.6 
	9.4 
	2.6 
	1.8 
	1.3 
	2.5 
	6.7 
	12.1 
	7.0 
	2.4 
	6.3 

	02 
	2.3 
	2.7 
	3.6 
	5.4 
	8.9 
	13.2 
	14.6 
	11.7 
	4.0 
	2.1 
	1.3 
	1.6 
	4.8 
	8.8 
	6.4 
	3.0 
	5.3 

	03 
	2.6 
	2.4 
	4.6 
	6.9 
	9.3 
	11.4 
	14.6 
	12.4 
	3.6 
	2.2 
	1.4 
	2.2 
	4.8 
	7.0 
	5.2 
	2.7 
	6.7 

	04 
	3.3 
	2.3 
	3.8 
	6.2 
	9.8 
	12.6 
	13.9 
	11.8 
	4.0 
	2.3 
	1.4 
	2.0 
	4.5 
	7.6 
	5.8 
	2.9 
	5.8 

	05 
	2.9 
	2.6 
	3.6 
	6.2 
	8.6 
	11.6 
	13.5 
	12.0 
	3.9 
	2.0 
	2.2 
	2.3 
	5.4 
	7.1 
	5.1 
	3.5 
	7.5 

	06 
	2.9 
	3.7 
	3.8 
	7.2 
	10.1 
	11.7 
	12.6 
	10.5 
	4.6 
	2.7 
	2.1 
	1.8 
	4.6 
	6.5 
	4.6 
	3.5 
	7.3 

	07 
	2.7 
	4.0 
	5.1 
	9.8 
	12.2 
	11.8 
	8.2 
	7.1 
	3.5 
	2.6 
	1.9 
	1.9 
	5.1 
	8.6 
	5.9 
	4.4 
	5.1 

	08 
	4.1 
	3.7 
	6.1 
	8.2 
	11.9 
	10.9 
	7.8 
	6.4 
	2.5 
	1.7 
	1.0 
	2.0 
	5.7 
	11.6 
	7.1 
	4.1 
	5.1 

	09 
	3.5 
	3.9 
	5.2 
	7.9 
	11.4 
	8.6 
	8.3 
	7.6 
	2.4 
	1.4 
	1.6 
	2.1 
	6.6 
	12.3 
	7.6 
	4.8 
	4.8 

	10 
	4.4 
	3.8 
	5.1 
	7.3 
	11.5 
	10.5 
	8.1 
	7.0 
	2.9 
	1.3 
	1.6 
	1.9 
	7.9 
	12.0 
	8.1 
	3.6 
	3.2 

	11 
	3.1 
	2.9 
	3.1 
	6.4 
	9.2 
	8.0 
	7.3 
	7.1 
	3.9 
	1.1 
	1.8 
	1.7 
	8.4 
	18.5 
	9.9 
	3.2 
	4.4 

	12 
	2.1 
	2.1 
	3.3 
	6.4 
	8.4 
	8.4 
	8.0 
	6.8 
	3.4 
	1.8 
	2.0 
	2.7 
	9.0 
	17.6 
	10.8 
	4.0 
	3.2 



[image: ][image: ]
图5.3-2  闽侯月风向玫瑰图
（3）风速年际变化特征与周期分析
根据近20年资料分析，闽侯气象站风速呈现下降趋势，每年下降0.02%，2009年年平均风速最大（2.3米/秒），2020年年平均风速最小（1.8米/秒），周期为5年。
[image: ]
图5.3-3  闽侯（2004-2023）年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）
5.3.1.3 气象站温度分析
（1）月平均气温与极端气温
闽侯气象站07月气温最高（29.7℃），01月气温最低（11.4℃），近20年极端最高气温出现在2022-08-22（41.4℃），近20年极端最低气温出现在2016-01-25（-2.2℃）。
[image: ]
图5.3-4  闽侯月平均气温（单位：℃）
（2）温度年际变化趋势与周期分析
闽侯气象站近20年气温呈现上升趋势，每年上升0.05%，2020年年平均气温最高（21.4℃），2011年年平均气温最低（20.0℃），周期为10年。
图5.3-5  闽侯（2004-2023）年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）[image: ]
5.3.1.4 气象站降水分析
（1）月平均降水与极端降水
闽侯气象站06月降水量最大（239.8毫米），10月降水量最小（48.4毫米），近20年极端最大日降水出现在2005-10-03（180.2毫米）。
[image: 8e4cdd5d835df088f5443f9c8ec29154]
图5.3-6  闽侯月平均降水量（单位：毫米）
（2）降水年际变化趋势与周期分析
闽侯气象站近20年年降水总量无明显变化趋势，2016年年总降水量最大（2090.3毫米），2004年年总降水量最小（930.8毫米），周期为2-3年。
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图5.3-7  闽侯（2004-2023）年总降水量（单位：毫米，虚线为趋势线）
5.3.1.5 气象站日照分析
（1）月日照时数
闽侯气象站 07 月日照最长（242.9 小时），02 月日照最短（88.1 小时）。
[image: ]
图5.3-8  闽侯月日照时数（单位：小时）
（2）日照时数年际变化趋势与周期分析
闽侯气象站近20年年日照时数呈现上升趋势，每年上升33.77%，2023年年日照时数最长（2618.7小时），2015年年日照时数最短（1408.4小时），无明显周期。
[image: ]
图5.3-9  闽侯（2004-2023）年日照时长（单位：小时，虚线为趋势线）
5.3.1.6 气象站相对湿度分析
（1）月相对湿度分析
闽侯气象站06月平均相对湿度最大（81.6%），10月平均相对湿度最小（70.4%）。

[image: cdbeaff5bc2fa450f46fae6bbdd73cd9]
图5.3-10  闽侯月平均相对湿度（纵轴为百分比）
（2）相对湿度年际变化趋势与周期分析
闽侯气象站近20年年平均相对湿度无明显变化趋势，2012年年平均相对湿度最大（81.0%），2009年年平均相对湿度最小（70.0%），无明显周期。

[image: cdbeaff5bc2fa450f46fae6bbdd73cd9]
图5.3-11  闽侯（2004-2023）年平均相对湿度（纵轴为百分比，虚线为趋势线）
[bookmark: _Toc17127]5.3.2 大气环境影响预测
（1）评价因子与评价标准确定
根据工程分析污染物排放种类，确定大气环境影响评价因子：非甲烷总烃（含乙酸丁酯）、颗粒物、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物。评价因子和评价标准表见表5.3-5。
表5.3-5  评价因子和评价标准表
	评价因子
	平均时段
	标准值
	标准来源

	NMHC（含乙酸丁酯）
	一次最高允许浓度
	2.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》

	二甲苯
	1小时平均
	0.2mg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值

	TSP
	24小时平均
	300μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	SO2
	1小时平均
	500μg/m3
	

	NOx
	1小时平均
	250μg/m3
	


（2）评价范围
预测范围覆盖评价范围，即以厂址为中心，边长为5km的矩形区域。
（3）估算模型及参数
①估算模型
本项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A 推荐模式中的AERSCREEN 估算模式。
②参数
根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录C，估算模型AERSCREEN所需参数详见表5.3-6。
表5.3-6  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	102.4万

	最高环境温度/℃
	39.4

	最低环境温度/℃
	1.2

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（4）预测源强
项目废气污染源包括调漆、喷漆、流平、烘干、点补、注塑、挂具去除及天然气燃烧废气。项目点源及面源排放参数见表5.3-7~5.3-8。
表5.3-7  点源参数表
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔（m）
	排气筒参数
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	烟气流量/Nm3/h
	污染物
	排放速率

	DA001
	119°20′46.889″
	25°52′44.065″
	1
	20
	0.5
	25
	6000
	二甲苯
	0.0362 

	
	
	
	
	
	
	
	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	0.0727 

	
	
	
	
	
	
	
	
	二氧化硫
	0.0090 

	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.0374 

	
	
	
	
	
	
	
	
	氮氧化物
	0.0842 

	DA002
	119°20′47.382″ 
	25°52′43.592″
	1

	20
	0.8
	25
	25000
	二甲苯
	0.0177 

	
	
	
	
	
	
	
	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	0.0426 

	DA003
	119°20′48.048″
	25°52′45.562″
	1

	20
	0.5
	25
	15000
	漆雾（颗粒物）
	0.0004 

	
	
	
	
	
	
	
	
	二甲苯
	0.0100 

	
	
	
	
	
	
	
	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	0.0194 

	DA004
	119°20′50.404″
	25°52′46.315″
	1
	20
	0.5
	25
	12000
	NMHC
	0.0530 

	DA005
	119°20′47.169″
	25°52′43.776″
	1
	8
	0.5
	25
	108
	二氧化硫
	0.0020 

	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.0003 

	
	
	
	
	
	
	
	
	氮氧化物
	0.0070 

	DA006
	119°20′46.426″
	 25°52′44.548″
	1
	20
	0.5
	25
	15000
	NMHC
	0.4658 

	
	
	
	
	
	
	
	
	二氧化硫
	0.0030 

	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.0043 

	
	
	
	
	
	
	
	
	氮氧化物
	0.0281 


表5.3-8  无组织面源参数表
	污染源名称
	坐标（°）
	海拔（m）
	矩形面源
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	长度（m）
	宽度（m）
	高度（m）
	与正北
向夹角
（度）
	污染物
	排放速率

	A库厂房
	119°20′48.038″
	25°52′44.471″
	1
	48
	45
	20
	-10
	漆雾（颗粒物）
	0.2732 

	
	
	
	
	
	
	
	
	二甲苯
	0.2133 

	
	
	
	
	
	
	
	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	0.8973 

	B库厂房
	119°20′49.361″
	25°52′45.890″
	1
	106
	49
	20
	-10
	NMHC
	0.0530 

	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.0461 


（5）评价等级评定
根据《环境影响评价技术导则大 气环境》（HJ2.2-2018） 推荐估算模式AERSCREEN 预测污染物的最大影响程度和最远影响范围，其最大地面浓度占标率 （Pi 值）按下式计算：
Pi＝（Ci/C0i）×100%
式中：Pi－第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci－采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h 地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i－第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
评价工作等级的判定依据见表5.3-9。
表5.3-9  大气环境影响评价等级判别表（HJ2.2-2018表2）
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


（6）估算模式计算结果
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax 和D10%预测结果见表5.3-10。

表5.3-10  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准（μg/m³）
	Cmax（μg/m³）
	Pmax（%）
	D10%（m）

	DA001
	二甲苯
	200
	0.000619
	0.31
	/

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	2000
	0.001238
	0.06
	/

	DA002
	二甲苯
	200
	0.0003
	0.15
	/

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	2000
	0.000732
	0.04
	/

	
	二氧化硫
	500
	0.000701
	0.15
	/

	
	颗粒物
	300
	0.001403
	0.16
	/

	
	氮氧化物
	250
	0.006586
	3.289
	/

	DA003
	漆雾（颗粒物）
	300
	0.000009
	0
	/

	
	二甲苯
	200
	0.000214
	0.11
	/

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	2000
	0.000416
	0.02
	/

	DA004
	NMHC
	2000
	0.001262
	0.06
	/

	DA005
	二氧化硫
	500
	0.00462
	0.09
	/

	
	颗粒物
	300
	0.000069
	0.01
	/

	
	氮氧化物
	250
	0.001613
	0.81
	/

	DA006
	NMHC
	2000
	0.006817
	0.34
	/

	
	二氧化硫
	500
	0.000044
	0.01
	/

	
	颗粒物
	300
	0.000063
	0.01
	/

	
	氮氧化物
	250
	0.000411
	0.21
	/

	A库厂房
	漆雾（颗粒物）
	300
	0.020302
	2.26
	/

	
	二甲苯
	200
	0.015851
	7.93
	/

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	2000
	0.06668
	3.33
	/

	B库厂房
	NMHC
	2000
	0.002974
	0.15
	/

	
	颗粒物
	300
	0.000432
	0.05
	/



根据预测结果可知，项目建成后各污染源排放的污染物最大占标率为A库厂房二甲苯7.93%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 
[bookmark: _Toc29595]5.3.3 污染物排放量核算
根据《环境影响技术评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中要求：“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。”
大气污染物年排放量包括各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，计算公式如下：

式中：E年排放量——项目年排放量，t/a；
      Mi有组织 ——第i个组织排放源排放速率，kg/h；
      Hi有组织 ——第i个组织排放源年有效排放小时数，h/a；
      Mj无组织 ——第j个组织排放源排放速率，kg/h；
      Hj无组织 ——第j个组织排放源年有效排放小时数，h/a；
有组织排放量核算见表5.3-11，参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2026，自2027年1月1日起实施），喷涂与烘干工序为主要排放口，其余为一般排放口；无组织排放量核算见表5.3-12；项目大气污染物年排放量核算见表5.3-13。
表5.3-11  大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	主要排放口

	1
	DA001
	二甲苯
	1.4474
	0.0362
	0.2388

	2
	
	乙酸丁酯
	2.1229
	0.0531
	0.3503

	3
	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	2.9083
	0.0727
	0.4799

	4
	
	二氧化硫
	1.656
	0.0414
	0.2732

	5
	
	颗粒物
	3.3508
	0.0838
	0.5529

	6
	
	氮氧化物
	15.4836
	0.3871
	2.5548

	主要排放口合计
	二甲苯
	0.2388

	
	乙酸丁酯
	0.3503

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	0.4799

	
	二氧化硫
	0.0594 

	
	颗粒物
	0.2471 

	
	氮氧化物
	0.5554 

	一般排放口

	DA002
	二甲苯
	0.1271 

	
	乙酸丁酯
	0.2210 

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	0.3064 

	DA003
	漆雾（颗粒物）
	0.0002 

	
	二甲苯
	0.0060 

	
	乙酸丁酯
	0.0084 

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	0.0116 

	DA004
	NMHC
	0.3817 

	DA005
	二氧化硫
	0.0072 

	
	颗粒物
	0.0011 

	
	氮氧化物
	0.0251 

	DA006
	NMHC
	0.0335 

	
	二氧化硫
	0.0002 

	
	颗粒物
	0.0003 

	
	氮氧化物
	0.0020 

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	二甲苯
	0.3719 

	
	乙酸丁酯
	0.5796 

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	1.2132 

	
	二氧化硫
	0.0668 

	
	颗粒物
	0.2487 

	
	氮氧化物
	0.5825 


表5.3-12  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
（mg/m3）
	

	1
	A库厂房
	漆雾（颗粒物）
	加强集气效率
	GB 16297-1996
	1.0
	1.8249 

	2
	
	二甲苯
	
	DB 35/1783-2018
	0.2
	1.3860 

	3
	
	乙酸丁酯
	
	DB 35/1783-2018
	1.0
	2.0479 

	4
	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	
	DB 35/1783-2018
	2.0
	2.8073 

	1
	B库厂房
	NMHC
	
	DB 35/1783-2018
	2.0
	0.3817 

	2
	
	颗粒物
	
	GB 31572-2015
	1.0
	0.0138 

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	漆雾（颗粒物）
	1.8388

	
	二甲苯
	1.3860 

	
	乙酸丁酯
	2.0479 

	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	3.1890 


表5.3-13  大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	排放量（t/a）

	1
	二甲苯
	1.7579 

	2
	乙酸丁酯
	2.4198 

	3
	NMHC（含乙酸丁酯）
	4.4021 

	4
	二氧化硫
	0.0668 

	5
	颗粒物
	2.0680 

	6
	氮氧化物
	0.5825


[bookmark: _Toc19377]5.3.4 环境防护距离
5.3.4.1 大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5大气环境防护距离”：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。
根据估算模式（AERSCREEN）计算结果，下风向无组织排放源中各污染物最大小时落地浓度均未超过其环境质量标准，且厂界浓度也小于最大落地浓度，因此不需要设置大气环境防护距离。
5.3.4.2 卫生防护距离
鉴于项目存在无组织排放，且从保护周边企业卫生安全的角度考虑，参照《大气有毒有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），行业卫生防护距离初值计算公式为：
（1）计算模式
[image: ]
式中：Cm——居住区有害气体最高容许浓度，mg/m3；
       L——工业企业所需卫生防护距离，m；
       r ——无组织排放面源等效半径，m；有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；
      A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速，及工业企业大气污染源构成类引从表中查取。
      QC——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。
本项目所在地区全年平均风速2.6m/s，依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表5.3-14所示。
表5.3-14  项目卫生防护距离计算一览表
	产污来源
	面源
长×宽m
	等效源高m
	排放因子
	排放速率
（kg/h）
	计算卫生防护距离m
	取整卫生防护距离m

	A库厂房
	48*45
	20
	漆雾（颗粒物）
	0.2732 
	65.48
	100

	
	
	
	二甲苯
	0.2133 
	77.96
	100

	
	
	
	NMHC（含乙酸丁酯）
	0.8973 
	28.13
	50

	B库厂房
	106*49
	20
	NMHC
	0.0530 
	0.43
	50

	
	
	
	颗粒物
	0.0461 
	0.42
	50


参照《大气有毒有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中的规定卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m，卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m；多种特征大气有害物质终值的确定，当企业某生产单元的无组织排放存在多种特大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离，初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。
根据表5.3-15计算结果，本项目卫生防护距离为A库厂房外100m、B库厂房外50m，本项目卫生防护距离范围内均为其他工业企业，无居民点等环境保护目标，同时要求禁止在此范围内新建居民住宅、学校、医院等建筑。详见图5.3.12。
[image: ][image: ]B库厂房
A库厂房
50m
100m
图例
本项目生产区


图5.3-12  项目环境防护距离图
[bookmark: _Toc20468]5.3.5 大气环境影响评价自查表
表5.3-15  大气环境影响评价自查表
	[bookmark: _Toc16493]工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级√
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km☑
	边长=5km□

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a√

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、SO2、NO2、PM2.5、O3、CO）
其他污染物（非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯、TSP）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5√

	评价标准
	国家标准√
	地方标准□
	附录D□
	其他标准√

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区√
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2023）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据√
	现状补充监测√

	
	现状评价
	达标区√
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源√
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS□
	CALPUFF□
	网络模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km☑
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯、TSP、SO2、NO2）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%☑
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%☑
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（1）h
	C非正常占标率≤100%☑
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	K≤-20%□
	K＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子（非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯、TSP）
	有组织废气监测√
无组织废气监测√
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子（NMHC（含乙酸丁酯）、乙酸乙酯、乙酸丁酯、TSP、TVOC）
	监测点位数（）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受√
	不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（本项目）厂界最远（100）m

	
	污染源年排放量
	SO2（0.0668）t/a
	NOx（0.5825）t/a
	颗粒物（2.4011）t/a
	NMHC（含乙酸丁酯）（4.4021）t/a


[bookmark: _Toc27082]5.4 运营期声环境影响分析
[bookmark: _Toc985]5.4.1 预测内容
本项目运营后噪声污染源主要为涂装生产线、注塑生产线，在采取各种隔声、降噪措施的基础上，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，评价预测本项目建成后厂界噪声的最大贡献值是否达标。
[bookmark: _Toc11436]5.4.2 噪声源调查分析
根据相关资料和同类设备的类比调查，项目主要设备的噪声声压级见表5.4-1。拟建项目从声源治理和传播途径降噪两方面治理噪声：
（1） 在满足工艺设计的前提下，选用低噪声型号的设备；正确配备电机，保证电机在额定功率下运行，避免电机超负荷运转；增加减振垫、采用软连接等措施，以减少因振动的产生噪声；
（2） 高噪声设备安置在车间内，利于厂房隔声；门窗采用有较强隔声效果的门窗。
表5.4-1  项目主要设备噪声源一览表
	噪声源
位置
	设备名称
	数量
(台/套)
	产生源强
	持续
时间
	噪声治理措施

	B库厂房注塑车间
	注塑机组
	11
	75
	24h/d
	选用低噪声设备、
基础减振、厂房隔
声等

	
	空压机
	3
	85
	24h/d
	

	
	粉碎机
	1
	85
	1h/d
	

	A库厂房涂装车间
	底漆喷漆室
	2
	85
	22h/d
	选用低噪声设备、
消声器、基础减
振、厂房隔声等

	
	清漆喷漆室
	5
	90
	22h/d
	

	
	色漆喷漆室
	6
	90
	22h/d
	

	
	空压机
	2
	85
	24h/d
	

	
	喷漆循环风空调机组
	3
	85
	24h/d
	

	
	热水炉
	1
	80
	24h/d
	

	
	纯水制备系统
	1
	75
	24h/d
	

	
	集中供漆系统
	1
	80
	22h/d
	

	
	废清洗剂回收装置
	1
	75
	6h/d
	

	
	CO2自动灭火装置
	1
	75
	22h/d
	

	
	装配线工作台
	3
	85
	24h/d
	

	
	RTO蓄热式焚烧炉
	1
	80
	22h/d
	


[bookmark: _Toc1057]5.4.3 预测模式
[bookmark: _Toc523646252][bookmark: _Toc500940492][bookmark: _Toc529434237]项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因数的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，在预测过程中考虑了车间等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。
（1）声级的计算
①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg ）计算公式：
[image: 1657156112(1)]          （1）
式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
       LAi —i 声源在预测点产生的A 声级，dB（A）；
        T — 预测计算的时间段，s；
        ti —i 声源在T 时段内的运行时间，s。
②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
[image: ]                          （2）
式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
       Leqg — 预测点的背景值，dB（A）。
（2）户外声传基本公式
①基本公式
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
A.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级Lp（r0）和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用式（3）计算。
[image: ]            （3）
B.预测点的A 声级LA（r）可按公式（6）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A 声级（LA（r））。
[image: ]                       （4）
式中：L Pi（r ） — 预测点（r）处，第i 倍频带声压级，dB（A）；
        ΔL i —第i 倍频带的A 计权网络修正值（见附录B），dB。
c）在只考虑几何发散衰减时，可用公式（7）计算：
[image: ]                           （5）
②几何发散衰减（Adiv）
A.点声源的几何发散衰减
如果声源处于半自由声场，则等效为公式（6）或（7）
[image: ]                   （6）
[image: ]                   （7）
B.反射体引起的修正ΔL（r）
如图4.3-1所示，当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。
[image: ]
图5.4-1 反射体的影响
当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高：
1）反射体表面平整光滑，坚硬的。
2）反射体尺寸远远大于所有声波波长λ。
3）入射角θ＜85º。
rr −rd >>λ 反射引起的修正量ΔL r 与rr /rd 有关（rr =IP、 rd =SP），可按表7.4-2计算：
表5.4-2  反射体引起的修正量
	rr /rd
	dB（A）

	≈1
≈1.4
≈2
＞2.5
	3
2
1
0


③面声源的几何发散衰减
一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。
图5.4-12给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π 时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB（A）左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg（r/r0））；当r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于6dB（A），类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。
[image: ]
图5.4-2  长方形面声源中心轴线上的衰减特性
④空气吸收引起的衰减（Aatm） 
空气吸收引起的衰减按公式（8）计算： 
[image: ]   （8）
式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表5.4-3。 
表5.4-3  倍频带噪声的大气吸收衰减系数
	温度℃
	相对
湿度％
	大气吸收衰减系数a，dB/ km

	
	
	倍频带中心频率Hz

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	10
	70
	0.1
	0.4
	1.0
	1.9
	3.7
	9.7
	32.8
	117.0

	20
	70
	0.1
	0.3
	1.1
	2.8
	5.0
	9.0
	22.9
	76.6

	30
	70
	0.1
	0.3
	1.0
	3.1
	7.4
	12.7
	23.1
	59.3

	15
	20
	0.3
	0.6
	1.2
	2.7
	8.2
	28.2
	28.8
	202.0

	15
	50
	0.1
	0.5
	1.2
	2.2
	4.2
	10.8
	36.2
	129.0

	15
	80
	0.1
	0.3
	1.1
	2.4
	4.1
	8.3
	23.7
	82.8


⑤屏障引起的衰减（Abar）
位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。
如图5.4-3所示，S、O、P 三点在同一平面内且垂直于地面。
定义δ=SO＋OP－SP 为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。
在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。

[image: ]
图5.4-3  无限长声屏障示意图洪 铨 路
佳宁化妆品有限公司
大
洪 宽 三 路

◆参数的选择：参数选取项目所在区域的年平均温度为25℃，湿度为70%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。
[bookmark: _Toc9002]5.4.4 预测结果及评价
[bookmark: _Toc500940493][bookmark: _Toc529434238][bookmark: _Toc523646253]厂界噪声预测和达标分析结果见表5.4-4。
[bookmark: _Toc352680371]表5.4-4  项目厂界目标噪声预测结果一览表    单位：dB（A）
	预测地点
	贡献值
	标准值
	是否达标

	
	
	昼间
	夜间
	

	北侧厂界外1m
	53.5
	65
	55
	达标

	东侧厂界外1m
	51.7
	65
	55
	达标

	南侧厂界外1m
	44.4
	65
	55
	达标

	西侧厂界外1m
	51.2
	65
	55
	达标


根据上表可知，生产设备噪声源经隔声、减振等降噪措施后，拟建项目厂界昼、夜间噪声贡献值均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准（即昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。
为保证营运期噪声得到有效地控制，建设单位应采取以下的噪声防治措施：
（1）从声源上控制，选用先进的低噪声机械、设备、装置；
（2）加强车间内的噪声治理，采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施；
（3）联合动力站房（包括空压站等）应设置隔声板（墙、顶）、双层窗，机房工作时应紧闭门窗；
（3）加强设备使用管理，合理安排高噪声设备的工作时间。
（4）禁止夜间工作和夜间试车，沿途经过村庄应控制车速，禁鸣喇叭。
（5）加强绿化，保证绿化率达到规定的标准。建议在周围及进出道路两侧种植树木隔离带，降低噪声对环境的影响。
[bookmark: _Toc21930][bookmark: _Toc17476]5.5 运营期固体废物环境影响分析
[bookmark: _Toc23303]5.5.1 固体废物产生及处置情况
项目建成后全厂产生的固体废物主要为一般固体废物、危险废物及生活垃圾，其产生量及处理处置方式见表5.5-1。
表5.5-1  本项目固体废物产生及处置情况汇总表
	序号
	名称
	形态
	产生量（t/a）
	处置方式

	1
	危险废物
	废包装桶
	固态
	0.6
	按要求收集后危废贮存库暂存，定期委托有资质的单位集中处置

	2
	
	废润滑油
	液态
	0.5
	

	3
	
	废活性炭
	固态
	13.2985
	

	4
	
	废干式纸盒（含漆渣）、废过滤棉（含漆渣）
	固态
	16.7426
	

	5
	
	废清洗剂
	液态
	1.953
	

	6
	
	含油的手套及废抹布
	固态
	0.1
	

	7
	
	热洁炉灰渣
	固态
	34.0761
	

	小计
	34.0761
	/

	1
	一般工业固体废物
	注塑不合格品和边角废料
	固态
	144.5423
	暂存于一般固体废物暂存间，定期外售综合利用

	2
	
	废包装材料
	固态
	2.892
	

	3
	
	废抛光片
	固态
	0.015
	

	4
	
	纯水制备系统废滤材
	固态
	0.05
	

	5
	
	废蓄热陶瓷体
	固态
	0.2
	

	6
	
	袋式除尘器收集的粉尘
	固态
	0.0439
	

	小计
	147.7432
	/

	1
	生活垃圾
	/
	7.5
	生活垃圾收集桶收集后由环卫部门统一清运处置


[bookmark: _Toc2685]5.5.2 固体废物环境影响分析
5.5.2.1 一般工业固体废物环境影响分析
本项目运营期固废主要包括注塑不合格品和边角废料、废包装材料、废抛光片、纯水制备系统废滤材(包括废石英砂、废活性炭和废反渗透膜等)、废蓄热陶瓷体、袋式除尘器收集的粉尘，经妥善分类收集后暂存于一般工业固废暂存间内，定期出售给回收企业综合利用，不会对外环境造成明显影响。
5.5.2.2 生活垃圾环境影响分析
生活垃圾由生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置。
5.5.2.3 危险废物环境影响分析
本项目产生的危险废物暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质的单位处置；各类危险废物均能够得到有效处置，不会随意排放到环境中，不会对环境产生不利影响，处置措施可行。
项目拟建一座危废贮存库，占地面积约30m2，本项目危废贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。具体要求如下：
1）危废贮存库污染防治措施应满足以下要求：
①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触  危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
③同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
④存放固态半固态物料可设置收料托盘，用于收集泄漏物料。
⑤危废贮存库内应设置防泄漏收集导流沟渠，导流沟连接至收集池内。危废贮存库内应设置防泄漏收集池，收集池容积不低于最大容器的最大量或储量的五分之一。
⑥贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施。项目危险废物涉及VOCs，危废贮存库废气经收集后与生产废气一起采用喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒（DA001）排放。
2）危险废物贮存设施的运行环境管理要求
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物应收集处理。
④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
⑥贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
本项目危废贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置，通过规范设置危废贮存场所，可以保障危险废物贮存过程对周边环境不产生影响。
（2）危险废物贮存要求
①废活性炭、废干式纸盒（含漆渣）、废过滤棉（含漆渣）：存放在密封袋中。将废活性炭装入密封袋中，密封袋最好选择无印章的PE材质塑料袋，密封口封严，再装入编织袋或者吨袋中，整齐地堆码在危废贮存库内的卡板或者塑料托盘上，用拉伸膜缠绕紧实，并贴上危废标签，该措施可以有效地保护废活性炭不受污染和潮湿，也可以防止废活性炭中的挥发性有机物在贮存过程中挥发。
②废包装桶：盖紧桶盖，空桶放在卡板上堆叠整齐用拉伸膜围好，并贴上危废标签。
本项目危险废物经采取上述措施后，危险废物在危废贮存库暂存期间不会产生挥发性有机物，且危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设。
（3）运输环节环境影响分析
①厂区内生产工艺环节运输到贮存场所可能产生散落、泄漏所引起的环境影响项目产生的危废从产生点到危废贮存库运输过程中不遗漏、散落，厂区将制定严格的危险废物转运制度，正常情况下不会对厂区内部及厂区以外的环境产生不利影响。在事故状态下，可能导致危险废物转运过程散落，可能对厂区土壤以及地下水产生一定影响。
②运输沿线环境敏感点的环境影响
厂外运输由获得危险货物运输资质的单位承担，具体采用公路运输，按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令2013年第2号）、JT617以及JT618相关要求执行制定了运输路线。
③委托处置环境影响分析
本项目危险废物委托有资质单位处置，要求建设单位在项目与有处理资质的单位签订委托处理协议，定期委托处理。建设单位应优先与闽侯县及周边地区范围内的危废处置单位签订委托处置协议，委托资质单位处理后，项目产生的危险废物将对周边环境不会产生影响。
（4）危险废物转移要求
根据《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布，自2022年1月1日起施行），危险废物转移过程应满足以下要求：
①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。
②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。
③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。
使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。
④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。
⑤接收人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接收之日起五个工作日内通过信息系统确认接收。
运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。
⑥对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接收人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。
⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
（5）危险废物环境信息化管理要求
根据《福建省固体废物环境信息化应用管理规定（试行）》（闽环保固体〔2021〕25号）的“第三章 固废（危废）相关单位使用管理”中的相关要求：
①本项目运营期生产的危险废物的产生、收集、运输、利用处置单位依托福建省固体废物环境信息化监管系统，建立管理台账，依法申报固废（危废）种类、产生量、流向、贮存、处置等信息，实现可追溯、可查询，并对填报信息的真实性、准确性和完整性负责。
②危险废物产生、收集和利用处置单位每年1月底前依法完成当年危险废物管理计划线上申报备案，实时申报危险废物的种类、产生量、去向、贮存、利用、处置等有关资料，按规定运行电子转移联单，对省固废系统填报信息的真实性、准确性和完整性负责。
[bookmark: _Toc15112]5.5.3 小结
综上所述，项目危险废物从产生、收集、贮存、运输、处置等全过程均采取有效措施降低其对环境的影响，符合国家有关规定。项目一般固废及危险废物处置也切合项目工程和实际情况，最终能得到妥善处置，对周围环境影响很小。
[bookmark: _Toc24079][bookmark: _Toc9589][bookmark: _Toc23108]5.6 运营期土壤环境影响分析
[bookmark: _Toc17077]5.6.1 土壤环境影响识别
5.6.1.1 评价等级与评价范围
根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本项目评价等级为二级。评价范围为厂区占地及外围0.2km。
5.6.1.2 环境影响途径识别
项目租赁福州鑫旺物流服务有限公司
已建厂房进行生产，建设期主要为生产线的设备安装，正常情况下不涉及土壤环境影响。运营期厂区内生产区、原料储存区域、一般固体废物暂存间等采取了防渗、防溢流措施，在正常情况下原料、生产废水、固体废物均能够得到有效收集、处理，不会发生渗漏污染土壤环境。项目服务期满后，原生产设备可外售处置，构筑物拆除，不会遗留影响土壤环境的因素。
因此本评价主要针对大气沉降污染对土壤环境的影响进行分析，影响途径见下表：
表5.6-1  建设项目土壤影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	建设期
	/
	/
	/
	/

	运营期
	√
	/
	√
	/

	服务期满后
	/
	/
	/
	/


[bookmark: _Toc14369344]项目土壤环境影响源及影响因子识别如表5.6-2所示。
表5.6-2  建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染指标
	特征因子
	备注

	生产区
	废气处理设施
	大气沉降
	NMHC（含乙酸丁酯）、二甲苯、乙酸丁酯、颗粒物
	NMHC（含乙酸丁酯）、二甲苯、乙酸丁酯、颗粒物
	连续

	辅料仓库1
	辅料仓库1
	垂直入渗
	石油烃
	石油烃
	事故破损

	危废贮存库
	危废贮存库
	垂直入渗
	石油烃
	石油烃
	事故破损


[bookmark: _Toc10371]5.6.2 土壤环境影响分析和评价
5.6.2.1 大气沉降对土壤的影响
项目排放的废气主要为有机废气及颗粒物，均涉及大气沉降，颗粒物主要为粉尘，进入土壤对土壤的影响较小；二甲苯、乙酸丁酯、NMHC（含乙酸丁酯）具有易挥发、易生物降解、易化学水解的特性，在进入土壤环境后难以长期残留和累积，其环境风险是可接受的。
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中对于大气沉降途径的预测与评价，应重点关注在土壤中具有持久性、生物累积性的污染物，如重金属、多环芳烃等。
本项目排放的废气污染物均不属于上述持久性、累积性污染物范畴，故本次评价不考虑大气沉降对土壤环境的影响途径。
5.6.2.2 垂直入渗对土壤的影响
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目为二级评价，评价范围为占地范围外0.2km范围。垂直入渗：辅料仓库1、危废贮存库以下的土壤层。
（2）预测评价时段
预测评价时段选择辅料仓库1、危废贮存库防渗层破裂泄漏后10d。
（3）情景设定
垂直入渗：辅料仓库1、危废贮存库防渗层破损发生泄漏造成土壤污染的情景；
（4）预测及评价因子
选择特征污染物石油类作为预测因子，考虑该污染物以点源的形式垂直入渗土壤，重点预测污染物可能影响的深度。
（5）预测及评价方法
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型建设项目，评价工作等级为二级，预测方法可参见附录E或进行类比分析。
本方法适用于某种物质以点源形式进入土壤环境的影响预测。
①一维非饱和溶质垂向运移控制方程：
[image: ]

2）初始条件
[image: ]
3）边界条件
第一类Dirichlet边界条件，其中E.6适用于连续点源情景，E.7适用于非连续点源情景。
[image: ]
第二类Neumann零梯度边界
[image: ]
（3）预设源强
在收集相关土壤、地下水等资料的基础上，确定土壤环境影响预测所需参数值，预测参数选取详见表5.7-3。
表5.6-3  本项目非正常渗漏源强一览表
	预测情景
	预测因子
	浓度
（mg/L）
	弥散系数
（m2/d）
	渗流速率
	土壤含水
率 （ % ）
	预测深度（m）

	辅料仓库1、危废贮存库
	石油类
	400
	0.13
	0.013m/d
	12.2
	6


（4）预测结果 
本项目预测泄漏时间为 10d，预测结果详见表5.6-4。
表5.6-4  本项目非正常渗漏源强一览表
	
时间（d）
深度（m）

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	30.87
	0.10
	0
	0
	0
	0

	2
	98.82
	5.28
	0.05
	0
	0
	0

	3
	151.23
	21.29
	0.99
	0.02
	0
	0

	4
	189.70
	43.83
	4.49
	0.20
	0.00
	0

	5
	218.80
	68.36
	11.29
	0.95
	0.04
	0

	6
	241.53
	92.52
	21.04
	2.74
	0.20
	0.01

	7
	259.77
	115.28
	32.98
	5.89
	0.64
	0.04

	8
	274.74
	136.26
	46.35
	10.48
	1.55
	0.15

	9
	287.24
	155.44
	60.50
	16.46
	3.08
	0.39

	10
	297.84
	172.88
	74.98
	23.66
	5.34
	0.85



从表中可以看出：辅料仓库1、危废贮存库发生泄漏时，表层土壤中石油类含量增大。泄漏发生后10d泄漏点附近土壤中的污染物石油类浓度升高。由此可见，事故情形下对周边土壤产生一定影响。建设单位应严格落实防渗漏污染防治措施，做好防渗，并加强处理设施巡查和监控，一旦发生泄漏，立刻启动应急预案，将土壤污染事故发生的可能性降到最低。
项目液体物料采用密闭桶装，桶装液体采用叉车运输，正常情况下基本不会出现溢出和泄漏情况。通过采取以上措施，液体物料等基本不会进入土壤，不会对周围土壤环境产生明显影响。在事故情况下，如发生管道破裂、防渗层破损等情况，考虑液态物料以地面漫流和垂直渗入形式进入周边土壤的土壤污染途径。
在充分落实报告书中提出的各项地下水防治措施、保证施工质量、强化日常管理后，正常运行过程中对土壤环境的影响较小。
土壤环境自查表见表5.6-5。

表5.6-5  土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影 响 识 别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地□；未利用地□
	

	
	占地规模
	（18377.76）m2
	全厂

	
	敏感目标信息
	敏感目标（）、方位（）、距离（）
	

	
	影响途径
	大气沉降（；地面漫流□；垂直入渗（；地下水位□；其他（）
	

	
	全部污染物
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、石油类、非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯
	

	
	特征因子
	石油烃、非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类（；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感（
	

	评价工作等级
	一级□；二级（；三级□
	

	现 状 调 查 内 容
	资料收集
	a） （；b） （；c） （；d） （
	

	
	理化特性
	主要为粉质粘土和砂质粘性土，颗粒微小，透水性微弱
	

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	

	
	
	表层样点数
	1个
	2个
	0.2m
	

	
	
	柱状样
	3个
	0个
	0~3.0m
	

	
	现状监测因子
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a，h）蒽、茚并（1，2，3-cd）芘、萘
	

	现
状 评 价
	评价因子
	上述现状监测因子中除pH外的其他因子
	

	
	评价标准
	GB 15618（；GB 36600（；表 D.1□；表 D.2（；其他（	）
	

	
	现状评价结论
	达标
	

	影 响 预 测
	预测因子
	石油烃
	

	
	预测方法
	附录 E☑；附录 F□；其他（定性分析） （
	

	
	预测分析内容
	影响范围（ / ）
	

	
	
	影响程度（ / ）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）☑；b）□；c）□
不达标结论：a）□；b）□
	

	防 治 措 施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障（；源头控制（；过程防控（；其他（	）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	在污水池等重点影响区附近设1个点
	石油烃
	表层土壤：1次/
年；深层土壤：1次/3年
	

	
	信息公开指标
	跟踪监测报告
	

	评价结论
	土壤环境影响可接受
	



[bookmark: _Toc1286]5.7 运营期地下水环境影响分析
[bookmark: _Toc10787]5.7.1 区域水文地质条件
（1）场地地形地貌特征
闽侯县位于福建省东南沿海，闽江贯穿其中。江北的山地属鹫峰山的东伸支脉，江南山地属戴云山北延山麓，区内地形以丘陵为主，部分为闽江河流阶地，高程一般在10—500m之间。
项目所在区域地貌主要为丘陵、冲洪积阶地。区内地势总体自南向北、东向西倾斜，丘陵高程多在50—150m。项目场地处于丘陵山前地带，山间冲洪积阶地分布于河流两侧，地势相对平坦，高程多在10—50m。
（2）场地岩土层的基本特征
厂区及周边分布的地层为第四系更新统残坡积砂质粘性土（Qpel-d）、侏罗系上统南园组（J3n）及其风化层。厂区及周边分布岩土体特征自上而下为：
①残坡积砂质粘性土（Qpel-dl）：黄褐、黄棕色，可~硬塑，成分主要为粉、粘粒。本层主要分布于原山坡地表，厚约1—3m不等。
②砂土状强风化凝灰岩（J3n）：灰黄、褐黄色，散体状构造，岩芯呈砂土状，可辨原岩结构，手搓易散，浸水易软化、崩解。原岩矿物大部分已风化呈粉、粘土状。岩体极破碎，为极软岩，岩体基本质量等级为V级。本层在场地内均有分布，本次监测井揭露厚度达25m。本层为风化孔隙裂隙含水层。
③碎块状强风化凝灰岩（J3n）：浅灰、灰黄色，碎裂状构造，原岩凝灰结构清晰可见，风化节理裂隙极发育，岩体极破碎，属极软岩，岩体基本质量等级为V级。本层厚约1—10m不等。本层为风化孔隙裂隙含水层。
④中风化凝灰岩（J3n）：青灰、浅灰色，凝灰结构，块状构造。节理、裂隙发育不均，一般为较硬岩，岩体基本质量等级IV级。本层在场地下部均有分布，富水性极不均一，一般较弱。
（3）地质构造
场地大地构造位置处于欧亚大陆东南部的陆缘地带，构造体系主要为新华夏系构造、东西向构造和南北向构造，其中新华夏构造为主体构造。
本场地及附近可能影响范围内未见区域断裂构造通过。
项目所在场地无区域性断裂、活动断裂通过，地质构造相对稳定。
（4）水文地质条件
根据区内分布的地层以及地下水赋存条件，区内地下水类型可划分为：松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水。
①松散岩类孔隙水
松散岩类孔隙水赋存于第四系松散岩类孔隙中，为孔隙潜水。厂区东、西面及北侧源里溪冲洪积阶地分布有第四系冲洪积层（Q3al-p）砂层、卵石层，一般厚约3—14m不等，上覆厚约1—7m不等粉质粘土，赋存孔隙潜水，地下水位埋深一般约为0.5—3m，水量中等（单井涌水量<100-500m3/d）。中砂孔隙承压含水层与下伏凝灰岩风化层之间无良好隔水层分布，两者水力联系密切。
②碎屑岩类孔隙裂隙水
含水岩组为侏罗系上统南园组（Jsn）凝灰岩。
碎屑岩类孔隙裂隙水分布于丘陵山区及下伏于冲洪积阶地第四系松散堆积层之下，地下水赋存于基岩风化层孔隙裂隙中。厂区地下水主要赋存于凝灰岩上部强风化带孔隙裂隙中。据区域地质资料及厂区勘察资料，强风化岩层厚度变化较大，本次勘察测得：厂区强风化岩层厚度达1.5—16.9m。
③基岩裂隙水
含水岩组为侏罗系上统南园组（J3n）凝灰岩。基岩裂隙水富水性不均一，水量贫乏（单井涌水量<100ms/d）；下部中一微风化基岩风化、构造裂隙一般不发育，埋藏深度较大，透水性相对较弱，富水性极贫乏，仅在局部构造裂隙发育处富水性相对稍好。
[bookmark: _Toc7566]5.7.2 地下水污染源及污染途径分析
本项目不取用地下水，对区域地下水水资源基本不会产生影响。本项目运营过程中可能对地下水造成影响的污染源如下：
（1）废水对地下水的污染
项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水经污水处理站处理后循环回用，定期清渣，实现厂内零排放；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入青口汽车工业开发区污水处理厂统一处理。
本项目废水可能造成地下水污染的主要有污水收集管、污水处理站、化粪池等区域。若没有采取防渗措施，废水中含有的COD、NH3-N、SS 等污染物可能渗入地下，污染地下水。
（2）固体废物对地下水的污染
本项目固废可能造成地下水污染的主要有危废贮存库。
（3）其他污染源
项目厂房地面规范采取地面硬化，操作不当产生“跑、冒、滴、漏”均可控制在厂房地面，基本不会下渗到地下水。
[bookmark: _Toc8954]5.7.3 地下水污染防治措施
（1）地下水污染防治原则
针对本项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。
源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。
末端控制措施：主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，按一般防渗区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。
污染监控：建立场地区地下水环境监控体系，建立完善的监测制度和环境管理体系，制定监测计划，及时发现污染、控制污染，在地下水下游设置1 口污染监控井。
（2）污染防治区划分
①重点防渗区
本项目地下水重点防渗区主要为A库厂房（辅料仓库1、喷涂区）、危废贮存库。防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。
②一般防渗区
一般防渗区主要包括B库厂房、一般固废暂存间、应急池等区域。防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。
③简单防渗区
简单防渗区主要包括办公室、配电房等其他区域。防渗技术要求：一般地面硬化。
表5.6-1  地下水污染防治分区一览表
	防治分区
	装置或者构筑物名称
	防渗区域

	重点污染防治区
	A库厂房（辅料仓库1、喷涂区）、危废贮存库
	地面、裙角、围堰

	一般污染防治区
	B库厂房、一般固废暂存间、应急池
	地面

	简单防渗区
	办公室、配电房
	地面


[bookmark: _Toc7135]5.7.4 地下水环境影响分析
区域地下水没有集中式生活供水水源及热水、温泉等特殊地下水资源保护区，属于地下水环境不敏感区。
（1）对项目区域地下水位影响分析
项目用水采用自来水，不取用地下水，不会对区域地下水的水位、水量产生影响。
（2）化学品泄漏对地下水的影响分析
项目按要求进行分区防渗，采取防渗措施后，“跑、冒、滴、漏”的污染物均可控制在地面上，基本不会影响地下水。
（3）对深层地下水的污染影响
判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区域地下水垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。
因此，在严格按照上述地下水分区防渗措施的前提下，项目运营对区域地下水环境影响较小。
[bookmark: _Toc23839]6 环境风险分析
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根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
本章节主要依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和原国家环境保护总局《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，对项目建设进行环境风险评价。
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[image: ]图6.1-1  评价工作程序
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A、风险识别范围
风险识别范围包括全厂生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。
①物质风险识别范围包括：全厂主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。
②生产设施风险识别范围包括：全厂主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。
B、风险识别类型
根据有毒有害物质扩散起因，分为泄漏、火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放三种类型。本项目生产过程和储存中这三种风险类型均会出现，因此考虑由此造成污染事故排放，不考虑自然火灾如地震、洪水、台风等引起的事故风险。
（2）物质危险性识别
根据本项目工程分析以及项目所使用的主要原辅材料、燃料、产品及生产过程中排放的“三废”污染物情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B《重点关注的危险物质及临界量》《危险化学品分类信息表》（2022修改版）、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）及《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013），识别本项目存在的危险物质种类。本项目危险物质主要为涂料（底漆、色漆和清漆）及配套稀释剂、固化剂、清洗剂中所含的二甲苯、乙酸丁酯，废润滑油及天然气。
本项目油漆、稀释剂和固化剂中含有二甲苯和乙酸丁酯（又名醋酸正丁酯），底漆最大存在量为1t（含二甲苯20%、乙酸丁酯15%），色漆最大存在量为2t（含二甲苯20%、乙酸丁酯25%），清漆最大存在量为2t（含二甲苯10%、乙酸丁酯20%），稀释剂最大存在量为1t（含二甲苯35%、乙酸丁酯35%），固化剂最大存在量为0.1t（含二甲苯10%、乙酸丁酯30%）。本项目清洗剂为乙酸丁酯，未使用清洗剂最大贮存量为0.2t，按乙酸丁酯含量100%计，其中乙酸丁酯最大存在量为0.2t。废清洗剂产生量为1.953t/a，贮存周期最长为1个月，废清洗剂最大存在量为0.16t，按乙酸丁酯含量100%计，其中乙酸丁酯最大存在量为0.16t。
表6.2-1  项目涂料及配套稀释剂、固化剂、清洗剂中二甲苯、乙酸丁酯折纯最大存在量核算表
	序号
	物料名称
	最大存在量（t）
	二甲苯含量（%）
	二甲苯折纯量（t）
	乙酸丁酯含量（%）
	乙酸丁酯折纯量（t）

	1
	底漆
	1.0
	20
	0.2
	15
	0.15

	2
	色漆
	2.0
	20
	0.4
	25
	0.5

	3
	清漆
	2.0
	10
	0.2
	20
	0.4

	4
	稀释剂
	1.0
	35
	0.35
	35
	0.35

	5
	固化剂
	0.1
	10
	0.01
	30
	0.03

	6
	清洗剂（含废清洗剂）
	0.36
	/
	/
	100
	0.36

	合计
	6.46
	合计
	1.16
	合计
	1.79


本项目生产设备维护保养过程中使用润滑油，年用量约为0.65t/a，厂区内最大贮存量约为0.3t，存放于仓库，采用密闭桶装。本项目废润滑油产生量约为0.5t/a，贮存周期最长为半年，则废润滑油最大贮存量为0.25t。
本项目使用管道天然气，不设天然气储罐，天然气密度0.7174kg/m3，厂区内天然气管道约为200m，管径100mm，设计压力约为1.2MPa，则天然气最大存在量为0.013t。
本项目涉及的环境风险物质以及储存情况见表6.2-2。
表6.2-2  各单元主要环境风险物质理化性质及危险特性一览表
	序号
	物质名称
	危险性类别
	形态
	储存方式
	最大储存量
	储存位置

	1
	油漆、稀释剂和固化剂、清洗剂（含废清洗剂）
	二甲苯
	易燃液体，类别3 危害水生环境，类别2
	液态
	密闭桶装
	1.16
	调漆房

	2
	
	乙酸丁酯
	易燃液体，类别3
	液态
	桶装
	1.79
	

	3
	润滑油
	/
	液态
	密闭桶装
	0.3
	辅料仓库

	4
	废润滑油
	/
	液态
	密闭桶装
	0.25
	危废贮存间

	5
	天然气（甲烷）
	易燃气体，类别1
	气态
	管道
	0.013
	天然气管道


（3）生产过程主要危险、有害因素辨识
①生产过程风险性识别
在使用涂料、稀释剂、固化剂等进行生产过程中，可能因操作不当而引发事故；同时，设施、管道、机泵等若发生泄漏、断裂或损坏，亦可能导致相应物料泄漏等事故。
②贮存过程潜在的风险因素
项目所用涂料、稀释剂、固化剂等贮存于厂区辅料仓库，均为桶装。其主要风险为贮存桶泄漏，以及火灾、爆炸引发的次生/伴生污染物排放等。
③运输过程潜在的风险因素
项目生产所需涂料、稀释剂、固化剂等主要通过汽车运输进入厂区，再由工人用手推车运至辅料仓库。运输过程中若发生倾倒、碰撞等，可能导致物料泄漏。
④公用工程及辅助设施识别
电气火灾通常由电气线路或电气设备运行过程中的短路、过载、接触不良、漏电，以及蓄电、静电等原因产生的高温、电弧或电火花引发。此外，电气设备的机械故障、发热等也可能导致电气火灾。上述成因与人的行为、设备运行状态及使用环境条件等密切相关。当电气线路、电气设备及其运行状态或使用环境条件劣化，且工作人员缺乏安全用电知识，不遵守运行、操作、维护、管理规程，违反工作制度时，便可能发生电气火灾。
电气火灾原因主要有以下几个方面：
a.过载：过载时发热量往往大大超过允许限度，轻则加速绝缘层老化，重则会使可燃绝缘层燃烧而引起火灾事故。
b.短路：发生短路时，电源电动势被短接，短路点阻抗变小，造成电气回路中电流突然增大，在短路处可产生高达700℃的火花，甚至产生6000℃以上的电弧；不仅会使金属导线熔化和绝缘材料燃烧，还会引起附近的可燃物着火及可燃性气体与空气混合物的爆炸。
c.接触电阻大：这是指导线与导线、导线与电气设备的连接处，由于接触不良，使接触部位的局部电阻过大的现象。当电流通过时，在接触电阻过大的部位，就会吸收很大的电能，产生极大的热量，从而使绝缘层损坏以致燃烧，使金属导线变色甚至熔化，严重时可引起附近的可燃物质着火而造成火灾。
d.雷电和静电形成的点火源：大自然的雷电产生的电效应、热效应、机械效应和电磁感应及生产过程中的静电放电火花，也常常是企业火灾、爆炸的根源之一。
e.电力线路或电气设备设计、安装或运行维护不当：工作人员由于思想麻痹而忘记切断电源等导致火灾、爆炸事故。
（4）环保工程存在的危险性、有害性
①废气处理设施
本项目废气排放的主要污染物有颗粒物、乙酸乙酯、二甲苯和非甲烷总烃，废气处理装置若出现故障，会造成大量有毒有害气体排放，甚至出现超标排放，对周围环境产生较重影响。因此，企业应加强定期检查处理设施的内部装置是否完好，设置备用的设施配件，如有缺损应及时更换或修理，防止设备出现故障。
综上所述，当废气处理装置出现故障时，通过有效控制措施，可以很快恢复正常排放状态。
②废水收集系统
本项目产生的废水主要包括注塑工序冷却水、冰水机配套的设备冷却水、热洁炉换热器冷却水、纯水制备浓水及锅炉排污水。其中，注塑工序冷却水、冰水机配套的设备冷却水与热洁炉换热器冷却水均为间接冷却水，水质基本不受污染，经降温后全部循环使用不外排，仅定期补充蒸发、风吹带来的水量损耗；纯水制备浓水和锅炉排污水属于清洁废水，水质简单，不含重金属及有毒有害物质，经厂区污水总排口接入市政污水管网。
上述废水污染物含量较低，正常工况下不会对周边地下水和土壤环境造成污染。
（5）风险识别结果
根据以上分析，建设项目环境风险识别汇总见表6.2-3。
表6.2-3  建设项目环境风险识别汇总表
	序号
	危险单元
	潜在的风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	调漆房/辅料仓库
	油漆、稀释剂、固化剂、清洗剂储存桶破损或操作不当
	二甲苯、乙酸丁酯等
	泄漏、火灾/爆炸引发的伴生/次生污染物排放
	泄漏物料下渗污染地下水、土壤；挥发进入大气环境；火灾产生有毒烟气污染大气环境
	周围地表水、地下水、土壤及周围人口集中的居民区、学校等

	2
	危废贮存库
	废润滑油、废清洗剂等危废储桶破损
	废润滑油、废清洗剂（乙酸丁酯）等
	泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物排放
	泄漏物料下渗污染地下水、土壤；挥发进入大气环境；火灾产生有毒烟气污染大气环境
	

	3
	调漆房/喷漆房
	调漆、喷漆过程中溶剂挥发或操作不当
	二甲苯、乙酸丁酯、颗粒物等
	泄漏、火灾/爆炸引发的伴生/次生污染物排放
	挥发进入大气环境；火灾产生有毒烟气污染大气环境
	

	3
	生产区
	生产设备电路故障、电气短路等引发火灾
	二甲苯、乙酸丁酯、润滑油等
	火灾/爆炸引发的伴生/次生污染物排放
	燃烧产生有毒烟气污染大气环境；消防废水下渗或径流污染土壤、地下水及地表水体
	

	4
	废气处理设施
	废气处理装置故障或处理效率下降
	颗粒物、乙酸乙酯、二甲苯、非甲烷总烃等
	事故排放
	废气超标排放，污染大气环境
	

	5
	天然气管道
	天然气管道破裂、阀门泄漏等
	天然气（甲烷）
	泄漏、火灾/爆炸引发的伴生/次生污染物排放
	泄漏气体挥发进入大气环境；火灾/爆炸产生有毒烟气污染大气环境
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6.2.2.1 环境风险潜势判断
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）、《企业突发环境事件风险评估指南》筛选出重点关注的危险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B对应的临界量，计算所涉及的每种危险物质在厂区最大存在总量与其比值Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：q1，q2···qn：每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2····Qn：每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中的临界量，本项目涉及的危险物质数量与临界量比值见下表6.2-4。
表6.2-4  项目涉及危险物质临界量一览表
	环境风险物质
	CAS号
	最大储存量（t）
	临界量Qn（t）
	Q值

	二甲苯
	1330-20-7
	1.16
	10
	0.116

	乙酸丁酯（含废清洗剂）
	123-86-4
	1.79
	50
	0.0358

	润滑油
	油类物质（矿物油类）
	0.3
	2500
	0.00012

	废润滑油
	油类物质（矿物油类）
	0.25
	2500
	0.0001

	天然气（甲烷）
	74-82-8
	0.013
	10
	0.0013

	合计
	0.1533

	注：乙酸丁酯未列入HJ 169-2018表B.1，参照表B.2中“健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）”的推荐临界量，取50t。



根据上表计算结果，本项目全厂危险物质数量与临界量比值为0.1533，Q值划分为Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分，本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。
[bookmark: _Toc16669963]6.2.2.2 风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分，本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析，主要针对危险物质、环境影响途径、环境危害后果及风险防范措施等方面定性说明。
表6.2-5  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


[bookmark: _Toc7538][bookmark: _Toc5544][bookmark: _Toc3035][bookmark: _Toc8768][bookmark: _Toc1156][bookmark: _Toc10908][bookmark: _Toc19895][bookmark: _Toc30727][bookmark: _Toc1780]6.2.3 环境敏感目标调查
[bookmark: _Toc12352945][bookmark: _Toc16669962][bookmark: _Toc10541584]根据工程特性，结合物质危险性识别结果，本项目危险物质主要为涂料（底漆、色漆和清漆）及配套稀释剂、固化剂、清洗剂中所含的二甲苯、乙酸丁酯，以及废润滑油和天然气。上述危险物质在泄漏、火灾、爆炸等事故状态下，可能通过大气扩散、地表径流、地下水下渗等途径，对厂区周边的居民区、地表水及地下水等环境敏感目标造成影响。项目周边敏感目标见表2.7-1、附图2。
[bookmark: _Toc16669965][bookmark: _Toc19114][bookmark: _Toc13902][bookmark: _Toc5860][bookmark: _Toc19833][bookmark: _Toc24479][bookmark: _Toc15172][bookmark: _Toc30372][bookmark: _Toc2488][bookmark: _Toc8851][bookmark: _Toc24373]6.3 环境风险影响分析
[bookmark: _Toc9380]根据项目风险识别结果，项目危险单元主要在A库厂房、B库厂房、危废贮存库，各危险单元中危险物质在事故状态下可能主要对周边地表水体或地下水的水质造成污染。
（1）废气事故排放风险分析
本项目废气处理设施主要包括RTO蓄热式焚烧炉、二级活性炭吸附装置及布袋除尘器等。其中，喷漆、流平、烘干废气采用“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”处理；调漆废气采用二级活性炭吸附装置处理；点补废气采用“干式过滤箱+过滤棉过滤+二级活性炭吸附”处理；注塑废气采用二级活性炭吸附装置处理；塑料粉碎废气采用布袋除尘器处理。
本项目废气处理设施一旦发生事故，如RTO蓄热式焚烧炉故障、二级活性炭吸附装置破损或吸附饱和、布袋除尘器破损或堵塞等，均可能导致废气未经有效处理直接排放，对周围大气环境造成一定影响。上述事故排放的影响时间一般较短，操作人员较容易发现，一旦发现会立即停产、修复或更换相应废气处理装置。根据4.2章节大气预测结果，在非正常排放情况下，项目外排颗粒物、乙酸乙酯、NMHC等的最大落地浓度未超过环境质量标准，对区域大气环境的影响较小。本评价要求企业运营期间加强对废气处理系统的维护和检修，使其处于良好的运行状态，尽量避免事故排放情况出现。
（2）废水事故排放风险分析
本项目生产废水主要为注塑冷却水、冰水机配套的设备冷却水、热洁炉换热器冷却水、锅炉排污水和纯水制备反渗透浓水。其中，注塑冷却水、冰水机配套的设备冷却水和热洁炉换热器冷却水均为间接冷却水，循环使用不外排；锅炉排污水和反渗透浓水水质简单，经厂区污水总排口接入市政污水管网。上述废水污染物含量低，不含重金属及有毒有害物质，正常工况下不会对周边地下水和土壤环境造成污染；即使收集管网发生破裂泄漏，因其水质简单，对周边环境影响较小，不存在明显的地下水、土壤污染风险。
（3）危险物质泄漏风险分析
润滑油泄漏风险：本项目润滑油储存于专用储桶中，储存量较小，拟放置于辅料仓库内。若储桶破损导致泄漏，可能通过地面下渗污染土壤及地下水，或少量挥发进入大气环境。企业计划对仓库地面采取防渗处理，并配备泄漏收集工具，确保泄漏发生后可及时控制，环境风险较小。
废润滑油泄漏风险：废润滑油属于危险废物，拟暂存于危废贮存库的专用储桶中。危废贮存库已按要求采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施（渗透系数≤10-7cm/s），可有效防止废润滑油泄漏造成二次污染。废润滑油产生量小、暂存周期短，定期委托有危废处置资质的单位进行处理，环境风险较小。
涂料、稀释剂、固化剂及清洗剂泄漏风险：本项目不设储罐，涂料、稀释剂、固化剂和清洗剂均以桶装形式储存。如包装桶破裂或倾覆，会导致液体物料泄漏，泄漏过程中少量易挥发性有机物可通过表面挥发扩散至大气环境。本项目液体物料虽为桶装储存，但作为主要原材料，日常储存量较大，若泄漏未能及时发现和收集，可能通过地面下渗污染土壤及地下水，或经雨水管网进入周边地表水体。企业计划对储存区地面采取防渗处理，并设置围堰或导流设施，配备泄漏收集工具及应急物资，确保泄漏发生后可及时拦截、收集并转移至密闭容器内，避免大面积漫流。在落实上述措施的前提下，液体物料泄漏引发较严重环境污染事故的可能性较小，一般仅对泄漏区域周围较小范围的环境空气、土壤及地下水产生一定影响，不会对周围环境保护目标造成明显影响。
火灾次生风险：润滑油和废润滑油均具有可燃性，若遇明火或电气故障可能引发火灾。火灾事故将导致燃烧产生的有毒烟气污染大气环境，同时消防废水若收集不当，可能夹带油类物质进入地表水体或下渗污染地下水。企业应加强火源管理，并确保消防废水可导入事故应急池，防止次生环境污染。
（4）天然气泄漏
本项目使用管道天然气，厂区内不设天然气储罐。如天然气管道破裂造成天然气泄漏，泄漏气体挥发进入大气环境，遇火源可能引发火灾、爆炸事故，并对周边人员安全造成威胁。因此，一旦发生此类事故，应立即关闭天然气入厂阀门，疏散周边人员，并通知天然气公司进行专业处理。本项目天然气采用无缝钢管输送，管道内实际存在量较小，且具备泄漏报警装置，可及时发现并切断气源，避免事故扩大。
（5）地下水环境风险分析
本项目厂区主要区域采用硬地面，本项目无生产废水外排。发生事故时，泄漏的物料或消防废水可通过导流设施收集至事故应急池，避免直接渗入地下，对地下水带来影响。在企业做好系统防渗、加强日常巡查、严格实施环保措施的前提下，发生地下水污染的概率较小。即便发生少量泄漏，由于防渗层的保护，污染物下渗速度极慢，可在及时发现并清理后，将环境影响控制在最小范围。
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（1）加强废气处理设施的日常维护和保养，定期检查，确保RTO蓄热式焚烧炉、二级活性炭吸附装置及布袋除尘器等设施正常运行。由专人负责日常环境管理工作，制订《环保管理人员职责》和《环境污染防治措施》制度，加强对废气处理设施的监督和管理。对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程操作，严禁违章作业。
（2）对废气处理设施进行定期监测和检修，如发生腐蚀、堵塞、设备运行不稳定等情况，需及时对设备进行更换和修理，确保废气处理设施正常运行。配套备用风机等备用设备，确保处理设施长期稳定运行，切实防止事故排放的发生。
（3）定期更换废气处理设施的活性炭、RTO蓄热体、滤袋等消耗品，保证废气处理效率。其中，二级活性炭吸附装置应定期更换活性炭，布袋除尘器应定期检查并更换破损滤袋，RTO蓄热式焚烧炉应定期检查蓄热体和燃烧系统运行状况。
（4）为防范可能的非正常排放，减轻环境污染，实际生产中在开启生产线之前，应先开启废气处理设施；停产、检修时先关闭生产线，方可关闭废气处理设施。防止生产线开启和关闭时废气污染物未经处理直接排放，造成环境影响。
（5）当废气处理装置出现故障时，应及时维修，相应生产工序停止生产，待废气处理设施恢复正常后方可恢复生产。
（6）按时进行自行监测，减少非正常排放的可能。对比监测数据，对于排放数据异常的情况，分析其原因，排查异常排放是否因废气处理设施处理效率下降所致，并及时消除影响。
（7）企业应建立废气处理设施运行台账，记录设施运行状态、耗材更换、检修维护及异常情况处理等信息，确保废气处理设施管理有据可查。
[bookmark: _Toc24106]6.4.2 废水泄漏事故防范措施
（1）环境风险防范
针对企业污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立“二级”防控机制。
一级防控措施：本项目一级防控措施为在危废贮存库设置导流渠或环形收集沟及泄漏液体收集装置，可有效收集泄漏物料及渗滤液，避免其污染外界环境。危废贮存库、辅料仓库等区域应按照相应规范进行防腐防渗处理，其中危废贮存库防渗层渗透系数应≤10-10cm/s，可有效防止危废及原料泄漏下渗污染地下水和土壤。一级防控措施是构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，通过拦截、收集泄漏物料，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。
二级防控措施：本项目二级防控措施包含两部分：①依托租赁方已建事故应急池及配套事故导排系统，并利用生产车间排水沟、调节池剩余容积及应急水袋作为补充，切断污染物与外部的通道，将污染控制在厂内，防止事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染；②在厂区污水及雨水总排口设置切断措施，同时依托上述事故应急池作为防控设施，当风险事故情况下一级防控措施不能满足要求时，将物料及消防水引入应急池，防止污染物进入地表水体。
（2）事故应急池容积核算
参照《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY 08190-2019）计算项目所需事故池容积，容量按下式计算：
V事故池=（V1+V2-V3）max+V4+V5
V2=∑Q消·t消
V5=10qf
式中：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值，m3；
V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；
V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；
Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t消—消防设施对应的设计消防历时，h；
V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
①事故状态下物料量（V1），本项目不设置储罐，V1=0m3。
②消防用水量（V2）：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中有关规定，厂区内同时火灾次数为1次，室内消火栓设计流量取10L/s（厂房，h≤24m），工业建筑火灾延续时间按3h，则V2=Q×t÷1000=10L/s×2h÷1000=108m3
③V3：本项目生产车间设有排水沟，可用于暂存部分事故废水，本次偏安全考虑，不计入事故废水有效收集容积，V3=0m3。
④V4：发生事故时立即关闭前一工序的管道阀门，V4=0m3。
⑤雨水量（V5）：
V5=10qf
q=qa/n
式中：V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；
qa—年平均降雨量，mm；取闽侯县年平均降雨量qa=1673mm；
n—年平均降雨日数。闽侯县年平均降雨日数n=150天；
f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；f=0.0218a（218m2可能被污染且能自流或通过导流设施进入事故废水系统的露天区域（A库、B库四周露天区域））；平均日降雨量q=qa/n=11.15mm，则：V5=10×q×f=10×11.15×0.0218=2.43m3（按最不利全日降雨量考虑，不进行时间折减）
因此，厂区应建设的应急事故池容积：
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根据核算，本项目事故状态下需暂存的事故废水量为110.43m3。为防范事故废水外排，本项目拟采取以下防控措施：
依托现有事故应急池：本项目依托租赁方已建事故应急池1座（位于厂区北侧），有效容积为79m3，经核算，其容积与结构可满足事故废水的暂存及防渗要求。
自建应急水袋兜底：针对现有事故池容积不足（31.43m3），为确保项目具备独立、完整的事故废水收集能力，建设单位拟配备容积不小于40m3的应急水袋。应急水袋平时收纳备用，事故状态下可迅速展开，作为事故废水收集的主力补充设施，不依赖其他外部设施。
厂区调节池备用补充：鉴于厂区内其余建筑均为仓库，厂区现有调节池（约37.5m3）处于空置状态。在应急水袋满载的极端不利工况下，该空置调节池可作为事故废水收集的额外备用暂存设施，提供进一步的调蓄缓冲空间。
[bookmark: _Toc27851]6.4.3 原辅材料、燃料及危险废物贮存事故风险防范措施
本项目生产过程中使用的主要原辅材料包括涂料（底漆、色漆和清漆）、稀释剂、固化剂、清洗剂等，油类物质主要为润滑油，危险废物主要为废润滑油、废清洗剂等。上述物质中，涂料及配套稀释剂、固化剂、清洗剂含有二甲苯、乙酸丁酯等危险物质，废润滑油属于危险废物，贮存过程中一旦发生泄漏，可能污染周边地表水、地下水及土壤环境。为此，需对其贮存环节采取事故风险防范措施。
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涂料（底漆、色漆和清漆）、稀释剂、固化剂、清洗剂等原辅材料应按类别分类贮存于辅料仓库或调漆房内，保持仓库干燥、通风，防止受潮变质。上述物料应密封保存，避免泄漏。入库前应检查包装是否完好、标识是否清晰、有无泄漏，核对数量及规格，经确认后方可入库，并建立出入库台账，确保可追溯。
（2）易燃物料贮存及管理要求
涂料（底漆、色漆和清漆）、稀释剂、固化剂、清洗剂及润滑油等均以桶装形式贮存于专用仓库内。库区应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年修订版）要求，与生产区、办公区保持安全距离；贮存区域应阴凉、通风，远离热源、火源，避免阳光直射。库区入口及贮存区域应设置“禁止吸烟和使用明火”警示标志，电气线路敷设应符合规范要求，库房内照明、开关等电气设备应符合防爆要求，消防用电设施应满足消防用电需要。
储桶下方应设置防泄漏托盘，防止泄漏物料扩散。贮存温度按产品说明书要求控制。操作人员应佩戴防护手套、防护眼镜等个人防护用品；装卸、搬运时应轻装轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。定期检查消防设施，确保完好有效。
（3）危险废物管理要求
本项目危险废物主要包括废润滑油、废清洗剂等，暂存于危废贮存库，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求管理。危险废物应分类分区存放，设置危险废物识别标志，危废贮存库应满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求，并设置导流渠或环形收集沟及渗滤液收集装置。建立危险废物管理台账，定期委托有资质单位处置。
（4）天然气使用风险防范要求
本项目使用管道天然气，厂区内不设天然气储罐。为防范天然气泄漏及火灾、爆炸事故，应采取以下措施：
①监测报警：在可能产生天然气泄漏的区域及关键设备适当部位安装气体监测报警装置，一旦发生泄漏可及早发现并采取措施。
②防雷防静电：天然气管线应做防雷击接地；在需要防静电的工艺装置场所做好防静电接地系统，采取消除、减弱静电的措施。
③紧急切断：在进入厂区的天然气管道处应设置紧急切断阀，对明显故障实施直接切断。
④日常管理：企业应定期对天然气管道进行检查，发现泄漏及时处理并采取必要的堵漏措施；天然气管道检修时严格按照操作规程进行，天然气管道必须维持正压。在有爆炸危险的区域，必须选用防爆或隔离火花的保安型设备和仪表。关键区域应配置消防器材并定期检查更新。
⑤应急管理：企业应建立专门的应急事故小组，定期培训，加强防范意识，提高操作管理水平，严格遵守操作规程，避免事故发生。
（5）消防安全管理
涉及易燃物质的贮存区域应配备消防灭火器材，严禁烟火。定期检查消防设施，确保完好有效。
[bookmark: _Toc18525]6.4.4 火灾事故风险防范措施
（1）平面布置：车间布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年修订版）等要求。危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，分类存放、设置识别标志及警示牌。
（2）消防安全：加强重点区域消防管理，严禁明火，远离热源。定期检查消防设施，到期更换；应急物资及时补充，建立检查台账。
（3）培训演练：定期组织员工消防安全培训，每年至少开展一次消防及环境应急演练，提升应急处置能力。
（4）设施维护：定期检查废气收集管道及危废贮存库防渗层等，发现问题及时修复，确保应急设施随时可用。
（5）应急联动：与福州市应急管理局、福州市生态环境局、消防大队等相关部门建立应急联系通道，发生事故时及时请求外部支援。
（6）疏散标识：厂区设置应急疏散标志及照明设施，保持通道畅通，确保事故状态下人员有序疏散。
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按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号文）和原福建省环保厅转发原环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（闽环保应急〔2015〕2号）等文件中规定的“环境风险事故应急预案编制原则”要求，建设单位应委托编制突发环境事件应急预案。
[bookmark: _Toc500940521][bookmark: _Toc523646277][bookmark: _Toc529434262][bookmark: _Toc516136514]本评价主要提出本项目《突发环境事件应急预案》的编制原则和总体要求、主要管理内容和应急措施等，指导环境风险应急预案编制，本评价与应急预案有冲突部分应以应急预案为准。
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突发环境事件应急预案可由企业自主编制或委托相关专业技术服务机构编制。委托相关专业技术服务机构编制的，企业应指定有关人员全程参与。建设单位按照以下步骤制定环境应急预案：
（1）成立环境应急预案编制组，明确编制组组长和成员组成、工作任务、编制计划和经费预算。成立以企业主要负责人为领导的应急预案编制工作组，针对可能发生的事件类别和应急职责，结合企业部门职能分工抽调预案编制人员，确保预案编制人员熟悉现场的实际情况，编制出适合本企业使用的预案。
（2）开展环境风险评估和应急资源调查。环境风险评估包括但不限于：分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。应急资源调查包括但不限于：调查企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。
（3）编制环境应急预案。合理选择类别，确定内容，重点说明可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施、向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向生态环境主管部门和有关部门报告的内容与方式，以及与当地突发环境事件应急预案的衔接方式，形成环境应急预案。修编过程中，应征求员工和可能受影响的居民和单位代表的意见。
（4）评审和演练环境应急预案。建设单位组织专家和可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案进行评审，开展演练进行检验。
（5）签署发布环境应急预案。环境应急预案经企业有关会议审议，由企业主要负责人签署发布。
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根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本评价主要提出本项目《突发环境事件应急预案》的编制原则和总体要求、主要管理内容和应急措施等，指导环境风险应急预案编制。环境风险应急预案应包括内容见表6.5-1。
表6.5-1  应急预案框架
	序号
	项 目
	内 容 及 要 求

	1
	应急计划区
	危险目标：整个厂区、环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息
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本项目与碳排放相关政策符合性情况如下：
表6.6-1  本项目与碳排放相关政策符合性对比结果一览表
	文件名称
	相关具体要求
	本项目相关内容
	是否
符合

	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见的通知（环评〔2021〕45号）
	（一）深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。
	本项目建设符合《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）〉的通知》（榕政办规〔2024〕20号）和《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）要求，具体分析见3.5.3节。
	符合

	
	（三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	项目符合相关法律法规、法定规划要求。根据《福建省生态环境厅关于印发〈进一步优化环评审批服务助推两大协同发展区高质量发展的意见〉的函，对实行排污权交易的二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等指标，调整管理方式，不再要求建设单位在环评审批前取得，建设单位在书面承诺投产前取得上述指标并依法申领排污许可证后，即可审批。因此，项目主要污染物排放量在项目投产前取得即可。项目满足碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件。
	符合

	
	（六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。
	项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到国内清洁生产先进水平；已制定相应的地下水和土壤污染防治措施，投产后拟严格落实防治土壤与地下水污染的措施。
	符合

	
	（七）将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。
	本评价已将碳排放纳入环境影响评价体系，并按照文件要求进行源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证，并提出了项目碳减排建议。项目采取了较完善的减污降碳措施。
	符合


由上表分析可知，本项目相关内容符合已发布的碳减排相关文件要求。我国碳达峰行动方案、碳排放管控要求等相关政策仍在编制中，待后续政策出台后，建设单位应做好与碳达峰行动方案等相关政策的衔接。
[bookmark: _Toc22267]6.6.2 排放概况
（1）燃料燃烧排放概况
本项目使用管道天然气作为燃料，天然气使用设备主要包括热水炉、固化炉、RTO蓄热式焚烧炉及热洁炉等。天然气燃烧过程会产生二氧化碳等温室气体排放，纳入燃料燃烧排放核算。本项目不涉及煤炭等化石燃料的现场燃烧。
（2）过程排放概况
根据本项目生产工艺及原辅材料使用情况，生产过程中不涉及碳酸盐分解、化学反应副产物释放等过程排放源，故不存在过程排放。
（3）购入的电力与热力产生的排放
本项目购入电力主要用于注塑机、机泵、风机等以电力驱动的设备运行，电力消耗产生的间接排放为本项目主要碳排放源之一。项目不涉及外购热力，无外购热力产生的排放。
（4）输出的电力与热力产生的排放
项目不涉及电力对外输出，不存在输出能源产生的排放。
6.6.2.1 排放量核算方法
本次评价核算方法根据《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）、《国家发展改革委办公厅关于印发第三批10个行业企业温室气体核算方法与报告指南（试行）的通知》（发改办气候〔2015〕1722号）中的《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，采用排放因子法。
（1）核算方法
温室气体排放总量公式如下：
E=E燃烧+E过程+E购入电-E输出电+E购入热-E输出热-E回收利用
其中，E——温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E燃烧——燃料燃烧产生的温室气体排放量总和，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E过程——过程温室气体排放量总和，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E购入电——购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E输出电——输出的电力对应的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E购入热——购入的热力对应的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E输出热——输出的热力对应的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E回收利用——燃料燃烧、工艺过程产生的温室气体经回收作为生产原料自用或作为产品外供所对应的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。
（2）净购入电力、热力产生的排放
①计算公式
企业购入的电力产生的二氧化碳排放量按下列公式计算：
E购入电=AD购入电×EF电力
其中，E购入电——购入电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO）；
AD购入电——核算期内购入的电量，单位为兆瓦时（MWh）；
EF电力——电力的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）；
②活动数据水平获取
企业净购入电量数据以企业电表记录的读数为准，如果没有电表记录，可采用供应商提供的电费发票或者结算单等结算凭证上的数据。企业应按净购入电量所在的不同电网，分别统计净购入电量数据。
企业净购入热力数据以企业热计量表计量的读数为准，如果没有计量表记录，可采用供应商提供的供热量发票或者结算单等结算凭证上的数据。
（3）燃料燃烧排放
燃料燃烧CO2排放量主要基于企业边界内各个燃烧设施分品种的化石燃料燃烧量，乘以相应的燃料含碳量和碳氧化率，再逐层累加汇总得到，公式如下：

式中，
ECO2燃烧为企业的化石燃料燃烧CO2排放量，单位为吨CO2；
i为化石燃料的种类；
j为燃烧设施序号；
ADi,j为燃烧设施j内燃烧的化石燃料品种i消费量，对固体或液体燃料以及炼厂干气以吨为单位，对其它气体燃料以气体燃料标准状况下的体积（万Nm3）为单位，非标准状况下的体积需转化成标况下进行计算；本项目燃料为天然气，属于气态燃料。
CCi,j为设施j内燃烧的化石燃料i的含碳量，对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；其中吨碳/万Nm3计算值含碳量=低位发热量×单位热值含碳量，参考《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》附录二：低位发热量为389.31GJ/万Nm3、单位热值含碳量为15.30×10-3tC/GJ。
OFi,j为燃烧的化石燃料i的碳氧化率，取值范围为0～1。本项目使用天然气含碳量参考《中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》附录二取99%。
表6.6-2  燃料燃烧CO2排放量
	气体燃料使用单元
	天然气使用量-ADi,j（万Nm3/a）
	CCi,j
（tC/万Nm3）
	OFi,j
	燃烧碳排放量（tCO2/a）

	RTO装置、热水炉、固化炉
	33.408
	5.96
	99%
	722.775

	备注：5.96tC/万Nm3=389.31GJ/万Nm3×0.0153tC/GJ。


（4）碳排放汇总
项目CO2排放总量计算结果详见下表。
表6.6-3  全厂项目CO2排放量
	排放类型
	排放因子
	本项目数据
	CO2排放量（tCO2/a）
	备注

	燃料燃烧排放
	5.96tC/万Nm3
	33.408万m³/a
	722.78
	RTO装置、热水炉、固化炉使用天然气

	过程排放
	/
	/
	0
	不涉及

	购入电力排放
	0.4211kgCO2/KWh
	330万KWh/a
	138.963
	福建电网

	购入热力排放
	/
	/
	0
	不涉及

	合计
	861.738
	/

	注：电力排放因子根据《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》表3中2023年省级电力平均二氧化碳排放因子，福建电网OM排放因子（kgCO2/KWh）为0.4211。


[bookmark: _Toc16178][bookmark: _Toc6510][bookmark: _Toc25027][bookmark: _Toc31223][bookmark: _Toc3060][bookmark: _Toc13443][bookmark: _Toc15359][bookmark: _Toc19135][bookmark: _Toc16732][bookmark: _Toc14616][bookmark: _Toc19117][bookmark: _Toc21506][bookmark: _Toc17249][bookmark: _Toc25250][bookmark: _Toc12642][bookmark: _Toc17350][bookmark: _Toc24194][bookmark: _Toc9201][bookmark: _Toc18620]6.6.3 减排潜力分析
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天然气减排潜力：本项目天然气主要用于热水炉、固化炉及RTO蓄热式焚烧炉，天然气燃烧是本项目直接碳排放的主要来源。减排潜力主要体现在以下方面：①热水炉、固化炉采用低氮燃烧技术，合理控制空燃比，提高燃烧效率，降低单位产品天然气消耗；②加强天然气管道、阀门及燃烧设备的日常维护，防止泄漏和不完全燃烧，降低天然气损耗；③优化固化炉和RTO的运行控制策略，根据生产负荷调节天然气用量，避免设备空烧或过度燃烧；④RTO蓄热式焚烧炉选用高效蓄热体，提高热回收效率，减少天然气补燃量；⑤优化RTO与固化炉之间的热量衔接，将RTO燃烧产生的高温烟气余热回用于固化炉等需热工序，实现热回收与热循环利用，减少天然气补燃量。
电力减排潜力：本项目电力消耗主要集中在注塑机、涂装生产线、废气处理设施、空压机及泵类等环节。减排潜力主要体现在以下方面：①选用高效节能电机和变频调速装置，根据实际工况调节设备转速，避免不必要的电能浪费；②优化工艺流程布置，缩短物料输送距离，减少输送能耗；③注塑机、空压机等主要耗电设备优先选用能效等级高的设备；④加强用电管理，合理错峰用电，降低单位产品电耗。
其他减排潜力：本项目不涉及外购热力，不涉及过程排放。企业可通过建立碳排放管理台账、定期开展能源审计和碳排放核查，持续挖掘节能降碳潜力。
[bookmark: _Toc122][bookmark: _Toc27872]6.6.4 减污降碳措施及其可行性论证
建设单位拟在工艺系统、电气系统、建筑设备等方面采用一系列节能措施，可取得较为明显的节能降碳效果。
（1）工艺系统
①各生产装置设备均采用高效率、低损耗、节能的产品，注塑机、涂装线传动系统等选用高效节能电机，有效提高能源利用率，减少二氧化碳排放强度。②优化系统设计，提高生产装置运行经济性。在满足设备、系统安全运行、方便检修的前提下，合理布置设备和系统，做到布局紧凑，减少各种介质的能量损失。③涂装工序优化喷漆、流平、烘干工艺参数，合理控制烘干温度和时间，减少天然气消耗；固化炉和RTO蓄热式焚烧炉选用高效蓄热体，提高热回收效率，降低天然气补燃量。④注塑工序选用高效节能注塑机，合理控制料筒温度和冷却时间，减少电力消耗；废气处理设施风机采用变频调速，根据实际风量需求调节运行频率，降低运行能耗。
（2）电气系统
①在厂用电设计中，选择优质、节能型、低损耗变压器，减少能量损失；合理对各段厂用母线进行负荷分配，对负荷较集中的辅助生产区域考虑就地设置专用变压器集中供电，减少电缆能耗；所有电动机均采用国家推荐的低耗高效产品。②照明选用节能型灯具，提高照明系统功率因数，合理设置分组开关，室外照明采用光控。③合理设计配电系统，避免大电流远距离配电，降低配电系统损耗。电源及重要回路选用铜芯电缆，优化电缆通道，减小电缆总长，降低电缆系统负载损耗。
（3）碳排放管理措施
①建立碳排放管理台账，记录天然气、电力等能源消耗数据，定期开展碳排放核算。②加强天然气热水炉、固化炉、RTO蓄热式焚烧炉及热洁炉等设备运行管理，定期检查燃烧设备，防止不完全燃烧和天然气泄漏。③加强废气处理设施运行维护，确保RTO、二级活性炭吸附装置等稳定运行，避免因设施故障导致额外能耗。④定期开展能源审计和节能诊断，持续挖掘节能降碳潜力。
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（1）组织管理
①建立制度
为规范企业碳管理工作，结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。
②能力培养
为确保企业碳管理工作人员具备相应能力，企业应开展以下工作：通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录；对与碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录；企业可选择外派培训、内部培训和横向交流等方式开展培训工作。
③意识培养
企业应采取措施，使全体人员都意识到：实施企业碳管理工作的重要性；降低碳排放、提高碳排放绩效给企业带来的效益，以及个人工作改进能带来的碳排放绩效；偏离碳管理制度规定运行程序的潜在后果。
（2）排放管理
①监测管理
企业应根据自身的生产工艺以及国家相关部门发布的技术指南等有关要求，确保对运行中决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据的获取方式、数据的准确性。
企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：
a）规范碳排放数据的整理和分析；
b）对数据来源进行分类整理；
c）对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；
d）对数据进行处理并进行统计分析；
e）形成数据分析报告并存档。
②报告管理
企业应基于碳排放核算的结果编写碳排放报告，并对其进行校核。
核算报告编写应符合主管部门所规定的格式要求，对经过内部质量控制的核算结果进行确认形成最终企业盖章的碳排放报告，并按要求提交给主管部门1份，本企业存档1份。
（3）信息公开
企业应按照主管部门相关要求和规定，核算并上报企业碳排放情况。鼓励企业选择合适的自发性披露管道和方式，面向社会发布企业碳排放情况。
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依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。本项目主要环境风险类型包括：涂料（底漆、色漆和清漆）、稀释剂、固化剂、清洗剂及废清洗剂等泄漏污染土壤和地下水；润滑油及废润滑油泄漏；火灾、爆炸引发的次生/伴生污染物排放；天然气管道泄漏引发的火灾、爆炸事故；以及废气处理设施事故排放等。其中，涂料及配套稀释剂、固化剂、清洗剂中所含的二甲苯、乙酸丁酯，以及废润滑油和天然气为本项目主要危险物质，一旦发生泄漏或事故排放，可能对厂区周边居民区、地表水及地下水等敏感目标造成影响。
为将环境风险降至最低，建设单位应加强调漆房、辅料仓库及危废贮存库等的监管，设置防泄漏托盘和禁火标志，定期检查容器完好性；涂料（底漆、色漆和清漆）、稀释剂、固化剂、清洗剂等分类存放，远离热源；加强对废气处理设施及天然气管道的日常巡查，确保设施正常运行。同时制定环境风险应急预案，定期组织培训演练，与应急、生态环境、消防部门建立联动机制，健全管理规程，加强职工安全教育。通过落实上述措施，本项目环境风险可控制在可接受水平。
项目环境风险评价自查表见下表。
表6.7-1  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	福州日源汽车零部件加工生产项目

	建设地点
	（福建）省
	（福州）市
	（闽侯）县
	福建省福州市闽侯县青口镇祥宏南路1366号办公楼、A库厂房、B库厂房

	中心地理坐标
	经度
	E119°20′48.530"
	纬度
	25°52′45.094"

	主要危险物质及分布
	涂料、稀释剂、固化剂（二甲苯、乙酸丁酯）：主要分布于调漆房、辅料仓库；润滑油、废润滑油等：主要分布于辅料仓库、危废贮存库；天然气（甲烷）：主要分布于天然气管道，不设天然气储罐。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	（1）注塑车间原料和半成品遇明火发生火灾，塑料燃烧伴生产生CO、CO2、烟尘等污染物，对周围环境空气造成一定影响。应按消防要求配备消防设施，避免发生较大的火灾事故。
（2）涂装车间喷漆过程中涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂等发生泄漏，泄漏物料挥发产生含二甲苯、乙酸丁酯等有机废气，对泄漏区域周围较小范围内环境空气有一定影响；上述物料闪点较低，遇明火可能引发火灾、爆炸，并伴生产生CO等污染物。因单次使用量较小，且泄漏后能及时被发现，对周围环境影响较小。
（3）调漆房内涂料（底漆、色漆和清漆）、稀释剂、固化剂、清洗剂等泄漏，可能遇明火引发火灾、爆炸，并伴生产生CO等污染物。各物料单次储存量较小，且泄漏后能及时被发现，对周围环境影响较小。
（4）管道天然气泄漏引发火灾、爆炸，天然气不完全燃烧伴生产生CO等污染物。厂区内不设天然气储罐，管道内的实际存在量较小，且具备泄漏报警装置，可及时进行切断处理，避免事故发生。
（5）废气处理设施故障造成有机废气（含二甲苯、乙酸丁酯等）未经处理超标排放，对周围环境空气造成影响；RTO焚烧炉温度过高或遇明火可能引发火灾，天然气不完全燃烧伴生产生CO等污染物。生产过程中可加强管理避免此类事故发生。
（6）危废贮存库中废润滑油、废清洗剂等危险废物发生泄漏事故，若防渗层破损，泄漏物料可能下渗污染土壤和地下水；遇明火可能发生火灾、爆炸事故，并伴生产生CO等污染物。危险废物泄漏后能及时被发现，可在较短时间内及时收集并转移到密闭容器内，一般不会大面积泄漏；在防渗措施完好的情况下，对土壤和地下水影响较小。
（7）润滑油储存过程中发生泄漏，泄漏物料可能进入雨水管网或下渗，对地表水和土壤环境造成一定影响。因储存量较小，且储桶下方设置防泄漏托盘，泄漏后能及时收集处理，对周围环境影响较小。
（8）突发性泄漏和火灾爆炸事故产生的泄漏物料、消防废水及伴生/次生废水若直接进入雨水管网，可能对附近河流造成污染。厂区依托已建事故应急池（有效容积79m3）对事故废水进行截留，但经核算，该池容尚不能满足最大事故工况下的暂存要求。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2013），本项目事故状态下需暂存的事故废水量为110.43m3，现有事故池容积缺口为31.43m3。为防范事故废水外排，建设单位采取“固定池体+应急水袋+备用调节池”的组合措施：①依托现有事故应急池79m3，用于事故废水的首要收集；②配备容积不小于40m3的应急水袋，事故状态下展开作为补充收集设施，弥补固定池容缺口；③厂区现有调节池（约37.5m3）在日常保持空置，仅在应急水袋满载的极端工况下作为额外备用暂存空间启用。上述设施合计可用容积不低于156.5m3，可覆盖110.43m3的核算需求，在落实应急水袋快速启用和调节池日常空置管理的前提下，事故废水可被截留在厂区内，对地表水环境影响不大。

	风险防范措施要求
	（1）大气环境风险防范措施：调漆房、辅料仓库、危废贮存库及天然气使用区域按规范配备消防设施，设置禁火标志，电气设备符合防爆要求；天然气管道设置泄漏报警装置及紧急切断阀；废气处理设施定期维护，确保正常运行，防止事故排放。涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂等含挥发性有机物的物料应密封贮存，减少无组织挥发；调漆房、涂装车间应保持良好通风，必要时设置局部排风设施。危废贮存库应保持通风，防止废润滑油、废清洗剂等产生挥发气体积聚。
（2）地表水环境风险防范措施：加强废水收集系统维护，确保正常运行；开停机及检修应制订预案，防止废水非正常排放。调漆房、辅料仓库、危废贮存库等重点区域应做好防渗处理，设置防泄漏托盘或导流渠，收集泄漏物料。厂区雨水排口应设置切换阀，事故状态下可切换至事故应急池，防止泄漏物料和消防废水直接进入雨水管网。应建立事故废水收集设施日常检查维护制度：事故应急池应定期检查池体防渗、池内空置及切换阀门启闭状态，确保事故状态下可正常接纳事故废水；应急水袋应定期检查袋体完整性、防渗性能及存放状态，明确事故状态下的展开时限和操作责任，确保可及时投用；备用调节池日常应保持空置，不得挪作生产蓄水或其它用途，并定期核查其有效容积和切换接收条件，确保极端工况下可立即启用。
（3）地下水环境风险防范措施：实行源头控制、分区防治。重点区域（调漆房、辅料仓库、危废贮存库、涂装车间等）地面应进行硬化防渗处理，防渗层渗透系数应≤10-10cm/s；一般区域防渗层渗透系数应≤10-7cm/s。定期检查防渗层完好情况，发现破损及时修复。制定泄漏应急响应预案，一旦发生泄漏，及时收集泄漏物料，防止下渗污染地下水。
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（1）生活污水
生活污水经出租方已建化粪池处理后，纳入市政污水管网，排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。
（2）生产废水
①注塑冷却水
注塑工序冷却水为间接接触冷却水，不与物料、产品直接接触，仅通过冷却设备与模具进行热交换，水质基本不受污染，冷却水经冷却塔降温后全部循环使用，不外排。
②冰水机配套的设备冷却水
本项目冰水机配套冷却塔冷却水，为间接冷却水，水质基本不受污染。冷却水经降温后全部循环使用，不外排，仅定期补充因蒸发、风吹等损耗的水量。
③热洁炉换热器冷却水
本项目热洁炉换热器冷却水为间接冷却水，不与炉内物料及燃烧废气直接接触，仅通过换热器进行热交换，水质基本不受污染。冷却水换热器配套降温设施降温后全部循环使用，不外排，仅定期补充因蒸发、风吹及排污等损耗的水量。
④锅炉排污水
锅炉排污水水质相对清洁，主要污染物为pH、COD、SS及少量溶解性盐类，不含重金属及有毒有害物质。该废水经冷却降温后经厂区污水总排口接入市政污水管网。
⑤纯水制备反渗透浓水
反渗透浓水主要污染物为高浓度溶解性总固体（TDS）及少量COD，不含重金属及有毒有害物质。该废水水质简单，经厂区污水总排口接入市政污水管网。
7.1.1.1 生活污水治理措施可行性
（1）依托现有化粪池调查情况
经现场调查，本项目租赁的两个厂房均各自独立配套建设了1座三级化粪池，合计共2座，单座有效容积均为2m3，总有效容积为4m3。该两座化粪池均专属供本项目使用，不接纳其他楼栋或外部污水。现场核查，两座化粪池结构完好，无渗漏、堵塞或满溢现象；进水管、过粪管及出水溢流管通畅，池顶清渣口与清掏口盖板完整，具备定期清掏条件，目前运行正常。
（2）处理规模匹配性分析
根据源强核算，本项目全厂进入化粪池处理的生活污水量为2t/d（按最不利工况计）。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019），化粪池有效容积应由污水部分容积与污泥部分容积共同确定，污水停留时间宜采用12h～24h。本项目按污水在池内停留24h核算，所需污水区容积为2m3/d×1d=2m3；现有4m3有效容积中可用于污水停留的余量仍大于2m3，满足24h停留时间要求，并有一定余量。因此，从处理规模上看，现有化粪池能够接纳本项目新增生活污水量，不会造成池容超负荷或污水短流溢流。
（3）运行状况与依托可行性
现有化粪池目前运行工况稳定，清掏维护由厂区统一管理，具备定期清掏记录。本项目新增生活污水进入后，化粪池总进水量仍在其有效容积承载范围内，不会改变其正常运行状态。化粪池通过沉淀和厌氧发酵，可有效去除大部分悬浮物及部分有机污染物，出水水质可满足后续纳管要求。本项目生活污水经化粪池预处理后，污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准），纳管排放可行。
综上，现有化粪池容积满足本项目生活污水停留时间要求，运行状况良好，依托可行。
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7.1.2.1 有组织废气收集方式可行性
本项目各类废气均根据其产生环节和污染物特性，分别设置相应的收集方式和处理设施：
（1）喷漆、流平、烘干以及喷枪清洗废气
喷漆室、流平室、油漆烘干室以及喷枪清洗产生的有机废气、漆雾（颗粒物）经负压收集后，统一由“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”（TA001）处理达标后，经20m高排气筒（DA001）高空排放。喷漆、流平、烘干以及喷枪清洗工序均在密闭设备/房内进行，负压收集可保证废气有效捕集，收集方式可行。
（2）调漆废气
调漆房产生的有机废气经负压收集后，由“二级活性炭吸附”（TA002）处理达标后，经20m高排气筒（DA002）高空排放。调漆房设置为密闭空间，采用负压抽风方式，可有效防止废气外逸，收集方式可行。
（3）点补废气
点补室产生的有机废气、漆雾（颗粒物）经负压收集后，由“过滤棉过滤+二级活性炭吸附”（TA003）处理达标后，经20m高排气筒（DA003）高空排放。点补工序设置独立密闭空间，采用负压抽风，收集方式可行。
（4）注塑废气
注塑区产生的有机废气以及伴随的臭气，经集气罩收集后，由“二级活性炭吸附”（TA004）处理达标后，通过1根20m高排气筒（DA004）排放。注塑机采用设备直连管道收集，可有效捕集注塑过程中产生的废气，收集方式可行。
（5）天然气燃烧废气
热水炉天然气燃烧废气经低氮燃烧后，由不低于8m高排气筒（DA005）高空排放；固化炉天然气燃烧废气经低氮燃烧后，与烘干废气一并进入RTO蓄热式焚烧炉处理；RTO蓄热式焚烧炉天然气燃烧废气随RTO处理后的尾气一并经20m高排气筒（DA001）高空排放。天然气燃烧废气均经收集后高空排放，低氮燃烧可有效控制氮氧化物排放，收集方式可行。
（6）热洁炉废气
热洁炉分解产生的有机废气经设备直连管道收集后，进入二燃室高温热分解（TA006）处理。二燃室出口高温烟气先经配套换热器间接降温至安全排放温度（通常降至200℃以下），再与天然气燃烧废气一并通过20m高排气筒（DA006）排放。热洁炉采用设备直连管道收集，可有效捕集涂层分解过程中产生的废气，收集方式可行；换热降温环节可避免高温烟气直接进入排气筒带来的筒体过热风险，保障排放设施运行安全。
（7）塑料粉碎废气
粉碎机上方设置1个集气罩，粉碎废气通过布袋除尘器处理后无组织排放。集气罩可有效捕集粉尘，处理后可满足无组织排放要求，收集方式可行。
（8）排气筒数量合理性分析
本项目共设置6根排气筒（DA001—DA006），设置基本合理。DA001收集喷漆、流平、烘干、喷枪清洗及固化炉废气，采用RTO集中处理，合并排放有利于提高VOCs去除效率。DA002、DA003分别收集调漆房和点补室废气，虽与DA001同处A库厂房，但因距离较远，合并将增加风管长度和系统阻力，不利于收集，故分别设置。DA004位于B库厂房，收集注塑废气，单独设置合理。DA005为热水炉燃烧废气，DA006为热洁炉废气，废气性质和处理工艺不同，分别设置合理。
7.1.2.2 有组织废气处理措施可行性
（1）处理措施概况
①有机废气：调漆、注塑工序产生的有机废气分别采用“二级活性炭吸附”处理后高空排放；点补工序产生的有机废气、漆雾（颗粒物）采用“过滤棉过滤+二级活性炭吸附”处理后高空排放；喷漆、流平、烘干以及喷枪清洗工序产生的有机废气、漆雾（颗粒物）采用“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”处理后高空排放。热洁炉分解产生的有机废气采用“二燃室高温热分解”处理，二燃室出口高温烟气经换热器冷却后，通过排气筒高空排放。
②天然气燃烧废气：天然气燃烧废气采用低氮燃烧处理后高空排放。
③塑料粉碎废气：粉碎废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理，无组织排放。
（2）处理措施可行性分析
①“二级活性炭吸附”处理措施可行性
调漆、点补、注塑等工序产生的有机废气具有浓度相对较低、风量较大的特点，采用“二级活性炭吸附”处理较为适宜。活性炭对挥发性有机物具有较好的吸附能力，二级吸附可进一步提高净化效率，且该工艺技术成熟、运行稳定、操作管理简便，处理后废气可达标排放，处理措施可行。其中，点补工序废气含有漆雾，先经过滤棉过滤去除漆雾后再进入活性炭吸附装置，防止漆雾堵塞活性炭孔隙、影响吸附效率。
调漆房在生产线不运行期间仍需保持一定换风量，以维持室内空气环境并防止废气积聚；点补室仅偶尔进行点补作业，不属长期运行。调漆房、点补室废气分别单独采用上述工艺处理，可在生产线运行及停运期间均保持稳定运行，不受RTO启停影响，能够满足换风及达标排放要求，处理措施可行。
活性炭吸附工艺原理：有机气体进入活性炭塔，有机气体进入塔内时，风速瞬间下降，气体内含的较大颗粒杂物便自然沉降入塔底部，而融入气体内的有机气体部分随气体流向流进活性炭过滤层，有机气体进入炭层时，有机气体被活性炭吸附进炭内，而干净的空气穿过炭层进入出气仓，气体经过机械自吸后排入大气中。
本项目有机废气治理采用蜂窝活性炭作为吸附介质。蜂窝活性炭是一种具有多孔结构和较大内部比表面积的材料，由于其比表面积大、微孔结构发达、吸附能力强、表面活性高，是一种独特的多功能吸附剂；同时其价廉易得，可有效去除废气中的大部分有机污染物，被广泛应用于挥发性有机废气处理领域。根据《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》（DB32/T 5030-2025）及地方相关管理要求，采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘吸附值不宜低于650mg/g，比表面积不宜低于750m2/g。
活性炭吸附系统运行管理要求
为保证活性炭吸附装置稳定达标运行，本评价对活性炭吸附系统提出如下管理要求：
A.活性炭质量要求。本项目应选用碘值不低于650mg/g的蜂窝活性炭，严禁使用劣质活性炭。企业应保存活性炭采购发票、厂家出具的碘值检测报告等资料备查。
B.活性炭装填量要求。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013），蜂窝活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比不应小于1:5000。
C.运行台账管理。应建立活性炭全生命周期管理台账，记录活性炭采购、入库、装填、使用、更换及废活性炭转移处置等全过程信息，台账保存期限不得少于5年。同时应保存活性炭碘值检测报告、废活性炭转移联单等备查资料。
本评价废气可行技术参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2026，自2027年1月1日起实施）和《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ1181-2021）进行分析，具体详见表7.1-1。
表7.1-1  废气治理措施可行性分析
	生产单元
	生产工艺
	废气产排污环节名称
	污染物项目
	污染防治设施
	本项目污染防治设施
	是否
可行

	树脂纤维加工
	高分子材料加工
	挤压、注射、吹塑、压制、压延、发泡等生产设施
	挥发性有机物
	有机废气治理设施，吸附、催化燃烧、吸附+催化燃烧
	二级活性炭吸附装置
	是

	涂装
	其他
	点补
	颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物等
	有机废气治理设施，过滤+吸附
	二级活性炭吸附装置
	是

	
	
	调漆间、喷漆室循环水池、漆渣处理间
	苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物等
	有机废气治理设施，吸附
	二级活性炭吸附装置
	是


②“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”处理措施可行性
根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年 第31号）第（十四）条：对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2026，自2027年1月1日起实施）表9汽车车身与挂车生产排污单位产排污环节、污染物项目及对应排放口类型表和《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ1181-2021）表4涂装、树脂纤维加工工序废气污染防治可行技术：适用于乘用车、载货汽车及驾驶室、客车及车身零部件涂装各喷涂体系中，循环风比例大于85%的溶剂型涂料、高固体分溶剂型涂料及水性涂料喷涂废气的处理。典型污染治理技术路线为漆雾处理十RTO/TNV。综合考虑废气成分、浓度及排污许可要求等因素，本项目喷漆、流平、烘干和喷枪清洗工序产生废气采用RTO蓄热式焚烧炉处理。
表7.1-2  废气治理措施可行性分析
	生产单元
	生产工艺
	废气产排污环节名称
	污染物项目
	污染防治设施
	本项目污染防治设施
	是否
可行

	涂装
	喷涂
	溶剂擦洗、喷漆、（热）流平等生产设施
	颗粒物（漆雾）
	漆雾过滤设施，干式介质过滤/石灰石粉过滤/静电漆雾处理/文丘里过滤等
	干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉
	是

	
	
	
	苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物等
	有机废气治理设施，热力焚烧/催化燃烧、吸附+热力焚烧/催化燃烧等
	
	

	
	
	
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	/
	
	

	
	烘干
	底漆、胶、中涂、面漆烘干设施
	苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物等
	有机废气治理设施，热力焚烧/催化燃烧等
	
	是

	
	
	
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	/
	
	


喷漆、流平、烘干及喷枪清洗工序产生的有机废气浓度相对较高，且含有漆雾（颗粒物）成分。若直接进入RTO焚烧炉，易造成蓄热体堵塞和结焦，影响处理效果和运行安全。因此，先在RTO前设置“干式纸盒+过滤棉”过滤，去除漆雾（颗粒物），再进入RTO蓄热式焚烧炉处理。RTO对挥发性有机物去除效率高，适用于中高浓度有机废气治理，且蓄热式设计可回收热量、降低运行能耗，处理后废气可达标排放，处理措施可行。
干式纸盒（漆雾捕集箱）工作原理：
干式纸盒（漆雾捕集箱）由高强度外壳及布置于外壳内部的各漆雾分离/捕集模块组成。外壳由多层瓦楞纸板及木龙骨制作，强度满足漆雾捕集作业及搬运的需要。漆雾捕集箱内部由下而上依次包含预分离区、粗效分离区和精细捕集区。空气入口位于漆雾捕集箱侧面的下部，空气出口位于漆雾捕集箱的顶部。
预分离区：预分离区为槽状结构，一侧的上部为空气入口，布置于漆雾捕集箱的底部。携带有过喷漆雾的空气由预分离区的侧面上部以斜向下的方向冲入预分离区，部分过喷漆雾在惯性力的作用下撞到并黏附于预分离区的底部。在空气由斜向下方向向上转变方向的过程中，部分过喷漆雾在离心力的作用下甩出空气流，掉落于预分离区中。另外，预分离区也能收集粗效分离区滴落的油漆和空气导流室流入的油漆。
粗效分离区：粗效漆雾分离区中设置有挡漆板，布置于漆雾捕集箱的中部，用于进一步分离空气中的大颗粒粘性漆雾。挡漆板把粗效分离区内部的空间分割成迷宫式的结构。在空气由下而上通过粗效漆雾分离区的过程中，空气中携带的过喷漆雾被挡漆板阻挡/拦截，漆雾撞击并黏附于挡漆板之上，从而分离空气中的部分漆雾。
精细捕集区：精细漆雾捕集区包含数个漆雾捕集单元，漆雾捕集单元为折弯状结构，由纤维材料做成，两个漆雾捕集单元之间并行布置且其间设置有间隙。折弯状的漆雾捕集单元及相邻漆雾捕集单元之间形成的折弯空气流动通道的科学布局，使精细漆雾捕集区形成一个立体的漆雾捕集容纳空间，对漆雾的容漆量极大，分离效果好。精细漆雾捕集区设置于漆雾捕集箱的上部，对漆雾进行全面的捕集。
RTO蓄热式焚烧炉工作原理：
RTO蓄热式焚烧炉是一种高效的有机废气处理设备，其工作原理是，把有机废气加热到760℃以上，使废气中的挥发性有机物（VOCs）氧化分解为二氧化碳和水。氧化过程产生的热量存储在特制的陶瓷蓄热体，使蓄热体升温“蓄热”。陶瓷蓄热体内储存的热量用于预热后续进入的有机废气，该过程为陶瓷蓄热体的“放热”过程，从而节省废气升温过程的燃料消耗。
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图7.1-1  三室RTO蓄热式焚烧炉工作原理图
根据《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ1093-2020），两室蓄热燃烧装置的净化效率不宜低于95%，多室或旋转式蓄热燃烧装置的净化效率不宜低于98%。根据《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T1946-2020），蓄热燃烧装置处理效率不宜低于98%。因此本项目三室RTO蓄热式焚烧炉处理效率不低于98%。
③天然气燃烧废气处理措施可行性
热水炉、固化炉以及RTO燃烧采用天然气为燃料，天然气属于清洁能源，燃烧废气经低氮燃烧器处理后，氮氧化物排放浓度可得到有效控制，通过高空排放，能够满足相应排放标准要求，处理措施可行。
④塑料粉碎废气处理措施可行性
塑料破碎工序产生的粉尘经集气罩收集后，由布袋除尘器处理，布袋除尘器对颗粒物去除效率较高，处理后无组织排放，对周边环境影响较小，处理措施可行。
布袋除尘器工艺原理：以布袋作为过滤元件，利用纤维织物的筛滤、惯性碰撞、拦截、扩散及静电等综合效应，捕捉含尘气体中的粉尘颗粒，实现气固分离。具体步骤为：含尘气体经集气罩及风管系统收集后，在引风机抽吸作用下进入布袋过滤室，含尘气流穿过滤袋时，粉尘被阻留在滤袋表面，净化后的气体由出气口经排气筒排放；随着过滤的不断进行，滤袋表面的粉尘层逐渐增厚，设备阻力不断升高，当设备阻力达到一定的限值时，建设单位需定期更换滤袋以保证除尘效率及设备的持续运行。
⑤热洁炉废气处理措施可行性
热洁炉工艺原理：挂具处理室（热洁炉）在0~480℃下使涂层有机物裂解为小分子可燃气体，裂解气进入二燃室后在700~900℃、富氧条件下直接燃烧，将碳氢化合物氧化为CO2和H2O，实现“热裂解+高温氧化”两段式处理，与热洁炉先剥离涂层、再集中销毁气相有机物的工艺目的相匹配；二燃室出口高温烟气经配套换热器间接降温后排放，可避免高温烟气直接进入排气筒造成筒体过热，保障排放设施运行安全。
本项目所用漆料及漆渣的组成元素限于C、H、O、N，不含氯元素，不具备二噁英生成的氯源条件，据此判定不将二噁英列为特征污染物。运行管理方面，建设单位应定期检查换热器换热效率，防止结垢或水量不足导致排气温度异常升高；将二燃室运行温度纳入日常巡检记录，确保稳定维持在设定区间。
7.1.2.3 无组织废气防治措施
（1）生产装置区减少无组织排放控制措施
①大力推进清洁生产。企业应优先选用低挥发性原辅材料、先进密闭的生产工艺，强化生产、输送、进出料等易泄漏环节的密闭性，加强无组织废气的收集和有效处理。VOCs物料应储存于密闭容器中，非取用状态时应加盖、封口。
②提高有机废气收集效率，并纳入各废气处理设施集中处理，减少无组织排放。废气收集系统集气罩的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.5m/s。
③废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。
④加强管理，如设备定期检修、维护，建立巡视制度等。加强操作人员的岗位操作技能培训，提高操作人员的操作技能，避免因人为操作失误引起的废气泄漏、逃逸事故。
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（2）废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
（3）建议建设单位在运营生产期间应加强生产设备及环保设施的日常维护，避免事故发生，保证设施的正常运行。
（4）通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。
7.1.2.4 卫生防护距离
本项目以喷涂车间（A库）边界为起点设置100m卫生防护距离，注塑车间（B库）边界为起点设置50m卫生防护距离（卫生防护距离图见附图5.3-12）。经现场踏勘，该范围内无居民区、学校、医院等环境敏感目标。同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建上述敏感建筑。
7.1.2.5 达标可行性分析
根据大气环境影响预测结果，各污染物排放浓度及排放速率均满足相应排放标准要求，具体分析如下：
（1）有机废气、颗粒物达标可行性
①调漆、点补工序废气
A.有组织排放
调漆工序有机废气采用“二级活性炭吸附”处理，点补工序有机废气采用“过滤棉过滤+二级活性炭吸附”处理，处理后分别通过20m高排气筒（DA002、DA003）排放。
根据预测结果，非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计有组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中“汽车整车制造”限值要求（非甲烷总烃≤50mg/m3（4.0kg/h）、二甲苯≤15mg/m3（1.4kg/h）、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤40mg/m3（2.0kg/h）），颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准（颗粒物≤120mg/m3（2.95kg/h））。
B.无组织排放
非甲烷总烃厂区内无组织排放同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3（监控点处1h平均浓度值≤8mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1排放限值要求（任意一次浓度值≤30mg/m3）；非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯厂界无组织排放满足表4企业边界监控点浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3、二甲苯≤0.2mg/m3、乙酸乙酯≤1.0mg/m³）。颗粒物厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2（颗粒物≤1.0mg/m3）。其中，塑料破碎工序颗粒物无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m³），该限值与《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值一致，按从严原则统一执行1.0mg/m³。
②喷漆、流平、烘干及喷枪清洗工序废气
A.有组织排放
喷漆、流平、烘干及喷枪清洗工序废气经“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”处理，通过20m高排气筒（DA001）排放。根据预测结果，非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计有组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中“汽车整车制造”限值要求（非甲烷总烃≤50mg/m3（4.0kg/h）、二甲苯≤15mg/m3（1.4kg/h）、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤40mg/m3（2.0kg/h）），颗粒物有组织浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准（颗粒物≤120mg/m3（2.95kg/h））。其中，颗粒物根据从严执行原则，按《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中30mg/m3的限值要求执行；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2限值（烟气黑度≤1级）。
B.无组织排放
非甲烷总烃厂区内无组织排放同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3（监控点处1h平均浓度值≤8mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1排放限值要求（任意一次浓度值≤30mg/m3）；非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯厂界无组织排放满足表4企业边界监控点浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3、二甲苯≤0.2mg/m3、乙酸乙酯≤1.0mg/m³）。颗粒物厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2（颗粒物≤1.0mg/m3）。其中，塑料破碎工序颗粒物无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m³），该限值与《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值一致，按从严原则统一执行1.0mg/m³。
③热洁炉废气
A.有组织排放
热洁炉废气经“二燃室”处理，通过20m高排气筒（DA006）排放。根据预测结果，非甲烷总烃有组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中“汽车整车制造”限值要求（非甲烷总烃≤50mg/m3（4.0kg/h））。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励排放限值（颗粒物≤30mg/m³、SO2≤200mg/m³、NOx≤300mg/m³）；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2限值（烟气黑度≤1级）。
④注塑工序废气
A.有组织排放
注塑工序有机废气及臭气经设备直连管道收集后，由“二级活性炭吸附”处理，通过20m高排气筒排放。根据预测结果，非甲烷总烃有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单要求中表4排放限值（非甲烷总烃≤100mg/m³），臭气浓度有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准（臭气浓度≤6000（无量纲）），达标排放可行。
B.无组织排放
非甲烷总烃厂区内无组织排放同时满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3（监控点处1h平均浓度值≤8mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1排放限值要求（任意一次浓度值≤30mg/m3）。臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建排放标准（臭气浓度≤20（无量纲））。
（2）天然气燃烧废气达标可行性
①热水炉天然气燃烧废气
热水炉采样低氮燃烧产生的废气由不低于8m高排气筒（DA005）排放。根据预测结果，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值（颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、烟气黑度≤1级），达标排放可行。
②固化炉天然气燃烧废气
固化炉天然气燃烧废气与烘干废气一并经管道收集，进入“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”（TA001）处理，处理后的尾气经20m高排气筒（DA001）排放。根据预测结果，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励排放限值（颗粒物≤30mg/m³、SO2≤200mg/m³、NOx≤300mg/m³）；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2限值（烟气黑度≤1级）。
③RTO焚烧炉天然气燃烧废气
RTO蓄热式焚烧炉以天然气为辅助燃料，天然气在RTO燃烧室内燃烧，燃烧产物随RTO净化尾气一并经20m高排气筒（DA001）排放。根据预测结果，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励排放限值（颗粒物≤30mg/m³、SO2≤200mg/m³、NOx≤300mg/m³）；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2限值（烟气黑度≤1级）。
（3）塑料粉碎粉尘达标可行性
塑料粉碎废气经集气罩收集、布袋除尘器处理后无组织排放。根据预测结果，厂界颗粒物浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m³），对周边环境影响较小，达标排放可行。
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7.1.3.1 噪声污染防治措施
（1）总图布置：合理布局，尽量将高噪声设备布置在车间中央或远离厂界的位置，利用建筑隔声减轻对厂界的影响。
（2）设备减振：对注塑机组、空压机、粉碎机、喷漆循环风空调机组、风机等高噪声设备安装减振基础或减振垫，设备与管道连接处采用柔性橡胶接头，降低振动传递和管道辐射噪声。
（3）消声隔声处理：注塑机组、空压机、粉碎机、喷漆循环风空调机组、风机等设备安装消声器，采用抗性消声器或微穿孔板复合消声器，消声量可达20dB以上。
对高噪声设备设置隔声室或通风隔声罩，隔声室采用砖混结构，配双层隔声观察窗和密封隔声门，室内天花板及墙壁设置吸声体（如聚氨酯泡沫塑料），降低混响声；对排气管道采用包扎阻尼或埋地敷设，减少噪声辐射。
（4）源头控制：
①优先选用低噪声、低振动设备；
②加强设备维护管理，确保正常运行，防止因故障产生异常噪声；
③加强职工环保意识教育，文明生产，减少人为噪声。
7.1.3.2 噪声治理可行性分析
目前国内噪声控制技术成熟，注塑机组、空压机、粉碎机、喷漆循环风空调机组、风机等设备的消声器、隔声罩、减振器等已有定型产品，消声效果显著。市场已有通过国家认证的低噪声风机等设备可供选用，技术上有可靠保障。
本项目通过选用低噪声设备、合理布局、设备减振、消声隔声等综合措施，可有效降低噪声源强及传播，车间外厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应限值内。此外，厂区加强绿化，可进一步辅助降噪。综上，项目拟采取的噪声污染防治措施从技术和经济角度分析是合理可行的。
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（1）一般工业固体废物
项目产生的一般工业固体废物主要为注塑工序不合格产品及废边角料，废包装材料，纯水制备废滤材，布袋收集粉尘，废蓄热陶瓷体，废抛光片，废布袋等。其中，注塑工序不合格品及废边角料经粉碎后回用于生产；废包装材料，布袋收集粉尘，废抛光片，废布袋分类收集后，暂存于一般固废暂存间，由合规回收单位回收综合利用；纯水制备废滤材更换时由厂家回收处理，不在厂区暂存；废蓄热陶瓷体更换时由厂家回收处理，不在厂区暂存。
一般工业固废暂存间的建设和管理遵照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）执行。贮存场所设置围墙和顶棚，具备防日晒、防风吹、防雨淋条件，对地面进行防渗漏处理，场地周边设有导流渠及污水收集系统，防止二次污染。
（2）危险废物
项目产生的危险废物主要为废包装桶，废润滑油，废清洗剂，废活性炭，废过滤棉（含漆渣），废干式纸盒（含漆渣），热洁炉灰渣、含油的手套及废抹布。危险废物暂存于厂内危险废物贮存库，定期委托有资质的危险废物处置单位进行安全处置。其中含油抹布及手套属于危险废物豁免管理清单，分类收集后混入生活垃圾，委托环卫部门统一清运处置。
危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行建设和管理，地面及裙角采取防渗处理，设置托盘等泄漏收集设施，确保液态危险废物泄漏时得到有效控制。
（3）生活垃圾
项目产生的生活垃圾集中收集于厂区垃圾桶内，每日由当地环卫部门统一清运处置，不单独设置堆放场所。
综上所述，本项目各类固体废物均按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集、妥善处置，实现全部有效处理，不外排环境，处置措施可行。
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根据《危废收集、贮存、运输控制技术规范》（HJ2025-2012）第5条的规定做好危废的收集工作。危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。
危险废物收集作业应满足如下要求：
（1）应根据收集设备以及现场人员等实际情况确定相应的作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。
（2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。
（3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。
（4）危险废物收集应参照《危废收集、贮存、运输控制技术规范》（HJ2025-2012）附录A填写记录表，并将记录表作为危废管理的重要档案妥善保存。
（5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。
（6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。
7.1.4.3 危废贮存库设置和要求
（1）建设依据与标准
本项目危险废物贮存库的建设与运行管理应严格执行以下标准规范：《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022），《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012），《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）。
（2）贮存库选址与布局
本项目拟新建一间约30m2的危废贮存库，选址应满足以下要求：远离办公区、生活区及人员密集区域，位于厂区下风向；设施底部必须高于地下水最高水位。
（3）危险废物贮存场所基本情况
表7.1-3  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表
	序号
	贮存场所
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	占地面积
	贮存方式
	贮存周期

	1
	危废贮存库
	废包装桶
	HW49
	900-041-49
	8m2
	袋装/桶装
	6个月

	2
	
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	2m2
	密闭桶装
	

	3
	
	废清洗剂
	HW06
	900-404-06
	2m2
	密闭桶装
	

	4
	
	废干式纸盒（含漆渣）、废过滤棉（含漆渣）
	HW49
	900-041-49
	5m2
	袋装
	

	5
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	4m2
	袋装
	

	6
	
	热洁炉灰渣
	HW18
	772-003-18
	4m2
	袋装
	

	7
	
	含油的手套及废抹布
	HW49
	900-041-49
	1m2
	袋装
	

	合计
	26m2
	/
	/


厂区拟建危废贮存库总面积约为30m2，根据表7.1-3，各类危废所需占地面积为26m2，小于贮存库总面积30m2，空间余量充足。各类危废贮存周期为3~6个月，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中“贮存期限原则上不超过1年”的要求，贮存库容量可满足该周期内的暂存需求。
7.1.4.4 危险废物临时贮存、转运管理要求
为防止危险废物产生二次污染，在其贮存和转运过程中，应严格遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物转移管理办法》的相关要求，具体措施如下：
（1）贮存场所建设与管理要求
①分类贮存：应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，避免与不相容的物质或材料接触。
②废物流向控制：贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，并按环境管理要求妥善处理。
③识别标志设置：贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施标志、分区标志和标签等识别标志。
④信息化管理：属于HJ 1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的，应确保画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
⑤泄漏与渗滤液控制：
a.贮存液态危险废物的，应设置液体泄漏堵截设施，堵截设施的最小有效容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器的容积或该区域液态废物总储量的1/10（取两者中的较大值）。
b.贮存可能产生渗滤液的危险废物的，应设计渗滤液收集设施，其容积应满足渗滤液收集要求。
⑥防渗要求：
a.贮存设施地面及裙脚应采取表面防渗措施，防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。
b.若危险废物直接接触地面贮存，还应进行基础防渗，防渗层应为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑦分区隔离：贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施，可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式进行有效分隔。
⑧废物收集与处理：确保危废贮存库具备良好的密闭性，危废分类存放于密闭容器或包装袋中，并加强日常管理，防止异味逸散及泄漏风险。
（2）危险废物转运管理要求
危险废物的转运应严格按照《危险废物转移管理办法》及国家危险废物信息管理系统相关规定执行，具体管理要求如下：
①联单管理：转移危险废物应通过国家危险废物信息管理系统填写、运行电子转移联单，并依法公开转移相关污染防治信息。
②移出人义务：作为危险废物移出方，应履行以下职责：
A.对承运人及接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，明确运输、贮存、利用、处置环节的污染防治要求及相关责任；
B.制定危险废物管理计划，明确拟转移废物的种类、重量（数量）及流向等信息；
C.建立危险废物管理台账，对转移废物进行计量称重，如实记录种类、重量（数量）及接收人等信息；
D.规范填写危险废物转移联单，如实载明移出人、承运人、接收人信息，废物种类、重量（数量）、危险特性及突发环境事件防范措施等内容；
E.及时核实接收人对危险废物的贮存、利用或处置情况；
F.履行法律法规规定的其他义务。
③禁止性规定：严禁将危险废物以副产品等名义提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置活动。移出人应按照国家有关要求开展危险废物鉴别，确保废物属性认定准确。
7.1.4.5 危险废物管理措施
为确保危险废物得到规范管理，防止二次污染，本项目危险废物日常管理应遵循以下要求：
①专人管理与台账记录：指定专人负责危险废物的日常收集和管理，及时将危险废物清运至危废贮存库。对进出危废贮存库的危险废物均应详细记录，建立出入量及处置台账，确保账物相符。
②识别标志设置：危险废物的容器、包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须按规范设置危险废物识别标志，标明废物类别、名称、危险特性等信息。
③定期检查与泄漏处置：定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损、老化等问题应及时清理更换。贮存设施内清理出来的泄漏物、沾染物等一律按危险废物进行管理和处置。
④转移台账管理：建立危险废物转移登记台账，详细记录转移废物的名称、数量、时间、去向、运输工具、交接人及交接时间等信息，确保转移过程可追溯。
⑤转移全过程环境管理：
A.依托福建省固体废物环境监管平台，实行危险废物电子联单管理，按照管理平台流程规范填报转移信息；
B.严格执行《危险废物转移管理办法》，移出人、承运人、接收人分别履行相应义务，确保转移过程合法合规；
C.危险废物处置或利用单位必须具备相应资质和能力，禁止将危险废物出售给无加工或使用能力的单位和个人；
D.在委托处置前，应对受托单位的生产技术、设备、处理能力进行考察，确保处置过程不产生二次污染；
E.废物处置后进行跟踪回访，及时获取反馈信息，妥善处理遗留问题。
综上所述，本项目产生的各类危险废物均有合理的处理途径，在严格落实上述管理要求的前提下，可有效防止二次环境污染。
7.1.4.6 危险废物全过程信息化管理要求
根据生态环境部《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号）等文件要求，本项目应落实以下全过程信息化管理措施：
（1）管理计划备案
每年3月31日前，通过福建省固体废物环境监管平台制定并报备危险废物管理计划，内容包括产生情况、委托处置情况及减量化措施等。
（2）“五即”规范化管理
实现危险废物“即产生、即包装、即称重、即打码、即入库”的“五即”规范化管理。电子标签二维码应包含废物名称、代码、产生日期、重量、危险特性等信息，通过“一码贯通”实现全过程跟踪管理。
（3）电子台账管理
建立危险废物电子管理台账，实时记录产生、入库、出库环节信息，所有数据实时上传至省平台，原则上不允许后补台账。
（4）电子转移联单
转移危险废物时，通过省平台运行电子转移联单，实行全流程无纸化运转，内容包括移出单位、运输单位、接收单位及转移危废的种类、数量等信息。
（5）视频监控要求
在称重区域、贮存场所、装卸区域及车辆出入口安装视频监控，确保画面清晰无盲区，视频记录保存至少3个月，并与省平台联网。
（6）物联网技术应用
采用智能称重设备、二维码电子标签、手持终端等物联网手段，实现数据自动上传。液态废物储罐的液位监控数据应实时上传至省平台。
（7）台账保存期限
危险废物管理台账、转移联单等记录保存期限不少于5年。
[bookmark: _Toc17878][bookmark: _Toc28474][bookmark: _Toc23574][bookmark: _Toc311][bookmark: _Toc31438][bookmark: _Toc27837][bookmark: _Toc7459][bookmark: _Toc11528][bookmark: _Toc22317]7.1.5 地下水污染防治措施
[bookmark: _Toc455602563][bookmark: _Toc455602562][bookmark: _Toc455602557][bookmark: _Toc455602558][bookmark: _Toc455602559][bookmark: _Toc455602561][bookmark: _Toc455602556][bookmark: _Toc455602560][bookmark: _Toc455602555]7.1.5.1 地下水分区防渗措施
（1）源头控制措施
从源头减少污染物泄漏风险，是地下水污染防治的根本措施。本项目拟采取以下源头控制措施：
①工艺装置及管道设计均采用成熟可靠的技术和工艺，选用耐腐蚀材料，减少跑、冒、滴、漏现象的发生。
②设备安装及管线敷设遵从“可视化”原则，设备在符合技术规范的前提下尽量架空，工艺管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，避免因埋地管道泄漏造成地下水污染且难以察觉。
③管道选用耐腐蚀材质，管道连接处采用可靠的密封措施，定期巡检维护，发现泄漏及时修复。
（2）分区防渗措施
本项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
（一）重点防渗区防渗
重点防渗区包括危废贮存库、A库厂房（生产区、辅料仓库）。防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s ，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。
（二）一般防渗区防渗
一般防渗区包括A库厂房其他区域、B库厂房、一般固废暂存间。防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。
（三）简单防渗区
办公楼、配电房等区域采用一般地面硬化即可。
[image: ][image: ]
图7.1-2  厂区分区防渗图
7.1.5.2 污染监控
在项目地下水下游设置地下水污染跟踪监测井，对地下水污染进行跟踪监控。
[bookmark: _Toc30104][bookmark: _Toc8237][bookmark: _Toc20637][bookmark: _Toc15105][bookmark: _Toc3107][bookmark: _Toc7582][bookmark: _Toc24254][bookmark: _Toc4045][bookmark: _Toc30143]7.1.6 土壤污染防治措施
针对项目的土壤污染途径，项目拟采取以下土壤污染防治措施：
（1）加强危废、化学品原料的日常检查，保证容器的完好程度，对意外操作的“跑、冒、滴、漏”的少量污染物应及时收集处理。
（2）加强生产过程中的管理，避免或最大限度降低生产过程中的“跑、冒、滴、漏”。
（3）辅料仓库、危废贮存库地面采用“防渗混凝土+环氧树脂地坪漆”处理等。
项目采取以上土壤污染防治措施后，基本不会对土壤环境造成污染影响，措施可行。
[bookmark: _Toc9174][bookmark: _Toc21556][bookmark: _Toc3098][bookmark: _Toc15961][bookmark: _Toc1556][bookmark: _Toc3477][bookmark: _Toc26275][bookmark: _Toc17573][bookmark: _Toc12994][bookmark: _Toc25826]7.2 污染防治措施经济技术可行性论证结论
本项目拟采用的污染治理措施，其治理技术成熟，处理费用较低，所获得的环境效益和经济效益明显。只要建设单位在今后的生产管理中，强化环保工作，确保污染治理设施正常运行和达标排放，则本项目拟采取的措施能够达到环境保护的目的。
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[bookmark: _Toc359708317][bookmark: _Toc359709228][bookmark: _Toc359708692][bookmark: _Toc366255012][bookmark: _Toc362276180][bookmark: _Toc21425][bookmark: _Toc23242][bookmark: _Toc26737][bookmark: _Toc19131][bookmark: _Toc6069][bookmark: _Toc29442][bookmark: _Toc373835731][bookmark: _Toc21228][bookmark: _Toc14265][bookmark: _Toc6923][bookmark: _Toc6615]8 环境影响经济损益分析
环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分。与工程经济分析不同，在环境经济损益分析中除了需计算用于环境保护所需的投资费用外，还要核算环境保护投资可能受到的环境经济效益、社会环境效益。通过对建设项目环境的损益分析，综合反映项目投资的社会环境效益和环境经济效益。
[bookmark: _Toc21121][bookmark: _Toc373835732][bookmark: _Toc2628][bookmark: _Toc366255013][bookmark: _Toc22040][bookmark: _Toc29581][bookmark: _Toc18532][bookmark: _Toc362276181][bookmark: _Toc8527][bookmark: _Toc6702][bookmark: _Toc16431][bookmark: _Toc31270][bookmark: _Toc13098]8.1 经济效益分析
[bookmark: _Toc335643965]（1）项目投资估算
本项目总投资1000万元，主要用于设备投资、环保投资以及人工费用。
（2）盈利能力分析
该项收入主要为产品的销售收入，目前销售前景十分广阔，可见本项目完工后具有较强的盈利能力和较好的经济效益。
[bookmark: _Toc14030][bookmark: _Toc17134][bookmark: _Toc3354][bookmark: _Toc9156][bookmark: _Toc28372][bookmark: _Toc14640][bookmark: _Toc12077][bookmark: _Toc15716][bookmark: _Toc21391][bookmark: _Toc362276182][bookmark: _Toc21515][bookmark: _Toc366255014][bookmark: _Toc373835733]8.2 社会效益分析
本项目符合国家和本省产业政策，建成达产后，将有效促进当地经济发展，增加地方税收。同时，项目的建设也为社会提供了相应的劳动就业岗位，对于解决当地就业问题、提高人民收入水平、促进社会稳定等方面具有积极作用。因此，本项目的建设具有良好的社会效益。
[bookmark: _Toc16627][bookmark: _Toc28325][bookmark: _Toc23498][bookmark: _Toc366255015][bookmark: _Toc27873][bookmark: _Toc5308][bookmark: _Toc30948][bookmark: _Toc373835734][bookmark: _Toc25116][bookmark: _Toc28005][bookmark: _Toc362276183][bookmark: _Toc7988][bookmark: _Toc10751]8.3 环境效益分析
[bookmark: _Toc335643973]本项目建成投产后，采用自动化涂装、注塑生产线，生产效率高；委托有资质的设计单位负责废气治理方案，确保废气污染物稳定达标排放，降低环境影响。环保设施的投入和正常运行，不仅有利于企业正常生产，也有益于维持厂区及周边良好环境，保障职工及周边人群健康。
[bookmark: _Toc32405][bookmark: _Toc14857][bookmark: _Toc32356][bookmark: _Toc14919][bookmark: _Toc4342][bookmark: _Toc3131][bookmark: _Toc14387][bookmark: _Toc26691][bookmark: _Toc32155][bookmark: _Toc25635]8.4 环保投资分析
项目环境保护主要设施及相应费用详见表8.4-1。
表8.4-1  环境保护投资估算
	类别
	拟采取的治理措施
	投资
（万元）
	进度

	废气
	①喷漆室、流平室、烘干室负压收集，通过干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉（TA001）+20m排气筒（DA001）
②调漆房负压收集，通过二级活性炭吸附装置（TA002）+20m排气筒（DA002）
③点补室负压收集，通过过滤棉过滤+二级活性炭吸附装置（TA003）+20m排气筒（DA003）
④注塑设备直连管道收集，通过二级活性炭吸附（TA004）+20m高排气筒（DA004）
⑤粉碎机上方设置集气罩+布袋除尘器（TA005）
⑥热水炉、固化炉、热洁炉采用低氮燃烧工艺产生的废气通过高空排放（DA006）
	150
	与主体工程同时设计、同时施工、同时投产

	废水
	①生活污水依托现有化粪池
②冷却水循环使用不外排，锅炉排污水、反渗透浓水直接接入厂区总排放口
	2
	

	噪声
	消声器、隔声罩、减振垫等降噪减振措施
	5
	

	固废
	生活垃圾
	垃圾收集桶若干
	8
	

	
	一般固体废物
	一般固体废物暂存间1间
	
	

	
	危险废物
	危废贮存库1间，与有资质单位签订处置协议
	
	

	地下水、土壤
	分区防渗，制订和完善突发环境事件应急预案、配备消防设施等
	10
	

	合计（万元）
	175
	


[bookmark: _Toc335643995]根据核算，项目用于各项污染治理的投资约175万元，约占项目总投资1000万元的17.5%，其环保投资额度是基本合理的。
[bookmark: _Toc15250][bookmark: _Toc16755][bookmark: _Toc31624][bookmark: _Toc27619][bookmark: _Toc7597][bookmark: _Toc373835735][bookmark: _Toc8251][bookmark: _Toc362276184][bookmark: _Toc19155][bookmark: _Toc27123][bookmark: _Toc11470][bookmark: _Toc14888][bookmark: _Toc366255016]8.5 环境影响经济损益分析结论
[bookmark: _Toc335644043]综上所述，本项目的建设具有良好的社会经济效益。本建设项目的投产使用，虽然对周围的水、大气、声环境等造成一定的影响，但建设单位从各方面着手，从源头控制污染物，做好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少，因此，本项目的建设从环境经济效益分析上是可行的。






[bookmark: _Toc362276185][bookmark: _Toc373835736][bookmark: _Toc366255017][bookmark: _Toc17584][bookmark: _Toc23181][bookmark: _Toc28651][bookmark: _Toc16945][bookmark: _Toc9502][bookmark: _Toc23124][bookmark: _Toc8571][bookmark: _Toc7282][bookmark: _Toc4447][bookmark: _Toc16880]9 环境管理与监测计划
[bookmark: _Toc28940][bookmark: _Toc29524][bookmark: _Toc22001][bookmark: _Toc24338][bookmark: _Toc6656][bookmark: _Toc9202][bookmark: _Toc5107][bookmark: _Toc2731][bookmark: _Toc27902][bookmark: _Toc25889]9.1 环境管理组织结构
[bookmark: _Toc28666][bookmark: _Toc4516][bookmark: _Toc2982][bookmark: _Toc7187][bookmark: _Toc30712][bookmark: _Toc30022][bookmark: _Toc22711][bookmark: _Toc13739][bookmark: _Toc27521]9.1.1 环境管理体制
环境保护的关键是环境管理，而实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与企业计划、生产、质量、技术、财务等管理同等重要。它对促进环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。目前，环境管理已逐渐形成一项制度，任何一个可能造成较大环境影响的建设项目或一个可能造成较大环境影响的单位，都应设置一个环境管理机构，建立一套有效的环境管理办法，负责实施该项目或该单位的环境管理和监督。
环境管理的基本任务是以保护环境为目标，以清洁生产为手段，以发展生产与经济效益为目的。因此，必须加大环境管理力度，确保本公司“三废治理”的设施正常运转。使该公司建设在经济、环境、社会效益方面能够协调发展。
为保证环境管理任务的顺利实施，福州日源汽车零部件有限公司拟建立环保三级管理网络系统。环保三级网络系统由公司、环境保护科和车间组成。
（1）该公司成立以总经理为主任，分管生产副总经理为副主任，总工程师、副总工程师、各车间主任、各科室科长以及其他各部门领导为委员组成的公司环境保护委员会，负责全公司的环境保护管理工作。
（2）公司设置环境保护科。环境保护科既是公司的一个职能部门，又是公司环境保护委员会的常设办事机构，下设环保管理组和环境监测室，负责公司日常环保管理工作及环境监测工作。
（3）各车间成立以车间主任及班组长组成车间环境管理领导小组，具体负责车间环境保护管理工作，车间环保员管理其日常工作。形成公司－环境保护科－车间三级环保网络，全员参与，各负其责。
[bookmark: _Toc16802][bookmark: _Toc20665][bookmark: _Toc27643][bookmark: _Toc31881][bookmark: _Toc29817][bookmark: _Toc30892][bookmark: _Toc29769][bookmark: _Toc11259][bookmark: _Toc2633]9.1.2 环境管理机构及其职责
[bookmark: _Hlk70358285]该项目常设的环境管理机构是环境保护科，具体负责全公司的日常的环境管理和监督工作。环境保护科的主要职责是：
（1）贯彻执行国家和地方的有关环保法律法规、政策和要求；
（2）制定本公司的环境保护规划和年度目标计划，并组织实施；
（3）制定本公司的环境管理制度，并对实施情况进行监督、检查；
（4）制定本公司污染总量控制指标，环保设施运行指标，“三废”综合利用指标，污染事故率指标等各项考核指标，分解到各车间，进行定量考评；
（5）负责监督本公司“三同时”的执行情况。对本公司环境质量状况和各环保设施运行状况的例行监测和检查工作，并及时纠正违规行为；
（6）组织或协调污染控制、“三废”综合利用、清洁生产等技术攻关课题研究，不断提高环境保护水平；
（7）负责污染事故的防范，应急处理和报告工作；
（8）搞好环境保护宣传教育，组织环保技术培训、竞赛、评比等工作，增强全体员工环保意识和技能；
（9）负责环保资料的收集、汇总、保管、归档工作；
（10）完成公司环保委员会交办的其他工作；
（11）负责领导公司环境监测室工作，指导各车间环保小组工作；
（12）对本公司的绿化工作进行监督管理，提出建议；
（13）负责与省、市生态环境局的联络和沟通。
[bookmark: _Toc3386][bookmark: _Toc28012][bookmark: _Toc4908][bookmark: _Toc31382][bookmark: _Toc30530][bookmark: _Toc16785][bookmark: _Toc8456][bookmark: _Toc3754][bookmark: _Toc30793][bookmark: _Toc2462][bookmark: _Toc69232711]9.2 环境管理计划
[bookmark: _Toc12438][bookmark: _Toc13857][bookmark: _Toc18440][bookmark: _Toc17175][bookmark: _Toc22890][bookmark: _Toc27903][bookmark: _Toc28653][bookmark: _Toc30800][bookmark: _Toc9997]9.2.1 项目前期工作阶段环境管理
（1）可行性研究阶段
在此阶段，建设单位应做的环境管理工作是负责提供项目的环境影响报告书，并报请生态环境主管部门审批后，将环保措施纳入可行性研究报告。
（2）设计阶段
设计部门应将环境影响报告书提出的环保措施列入设计和投资概算中，该公司应对环保措施的设计方案进行审查，并及时提出修改意见。
（3）招标阶段
建设单位应根据环境影响报告书的要求和建议，提出工程施工时的环境保护措施的要求和管理规定，纳入招标要求，要求承包商在标书中要有相应的环保措施内容，并要求承包商在中标后提出较详细的实施计划，确保环保措施在施工时的实施。
[bookmark: _Toc18537][bookmark: _Toc8561][bookmark: _Toc23361][bookmark: _Toc28599][bookmark: _Toc4537][bookmark: _Toc26827][bookmark: _Toc20056][bookmark: _Toc15914][bookmark: _Toc5131]9.2.2 运营期环境管理
运营期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。
9.2.2.1 生产中的环境管理
（1）定期进行清洁生产审计，不断采用无污染和少污染的新工艺和新技术。
（2）进行ISO14000论证，建立环境管理体系，提高环境管理水平。
（3）根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量和反映环保工作水平的生态环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其他生产指标一起组织实施和考核。
（4）所有的员工都应受到相应的岗位培训，使能胜任该岗位的工作。所有的岗位都应有相应的操作规程，完整的运行记录，畅通的信息交流通道。
9.2.2.2 后勤部门的环境管理
（1）在原材料采购供应中，要尽量供应无污染或少污染的原料；在储备保管物资时，要加强物资的保管，避免丢失、误用，泄漏对环境造成危害。
（2）要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的维护、检修，保证设备完好运行，防止滴、漏、跑、冒对环境的污染。
（3）做好绿化建设和维护工作。
9.2.2.3 环保设施的管理
（1）尽量采用先进、成熟的污染控制技术，选用先进、高效的环保设施。
（2）环保设施应经试运行达标，并经竣工验收合格后，方可正式投入运行。建立运行记录并制定考核指标。
（3）每套环保设备都应有详细的操作规程，每个岗位的员工都应经过相应的培训，并应实行与经济效益挂钩的岗位责任制。
（4）加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。
9.2.2.4 污染事故的防范与应急处理
（1）企业要建立起一个有效的污染事故防范体系。首先，要建立起一套严格的日常检查制度。有当班人员的自查，班组长的日查，车间的月查和不定期的抽查，全公司的季度检查、半年度评估小结和年度评估总结。
（2）为了保证与重要的环境因素有关的生产活动都能按规范运行，避免发生污染事故，也为了便于各部门、各车间、班组自查和检查，应建立一套有效的预防污染的运行控制程序。各程序文件中应明确规定：运行控制的内容，各有关部门的职责，运行规程，控制参数，检查办法，纠正措施，出现异常和紧急情况时的处理程序。
（3）搞好排放口规范化建设。各排放口应按规范要求安装在线监测系统，便于及时了解污染物排放状况，加强排放口的管理。
（4）对于容易发生污染事故的场所，应采取必要的污染预防措施。
（5）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。
（6）定期向生态环境局汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。
（7）建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生48小时内，向生态环境主管部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向生态环境主管部门书面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。
9.2.2.5 排污口规范化管理
排污口规范化管理体制是实施污染物排放总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源的现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理。同时进行排污口规范化管理。
9.2.2.6 固体废物污染防治的管理要求
根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）第二编“污染防治”中第六分编“固体废物污染防治”的相关规定，建设单位在运营期应当履行以下固体废物污染防治管理要求：
（1）固体废物污染防治原则
第466条：固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，加强产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程管控。
（2）全过程污染防治责任
第468条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取有效措施，防止或者减少固体废物污染，对所造成的污染依法承担责任。
第475条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧固体废物。
（3）危险废物管理要求
第531条：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。
第532条：产生危险废物的单位，应当按照国家规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。
第533条：产生危险废物的单位，应当按照国家规定和生态环境保护标准的要求贮存、利用、处置危险废物。任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧危险废物。
第535条：收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输或者处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物应当采取符合国家生态环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
（4）危险废物转移管理
第536条：转移危险废物的，应当按照国家规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。
（5）意外事故防范
第539条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并报所在地生态环境主管部门和其他具有固体废物污染防治监督管理职责的部门备案。
综上，本项目运营期固体废物管理应严格落实上述全过程污染防治要求，确保固体废物得到安全、合规的收集、贮存、转移和处置。
9.2.2.7 企业排污许可管理要求
对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目实施简化管理。排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前取得排污许可证。
表9.2-1  固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理
	本项目

	三十一、汽车制造业36

	85
	汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367
	纳入重点排污单位名录的
	除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367
	其他
	本项目年使用溶剂型涂料及胶粘剂10吨以上，属于汽车零部件及配件制造行业，实行排污许可简化管理

	二十四、橡胶和塑料制品业29

	62
	塑料制品业292
	塑料人造革、合成革制造2925
	年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929
	其他
	本项目属于塑料制品业中的塑料零件及其他塑料制品制造2929，年产量未达到1万吨且不涉及改性工艺，实行排污许可登记管理。


9.2.2.8 企业自主验收的环境管理
根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）等规定要求，建设单位应强化环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，本次项目竣工后的验收程序、验收自查、验收监测方案和报告编制、验收监测技术均应按照技术指南的要求进行。
本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制验收监测（调查）报告。验收报告编制人员对其编制的验收报告结论终身负责，不得弄虚作假。
建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：
（一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；
（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；
（三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。
9.2.2.9 环境保护事中事后监督管理
根据《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）和《关于印发〈建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕163号）的有关要求，建设单位应严格落实以下要求：
（1）依法依规履行环评程序、开展公众参与情况。严格落实环评文件及批复要求，在项目设计、施工、验收、投入生产或使用中落实环境保护“三同时”及各项环境管理规定情况。
（2）依法申请排污许可证，根据环境保护设施验收条件有关规定，开展自主验收工作。
（3）建设单位在建设项目环境影响报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求公众意见并对公众参与的真实性和结果负责。在项目运行后，主动公开项目排污情况，接受公众监督。
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项目污染物排放的管理要求详见下表9.3-1。





表9.3-1  污染物排放清单
	序号
	管理要求及验收依据

	一
	工程组成

	1.1
	单位名称
	福州日源汽车零部件有限公司

	1.2
	行业类别
	C3670 汽车零部件及汽车配件生产；C2929 塑料零件及其他塑料制品制造

	1.3
	设计生产能力
	年产前后保险杠总成15万套、前格栅总成15万套

	二
	原辅料

	序号
	项目
	年最大使用量
	计量单位

	2.1
	改性PP
	762
	t/a

	2.2
	ABS
	684
	t/a

	2.3
	底漆
	14.85
	t/a

	2.4
	色漆
	26.01
	t/a

	2.5
	清漆
	24.49
	t/a

	2.6
	稀释剂
	17.56
	t/a

	2.7
	固化剂
	1.22
	t/a

	2.8
	清洗剂（乙酸乙酯）
	2.79
	t/a

	2.9
	抛光蜡
	0.005
	t/a

	2.10
	抛光片
	0.015
	t/a

	2.11
	外购零部件（弹片螺母、卡扣等）
	30
	万套/年

	三
	污染因子及污染防治措施

	控制要求污染物种类
	污染
因子
	污染治理设施
	运行
参数
	排放形式及排放去向
	排污口信息
	执行的环境标准
	总量控制指标

	
	
	
	
	
	
	污染物排放标准
	环境质量标准
	

	3.1
	废气

	3.1.1
	喷漆、流平、烘干及喷枪清洗工序有机废气；固化炉、RTO焚烧炉天然气燃烧废气
	有组织
	非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计、SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度
	负压收集+干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉+20m排气筒DA001
	25000m3/h
	20m高排气筒
	内径0.9m
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1“汽车整车制造”排放限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励排放限值；《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2限值
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段（2026年3月1日至2030年12月31日）二级浓度限值和表2环境空气污染物其他项目浓度限值；《大气污染物综合排放标准详解》中Cm取值规定作为质量标准参考值；《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值
	

	3.1.2
	调漆工序有机废气
	
	非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计
	负压收集+二级活性炭吸附装置+20m排气筒DA002
	6000m3/h
	20m高排气筒
	内径0.5m
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1“汽车整车制造”排放限值
	
	

	3.1.3
	点补工序有机废气
	
	非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计、颗粒物
	负压收集+过滤棉过滤+二级活性炭吸附装置+20m排气筒DA003
	15000m3/h
	20m高排气筒
	内径0.7m
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	
	

	3.1.4
	注塑工序废气
	
	非甲烷总烃、臭气浓度
	集气罩+二级活性炭吸附装置+20m排气筒DA004
	12000m3/h
	20m高排气筒
	内径0.7m
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单要求中表4排放限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准
	
	

	3.1.5
	热水炉天然气燃烧废气
	
	SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度
	低氮燃烧+不低于8m排气筒DA005
	108m3/h（废气量）
	不低于8m排气筒
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值
	
	

	3.1.6
	热洁炉废气
	
	非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度、臭气浓度
	二燃室+换热器+20m排气筒DA006
	15000m3/h
	20m排气筒
	/
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1“汽车整车制造”排放限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励排放限值；《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准
	
	

	3.1.7
	塑料粉碎工序废气（B库）
	无组织
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器
	1000m3/h
	/
	/
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值
	
	

	3.1.8
	生产车间（A库、B库）
	无组织
	非甲烷总烃、颗粒物、乙酸乙酯、二甲苯、臭气浓度
	未收集
	/
	/
	/
	《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3厂区内监控点浓度限值及表4企业边界监控点浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1排放限值要求；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控点浓度限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准
	
	

	3.2
	废水

	3.2.1
	生活污水
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮
	化粪池
	4m3
	间接排放，排入青口汽车工业开发区污水处理厂
	DW001
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
	/

	3.2.2
	生产废水（锅炉排污水、反渗透浓水）
	CODCr、SS、TDS
	/
	/
	间接排放，排入青口汽车工业开发区污水处理厂
	DW001
	
	
	/

	3.3
	噪声

	3.3.1
	设备噪声
	Leq（A）
	厂区绿化、设备减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，靠近祥宏南路一侧执行4类标准
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类，靠近祥宏南路一侧执行4a类标准
	/

	3.4
	固废

	3.4.1
	生活垃圾
	在厂区内设置专门的垃圾收集桶，集中后由环卫部门每日清运处理
	《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337-2018）
	/

	3.4.2
	一般固废
	暂存于一般固废间，定期出售给回收企业进行综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	/

	3.4.3
	危险废物
	暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位清运处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
	/

	土壤和地下水

	按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区落实不同防渗分区的防渗技术要求。
按照环评报告和相关技术规范要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，设置地下水监测井和土壤跟踪监测点，严格落实土壤和地下水监测计划。一旦出现土壤或地下水污染，应立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利影响。

	风险

	加强环保设施日常维护管理，定期开展应急演练并及时公开培训演练情况。本项目事故废水需暂存110.43m³，依托租赁方现有应急池（厂区北侧约70m，79m³）暂存，建设单位拟补充不小于40m³应急水袋，并以现空置调节池（约37.5m³）备用补充。因距离较远无法自流，事故废水经专用阀门、管线及水泵提升输送至应急池，应急水袋及调节池就近收集，雨水沟设截断阀门控制，确保事故废水完全收集不外排。试生产前编制突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案。

	四
	环境管理要求

	4.1
	①配备专（兼）职环保管理人员；
②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划；
③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。
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[bookmark: _Toc4239][bookmark: _Toc20256]9.4 环境监测
企业内部环境监测主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果。为防治污染提供科学依据。
[bookmark: _Toc8520][bookmark: _Toc20499][bookmark: _Toc19260][bookmark: _Toc12842][bookmark: _Toc22886][bookmark: _Toc14221][bookmark: _Toc3343][bookmark: _Toc6997][bookmark: _Toc24142]9.4.1 环境监测计划实施单位
企业日常环境监测工作由企业委托有资质的环境监测单位实施。环境保护科根据本报告的监测计划负责安排具体的环境监测工作，并根据监测结果进行评估分析，及时掌握环保设施的运行状态和排污情况。
[bookmark: _Toc11090][bookmark: _Toc17036][bookmark: _Toc52129098][bookmark: _Toc96524491][bookmark: _Toc14902][bookmark: _Toc16665][bookmark: _Toc97027308][bookmark: _Toc12229][bookmark: _Toc10834]根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2026，自2027年1月1日起实施）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953.2-2026）（2027年1月1日起实施）中的有关要求，制定本项目环境监测计划。具体监测计划详见表9.4-1。
[bookmark: _Ref68715991]表9.4-1   本项目运营期污染物监测计划一览表
	类别
	监测点
	监测因子
	监测频率

	废水
	雨水排放口a
	pH值、悬浮物、COD
	1次/月a

	废气
	DA001排气筒
	非甲烷总烃、乙酸丁酯、二甲苯
	1次/年

	
	
	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
	1次/年

	
	
	氮氧化物
	1次/月

	
	DA002排气筒
	非甲烷总烃、乙酸丁酯、二甲苯
	1次/年

	
	DA003排气筒
	非甲烷总烃、乙酸丁酯、二甲苯
	1次/年

	
	DA004排气筒
	非甲烷总烃、臭气浓度
	1次/年

	
	DA005排气筒
	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
	1次/年

	
	
	氮氧化物
	1次/月

	
	DA006排气筒
	非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
	1次/年

	
	
	氮氧化物
	1次/月

	
	厂界
	非甲烷总烃、乙酸丁酯、二甲苯
	1次/半年

	
	
	臭气浓度
	1次/年

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/季

	噪声
	厂界外1米（厂界四周）
	等效连续A声级、最大声级（偶发噪声、频发噪声）
	1次/季

	地下水b
	厂址下游1个点位
	pH、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、石油类等
	1次/年

	土壤b
	一类单元：每个隐蔽性重点设施设备周边至少布置1个深层土壤监测点，单元内部或周边布设至少1个表层土壤监测点
	初次监测：原则上所有土壤监测点的监测指标至少应包括GB 36600表1基本项目，与关注污染物（本项目包括二甲苯等），后续监测的监测指标至少应包括该重点单元对应的任一土壤监测点或地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物，受地质背景等因素影响造成超标的指标可不监测，以及该重点单元涉及的所有关注污染物
	表层土壤：1次/
年；深层土壤：1次/3年

	
	二类单元：内部或周边均布设至少1个表层土壤监测点
	
	

	注：
a雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。
b本项目不属于土壤污染重点监管单位，地下水和土壤监测可参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）执行，最终根据环评文件批复要求、地方生态环境主管部门的规定确定。[image: ]



[image: ]所在厂区位置
项目位置
有组织废气监测点位
噪声监测点位
图例
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图9.4-1  监测点位图
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[bookmark: _Toc4904][bookmark: _Toc14515][bookmark: _Toc30205][bookmark: _Toc19266][bookmark: _Toc4409][bookmark: _Toc17397][bookmark: _Toc8852][bookmark: _Toc7442][bookmark: _Toc28588]9.5.1 污染物总量控制原则
对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定：在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。
根据国家当前的产业政策和环保技术政策，制定本项目污染物总量控制原则和方法，提出污染物总量控制思路：
（1）以国家产业政策为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平。
（2）采用全方位总量控制思想，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产，将污染尽可能消除在生产过程中。
（3）强化中、末端控制，降低污染物的排放水平，实现达标排放。
（4）满足地方环境管理要求，参照区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在地区的环境保护目标控制水平。
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总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。
根据《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》（闽环发〔2014〕12号）、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政〔2014〕24号）、《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政〔2016〕54号），主要控制污染物质指标为COD、NH3-N、SO2及NOx。
根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22号），现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分。因此，本项目生活污水中COD、氨氮无需申请总量。
根据国家制定的总量控制指标，结合本项目的特征污染物，确定本项目污染物中总量控制的项目有：COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。
表9.5-1  本项目废气污染物排放总量一览表
	污染物
	无组织排放量（t/a）
	有组织排放量（t/a）
	总排放量（t/a）

	NMHC（含乙酸丁酯）
	3.1890
	1.2131
	4.4021

	二甲苯
	1.386
	0.3719
	1.7579

	VOCs合计
	6.16

	二氧化硫
	0
	0.0668
	0.0668

	氮氧化物
	0
	0.5825
	0.5825


表9.5-2  本项目水污染物排放总量一览表
	项目
	建议最终排入环境控制指标

	污染物名称
	排放浓度mg/L
	总排放量t/a
	生产废水排放量t/a
	生活污水排放量t/a

	废水量
	——
	757.8
	157.8
	600

	COD
	50
	0.3789
	0.0789
	0.30

	NH3-N
	5
	0.03789
	0.00789
	0.03


本项目生产废水主要为锅炉排污水和纯水制备反渗透浓水，上述废水水质简单、仅含少量浓缩的无机盐分，不含有机污染物及有毒有害物质，故本项目无需购买对应的排污权交易指标。
根据《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政〔2014〕24号）及《福州市排污权储备和出让工作实施意见》等相关规定，新建项目新增主要污染物排放总量指标需作为环境影响评价审批的前置条件，通过排污权交易或有偿获取。
本项目废气污染物（二氧化硫（0.0668t/a）、氮氧化物（0.5825t/a））排放量达到购买排污权交易指标的要求，需在环评审批前向福州市生态环境局提交总量来源说明，并依规通过海峡股权交易中心购买所需的排污权指标。
根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综〔2018〕386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。VOCs（非甲烷总烃）总量（6.16t/a）需要通过区域调剂来获得。最终的总量控制指标以本报告表报批生态环境主管部门后核定的总量为准（总量承诺函见附件10）。
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排污口规范化管理体制是实施污染物排放总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源的现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化具有极大的现实意义。
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（1）《关于开展排污口规范化整治工作的通知》，原国家环境保护总局（中华人民共和国生态环境部），环发〔1999〕24号；
（2）《排污口规范化整治技术》，原国家环境保护总局（中华人民共和国生态环境部），环发〔1999〕24号；
（3）《关于开展排污口规范化整治工作的通知》，原福建省环境保护局（福建省生态环境厅），闽环保〔1999〕理3号；
（4）《福建省污染物排放口规范化整治补充技术要求》，原福建省环境保护局（福建省生态环境厅），闽环保〔1999〕理8号；
（5）《福建省工业污染源排放口管理办法》，原福建省环境保护局（福建省生态环境厅），闽环保〔1999〕9号。
[bookmark: _Toc15286][bookmark: _Toc19248][bookmark: _Toc27549][bookmark: _Toc10337][bookmark: _Toc20993][bookmark: _Toc5288][bookmark: _Toc13674][bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc6911]9.6.2 排污口规范化的范围和时间
根据原福建省环境保护局（福建省生态环境厅）发布“关于转发《关于开展排污口规范化整治工作的通知》的通知（闽环保〔1999〕理3号）”文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，本工程排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即污染治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的竣工验收内容。
9.6.2.1 排污口规范化与在线监测
本项目需规范的排污口主要有废气排放口、固体废物贮存场所、高噪声源等。
（1）废气排放口：本项目各排气筒应按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定要求，在排气筒上预留永久性采样监测孔和采样平台。为便于对大气污染物排放的管理和环保行政部门的监督。
（2）固体废物：各工业固体废物和危废贮存库应设置规范化标志牌。
（3）噪声排放源：按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、对外界影响最大处设置标志牌。
9.6.2.2 排放口管理
本项目应按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。
（1）在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。
（2）如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。
（3）将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送生态环境主管部门备案。
（4）按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在污染物排污口或固体废物堆放场地，应设置国家统一的环境保护图形标志牌，具体设置图形见表9.6-1。根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）及2023年修改单实施细则，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。
（5）排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按照排放口规范化整治技术要求进行。
（6）环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。
表9.6-1  各排污口（源）标志牌及警告图形示意图
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	废水排放口
	噪声排放源
	固体废物提示
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[bookmark: _Toc17706][bookmark: _Toc2234][bookmark: _Toc22999][bookmark: _Toc2570][bookmark: _Toc26519][bookmark: _Toc19831][bookmark: _Toc13490][bookmark: _Toc13668][bookmark: _Toc3678]10.1.1 项目概况
[bookmark: _Toc19195][bookmark: _Toc15687][bookmark: _Toc17866]为迎合市场需求，推动产业集聚与升级，公司拟投资1000万元，其中环保投资175万元，占总投资的17.5%。企业选址于福建省福州市闽侯县青口镇祥宏南路1366号，租赁现有办公楼、A库厂房、B库厂房建设“福州日源汽车零部件加工生产项目”。
本项目租赁总建筑面积为18377.76m²，租赁建筑均为已建成的现有建筑，不新增用地、不新建厂房，项目仅在租赁厂房内进行设备安装与生产布局。生产工艺流程主要包括注塑、前处理、涂装和装配四部分，建成后年产前后保险杠总成15万套、前格栅总成15万套。项目劳动定员50人，均不住厂，采用年工作300天、职能部门为单班制，生产部门为三班制（每班8小时）的工作制度。
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①生活污水
生活污水主要来源于员工办公及生活。生活污水经出租方已建化粪池处理后，纳入市政污水管网，排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。评价主要关注生活污水纳管的可靠性及依托化粪池的处理能力。
②生产废水
本项目生产废水主要包括注塑冷却水、冰水机配套冷却水、热洁炉换热器冷却水、锅炉排污水及纯水制备反渗透浓水。其中，注塑冷却水、冰水机配套冷却水、热洁炉换热器冷却水均为间接冷却水，水质基本不受污染，经降温后全部循环使用，不外排，仅定期补充蒸发、风吹等损耗水量；锅炉排污水以及纯水制备反渗透浓水水质相对清洁，不含重金属及有毒有害物质。锅炉排污水经冷却降温后、反渗透浓水经厂区污水总排口接入市政污水管网。评价主要关注生产废水回用措施的可行性以及锅炉排污水、反渗透浓水达标纳管的可靠性。
（2）废气
①喷漆、流平、烘干及喷枪清洗废气
喷漆室、流平室、油漆烘干室在作业过程中产生有机废气和漆雾，主要污染物为非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯及颗粒物（漆雾），喷枪清洗工序在清洗溶剂挥发过程中亦会产生少量有机废气，一并纳入本系统处理。喷漆、流平、烘干及喷枪清洗工序均在密闭设备/房内进行，废气经负压收集后统一输送至“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”组合工艺处理，处理后经20m高排气筒（DA001）高空排放。本次评价主要关注喷漆、流平、烘干及喷枪清洗废气经治理设施处理后通过DA001排气筒有组织排放的污染物浓度及排放速率是否满足相应排放标准要求，以及各产污工序密闭空间内负压维持情况及废气收集效率，确保无组织逸散得到有效控制。
②调漆废气
调漆房在调漆过程中产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯。调漆房设置为密闭空间，采用负压抽风方式，废气经收集处理后经20m高排气筒（DA002）高空排放。评价主要关注调漆废气有组织排放的达标性及密闭收集的有效性，以及各产污工序密闭空间内负压维持情况及废气收集效率，确保无组织逸散得到有效控制。
③点补废气
点补室在点补作业过程中产生有机废气和漆雾，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯。点补工序设置独立密闭空间，采用负压抽风，废气经收集处理后经20m高排气筒（DA003）高空排放。评价主要关注点补废气有组织排放的达标性及密闭收集的有效性，以及各产污工序密闭空间内负压维持情况及废气收集效率，确保无组织逸散得到有效控制。
④注塑废气
注塑区在注塑过程中产生有机废气及伴随的臭气，主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计）及臭气浓度。注塑机通过集气罩收集，废气经处理后通过1根20m高排气筒（DA004）排放。评价主要关注注塑废气有组织排放的达标性及集气罩收集的有效性。
⑤天然气燃烧废气
热水炉、固化炉及热洁炉以天然气为燃料，燃烧过程中产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物。热水炉采样低氮燃烧工艺产生的废气由不低于8m高排气筒（DA005）高空排放；固化炉采样低氮燃烧工艺产生的废气与烘干废气一并进入RTO蓄热式焚烧炉处理，RTO焚烧炉采样低氮燃烧工艺产生的废气随RTO处理后的尾气一并经20m高排气筒（DA001）高空排放；热洁炉采用低氮燃烧工艺产生的废气经不低于20m高排气筒（DA006）高空排放。本次评价主要关注各工艺经低氮燃烧处理后通过对应排气筒有组织排放的污染物浓度及排放速率是否满足相应排放标准要求。
⑥塑料粉碎废气
粉碎机在塑料粉碎过程中产生粉尘，主要污染物为颗粒物。粉碎机上方设置集气罩，粉碎废气经布袋除尘器处理后无组织排放。评价主要关注塑料粉碎废气无组织排放的达标性及集气罩收集的有效性。
⑦热洁炉废气
热洁炉裂解产生废气经二燃室高温氧化后经配套换热器降温后，通过不低于20m高排气筒（DA006）有组织排放。本次评价关注热洁炉排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及VOCs的排放浓度和排放速率是否满足相应排放标准要求。
（3）噪声
运营期噪声主要来自注塑机组、空压机、粉碎机、喷漆循环风空调机组、风机等生产及辅助设备。项目通过合理总图布置，将高噪声设备尽量布置在车间中央或远离厂界位置；对高噪声设备安装减振基础或减振垫，设备与管道连接处采用柔性橡胶接头；对注塑机组、空压机、粉碎机、喷漆循环风空调机组、风机等安装消声器，并对高噪声设备设置隔声室或通风隔声罩，对排气管道采用包扎阻尼或埋地敷设。评价主要关注高噪声设备对厂界及周边敏感目标的声环境影响，以及降噪措施的可行性。
（4）固体废物
本项目固废主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物中，注塑工序不合格品及废边角料经粉碎后回用于生产；废包装材料、布袋收集粉尘、废抛光片、废布袋分类收集后，暂存于一般固废暂存间，由合规回收单位回收综合利用；纯水制备废滤材及废蓄热陶瓷体更换时由厂家回收处理，不在厂区暂存。危险废物主要为废包装桶、废润滑油、废清洗剂、废活性炭、废过滤棉（含漆渣）、废干式纸盒（含漆渣）、热洁炉灰渣、含油的手套及废抹布，分类收集后暂存于厂内危险废物贮存库，定期委托有资质的危险废物处置单位进行安全处置；其中含油的手套及废抹布属于危险废物豁免管理清单，分类收集后混入生活垃圾，委托环卫部门统一清运处置。生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运处理。本次评价主要关注危险废物暂存设施的规范性、委托处置的合规性，以及一般固废综合利用途径的可行性。
（5）环境风险
项目环境风险主要为废润滑油、废清洗剂等危险废物泄漏及火灾引发的次生污染，以及化学品泄漏可能引发的腐蚀、危害。项目建成投产后须加强日常管理，严格落实本环评提出的各项风险防范措施，包括危险物质储存区防渗、防泄漏设施设置、消防物资配备、应急预案制定及定期演练等。同时，对化学品应分类存放，设置防泄漏托盘，配备相应的应急防护用品及中和处置物资。在落实上述措施的前提下，项目环境风险可控。评价主要关注危险物质泄漏及火灾次生污染的风险水平，以及风险防范措施的完备性和应急预案的可操作性。
（6）原辅材料储存
关注项目原辅材料的储存方式及储存量，特别是化学品及危险物质，应规范设置储存区域，配备防泄漏设施，加强日常巡查管理，避免物料泄漏对周边环境产生影响。评价主要关注化学品储存区的防泄漏措施、储存量的合理性，以及泄漏事故对周边环境的风险影响。
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（1）水环境质量现状
本项目位于福州市，根据福州市人民政府发布的《2025年福州市生态环境状况公报》，2025年，福州市主要流域总体水质状况为优。I~I类水质比例为100%，同比持平，其中I~I类水质比例为77.8%，同比上升11.1个百分点，无IV类、V类、劣V类断面。闽江流域福州段总体水质状况为优，I~I类水质比例为100%，同比持平；I~I类水质比例为93.8%，同比上升12.5个百分点。项目所在区域地表水环境质量现状良好。
（2）地表水环境影响分析
项目通过落实清污分流、雨污分流、污污分流，能够确保本项目生产废水与事故废水不排放。生活污水经出租方已建化粪池处理后，纳入市政污水管网，排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。通过落实环保三同时，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，依托的污水处理设施具有环境可行性，正常运行对周边地表水环境影响很小。
（3）水污染防治措施
项目生产废水不外排，生活污水经出租方已建化粪池处理后，纳入市政污水管网，排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。
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（1）环境空气质量现状
本次评价引用福州市人民政府发布的《2025年福州市生态环境状况公报》中的结论和数据。根据公报，2025年福州市环境空气质量优良天数比例为97.5%，空气质量综合指数2.385，在全国168个重点城市中排名第三，首次进入全国重点城市前三；各项基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中表1过渡阶段（2026年3月1日至2030年12月31日）二级浓度限值。据此判定，本项目所在区域为环境空气质量达标区。
针对项目特征污染物（非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯、颗粒物、臭气浓度），本次评价进行了环境空气质量现状监测。监测结果表明，各监测点非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯、颗粒物及臭气浓度的监测值均符合相应环境空气质量标准要求。
（2）大气环境影响分析
项目选用AERSCREEN模式对项目污染源主要污染物进行估算预测，正常工况下，最大落地浓度污染物为A库厂房无组织排放的二甲苯，Pmax=7.93%，大气环境影响评价等级为二级。
项目以喷涂车间（A库）边界为起点设置100m卫生防护距离，注塑车间（B库）边界为起点设置50m卫生防护距离。卫生距离包络范围全部属于规划区，没有居民集中区、学校医院等敏感目标，项目选址及总图布置符合环境防护距离要求。
（3）大气污染防治措施
本项目运营期废气主要包括喷漆、流平、烘干及喷枪清洗废气，调漆废气，点补废气，注塑废气，热水炉天然气燃烧废气、固化炉天然气燃烧废气、RTO焚烧炉天然气燃烧废气、热洁炉废气及塑料粉碎废气。各类废气均根据其产生环节和污染物特性，分别设置相应的收集方式和处理设施。
喷漆室、流平室、油漆烘干室以及喷枪清洗工序产生的有机废气及漆雾（颗粒物）经负压收集后，统一由“干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉”（TA001）处理达标后，经20m高排气筒（DA001）高空排放；调漆房产生的有机废气经负压收集后，由“二级活性炭吸附”（TA002）处理达标后，经20m高排气筒（DA002）高空排放；点补室产生的有机废气及漆雾（颗粒物）经负压收集后，由“过滤棉过滤+二级活性炭吸附”（TA003）处理达标后，经20m高排气筒（DA003）高空排放；注塑区产生的有机废气及臭气经设备直连管道收集后，由“二级活性炭吸附”（TA004）处理达标后，通过20m高排气筒（DA004）排放；热水炉天然气燃烧废气经低氮燃烧后，由不低于8m高排气筒（DA005）高空排放，固化炉采样低氮燃烧工艺产生的废气与烘干废气一并进入RTO蓄热式焚烧炉处理，RTO蓄热式焚烧炉采样低氮燃烧工艺产生的废气随RTO处理后的尾气一并经20m高排气筒（DA001）高空排放；热洁炉分解产生的有机废气经设备直连管道收集后，进入二燃室高温热分解（TA006）处理，处理达标后与热洁炉采样低氮燃烧工艺产生的废气一并通过20m高排气筒（DA006）排放，塑料粉碎废气经集气罩收集、布袋除尘器处理后无组织排放。
采取上述措施后，各污染物有组织排放浓度及排放速率均满足相应排放标准要求，厂界无组织浓度亦满足相应标准限值要求，对周边环境影响较小。
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（1）声环境现状
根据监测结果可知，厂界声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，其中靠近祥宏南路一侧执行4a类标准，区域声环境质量良好。
（2）声环境影响分析
项目主要噪声源集中在生产区，在采取各种隔声、降噪措施的基础上，根据预测结果：厂界各监测点位噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，其中靠近祥宏南路一侧满足4类标准。
（3）噪声污染防治措施
本项目拟采取以下噪声污染防治措施：优先选用低噪声设备；对注塑机组、空压机、粉碎机、喷漆循环风空调机组、风机等强噪声源采取基础减振、厂房隔声；对空压机、各种泵类等设置局部隔声罩或隔声间；加强设备维护管理，避免异常噪声产生。
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项目固废处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，各类固体废物均得到合理有效处置：
一般工业固体废物：注塑工序不合格品及废边角料经粉碎后回用于生产；废包装材料、布袋收集粉尘、废抛光片、废布袋分类收集后暂存于一般固废暂存间，由合规回收单位回收综合利用；纯水制备废滤材及废蓄热陶瓷体更换时由相应厂家直接回收处理，不在厂区暂存。
危险废物：废包装桶、废润滑油、废清洗剂、废活性炭、废过滤棉（含漆渣）、废干式纸盒（含漆渣）、热洁炉灰渣等分类收集后暂存于厂内危废贮存库，定期委托有资质的危废处置单位安全处置；其中含油的手套及废抹布属于危险废物豁免管理清单范畴，分类收集后混入生活垃圾，委托环卫部门统一清运处置。
生活垃圾：在厂区内定点分类收集后，委托当地环卫部门统一清运处理。
各固废在外运处置前，须在厂内规范、安全暂存，确保不产生二次污染。综上，本项目固体废物处置措施可行，对周围环境影响较小。
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（1）地下水环境质量现状
根据监测结果，各地下水监测点的pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性固体、硫酸盐、氯化物、大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、二甲苯、石油烃（C6-C9、C10-C40）等各项指标的监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准要求。
（2）地下水环境影响
项目地下水评价等级为三级，区域无集中式、分散式饮用水源保护区和涉及地下水的环境敏感区。项目地下水保护目标为评价区内潜水含水层，使其符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准。项目所在区域不属于地下水环境敏感区，项目不取用地下水，不会对区域地下水的水位、水量产生影响；在落实本环评提出的分区防渗措施基本不会对区域地下水环境影响小。
（3）地下水污染防治措施
本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区设防、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。
[bookmark: _Toc12560][bookmark: _Toc31495][bookmark: _Toc21279][bookmark: _Toc6674][bookmark: _Toc1578][bookmark: _Toc27591][bookmark: _Toc10965][bookmark: _Toc7412][bookmark: _Toc6449]10.2.6土壤环境影响评价结论
本项目对土壤环境的影响主要来自液态原辅材料及危险废物的暂存和使用过程，废水正常工况下基本不构成土壤污染途径。
正常工况下，项目液体物料均采用密闭桶装，存放于专用区域，下方设置托盘或防渗垫层；危险废物分类收集、密闭包装，暂存于符合规范的危险废物暂存间，地面及裙角采取防渗、防腐处理。厂区地面均进行水泥硬化，液态物料及危险废物在正常工况下不会直接接触土壤，对周围土壤环境影响较小。
非正常工况下，若液态原辅材料包装桶破损或危险废物包装容器泄漏，少量物料可能以地面漫流或垂直下渗形式进入周边土壤。建设单位应加强日常巡查，一旦发现泄漏，立即切断污染源，采用吸附材料、围堰或临时收集设施进行收集，并及时清理受污染区域。项目液态物料和危险废物泄漏总量较小，且属短期事故，在及时采取收集和清理措施的前提下，对土壤环境影响较小。
生活污水经出租方已建化粪池处理后纳入市政污水管网；注塑冷却水、冷水机冷却水与热洁炉换热器冷却水均为间接冷却水，经冷却塔降温后全部循环使用，不外排；锅炉排污水和纯水制备反渗透浓水水质简单，不含重金属及有毒有害物质，经厂区污水总排口接入市政污水管网。正常工况下，废水不会进入土壤环境。
综上，在落实液态物料密闭桶装、危险废物规范暂存、重点区域防渗及事故应急收集等措施的前提下，本项目对土壤环境的影响可接受。
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根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分，本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。
本项目主要危险单元为涂料及配套稀释剂、固化剂、清洗剂储存区，危废贮存库，以及天然气使用区域等，涉及的主要危险物质为二甲苯、乙酸丁酯、废润滑油及天然气。本项目危险因素主要考虑各危险物质泄漏及火灾引发的次生污染事故。
涂料及配套稀释剂、固化剂、清洗剂采用密闭桶装，存放于专用储存区，在线量较小；废润滑油分类收集后暂存于危废贮存库内；天然气由管道接入，无储罐。各储存区域均按规范设置防泄漏托盘或围堰，地面采取防渗处理。当发生泄漏事故时，泄漏液可有效控制在储存区内，基本不会流入外环境；天然气若发生泄漏，可通过切断气源、加强通风等措施及时处置。在落实上述风险防范措施的前提下，本项目环境风险可控，对地表水、地下水及土壤环境影响较小。
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[bookmark: _Toc21397][bookmark: _Toc4662][bookmark: _Toc22194][bookmark: _Toc18818][bookmark: _Toc3771][bookmark: _Toc17488][bookmark: _Toc4885][bookmark: _Toc17808][bookmark: _Toc20158]10.3.1 产业政策符合性分析结论
本项目依托现有已租赁厂房，建设汽车零部件加工生产项目，检索《产业结构调整指导目录（2024年本）》，生产过程所采用的工艺、设备及产品均不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规规定的，为允许类”的规定。
本项目不涉及《重点管控新污染物清单（2023年版）》中明确的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等新污染物，不使用列入清单的化学物质，生产过程不产生或排放新污染物，符合新污染物管控相关要求。
本项目于2026年10月12日取得闽侯县发展和改革局出具的《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽发改备[2026]A080808号），备案证明见附件3。
综上所述，项目建设是符合国家和地方产业政策的。
[bookmark: _Toc11125][bookmark: _Toc13583][bookmark: _Toc26629][bookmark: _Toc1186][bookmark: _Toc27465][bookmark: _Toc2236][bookmark: _Toc19946][bookmark: _Toc23246][bookmark: _Toc10237]10.3.2 选址规划符合性判定
项目选址于福建省福州市闽侯县青口镇祥宏南路1366号办公楼、A库厂房、B库厂房建设福州日源汽车零部件加工生产项目，根据建设单位提供产权证（闽（2025）闽侯县不动产权第9024898号），项目用地为工业用地（产权证详见附件4），项目的建设符合用地性质。
项目运营期产生的废气经过废气处理设施处理后污染物能够达标排放，对周围环境空气不会产生显著影响；生活污水经处理达标后排入市政污水管网，纳入青口汽车工业开发区污水处理厂统一处理，不直接排入地表水体，青口汽车工业开发区污水处理厂深度处理达标后排入陶江，陶江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；项目在采取隔声、减振的噪声污染防治措施后，产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。
根据现场踏勘可知，项目周边均为工业型企业，项目在生产过程中需严格落实本环评提出的各项环保措施，在确保各项污染物达标排放的情况下，其正常建设运营不会对周边敏感目标产生较大影响，项目所在地区位合理，与周边环境可相容。
综上分析可知，项目选址合理可行。
[bookmark: _Toc24033][bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc14275][bookmark: _Toc6491][bookmark: _Toc21746][bookmark: _Toc7199][bookmark: _Toc16961][bookmark: _Toc7933][bookmark: _Toc16460]10.3.3 相关规划及规范符合性
本项目选址于福建省福州市闽侯县青口镇祥宏南路1366号办公楼、A库厂房、B库厂房建设福州日源汽车零部件加工生产项目，符合《福州青口投资区环境影响报告书》《福州青口投资区环境影响跟踪评价报告》《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）〉的通知》（榕政办规〔2024〕20号）和《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）等相关规划的要求。
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建设单位在确定生态环境影响报告书编制单位后7个工作日内通过网络进行了第一次公示（十个工作日）；生态环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位通过网络、报刊、现场张贴进行了第二次公示（十个工作日）。
在两次公示期间，建设单位均未收到公众意见。
[bookmark: _Toc6731][bookmark: _Toc29988][bookmark: _Toc20795][bookmark: _Toc23766][bookmark: _Toc25191][bookmark: _Toc26934][bookmark: _Toc16721][bookmark: _Toc3224][bookmark: _Toc8916]10.3.5 清洁生产分析结论
本项目从生产工艺与装备、产品、原辅材料消耗、污染物产生与排放、资源能源利用及环境管理要求等方面进行分析：
本项目拟选用的生产设备较为先进，自动化程度设计较高。根据项目设计及污染源源强核算结果，对照《涂装行业清洁生产评价指标体系》，本项目各项设计指标均满足或优于Ⅱ级基准值要求，综合评价指数YⅡ=93.2，清洁生产水平可达到国内清洁生产先进水平（Ⅱ级）。
建设单位承诺在后续设备选型及建设中，严格按照设计方案选用先进设备，并在项目投产后按规定开展清洁生产审核，确保实际运营持续达到国内先进水平。从清洁生产角度而言，本工程是可行的。
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表10.3-1  本项目水污染物排放总量指标
	项目
	建议最终排入环境控制指标

	污染物名称
	排放浓度mg/L
	总排放量t/a
	生产废水排放量t/a
	生活污水排放量t/a

	废水量
	——
	757.8
	157.8
	600

	COD
	50
	0.3789
	0.0789
	0.30

	NH3-N
	5
	0.03789
	0.00789
	0.03

	生产废水：锅炉排污水、反渗透浓水


本项目生产废水主要为锅炉排污水和纯水制备反渗透浓水，上述废水水质简单、仅含少量浓缩的无机盐分，不含有机污染物及有毒有害物质，故本项目无需购买对应的排污权交易指标。
表10.3-2  本项目废气污染物建议性控制指标总量一览表
	污染物
	排放量（t/a）

	二氧化硫
	0.0668

	氮氧化物
	0.5825

	VOCs
	6.16


根据《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政〔2014〕24号）及《福州市排污权储备和出让工作实施意见》等相关规定，新建项目新增主要污染物排放总量指标需作为环境影响评价审批的前置条件，通过排污权交易或有偿获取。本项目废气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量达到购买排污权交易指标的要求，需在环评审批前向福州市生态环境局提交总量来源说明，并依规通过海峡股权交易中心购买所需的排污权指标。
根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》（榕环保综〔2018〕386号），VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。本项目VOCs（非甲烷总烃）总量需通过区域调剂获得。
最终的总量控制指标以本报告书报批生态环境主管部门后核定的总量为准（总量承诺函见附件10）。
[bookmark: _Toc5173][bookmark: _Toc18652]10.4 项目竣工环境保护验收要求
项目环保竣工验收内容见表10.4-1。
表10.4-1  工程竣工环保设施验收内容一览表
	序号
	项目名称
	环境治理及防治措施
	验收指标与要求

	1
	废气污染措施
	喷漆、流平、烘干及喷枪清洗工序废气，RTO焚烧炉、固化炉天然气燃烧废气
	有组织
	DA001
	非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	负压收集+干式纸盒+过滤棉过滤+RTO蓄热式焚烧炉+20m排气筒
	非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中“汽车整车制造”限值要求（非甲烷总烃≤50mg/m3（4.0kg/h）、二甲苯≤15mg/m3（1.4kg/h）、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计≤40mg/m3（2.0kg/h））；颗粒物有组织浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准（颗粒物≤120mg/m3（2.95kg/h））；其中，颗粒物根据从严执行原则，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励排放限值（颗粒物≤30mg/m³、SO2≤200mg/m³、NOx≤300mg/m³）；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2限值（烟气黑度≤1级）

	
	
	调漆工序废气
	
	DA002
	非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计
	负压收集+二级活性炭吸附装置+20m排气筒
	

	
	
	点补工序废气
	
	DA003
	非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计、颗粒物
	负压收集+过滤棉过滤+二级活性炭吸附装置+20m排气筒
	

	
	
	注塑工序废气
	
	DA004
	非甲烷总烃、臭气浓度
	设备直连管道收集+二级活性炭吸附装置+20m排气筒
	非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单要求中表4排放限值（非甲烷总烃≤100mg/m³），臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准（臭气浓度≤6000（无量纲））

	
	
	热水炉天然气燃烧废气
	
	DA005
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	低氮燃烧+不低于8m高排气筒
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值（颗粒物≤20mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、烟气黑度≤1级）

	
	
	热洁炉废气
	
	DA006
	非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、臭气浓度
	二燃室+换热器+20m排气筒
	非甲烷总烃有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中“汽车整车制造”限值要求（非甲烷总烃≤50mg/m3（4.0kg/h））；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励排放限值（颗粒物≤30mg/m³、SO2≤200mg/m³、NOx≤300mg/m³）；烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2限值（烟气黑度≤1级）；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准（臭气浓度≤6000（无量纲））

	
	
	厂界
	无组织
	非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯、臭气浓度、颗粒物
	加强集气效率；定期更换活性炭并加强废气治理设施的管理与维护
	非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4企业边界监控点浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³、乙酸乙酯≤1.0mg/m³）；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2（颗粒物≤1.0mg/m3）；臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准（臭气浓度≤20（无量纲））；颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m³）

	
	
	厂区内
	
	
	
	非甲烷总烃无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3厂区内监控点浓度限值（监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1排放限值要求（任意一次浓度值≤30mg/m3）

	2
	废水污染措施
	生活污水DW001
	生活污水经出租方已建化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）（pH6~9（无量纲），COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L）

	
	
	生产废水
	注塑冷却水、冰水机配套冷却水、热洁炉换热器冷却水均为间接冷却水，经冷却塔降温后全部循环使用，不外排；锅炉排污水和纯水制备反渗透浓水水质简单，不含重金属及有毒有害物质，经厂区污水总排口接入市政污水管网
	验收落实情况

	3
	噪声污染防范
	（1）总图布置上：合理布局，尽量将噪声大的设备布置在车间中央，以减轻噪声对厂界的影响。
（2）对风机等高噪声设备基础安装减震器。为防止与转动设备连接管道因振动产生的噪声，采用柔性橡胶接头连接，以降低噪声，减少振动。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A）），靠近祥宏南路一侧执行4类标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A））

	4
	固废处置
	生活垃圾
	生活垃圾收集桶收集后委托当地环卫部门统一清运处理
	《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337-2018）

	
	
	一般工业固体废物
	一般工业固体废物暂存于一座约（8m2）的一般固体废物暂存间，由合规回收单位回收综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	
	危险废物
	废润滑油、含油抹布及手套等危险废物经收集后暂存于危废贮存库（30m2）的危废贮存库，定期委托有资质单位清运处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	5
	地下水与土壤污染防治措施
	辅料仓库、危废贮存库等重点区域进行重点防渗处理。在全面落实分区防渗措施的前提下，正常工况下不存在废水或物料渗漏污染土壤及地下水的途径。项目生产用水、生活用水由园区供水系统统一供给，不开采、不使用地下水。为进一步防范非正常状况下的泄漏风险，企业应建立土壤和地下水污染隐患定期排查制度，对重点防渗区及管道接口进行定期巡检，发现问题及时修复。一旦发现地面破损、渗漏等异常情况，应立即启动应急预案，采取隔离、堵漏、收集等措施，防止污染物进一步扩散，最大限度减少对土壤及地下水环境的不利影响。
	参照执行HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》分区防渗要求；提供隐患排查制度文件及巡检记录；应急预案中应包含土壤/地下水污染应急措施

	6
	环境风险
	本项目应严格落实各项环境风险防范措施。一是规范预案管理。在建设项目投入试生产或者正式使用前，须按相关规定编制《突发环境事件应急预案》，并报当地生态环境主管部门备案。二是完善应急设施依托。本项目依托租赁方已建事故应急池（厂区北侧约70m，79m3）及厂区配套专用导流管线、切换阀门、提升水泵等收集输送设施；事故废水经水泵提升输送至应急池，建设单位拟补充不小于40m³应急水袋，并以空置调节池（约37.5m3）备用补充，雨水沟设截断阀门控制，确保事故废水完全收集、安全暂存、不外排，依托措施切实可行。三是强化日常运维。加强环境保护设施的日常维护与管理，确保其稳定运行；按规定定期开展突发环境事件应急演练与人员培训，并及时向社会公开应急培训和演练情况。
	验收落实情况

	7
	环境管理
	设置环境管理机构，建立环境管理制度、委托相关单位对项目的环保设施制定环境监测计划，完成项目的竣工验收。
	验收落实情况

	8
	排污口规范化
	要求废气排放筒按规范化建设、设置标志牌，设有采样平台和预留永久性采样口
	验收落实情况



[bookmark: _Toc5028][bookmark: _Toc10951][bookmark: _Toc21777][bookmark: _Toc16453][bookmark: _Toc13851][bookmark: _Toc19725][bookmark: _Toc10475][bookmark: _Toc29850][bookmark: _Toc18874][bookmark: _Toc25081]10.5 对策建议
[bookmark: _Toc335644569]（1）拟建项目应认真执行本环评提出的各种污染防治措施，确保达标排放。
[bookmark: _Toc335644570]（2）严格落实环保“三同时”制度。在工程运营期，要加强各项污染控制设施的运行管理，实行定期维护、检修和考核制度，确保设施完好率，并使其正常稳定运转发挥效用。
[bookmark: _Toc335644571]（3）工程做好“清洁生产”，降低物耗、能耗，减少污染物的排放。
（4）鉴于项目废气处理设计的专业性，建议建设单位需委托有资质单位进行单项废气治理工程的专题设计方案的编制，并报当地生态环境局备案，建设过程严格落实，确保废气达标排放。
[bookmark: _Toc20742][bookmark: _Toc2939][bookmark: _Toc362276210][bookmark: _Toc29687][bookmark: _Toc366255042][bookmark: _Toc11010][bookmark: _Toc30803][bookmark: _Toc15717][bookmark: _Toc17045][bookmark: _Toc27299][bookmark: _Toc9774][bookmark: _Toc15743][bookmark: _Toc373835761]10.6 评价总结论
福州日源汽车零部件加工生产项目位于福建省福州市闽侯县青口镇祥宏南路1366号办公楼、A库厂房、B库厂房，项目符合国家和地方产业政策；选址符合《福州青口投资区环境影响报告书》《福州青口投资区环境影响跟踪评价报告》《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）〉的通知》（榕政办规〔2024〕20号）和《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）等相关规划及审查意见的要求；在落实各项污染治理措施后，可实现污染物达标排放；污染物排放总量符合总量控制要求，污水水质、水量可以满足青口汽车工业开发区污水处理厂接管要求；项目环境风险能够有效控制。项目建设具有一定的环境经济效益，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

[bookmark: _Toc31080][bookmark: _Toc5560][bookmark: _Toc26702][bookmark: _Toc23078][bookmark: _Toc10780][bookmark: _Toc17141][bookmark: _Toc3527][bookmark: _Toc6658][bookmark: _Toc2335][bookmark: _Toc2730][image: 附件_07]附件11：报件材料

关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明

福州市生态环境局：
我司福州日源汽车零部件加工生产项目已完成生态环境影响报告书编制，现报送贵局审批。我司已删除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容（具体删除内容、删除依据详见附件）。报送贵局的环境影响评价报告书公开文本已经我司审核，我司同意对《福州日源汽车零部件加工生产项目生态环境影响报告书》公开文本全文进行公示，特此声明。
附件：关于福州日源汽车零部件加工生产项目生态环境影响报告书公开文本删除内容、删除依据的说明

单位盖章
2026年10月25日







[image: 附件_05]附件：
关于福州日源汽车零部件加工生产项目生态环境影响报告书公开文本删除内容、删除依据的说明

我司福州日源汽车零部件加工生产项目生态环境影响报告书部分内容涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，我司删除了生态环境影响报告书中相应内容具体删除内容和删除依据如下：
1、删除附图、附件部分，删除理由：涉及商业秘密及个人隐私；
2、删除建设单位联系方式，删除理由：涉及个人隐私；
3、删除项目编制单位统一社会信用代码及编制主持人证书编号、信用编号等，删除理由：涉及商业秘密及个人隐私。


单位盖章
2026年10月25日

[image: 附件_02]申请环评批复报告
福州市生态环境局：
我单位申请福州日源汽车零部件加工生产项目环评文件审批，选址于福建省福州市闽侯县青口镇祥宏南路1366号办公楼、A库厂房、B库厂房。建设规模：项目拟总投资1000万元，总建筑面积为18377.76m2，年产前后保险杠总成15万套、前格栅总成15万套。
根据《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，我单位委托福州朴诚至信环保科技有限公司对“福州日源汽车零部件加工生产项目”开展生态环境影响评价工作，编制了《福州日源汽车零部件加工生产项目生态环境影响报告书》，现已完成并呈报贵局，请及时给予批复。


申请单位（盖章）：
法定代表人（盖章或签字）：

2026年10月26日
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