包1药品耗材采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **型号规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 过硫酸钾 | 国药AR500g | 瓶 | 2 |  |
| 2 | 钼酸盐溶液（总磷） | 500ml | 瓶 | 2 | 按需配送 |
| 3 | 抗坏血酸 | 国药100g | 瓶 | 2 |  |
| 4 | 过硫酸钾 | 默克200g | 瓶 | 1 |  |
| 5 | 离心管 | 10ml | 瓶 | 200 |  |
| 6 | 比色皿架 | 30mm 8孔 | 个 | 2 |  |
| 7 | 比色管 | 50ml螺口（含塞） | 支 | 20 |  |
| 8 | 比色管 | 25ml螺口（含塞） | 支 | 20 |  |
| 9 | 比色管 | 10ml天玻 | 瓶 | 50 |  |
| 10 | 消解管 | 连华总氮消解管 | 盒 | 2 |  |
| 11 | 滴管 | 2ml玻璃 | 个 | 10 |  |
| 12 | 丙烯基硫脲 | CP100g国药 | 瓶 | 1 |  |
| 13 | 比色管 | 100ml | 个 | 20 |  |
| 14 | 氧化镁 | 轻质氧化镁国药 | 瓶 | 1 |  |
| 15 | 溴百里酚蓝 | IND5G国药 | 瓶 | 1 |  |
| 16 | 碳酸镁 |  | 瓶 | 1 |  |
| 17 | 汞灯 | 北京普析（自调节） | 个 | 1 |  |
| 18 | 乳糖蛋白胨培养基 | 粪大肠菌群 | 瓶 | 1 |  |
| 19 | EC培养基 | 粪大肠菌群 | 瓶 | 1 |  |
| 20 | 硫代硫酸钠 | 国药 | 瓶 | 1 |  |
| 21 | 乙二胺四乙酸二钠 | 国药 | 瓶 | 1 |  |
| 22 | 试管 | 25mL | 个 | 50 | 同时要配齐倒管和试管架 |
| 23 | 玻璃采样瓶（带螺旋帽） | 100mL | 个 | 20 |  |
| 24 | 玻璃采样瓶（带螺旋帽） | 250mL | 个 | 20 |  |
| 25 | 玻璃采样瓶（带螺旋帽） | 500mL | 个 | 20 |  |
| 26 | 接种环 | 直径3mm | 包 | 5 |  |
| 27 | 酒精灯 |  | 个 | 2 |  |
| 28 | 具塞三角烧瓶 | 150ml | 个 | 10 | 同时要配齐倒管和试管架 |
| 29 | 三角烧瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |
| 30 | ONPG-MUG培养基（Minimal Medium） |  | 瓶 | 1 |  |
| 31 | 标准阳性比色盘 |  | 个 | 1 |  |
| 32 | COD DE试剂（连华） | 500次 | 盒 | 1 |  |
| 33 | 消解管（连华） | COD消解用 | 盒 | 2 |  |
| 34 | 消解管架 |  | 个 | 1 |  |
| 35 | 宝德挥发酚试剂包 | 宝德 | 包 | 3 |  |
| 36 | 宝德阴离子表面活性剂试剂包 | 宝德 | 包 | 3 |  |
| 37 | 宝德氰化物试剂包 | 宝德 | 包 | 3 |  |
| 38 | 宝德硫化物试剂包 | 宝德 | 包 | 6 |  |
| 39 | 高锰酸钾标液 | 500ml 0.1mol/L | 瓶 | 5 |  |
| 40 | 草酸钠标液 | 500ml 0.1mol/L | 瓶 | 3 |  |
| 41 | 溶解氧瓶（带帽） |  | 个 | 30 |  |
| 42 | 玻璃刻度离心管 | 旋盖材质不与丙酮反应 | 个 | 10 |  |
| 43 | 铝箔 |  | 卷 | 1 |  |
| 44 | 玻璃纤维滤膜 | 直径47mm，孔径0.45um-0.7um | 张 | 200 |  |
| 45 | 无粉末防静电一次性手套 | L码 | 盒 | 5 |  |
| 46 | 无粉末防静电一次性手套 | M码 | 盒 | 4 |  |
| 47 | 聚乙烯采样瓶 |  | 个 | 200 |  |
| 48 | 打印机色带 |  |  | 10 | 色带型号ERC-09 |
| 49 | 碱性过硫酸钾溶液 | 默克500ml | 瓶 | 2 | 按需配送 |
| 50 | 硒灯 | 北京普析（自调节） | 个 | 1 |  |
| 51 | 硝酸银 | 国药 AR100g | 瓶 | 1 |  |
| 52 | 氧传感器 | 适用于崂应3012H | 个 | 1 |  |
| 53 | 氧传感器 | 适用于崂应3012HD | 个 | 1 |  |
| 54 | 硼氢化钾 | 分析纯 100g | 瓶 | 5 | 94%（沪试）100g |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 注：若我方需要时，药品耗材出现无货或过期情况，经我方同意，可以替换 |  |  |  |  |

包2 标样清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **型号规格** | **单位** | **数量** | **浓度要求** | **备注** |
| 1 | 总磷 | 20ml |  | 30 | 0-2mg/L | 环标，浓度根据按需提供 |
| 2 | 总氮 | 20ml |  | 6 | 0-7mg/L | 环标，浓度根据按需提供 |
| 3 | 砷 | 20ml |  | 1 | 浓度由实际库存和甲方决定 | 环标，浓度根据按需提供 |
| 4 | 汞 | 20ml |  | 1 | 浓度由实际库存和甲方决定 | 环标，浓度根据按需提供 |
| 5 | 硒 |  20ml |  | 12 | 0-20ug/L | 环标，浓度根据按需提供 |
| 6 | ph | 20mL |  | 13 | 约4 | 环标，浓度根据按需提供 |
| 7 | ph | 20mL |  | 52 | 约7 | 环标，浓度根据按需提供 |
| 8 | ph | 20mL |  | 10 | 约9 | 环标，浓度根据按需提供 |
| 9 | 氨氮 | 20mL |  | 20 | 0-2mg/L | 环标，浓度根据按需提供 |
| 10 | COD | 20mL |  | 51 | 浓度由实际库存和甲方决定 | 环标，浓度根据按需提供 |
| 17 | 铜镉锌铅混标 | 20mL |  | 5 | 浓度由实际库存和甲方决定 | 坛墨，浓度根据按需提供 |
| 19 | 铁锰混标 | 20mL |  | 4 | 浓度由实际库存和甲方决定 | 环标，浓度根据按需提供 |
| 20 | 高锰酸盐指数 | 20mL  |  | 15 | 浓度由实际库存和甲方决定 | 环标，浓度根据按需提供 |
| 21 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯) | 2mL |  | 5 | 浓度由实际库存和甲方决定 | 溶剂为二硫化碳 坛墨 |
| 22 | 总磷 | 100mL |  | 6 | 100mg/L | 坛墨 |
| 23 | 总氮 | 100mL |  | 6 | 100mg/L | 坛墨 |
| 24 | 砷 | 100mL |  | 6 | 100mg/L | 有色金属 |
| 25 | 汞 | 100mL |  | 6 | 100mg/L | 有色金属 |
| 26 | 硒 | 100mL |  | 10 | 100mg/L | 有色金属 |
| 27 | 铜 | 50mL |  | 4 | 500mg/L | 有色金属 |
| 28 | 镉 | 100mL |  | 4 | 100mg/L | 有色金属 |
| 29 | 锌 | 50mL |  | 4 | 500mg/L | 有色金属 |
| 30 | 铅 | 50mL |  | 4 | 500mg/L | 有色金属 |
| 31 | 铁 | 50mL |  | 4 | 500mg/L | 有色金属 |
| 32 | 锰 | 50mL |  | 4 | 500mg/L | 有色金属 |
| 33 | 硫化物 | 20mL |  | 4 | 100mg/L | 环标 |
| 34 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯) | 1mL |  | 3 | 1000ug/L | 溶剂为二硫化碳 坛墨2mL |
| 35 | 含氰成分化合物 | 50mL |  | 1 | 50mg/L | 计量院 40ml |
| 36 | 粪大肠菌群阳性标准菌株（多管发酵法） | / | 支 | 6 | 300-3000MPN ／L |  |
| 37 | 粪大肠菌群阴性标准菌株（多管发酵法） | / | 支 | 2 | 300-3000MPN ／L |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：若我方需要时，标准样品或标准物质出现无货或过期情况，经我方同意，可以替换为相近浓度的标样或最新批次的标样。 |

包3 标气及载气采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 类型 | 备注 |
| 1 | 氩气 | 40L 纯度≥99.999% | 4 | 载气 | 不含钢瓶 |
| 2 | 高纯氢气 | 40L 纯度99.999% | 1 | 载气 | 不含钢瓶 |
| 3 | 高纯氮气 | 40L 纯度≥99.999％ | 1 | 载气 | 不含钢瓶 |
| 4 | 200mg/m3 SO2+200mg/m3 NO/N2 | 4L | 1 | 标准气体 | 不含钢瓶 |
| 5 | 10mg/m3 SO2/N2 | 4L | 1 | 标准气体 | 不含钢瓶(二级标气) |
| 6 | 50mg/m3 SO2+50mg/m3 NO/N2 | 4L | 1 | 标准气体 | 不含钢瓶(二级标气) |
| 7 | 12% O2/N2 | 4L | 1 | 标准气体 | 不含钢瓶(二级标气) |
| 8 | 高纯氮气 | 4L | 1 | 标准气体 | 不含钢瓶 |
| 9 | 10mg/m3 CO/N2 | 4L | 1 | 标准气体 | 不含钢瓶(二级标气) |
| 10 | 200mg/m3 CO/N2 | 4L | 1 | 标准气体 | 不含钢瓶(二级标气) |
| 11 | 500mg/m3 CO/N2 | 4L | 1 | 标准气体 | 不含钢瓶(二级标气) |
| 12 | 高纯乙炔  | 40L 纯度≥99.999% | 1 | 载气 | 不含钢瓶 |
| 13 | 高纯氮气 | 8L 纯度≥99.999％ | 1 | 标准气体 | 含钢瓶 |
| 14 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯（对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯）、苯乙烯、三甲苯（1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯） | 浓度12.5ppm 4L | 1 | 标准气体 | 含钢瓶(浓度标准偏差不高于 5%) |
| 15 | 中苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯 | 浓度12.5ppm 4L | 1 | 标准气体 | 含钢瓶(浓度标准偏差不高于 5%) |

注：若我方需要时，标准气体出现无货或过期情况，经我方同意，可以替换为相近浓度的标样或最新批次的标准气体。以上气体按需提前配送