附件
询价报价单
	项目名称
	三江大厦办公场所办公网络建设项目

	设备部分

	序号
	产品名称
	规格参数
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	交换机
	二层弱网管交换机，交换容量≥312Gbps，包转发率≥43.5Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化2个2.5G/1G光口上联，交换机支持VLAN、端口聚合、端口镜像等功能
	13台
	
	
	

	2
	交换机
	二层弱网管交换机，交换容量≥146Gbps，包转发率≥15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率120W），固化2个千兆SFP光口上联，交换机支持VLAN、端口聚合、端口镜像等功能
	2台
	
	
	

	3
	交换机
	三层网管交换机，交换容量≥396Gbps/3.96Tbps，包转发率≥108Mpps/144Mpps，24口 10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能
	1台
	
	
	

	4
	交换机
	二层弱网管交换机，交换容量≥312Gbps，包转发率≥43.5Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个2.5G/1G光口上联，交换机支持VLAN、端口聚合、端口镜像等功能
	2台
	
	
	

	5
	千兆光模块
	LC、多模
	6个
	
	
	

	6
	光纤跳线
	LC-LC，多模，2米
	6条
	
	
	

	7
	下一代防火墙（支持IPS功能）
	（1）整机吞吐率≥2.5Gbps，应用层吞吐量≥250Mbps，并发连接数≥800000，新建连接数≥18000，8个千兆电口。
（2）支持针对入侵行为防御、内容安全的高危行为进行联动封锁；支持针对任意攻击行为进行联动封锁；支持手动封锁攻击者IP，封锁时间可自定义。
（3）支持对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估。
（4）支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护。（需提供产品功能截图和“账号安全”相关软件著作权并加盖报价人公章）
（5）支持蜜罐诱捕服务，并联合云端分析技术溯源和反制。（需提供产品功能截图和“云蜜罐”相关软件著作权并加盖报价人公章）
（6）支持勒索病毒检测与防御功能，针对勒索病毒攻击设置专项安全策略，实现勒索病毒通信域名拦截，且能够查看阻拦勒索病毒软件的日志记录。（需提供产品功能截图证明并加盖报价人公章）
（7）支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告关键页并加盖报价人公章）
（8）当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。
（9）支持云威胁情报网关技术，可对威胁流量进行实时检测&拦截。（需提供具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告关键页并加盖报价人公章）
	2台
	
	
	

	8
	上网行为管理
	（1）整机吞吐率≥2Gbps，应用层吞吐量≥150Mb，并发连接数：≥50000，4个千兆电口。
（2）支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测。（提供产品功能截图并加盖报价人公章）
（3）支持客户端 SSL 解密。（需提供具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告关键页并加盖报价人公章）
（4）Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级。
（5）支持 Windows 终端&统信和麒麟终端调用管理员上传脚本/程序以满足个性化检查要求，可设置周期性运行或者运行一次，可设置以当前用户或 SYSTEM 用户权限执行，执行结果检查是否生效。（需提供具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告关键页并加盖报价人公章）
（6）支持SSL中间人解密与客户端解密能力的，确保数据传输的透明性与安全性。（提供产品功能截图并加盖报价人公章）
（7）提供应用自定义能力，可管控自定义应用的文件外发行为，不影响其他功能的正常使用。（需提供具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告关键页并加盖报价人公章）
（8）支持外发截屏，当用户外发附件时，会自动截取外发时刻的屏幕，并记录到文件审计日志。
（9）可对IM聊天软件、邮件客户端、云笔记、网盘、浏览器、远程协助工具、文件传输工具、会议软件、打印机、文件解密等途径的文件外发行为进行审计。（提供产品功能截图并加盖报价人公章）
	1台
	
	
	

	9
	水晶头
	六类
	300个
	
	
	

	10
	双绞线跳线
	非屏蔽、六类、3米
	200根
	
	
	

	技术服务部分

	序号
	名称
	服务内容
	数量
	价格（元）
	备注

	11
	办公场所综合布线的配套
	需配合装修改造进度，包括：
（1）水晶头的制作
（2）现场的寻线、理线
（3）线路的测试
（4）线缆标签的制作
（5）其他跟布线相关的工作（不含线缆铺设）
	1项
	
	

	12
	搬迁前的配套工作
	（1）现有线路资源的梳理：联系运营商，梳理出金鸡山环保大楼互联网、智网（含环保专网）以及政务信息网的资源情况，牵头并配合业主走线路迁移相关程序及程序配套的材料编写。
（2）金鸡山环保大楼现有网络的摸底，包括网络的拓扑结构、IP地址、路由策略、安全策略等。
	1项
	
	

	13
	其他工作
	（1）金鸡山利旧设备的搬迁；
（2）利旧设备在新场所的安装调试；
（3）新场所网络的割接，包括编制割接方案、讨论及确定割接方案，确保搬迁后PC端的环保专网IP地址不发生变化；
（4）新场所整体的网络调试及测试；
（5）搬迁后一周内的现场值守；
（6）项目开展过程中的沟通协调，包括但不限于跟运营商以及智网管理单位等。
	1项
	
	

	总计：       元

	报价说明
	本报价已包括与本项目相关的一切费用，包括但不限于货物的包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、售后技术支持、税费等全部开支。
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