附件1

项目技术参数清单
	序号
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位

	一、音视频会议系统设备

	1
	AI会议主机
	
  1.主机支持管理有线会议单元和无线会议单元，对会议单元进行控制，有线单元数量可达≥30台，无线单元可达≥30台。系统具有会议议程（签到、投票、选举、满意度）。接收会议服务信息，可同时对接入的会议单元参与会议议程及发言控制功能。
▲2.集成专业DSP音频处理功能，具有智能混音、音频矩阵调节、自动增益、反馈抑制（陷波器）、≥31段输出图示均衡（≥8段输出参量均衡）、≥10段输入图示均衡（≥5段输入参量均衡）、闪避器、分频器、音量调节、反相功能。（提供第三方检测机构检测报告）
▲3.系统支持≥24只话筒同时发言，其中支持≥16只有线单元和≥8只无线单元同时发言；有线单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量，无线单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。（提供第三方检测机构检测报告）
4.具有摄像跟踪功能，支持连接≥5台摄像机实现摄像跟踪，符合支持PELCO-D、VISCA控制协议。
5.设备支持调节音频矩阵功能，播放现场发言音频。
▲6.设备可以通过客户端软件设置话筒模式、主机音量控制、短消息广播；可控制话筒开关。（提供第三方检测机构检测报告）
7.会议主机支持融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可手动添加全数字会议系统主机类产品并查看在线情况；同款产品多台在线设备可手动添加，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；平台具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。
8.自带≥1个脉冲编码器按钮；≥3路6芯航空接口，≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路RJ45网络通信接口、≥1路RJ45内部调试接口、≥1路USB2.0接口；音频输入接口包括有≥1路LINEIN，音频输出接口有≥1路LINEOUT、自带≥2路功放输出（SPKOUT），输出功率≥2*35W（MAX）。
 
	1
	台

	2
	会议话筒
	1.话筒支持签到功能，可通过客户端软件禁止单元签到、控制单元签到功能。
2.话筒支持通过客户端软件控制，支持声控功能；声控灵敏度可调。
3.话筒支持发言计时和定时发言功能。
▲4.具有≥5段EQ调节功能。（提供第三方检测机构检测报告）
5.自带≥1个Type-C接口、≥1个方形短咪杆、≥1个开关机按键。
 
	2
	台

	3
	发射器
	
  1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
	1
	台

	4
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于65Hz-20KHz
3.额定功率≥250W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1
6.低音≥10"低音×1
	4
	只

	5
	支架
	音箱支架
	4
	只

	6
	无线话筒
	
  1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供设备接口图佐证）
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
▲5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供功能截图佐证）
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套

	7
	音频连接线1
	设备功能
  音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）（1.8m）
	4
	根

	8
	音频连接线2
	设备功能
  音频跳线：3.5mm接线头-双6.35mm大单芯（1.8m）
	1
	根

	二、音视频会议系统设备（远程视频会议）

	9
	摄像机
	1.摄像机采用≥1/2.8英寸，像素≥842万高品质图像传感器，输出分辨率≥4K@30。
2.采用≥70.4°高品质光学镜头，光学变焦≥12倍，支持≥16倍数字变焦。
3.支持AI人形跟踪功能，内置高速处理器以及采用先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。
4.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI、≥1路USB3.0输出接口、≥1路网络接口，支持≥4路视频接口同时输出。
5.具备≥1路3.5mm音频输入接口，支持AAC音频压缩。
6.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP网络协议；支持RTMP推送模式，轻松连接流媒体服务器（Wowza、FMS）；支持RTP组播模式以及网络全命令VISCA控制协议。
7.具备≥1路RS-485、≥1路RS-232控制接口，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P控制协议，以及支持自动识别协议。
	3
	台

	10
	高清视频无缝切换矩阵
	1.具备≥8路HDMI输入接口，具备≥8路HDMI输出接口，输入、输出分辨率支持≥3840×2160P30Hz；
2.支持视频无缝切换，无闪屏、无黑屏等过渡状态；
3.输出支持亮度、对比度、饱和度、色调调节，并支持预案保持和调用；
4.具备断电现场切换记忆保护功能，以及特有ESD静电保护功能；
5.具备≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口以及≥1路网络接口，支持通过RS-232、RS-485、TCP/IP   指令控制，以及前面板具有实体按键控制，并支持红外遥控控制；
6.具备EDID管理功能。
	1
	台

	11
	包含拆卸和安装总施工费
	
	1
	项

	三、LED显示屏拆装项目

	12
	LED显示屏
	1.显示尺寸：宽4.16m*高2.24m；
  2.利旧拆装；
  3.包含旧屏拆除、利旧重新安装、运费等。
	9.32
	平方米

	13
	结构及包边
	1.整屏尺寸：宽4.26m×高2.34m；
  2.屏体包边采用不锈钢。
	9.97
	平方米

	14
	电源线
	普通聚氯乙烯护套软线，国标RVV3*6。
	40
	米

	15
	超五类非屏蔽网络线
	1.护套材质：PVC；
  2.护套颜色：灰色；
  3.导体直径：24AWG；
  4.超5类非屏蔽铜缆线；
  5.导体绝缘外径：0.88±0.02 mm；
  6.芯数：4*2；
  7.工作温度：-10℃～ 60℃（PVC）
	160
	米


 

