附件：

**2024年日常执法监测及信访投诉件监测部分指标委托监测服务内容及要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **监测内容** | **家（次）** | **采样频次** | **样品数** |
| 畜禽养殖、饲料等行业监管监测 | 无组织：臭气浓度 | 10 | 4 | 160 |
| 有组织：臭气浓度 | 2 | 3 | 6 |
| 有组织：硫化氢、氨、三甲胺 | 2 | 3 | 6 |
| 餐饮业投诉件监测 | 油烟及相关烟气参数 | 25 | 5 | 125 |
| 要 求 | 1. 监测过程需满足国家相关监测技术规范要求，采取有效的质控措施，确保监测数据真实可靠，同时必须接受采购人监督；   2、现场采样结束后7日内提交监测报告（应急情况需在现场采样结束后3日内提交监测报告）。 | | | |